{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Konfigurátor rozvodnice","Souhrnná tabulka rozhraní","Typový štítek","Výpočet oteplení","Rozvaděče1 (2)","Ceník Hager_Polo_Tehalit"],"not_rendered":{"charts":0,"images":4,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":153,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Konfigurátor rozvodnice","index":0,"n_rows":76,"n_cols":101,"rows_kept":76,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,4,12,10],[10,4,10,10],[40,2,40,10],[47,2,47,3],[7,4,7,5],[5,4,5,5],[7,6,7,10],[5,6,5,10],[4,2,4,3],[5,2,5,3],[53,2,53,4],[50,8,50,10],[13,2,13,4],[13,5,13,7],[13,8,13,10],[48,2,48,3],[49,2,49,3],[42,2,42,3],[43,2,43,3],[44,2,44,3],[45,2,45,3],[46,2,46,3],[51,2,51,10],[50,2,50,7]]}
[null,null,"Vyplňuje se pouze zelená část","verze 2023_09",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Produkt",null,"provedení","provedení 2","proud",null,null,null,"Jistič6kAcharB","Jistič6kAcharC","Jistič6kAbezšroubovýQCcharB","Jistič6kAbezšroubovýQCcharC","Jistič10kAcharB","Jistič10kAcharC","Jistič10kAcharD","Jistič15kAcharB","Jistič15kAcharC","Jistič15kAcharD","Příslušenstvíjističe","Motorovýspouštěč3Pól","Proudovýchránič003A6kA","Proudovýchránič001A6kA","Proudovýchránič01A6kA","Proudovýchránič03A6kA","Proudovýchránič05A6kA","Proudovýchránič003A10kA","Proudovýchránič001A10kA","Proudovýchránič01A10kA","Proudovýchránič03A10kA","Proudovýchránič05A10kA","Kombichránič2p6kA","Kombichránič2p6kAGzpožděné","Kombichránič2p10kA","Kombichránič2p10kAGzpožděné","Kombichránič4p6kA","Kombichránič4p10kA","Kombichránič3x1p6kA","AFDDjistič6kA","AFDDRCBO6kA","AFDDjistič10kA","AFDDRCBO10kA","Vypínač","Vypínačskontrolkou","PřepínačI0II","PřepínačIII","Otočnývypínač","OtočnýpřepínačI0II","Instalačnírelé16A","Stykačsesnížhlučností16A","Stykačsesnížhlučností25A","Stykačsesnížhlučností40A","Stykačsesnížhlučností63A","Instalačnírelé16Asesnižhluč","Stykačsautnávratem25A","Stykačsautnávratem40A","Stykačsautnávratem63A","Stykačsautnávratemsesnížhlučností25A","Stykač25A","Stykač40A","Stykač63A","KombinovanýsvodičpřepětíTyp1aTyp2","SvodičpřepětíTyp2","SvodičpřepětíTyp3","Kontrolka12V","Kontrolka230V","Tlačítka","Stiskacíspínač","Analogovéspínacíhodiny","Digitálníspínacíhodiny","zvonkyabzučáky","transformátor","Časovérelé","Schodišťovýautomat","Impulsnírelé","Elektronickéimpulsnírelé","Stmívač","Soumrakovéčidlo","Elektroměry1fázové","Elektroměry3fázové","Pojistkovéodpojovače10x38","Pojistkovéodpojovače14x51","Pojistkovéodpojovače22x58","Válcovápojistka10x38","Válcovápojistka14x51","Válcovápojistka22x58"]
[null,null,"Upozornění rozvaděče Vector II pro DC napětí je potřeba řešit jako rozvaděč PSC dle ČSN EN 61439-2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Jistič 6kA, char. B","Jistič6kAcharB","1-pól.","3-pól.",0.5,{"$f":"LEN(Q2)","v":19},null,null,{"$f":"CONCATENATE(\"pro1\",Y1)","v":"pro1Jistič6kAcharB"},{"$f":"CONCATENATE(\"pro1\",Z1)","v":"pro1Jistič6kAcharC"},"pro1Jistič6kAbezšroubovýQCcharB","pro1Jistič6kAbezšroubovýQCcharC","pro1Jistič10kAcharB","pro1Jistič10kAcharC","pro1Jistič10kAcharD","pro1Jistič15kAcharB","pro1Jistič15kAcharC","pro1Jistič15kAcharD","pro1Příslušenstvíjističe","pro1Motorovýspouštěč3Pól","pro1Proudovýchránič003A6kA","pro1Proudovýchránič001A6kA","pro1Proudovýchránič01A6kA","pro1Proudovýchránič03A6kA","pro1Proudovýchránič05A6kA","pro1Proudovýchránič003A10kA","pro1Proudovýchránič001A10kA","pro1Proudovýchránič01A10kA","pro1Proudovýchránič03A10kA","pro1Proudovýchránič05A10kA","pro1Kombichránič2p6kA","pro1Kombichránič2p6kAGzpožděné","pro1Kombichránič2p10kA","pro1Kombichránič2p10kAGzpožděné",{"$f":"CONCATENATE(\"pro1\",AY1)","v":"pro1Kombichránič4p6kA"},"pro1Kombichránič4p10kA",{"$f":"CONCATENATE(\"pro1\",BA1)","v":"pro1Kombichránič3x1p6kA"},"pro1AFDDjistič6kA","pro1AFDDRCBO6kA","pro1AFDDjistič10kA","pro1AFDDRCBO10kA","pro1Vypínač","pro1Vypínačskontrolkou","pro1PřepínačI0II","pro1PřepínačIII","pro1Otočnývypínač","pro1OtočnýpřepínačI0II","pro1Instalačnírelé16A",{"$f":"CONCATENATE(\"pro1\",BM1)","v":"pro1Stykačsesnížhlučností16A"},{"$f":"CONCATENATE(\"pro1\",BN1)","v":"pro1Stykačsesnížhlučností25A"},"pro1Stykačsesnížhlučností40A","pro1Stykačsesnížhlučností63A","pro1Instalačnírelé16Asesnižhluč","pro1Stykačsautnávratem25A","pro1Stykačsautnávratem40A","pro1Stykačsautnávratem63A","pro1Stykačsautnávratemsesnížhlučností25A","pro1Stykač25A","pro1Stykač40A","pro1Stykač63A","pro1KombinovanýsvodičpřepětíTyp1aTyp2","pro1SvodičpřepětíTyp2","pro1SvodičpřepětíTyp3","pro1Kontrolka12V","pro1Kontrolka230V","pro1Tlačítka","pro1Stiskacíspínač","pro1Analogovéspínacíhodiny","pro1Digitálníspínacíhodiny","pro1zvonkyabzučáky","pro1transformátor","pro1Časovérelé","pro1Schodišťovýautomat","pro1Impulsnírelé","pro1Elektronickéimpulsnírelé","pro1Stmívač","pro1Soumrakovéčidlo","pro1Elektroměry1fázové",{"$f":"CONCATENATE(\"pro1\",CQ1)","v":"pro1Elektroměry3fázové"},"pro1Pojistkovéodpojovače10x38","pro1Pojistkovéodpojovače14x51","pro1Pojistkovéodpojovače22x58","pro1Válcovápojistka10x38","pro1Válcovápojistka14x51","pro1Válcovápojistka22x58"]
[null,null,"Rozvaděče pro PV systémy musí být kalkulovány se součinitelem soudobosti RDF=1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Jistič 6kA, char. C","Jistič6kAcharC","1+N","4-pól.",1,{"$f":"LEN(Q3)","v":19},null,null,"1-pól.","1-pól.","1-pól.","1-pól.","1-pól.","1-pól.","1-pól.","1-pól.","1-pól.","1-pól.","Pomocný kontakt","0,1-0,16 A","2-Pól. Typ A","2-Pól. Typ A","2-Pól. Typ A","2-Pól. Typ A","2-Pól. Typ A","2-Pól. Typ A","2-Pól. Typ A","2-Pól. Typ A","2-Pól. Typ A","2-Pól. Typ A","char. B","char. B, bezšroubové QC","char. B","char. B","char. B","char. B","char. B","char. B, bezšroubové QC","char. B, bezšroubové QC","char. B","char. B","1-pól.","na výstupu 1-pól.","1-pól. - výstupní kontakt spodem","1-pól. - výstupní kontakt horem","3-pól. (20-63A)","3-pól. (20-80A)","2S","2S+2R","1S","2S","2S","2S+2R","2S","3S","3S","2S","1S","2S","2S","25kA/pól.","1-pól.","2-pól.","Zelená","Zelená","1S, 16A, 230V","1S, 16A, 230V","denní bez rezervy chodu, 1S","1-kanálové týdenní 2 mod.","zvonek 8-12V","8-12V; 0,5A","zpožděné sepnutí","standardní","1S, 230VAC","1S, 230VAC","pro žárovky, LED, CFL 500W","s nástěnným čidlem","40 A","40 A","1-Pól.","1-Pól.","1-Pól.","char. gG","char. gG","char. gG"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B","Jistič6kAbezšroubovýQCcharB","12,5kA/pól.","3+1-pól.",2,{"$f":"LEN(Q6)","v":20},null,null,"1+N","1+N","1+N","1+N","1+N","1+N","1+N","2-pól.","2-pól.","2-pól.","Signální kontakt","0,16-0,25 A","4-Pól. Typ A",null,"4-Pól. Typ A","4-Pól. Typ A","4-Pól. Typ A","4-Pól. Typ A",null,"4-Pól. Typ A","4-Pól. Typ A","4-Pól. Typ A","char. C","char. C, bezšroubové QC","char. C","char. C","char. C","char. C","char. C","char. C, bezšroubové QC","char. C, bezšroubové QC","char. C","char. C","2-pól.","na výstupu 2-pól.","2-pól. - výstupní kontakt spodem","2-pól. - výstupní kontakt horem","4-pól. (20-63A)","4-pól. (20-80A)","2R",null,"2S","3S","3S",null,"2R","4S","4S","3S","1R","2R","2R","12,5kA/pól. varistorový","2-pól.","3+1-pól.","červená","červená","1R, 16A, 230V","1R, 16A, 230V","denní s rezervou chodu 1S","1-kanálové roční Bluetooth","zvonek 230V","8-12V; 1A","zpožděné rozepnutí","multifunkční","1S, 24VAC/12DC","1S, 230VAC, bešroubový","pro žárovky, LED, CFL 500W komfort","s vestavným čidlem","80 A","80 A","2-Pól.","3-Pól.","3-Pól.","char. aM","char. aM","char. aM"]
[null,null,"Vyberte rozvaděč",null,"Rozměr rozvaděče",null,"Třídá izolace rozvaděče",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C","Jistič6kAbezšroubovýQCcharC","1R","2-pól.",3,20,null,null,"1+N (1MOD)","1+N (1MOD)","3-pól.","3-pól.","2-pól.","2-pól.","2-pól.","3-pól.","3-pól.","3-pól.","Pracovní spoušť (napěťová) 230-415V AC","0,25-0,4 A","2-pól. bezšroubové QC",null,"4-Pól. Typ A/G - zpožděný","4-Pól. Typ A/S - selektivní",null,"2-Pól. Typ A/G - zpožděný",null,"2-Pól. Typ A/G - zpožděný","4-Pól. Typ A/S - selektivní",null,"char. B, bezšroubové QC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3-pól.","mezi vstupy 2-pól.","1-pól. - výstupní kontakt horem","1-pól. - výstupní kontakt spodem","3-pól. (63-100A)","4-pól. (63-125A)","1S+1R",null,"3S","4S","4S",null,"1S+1R","Příslušenství","Příslušenství","4S","2S","3S","3S",null,"3-pól.",null,null,"žlutá","2S, 16A, 230V","2S, 16A, 230V","denní bez rezervy chodu, 1P","2-kanálové roční Bluetooth","bzučák 8-12V","8-12V; 2A","s volitelnou délkou od sepnutí",null,"1S, 24VDC","1S, 230VAC, s automatickým vypnutím","pro žárovky, LED, CFL 300W",null,null,"125 A","3-Pól.","3P+N","3P+N","char. gPV (DC)"]
[null,null,null,null,{"$f":"IFERROR('Výpočet oteplení'!H38,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IFERROR('Výpočet oteplení'!L38,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Jistič 10kA, char. B","Jistič10kAcharB","1S","230V AC",4,20,null,null,"2-pól.","2-pól.","3+N","3+N","3-pól.","3-pól.","3-pól.","4-pól.","4-pól.","4-pól.","Podpěťová spoušť 230V AC","0,4-0,63 A","4-pól. bezšroubové QC",null,"4-Pól. Typ A/S - selektivní",null,null,"4-Pól. Typ A/G - zpožděný",null,"4-Pól. Typ A/G - zpožděný","4-Pól. Typ A/S/HI - selektivní a vysoká imunita",null,"char. C, bezšroubové QC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4-pól.","na vstupu 1-pól.","2-pól. - výstupní kontakt horem","2-pól. - výstupní kontakt spodem","4-pól. (63-100A)",null,"3S",null,"4S",null,null,null,"3S",null,null,null,"2R","4S","4S",null,"3+1-pól.",null,null,"modrá","2R, 16A, 230V","2R, 16A, 230V","denní s rezervou chodu 1P","4-kanálové roční Bluetooth","bzučák 230V","12V; 1,67A","impulsní konvertor",null,"1S, 12VAC",null,"pro žárovky, LED, CFL 300W komfort",null,null,"x/5 A (nepřímé)","3P+N","2-Pól.","2-Pól."]
[null,null,"Vyberte typ dveří","Vyberte typ PE/N svorek","Krytí rozvaděče",null,"Počet modulů",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Jistič 10kA, char. C","Jistič10kAcharC","1S+1R","24V AC",6,20,null,null,"3-pól.","3-pól.",null,null,"3+N","3+N","3+N",null,null,null,"Podpěťová spoušť 48V DC ","0,6-1,0 A","4-Pól. Typ A/G - zpožděný",null,null,null,null,"4-Pól. Typ A/HI - vysoká imunita",null,"4-Pól. Typ A/HI - vysoká imunita","2-Pól. Typ B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4-pól. QC - bezšroubový","na vstupu 2-pól.","3-pól.","1S+1R","3-pól. (100-125A)",null,"4S",null,"4R",null,null,null,"4S",null,null,null,"1S+1R","4R","4R",null,null,null,null,"čirá","1S+1R, 16A, 230V","1S+1R, 16A, 230V","týdenní s rezervou chodu 1P",null,null,"24V; 0,834A","blikací relé",null,"2S, 230VAC",null,"Pro žárovky, se vstupem 1-10V 1000W",null,null,null,"1P+N"]
[null,null,null,null,{"$f":"IFERROR('Výpočet oteplení'!K38,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IFERROR('Výpočet oteplení'!J38,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Jistič 10kA, char. D","Jistič10kAcharD","25kA/pól.","12V AC",10,20,null,null,"3+N","3+N",null,null,"4-pól.","4-pól.","4-pól.",null,null,null,"Pracovní spoušť (napěťová) 24-48V AC 12-48V DC","1,0-1,6 A","4-Pól. Typ A/HI - vysoká imunita",null,null,null,null,"2-Pól. Typ F",null,"2-Pól. Typ A/S - selektivní","4-Pól. Typ B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Příslušenství","na vstupu 2-pól.","4-pól.",null,"4-pól. (100-125A)",null,"2S+2R",null,"2S+2R",null,null,null,"Příslušenství",null,null,null,"3S","2S+2R","2S+2R",null,null,null,null,"zelena+červená","2S, 16A, 230V s kontrolkou Č+Z","1S, 16A, 230V s kontrolkou",null,null,null,"12-24V; 2,08A","multifunkční",null,"2S, 24VAC",null,"Pro žárovky, se vstupem 1-10V 1000W komfort",null,null,null,"1-Pól.+signal."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Jistič 15kA, char. B","Jistič15kAcharB","2-pól.",null,13,20,null,null,"4-pól.","4-pól.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1,6-2,5 A",null,null,null,null,null,"4-Pól. Typ F",null,"4-Pól. Typ A/S - selektivní","4-Pól. Typ B/S",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"na vstupu 2-pól.",null,null,"3-pól. (100-160A)",null,"Příslušenství",null,"3S+1R",null,null,null,null,null,null,null,"4S","3S+1R","3S+1R",null,null,null,null,"3xčervená","1S+1R, 16A, 230V s kontrolkou","2S, 16A, 230V s kontrolkou",null,null,null,"12-24V; 1,33A",null,null,"1S+1R, 230VAC",null,"Řídící člen 1-10V standard",null,null,null,"1-Pól. - DC"]
[null,null,"Typ zvoleného rozvaděče ","Označení sestavy rozvaděče","Další charakterisika rozvaděče",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Jistič 15kA, char. C","Jistič15kAcharC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2,5-4,0 A",null,null,null,null,null,"2-Pól. Typ B",null,"4-Pól. Typ B","2-Pól. Typ B+",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4-pól. (100-160A)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4R","Příslušenství","Příslušenství",null,null,null,null,"Semafor","1S, 16A, 230V s kontrolkou",null,null,null,null,"12-24V; 3,33A",null,null,"1S+1R, 24VAC",null,"Řídící člen 1-10V komfort",null,null,null,"2-Pól. - DC"]
[null,null,{"$f":"IF('Konfigurátor rozvodnice'!C6:D6=0,\" \",'Rozvaděče1 (2)'!D388)","v":" "},{"$f":"IFERROR('Výpočet oteplení'!F36,\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR('Výpočet oteplení'!F39,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Jistič 15kA, char. D","Jistič15kAcharD",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4,0-6,3 A",null,null,null,null,null,"4-Pól. Typ B",null,null,"4-Pól. Typ B+",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2S+2R",null,null,null,null,null,null,"3xzelená","1R, 16A, 230V s kontrolkou",null,null,null,null,"12-24V; 5,25A",null,null,"2S+2R, 230VAC"]
[null,null,"Využito modulů","Rezerva v modulech","Oteplení v rozvaděči",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Příslušenství jističe","Příslušenstvíjističe","2R",null,16,{"$f":"LEN(Q13)","v":27},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"6,3-10 A",null,null,null,null,null,"2-Pól. Typ B+",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3S+1R",null,null,null,null,null,null,null,"2S, 16A, 230V s kontrolkou",null,null,null,null,null,null,null,"2S+2R, 24VAC/12DC"]
[null,null,{"$f":"IF('Výpočet oteplení'!F32=0,\" \",'Výpočet oteplení'!F32)","v":" "},{"$f":"IFERROR('Výpočet oteplení'!F34,\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR('Výpočet oteplení'!F35,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Proudový chránič 0,03A; 6kA","Proudovýchránič003A6kA","2S+2R",null,25,{"$f":"LEN(Q15)","v":26},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"16-20 A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1S+1R, 16A, 230V s kontrolkou",null,null,null,null,null,null,null,"3S+1R, 230VAC"]
[null,null,"Oblast pro výběr produktů z portfolia Hager",null,null,"Oblast pro ruční zadání kódu a množství",null,null,"Základní informace o zvolené produktu Hager",null,null,null,null,null,null,null,"Proudový chránič 0,01A; 6kA","Proudovýchránič001A6kA","3+1-pól.",null,32,{"$f":"LEN(Q16)","v":26},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"20-25 A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"centrální přepínač pro EPN5xx"]
[null,null,"Produktová řada","parametr 1","parametr 2","množství","Sloupec pro ruční vložení kódu","Aplikovat součinitel soudobosti RDF","Typ","popis","Ztrátový výkon pro 1 ks při daném RDF (W)",null,null,null,null,null,"Proudový chránič 0,1A; 6kA","Proudovýchránič01A6kA","3+N",null,40,{"$f":"LEN(Q23)","v":21},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"pomocný kontakt pro EPN5xx"]
[null,null,null,null,null,null,null,"ANO",{"$f":"IFERROR(IF(G16=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C16,D16,E16),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:J,2,0),G16),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(G16=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C16,D16,E16),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:S,11,0),VLOOKUP(I16,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:D,3,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I16,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0)*(IF(H16=\"ANO\",'Výpočet oteplení'!$Q$23,1)),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"Proudový chránič 0,3A; 6kA","Proudovýchránič03A6kA","3-pól.",null,50,{"$f":"LEN(Q25)","v":22},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"skupinový přepínač pro EPN5xx"]
[null,null,null,null,null,null,null,"ANO",{"$f":"IFERROR(IF(G17=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C17,D17,E17),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:J,2,0),G17),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(G17=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C17,D17,E17),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:S,11,0),VLOOKUP(I17,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:D,3,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I17,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0)*(IF(H17=\"ANO\",'Výpočet oteplení'!$Q$23,1)),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"Proudový chránič 0,5A; 6kA","Proudovýchránič05A6kA","3S",null,63,{"$f":"LEN(Q34)","v":7},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ovládání trvalým impulsem pro EPN5xx"]
[null,null,null,null,null,null,null,"ANO",{"$f":"IFERROR(IF(G18=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C18,D18,E18),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:J,2,0),G18),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(G18=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C18,D18,E18),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:S,11,0),VLOOKUP(I18,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:D,3,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I18,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0)*(IF(H18=\"ANO\",'Výpočet oteplení'!$Q$23,1)),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"Proudový chránič 0,03A; 10kA","Proudovýchránič003A10kA","3S+1R",null,80,{"$f":"LEN(Q35)","v":20}]
[null,null,null,null,null,null,null,"ANO",{"$f":"IFERROR(IF(G19=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C19,D19,E19),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:J,2,0),G19),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(G19=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C19,D19,E19),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:S,11,0),VLOOKUP(I19,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:D,3,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I19,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0)*(IF(H19=\"ANO\",'Výpočet oteplení'!$Q$23,1)),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"Proudový chránič 0,01A; 10kA","Proudovýchránič001A10kA","3xčervená",null,90,{"$f":"LEN(Q36)","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,"ANO",{"$f":"IFERROR(IF(G20=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C20,D20,E20),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:J,2,0),G20),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(G20=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C20,D20,E20),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:S,11,0),VLOOKUP(I20,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:D,3,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I20,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0)*(IF(H20=\"ANO\",'Výpočet oteplení'!$Q$23,1)),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"Proudový chránič 0,1A; 10kA","Proudovýchránič01A10kA","4-pól.",null,100,{"$f":"LEN(Q37)","v":13}]
[null,null,null,null,null,null,null,"ANO",{"$f":"IFERROR(IF(G21=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C21,D21,E21),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:J,2,0),G21),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(G21=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C21,D21,E21),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:S,11,0),VLOOKUP(I21,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:D,3,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I21,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0)*(IF(H21=\"ANO\",'Výpočet oteplení'!$Q$23,1)),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"Proudový chránič 0,3A; 10kA","Proudovýchránič03A10kA","4R",null,125,{"$f":"LEN(Q40)","v":19}]
[null,null,null,null,null,null,null,"ANO",{"$f":"IFERROR(IF(G22=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C22,D22,E22),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:J,2,0),G22),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(G22=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C22,D22,E22),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:S,11,0),VLOOKUP(I22,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:D,3,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I22,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0)*(IF(H22=\"ANO\",'Výpočet oteplení'!$Q$23,1)),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"Proudový chránič 0,5A; 10kA","Proudovýchránič05A10kA","4S",null,null,{"$f":"LEN(Q42)","v":29}]
[null,null,null,null,null,null,null,"ANO",{"$f":"IFERROR(IF(G23=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C23,D23,E23),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:J,2,0),G23),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(G23=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C23,D23,E23),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:S,11,0),VLOOKUP(I23,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:D,3,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I23,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0)*(IF(H23=\"ANO\",'Výpočet oteplení'!$Q$23,1)),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"Kombi chránič 2p, 6kA","Kombichránič2p6kA","červená",null,null,29]
[null,null,null,null,null,null,null,"ANO",{"$f":"IFERROR(IF(G24=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C24,D24,E24),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:J,2,0),G24),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(G24=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C24,D24,E24),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:S,11,0),VLOOKUP(I24,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:D,3,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I24,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0)*(IF(H24=\"ANO\",'Výpočet oteplení'!$Q$23,1)),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"Kombi chránič 2p, 6kA, G zpožděné","Kombichránič2p6kAGzpožděné","čirá",null,null,29,null,null,"Jistič6kAcharB","Jistič6kAcharC","Jistič6kAbezšroubovýQCcharB","Jistič6kAbezšroubovýQCcharC","Jistič10kAcharB","Jistič10kAcharC","Jistič10kAcharD","Jistič15kAcharB","Jistič15kAcharC","Jistič15kAcharD","Proudovýchránič003A6kA","Proudovýchránič001A6kA","Proudovýchránič01A6kA","Proudovýchránič03A6kA","Proudovýchránič05A6kA","Proudovýchránič003A10kA","Proudovýchránič001A10kA","Proudovýchránič01A10kA","Proudovýchránič03A10kA","Proudovýchránič05A10kA","Kombichránič2p6kA","Kombichránič2p10kA","Kombichránič4p6kA","Kombichránič2p6kAGzpožděné","Kombichránič4p10kA","Kombichránič2p10kAGzpožděné","Kombichránič3x1p6kA","AFDDjistič6kA","AFDDRCBO6kA","AFDDjistič10kA","AFDDRCBO10kA","Vypínač","Vypínačskontrolkou","PřepínačI0II","PřepínačIII","Otočnývypínač","OtočnýpřepínačI0II","Instalačnírelé16A","Stykačsesnížhlučností16A","Stykačsesnížhlučností25A","Stykačsesnížhlučností40A","Stykačsesnížhlučností63A","Instalačnírelé16Asesnižhluč","Stykačsautnávratem25A","Stykačsautnávratem40A","Stykačsautnávratem63A","Stykačsautnávratemsesnížhlučností25A","Stykač25A","Stykač40A","Stykač63A","KombinovanýsvodičpřepětíTyp1aTyp2","Soumrakovéčidlo","Elektroměry1fázové","Elektroměry3fázové","Válcovápojistka10x38","Válcovápojistka14x51","Válcovápojistka22x58"]
[null,null,null,null,null,null,null,"ANO",{"$f":"IFERROR(IF(G25=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C25,D25,E25),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:J,2,0),G25),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(G25=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C25,D25,E25),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:S,11,0),VLOOKUP(I25,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:D,3,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I25,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0)*(IF(H25=\"ANO\",'Výpočet oteplení'!$Q$23,1)),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"Kombi chránič 2p, 10kA","Kombichránič2p10kA","char. B",null,null,33,null,null,{"$f":"CONCATENATE(\"pro2\",Y24)","v":"pro2Jistič6kAcharB"},{"$f":"CONCATENATE(\"pro2\",Z24)","v":"pro2Jistič6kAcharC"},"pro2Jistič6kAbezšroubovýQCcharB","pro2Jistič6kAbezšroubovýQCcharC","pro2Jistič10kAcharB","pro2Jistič10kAcharC","pro2Jistič10kAcharD","pro2Jistič15kAcharB","pro2Jistič15kAcharC","pro2Jistič15kAcharD","pro2Proudovýchránič003A6kA","pro2Proudovýchránič001A6kA","pro2Proudovýchránič01A6kA","pro2Proudovýchránič03A6kA","pro2Proudovýchránič05A6kA","pro2Proudovýchránič003A10kA","pro2Proudovýchránič001A10kA","pro2Proudovýchránič01A10kA","pro2Proudovýchránič03A10kA","pro2Proudovýchránič05A10kA","pro2Kombichránič2p6kA","pro2Kombichránič2p10kA","pro2Kombichránič4p6kA","pro2Kombichránič2p6kAGzpožděné","pro2Kombichránič4p10kA","pro2Kombichránič2p10kAGzpožděné","pro2Kombichránič3x1p6kA","pro2AFDDjistič6kA","pro2AFDDRCBO6kA","pro2AFDDjistič10kA","pro2AFDDRCBO10kA","pro2Vypínač","pro2Vypínačskontrolkou","pro2PřepínačI0II","pro2PřepínačIII","pro2Otočnývypínač","pro2OtočnýpřepínačI0II","pro2Instalačnírelé16A",{"$f":"CONCATENATE(\"pro2\",BK24)","v":"pro2Stykačsesnížhlučností16A"},"pro2Stykačsesnížhlučností25A","pro2Stykačsesnížhlučností40A","pro2Stykačsesnížhlučností63A","pro2Instalačnírelé16Asesnižhluč","pro2Stykačsautnávratem25A","pro2Stykačsautnávratem40A","pro2Stykačsautnávratem63A","pro2Stykačsautnávratemsesnížhlučností25A","pro2Stykač25A","pro2Stykač40A","pro2Stykač63A","pro2KombinovanýsvodičpřepětíTyp1aTyp2","pro2Soumrakovéčidlo","pro2Elektroměry1fázové","pro2Elektroměry3fázové","pro2Válcovápojistka10x38","pro2Válcovápojistka14x51","pro2Válcovápojistka22x58"]
[null,null,null,null,null,null,null,"ANO",{"$f":"IFERROR(IF(G26=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C26,D26,E26),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:J,2,0),G26),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(G26=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C26,D26,E26),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:S,11,0),VLOOKUP(I26,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:D,3,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I26,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0)*(IF(H26=\"ANO\",'Výpočet oteplení'!$Q$23,1)),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"Kombi chránič 2p, 10kA, G zpožděné","Kombichránič2p10kAGzpožděné","char. C",null,null,26,null,null,"6A","0,5A","6A","6A","6A","0,5A","0,5A","80A","80A","80A","16A","16A","40A","25A","25A","16A","16A","40A","25A","25A","6A","6A","6A","6A","6A","6A","10A","6A","6A","6A","6A","16A","16A","16A","16A","20A","20A","230V AC","12V DC","230V AC","230V AC","230V AC","24V AC","230V AC","230V AC","230V AC","230V AC","230V AC","230V AC","230V AC","2-pól.","bez hodin","bez komunikace","impulzní výstup","2A","20A","50A"]
[null,null,null,null,null,null,null,"ANO",{"$f":"IFERROR(IF(G27=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C27,D27,E27),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:J,2,0),G27),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(G27=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C27,D27,E27),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:S,11,0),VLOOKUP(I27,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:D,3,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I27,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0)*(IF(H27=\"ANO\",'Výpočet oteplení'!$Q$23,1)),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"Kombi chránič 4p, 6kA","Kombichránič4p6kA","modrá",null,null,26,null,null,"10A","1A","10A","10A","10A","1A","1A","100A","100A","100A","25A","25A","63A","40A","40A","25A","25A","63A","40A","40A","10A","10A","10A","10A","10A","10A","13A","10A","10A","10A","10A","25A","25A","25A","25A","32A","40A","24V AC",null,"24V AC","24V AC/DC","24V AC/DC",null,null,null,null,null,"24V AC","24V AC","24V AC","3-pól.","s hodinami","impulzní výstup","Mbus","4A","25A","63A"]
[null,null,null,null,null,null,null,"ANO",{"$f":"IFERROR(IF(G28=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C28,D28,E28),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:J,2,0),G28),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(G28=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C28,D28,E28),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:S,11,0),VLOOKUP(I28,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:D,3,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I28,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0)*(IF(H28=\"ANO\",'Výpočet oteplení'!$Q$23,1)),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"Kombi chránič 4p, 10kA","Kombichránič4p10kA","Zelená",null,null,26,null,null,"13A","2A","13A","13A","13A","2A","2A","125A","125A","125A","40A",null,null,"63A","63A","40A",null,"80A","63A","63A","13A","13A","13A","13A","13A","13A","16A","13A","13A","13A","13A","32A","32A","32A","32A","40A","63A","12V AC",null,"24V DC","12V AC","12V AC",null,null,null,null,null,"12V AC","12V AC","12V AC","3+1-pól.",null,"Mbus","Modbus","6A","32A","80A"]
[null,null,null,null,null,null,null,"ANO",{"$f":"IFERROR(IF(G29=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C29,D29,E29),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:J,2,0),G29),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(G29=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C29,D29,E29),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:S,11,0),VLOOKUP(I29,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:D,3,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I29,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0)*(IF(H29=\"ANO\",'Výpočet oteplení'!$Q$23,1)),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"Kombi chránič 3x1p, 6kA","Kombichránič3x1p6kA","zelena+červená",null,null,{"$f":"LEN(#REF!)","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,"16A","3A","16A","16A","16A","3A","3A",null,null,null,"63A",null,null,null,null,"63A",null,"100A","80A","80A","16A","16A","16A","16A","16A","16A",null,"16A","16A","16A","16A","40A",null,"40A",null,"63A","80A",null,null,"12V DC","12V AC/DC","12V AC/DC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Modbus",null,"8A","40A","100A"]
[null,null,null,null,null,null,null,"ANO",{"$f":"IFERROR(IF(G30=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C30,D30,E30),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:J,2,0),G30),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(G30=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C30,D30,E30),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:S,11,0),VLOOKUP(I30,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:D,3,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I30,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0)*(IF(H30=\"ANO\",'Výpočet oteplení'!$Q$23,1)),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"AFDD+jistič, 6kA","AFDDjistič6kA","žlutá",null,null,{"$f":"LEN(Q49)","v":10},null,null,"20A","4A","20A","20A","20A","4A","4A",null,null,null,null,null,null,null,null,"80A",null,null,"100A","100A","20A","20A","20A","20A","20A","20A",null,"20A","20A","20A","20A","63A",null,"63A",null,"80A","100A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"10A","50A","125A"]
[null,null,null,null,null,null,null,"ANO",{"$f":"IFERROR(IF(G31=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C31,D31,E31),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:J,2,0),G31),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(G31=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C31,D31,E31),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:S,11,0),VLOOKUP(I31,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:D,3,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I31,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0)*(IF(H31=\"ANO\",'Výpočet oteplení'!$Q$23,1)),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"AFDD+RCBO, 6kA","AFDDRCBO6kA",null,null,null,{"$f":"LEN(Q50)","v":10},null,null,"25A","6A","25A","25A","25A","6A","6A",null,null,null,null,null,null,null,null,"100A",null,null,"125A","125A","25A","25A","25A",null,"25A","25A",null,"25A","25A","25A","25A","80A",null,null,null,"100A","125A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"16A"]
[null,null,null,null,null,null,null,"ANO",{"$f":"IFERROR(IF(G32=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C32,D32,E32),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:J,2,0),G32),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(G32=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C32,D32,E32),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:S,11,0),VLOOKUP(I32,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:D,3,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I32,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0)*(IF(H32=\"ANO\",'Výpočet oteplení'!$Q$23,1)),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"AFDD+jistič, 10kA","AFDDjistič10kA","ANO",null,null,{"$f":"LEN(Q51)","v":10},null,null,"32A","10A","32A","32A","32A","10A","10A",null,null,null,null,null,null,null,null,"125A",null,null,null,null,"32A","32A","32A",null,"32A","32A",null,null,null,null,null,"90A",null,null,null,"125A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"20A"]
[null,null,null,null,null,null,null,"ANO",{"$f":"IFERROR(IF(G33=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C33,D33,E33),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:J,2,0),G33),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(G33=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C33,D33,E33),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:S,11,0),VLOOKUP(I33,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:D,3,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I33,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0)*(IF(H33=\"ANO\",'Výpočet oteplení'!$Q$23,1)),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"AFDD+RCBO, 10kA","AFDDRCBO10kA","NE",null,null,{"$f":"LEN(Q52)","v":39},null,null,"40A","13A","40A","40A","40A","13A","13A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"40A",null,"40A",null,"40A",null,null,null,null,null,null,"125A",null,null,null,"160A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"25A"]
[null,null,null,null,null,null,null,"ANO",{"$f":"IFERROR(IF(G34=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C34,D34,E34),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:J,2,0),G34),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(G34=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C34,D34,E34),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:S,11,0),VLOOKUP(I34,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:D,3,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I34,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0)*(IF(H34=\"ANO\",'Výpočet oteplení'!$Q$23,1)),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"Vypínač","Vypínač",null,null,null,{"$f":"LEN(#REF!)","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,"50A","16A","50A","50A","50A","16A","16A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"32A"]
[null,null,null,null,null,null,null,"ANO",{"$f":"IFERROR(IF(G35=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C35,D35,E35),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:J,2,0),G35),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(G35=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C35,D35,E35),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:S,11,0),VLOOKUP(I35,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:D,3,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I35,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0)*(IF(H35=\"ANO\",'Výpočet oteplení'!$Q$23,1)),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"Vypínač s kontrolkou","Vypínačskontrolkou",null,null,null,{"$f":"LEN(Q53)","v":19},null,null,"63A","20A","63A","63A","63A","20A","20A"]
[null,null,null,null,null,null,null,"ANO",{"$f":"IFERROR(IF(G36=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C36,D36,E36),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:J,2,0),G36),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(G36=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C36,D36,E36),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:S,11,0),VLOOKUP(I36,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:D,3,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I36,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0)*(IF(H36=\"ANO\",'Výpočet oteplení'!$Q$23,1)),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"Přepínač I-0-II","PřepínačI0II",null,null,null,{"$f":"LEN(Q55)","v":13},null,null,null,"25A",null,null,null,"25A","25A"]
[null,null,null,null,null,null,null,"ANO",{"$f":"IFERROR(IF(G37=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C37,D37,E37),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:J,2,0),G37),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(G37=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C37,D37,E37),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:S,11,0),VLOOKUP(I37,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:D,3,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I37,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0)*(IF(H37=\"ANO\",'Výpočet oteplení'!$Q$23,1)),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"Přepínač I-II","PřepínačIII",null,null,null,{"$f":"LEN(Q56)","v":14},null,null,null,"32A",null,null,null,"32A","32A"]
[null,null,null,null,null,null,null,"ANO",{"$f":"IFERROR(IF(G38=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C38,D38,E38),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:J,2,0),G38),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(G38=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C38,D38,E38),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:S,11,0),VLOOKUP(I38,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:D,3,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I38,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0)*(IF(H38=\"ANO\",'Výpočet oteplení'!$Q$23,1)),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"Otočný vypínač","Otočnývypínač",null,null,null,{"$f":"LEN(Q57)","v":8},null,null,null,"40A",null,null,null,"40A","40A"]
[null,null,null,null,null,null,null,"ANO",{"$f":"IFERROR(IF(G39=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C39,D39,E39),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:J,2,0),G39),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(G39=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C39,D39,E39),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:S,11,0),VLOOKUP(I39,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:D,3,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I39,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0)*(IF(H39=\"ANO\",'Výpočet oteplení'!$Q$23,1)),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"Otočný přepínač I-0-II","OtočnýpřepínačI0II",null,null,null,{"$f":"LEN(Q58)","v":15},null,null,null,"50A",null,null,null,"50A","50A"]
[null,null,null,null,null,null,null,"ANO",{"$f":"IFERROR(IF(G40=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C40,D40,E40),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:J,2,0),G40),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(G40=\"\",VLOOKUP(CONCATENATE(C40,D40,E40),'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!I:S,11,0),VLOOKUP(I40,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:D,3,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(I40,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0)*(IF(H40=\"ANO\",'Výpočet oteplení'!$Q$23,1)),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"Instalační relé 16A","Instalačnírelé16A",null,null,null,{"$f":"LEN(Q59)","v":24},null,null,null,"63A",null,null,null,"63A","63A"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Stykač se sníž. hlučností 16A","Stykačsesnížhlučností16A",null,null,null,{"$f":"LEN(Q60)","v":24}]
[null,null,"Prostor pro doplnění produktů z jiného portfolia",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Stykač se sníž. hlučností 25A","Stykačsesnížhlučností25A",null,null,null,16]
[null,null,"Prvky které nejsou v Hager portfoliu",null,"Ztrátový výkon pro 1 ks při RDF=1 (W)","množství","-","Aplikovat součinitel soudobosti RDF","Velikost v modulech","Typ","Ztrátový výkon pro 1 ks při daném RDF (W)",null,null,null,null,null,"Stykač se sníž. hlučností 40A","Stykačsesnížhlučností40A",null,null,null,13,null,null,{"$f":"VLOOKUP(P43,#REF!,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,"NE",null,null,{"$f":"IFERROR((E44)*(IF(H44=\"ANO\",'Výpočet oteplení'!$Q$23,1)),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"Stykač se sníž. hlučností 63A","Stykačsesnížhlučností63A",null,null,null,11,null,null,"'=NEPŘÍMÝ.ODKAZ(CONCATENATE(\"pro1\";SVYHLEDAT(I39;List3!A2:B37;2;0)))"]
[null,null,null,null,null,null,null,"NE",null,null,{"$f":"IFERROR((E45)*(IF(H45=\"ANO\",'Výpočet oteplení'!$Q$23,1)),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"Instalační relé 16A se sniž hluč.","Instalačnírelé16Asesnižhluč",null,null,null,19,null,null,"'=NEPŘÍMÝ.ODKAZ(CONCATENATE(\"pro1\";SVYHLEDAT(I39;A2:B37;2;0)))"]
[null,null,null,null,null,null,null,"NE",null,null,{"$f":"IFERROR((E46)*(IF(H46=\"ANO\",'Výpočet oteplení'!$Q$23,1)),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"Stykač s aut. návratem 25A","Stykačsautnávratem25A",null,null,null,13,null,null,"=NEPŘÍMÝ.ODKAZ(CONCATENATE(\"pro2\";SVYHLEDAT(I39;A2:B37;2;0)))",null,null,null,null,null,null,null,"Jistič 6kA, char. B1-pól.20A20"]
[null,null,null,null,null,null,null,"NE",null,null,{"$f":"IFERROR((E47)*(IF(H47=\"ANO\",'Výpočet oteplení'!$Q$23,1)),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"Stykač s aut. návratem 40A","Stykačsautnávratem40A",null,null,null,26]
[null,null,null,null,null,null,null,"NE",null,null,{"$f":"IFERROR((E48)*(IF(H48=\"ANO\",'Výpočet oteplení'!$Q$23,1)),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"Stykač s aut. návratem 63A","Stykačsautnávratem63A",null,null,null,7]
[null,null,null,null,null,null,null,"NE",null,null,{"$f":"IFERROR((E49)*(IF(H49=\"ANO\",'Výpočet oteplení'!$Q$23,1)),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"Stykač 25A","Stykač25A",null,null,null,{"$f":"LEN(Q69)","v":19}]
[null,null,null,null,null,null,null,"NE",null,null,{"$f":"IFERROR((E50)*(IF(H50=\"ANO\",'Výpočet oteplení'!$Q$23,1)),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"Stykač 40A","Stykač40A",null,null,null,{"$f":"LEN(#REF!)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"Celkový ztrátový výkon ostatních prvků (W)  ",null,null,null,null,null,{"$f":"IF('Výpočet oteplení'!E37<=0,\" \",'Výpočet oteplení'!E37)","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,"Stykač 63A","Stykač63A",null,null,null,{"$f":"LEN(#REF!)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kombinovaný svodič přepětí Typ 1 a Typ2","KombinovanýsvodičpřepětíTyp1aTyp2",null,null,null,{"$f":"LEN(#REF!)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,"Celkový výsledek včetně úpravy součinitele soudobosti",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Svodič přepětí Typ2","SvodičpřepětíTyp2"]
[null,null,"Ruční změna součinitele soudobosti RDF",null,null,"bez změny",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Svodič přepětí Typ3","SvodičpřepětíTyp3"]
[null,null,{"$f":"IF('Výpočet oteplení'!F32=0,\" \",CONCATENATE(\"Přípustný ztrátový výkon pro rozvaděč \",'Rozvaděče1 (2)'!D388,\" při okolní teplotě Δt 20 K = \",IF('Výpočet oteplení'!E3=0,\" \",'Výpočet oteplení'!E3),\" W\"))","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kontrolka 12V","Kontrolka12V"]
[null,null,{"$f":"IF('Výpočet oteplení'!F32=0,\" \",CONCATENATE(\"Ztrátový výkon přístrojů instalovaných v rozvaděči, při součinitely soudobosti RDF \",'Výpočet oteplení'!P23,\" je = \",IF('Výpočet oteplení'!E33=0,\" \",'Výpočet oteplení'!E33),\" W\"))","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kontrolka 230V","Kontrolka230V"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tlačítka","Tlačítka"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Stiskací spínač","Stiskacíspínač"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Analogové spínací hodiny","Analogovéspínacíhodiny"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Digitální spínací hodiny","Digitálníspínacíhodiny"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"zvonky a bzučáky","zvonkyabzučáky"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"transformátor","transformátor"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Časové relé","Časovérelé"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Schodišťový automat","Schodišťovýautomat"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Impulsní relé","Impulsnírelé"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Elektronické impulsní relé","Elektronickéimpulsnírelé"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Stmívač","Stmívač"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Soumrakové čidlo","Soumrakovéčidlo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Elektroměry 1fázové","Elektroměry1fázové"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Elektroměry 3fázové","Elektroměry3fázové"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pojistkové odpojovače 10x38","Pojistkovéodpojovače10x38"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pojistkové odpojovače 14x51","Pojistkovéodpojovače14x51"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pojistkové odpojovače 22x58","Pojistkovéodpojovače22x58"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Válcová pojistka 10x38","Válcovápojistka10x38"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Válcová pojistka 14x51","Válcovápojistka14x51"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Válcová pojistka 22x58","Válcovápojistka22x58"]

{"sheet":"Souhrnná tabulka rozhraní","index":1,"n_rows":37,"n_cols":11,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Typ rozvodnice:",{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!D11","v":" "}]
[null,"Výrobce:","Elektro František Novák"]
[null,null,"Novácká 111"]
[null,null,"Nová Paka"]
[null,null,"507 91"]
[]
[]
[null,"Souhrnná tabulka údajů pro charakteristiku rozhraní a základních parametrů rozvodnice dle ČSN 61439-3:"]
[null,"jmenovité napětí (Un)*","230/400 V AC"]
[null,"jmenovité pracovní napětí (Ue)*","400 V AC"]
[null,"jmenovité izolační napětí (Ui)","1000 V",null,null,null,null,null,null,"Norma"]
[null,"jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)","4 kV",null,null,null,null,null,null,"Souhrnná tabulka údajů pro charakteristiku rozhraní a základních parametrů rozvodnice dle ČSN 61439-3:"]
[null,"jmenovitý proud rozváděče (InA) ",{"$f":"IFERROR('Výpočet oteplení'!I38,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,"Souhrnná tabulka údajů pro charakteristiku rozhraní a základních parametrů rozvodnice dle ČSN 61439-2 ed.2:"]
[null,"jmenovitý proud obvodu (Inc)",{"$f":"IFERROR('Výpočet oteplení'!I38,\" \")","v":" "}]
[null,"jmenovitý dynamický proud (Ipk)",null,null,null,null,null,null,null,"Napětí Un"]
[null,"jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw)","<10 kA",null,null,null,null,null,null,"230/400 V AC"]
[null,"jmenovitý podmíněný zkratový proud (Icc)","<10 kA",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(VLOOKUP('Konfigurátor rozvodnice'!C11,'Rozvaděče1 (2)'!D:P,13,0)=\"nástěnou vector II\",\"1000 V DC\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(VLOOKUP('Konfigurátor rozvodnice'!C11,'Rozvaděče1 (2)'!D:P,13,0)=\"nástěnou vector II\",\"1000 V DC\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,"součinitel soudobosti (RDF)*",{"$f":"IFERROR('Výpočet oteplení'!P23,\" \")","v":1},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(VLOOKUP('Konfigurátor rozvodnice'!C11,'Rozvaděče1 (2)'!D:P,13,0)=\"nástěnou vector II\",\"230/400 V AC a 1000 V DC\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(VLOOKUP('Konfigurátor rozvodnice'!C11,'Rozvaděče1 (2)'!D:P,13,0)=\"nástěnou vector II\",\"230/400 V AC a 1000 V DC\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,"jmenovitý kmitočet (fn)","50 Hz"]
[null,"stupeň znečištění",2,null,null,null,null,null,null,"Napětí Ue"]
[null,"typ uzemňovací soustavy","TN-C-S",null,null,null,null,null,null,"230 V AC"]
[null,"určení, zda vnitřní nebo venkovní instalace","vnitřní  ",null,null,null,null,null,null,"400 V AC"]
[null,"typ rozvodnice DBO",{"$f":"'Výpočet oteplení'!G33","v":"Typ A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(VLOOKUP('Konfigurátor rozvodnice'!C11,'Rozvaděče1 (2)'!D:P,13,0)=\"nástěnou vector II\",\"1000 V DC\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,"stupeň ochrany (IP)",{"$f":"IFERROR('Výpočet oteplení'!K38,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(VLOOKUP('Konfigurátor rozvodnice'!C11,'Rozvaděče1 (2)'!D:P,13,0)=\"nástěnou vector II\",\"230/400 V AC a 1000 V DC\",\"\")","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,"určen pro používání laiky","laik"]
[null,"zatřídění dle elektromagnetické kompatibility","prostředí B",null,null,null,null,null,null,"Soustava"]
[null,"zvláštní provozní podmínky**",null,null,null,null,null,null,null,"TN-C-S"]
[null,"určení vnější konstrukce",{"$f":"IFERROR('Výpočet oteplení'!G38,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,"TN-C"]
[null,"ochrana proti mechanickým rázům (IK)",{"$f":"IFERROR('Výpočet oteplení'!M38,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,"TN-S"]
[null,"typ konstrukce","odnímatelné"]
[null,"druh zařízení jistícího před zkratem","jistič"]
[null,"opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem","Samočinné odpojení od zdroje"]
[null,"celkové rozměry ",{"$f":"IFERROR('Výpočet oteplení'!H38,\" \")","v":" "}]
[null,"hmotnost**"]
[]
[null,"Položky označené * v případě napětí větší než 400 V AC nebo jakékoliv napětí DC je ověření nutno dělat dle ČSN EN 61439-2 ed.2 (rozvaděče PSC)"]
[null,"Položky označené ** vyplnit pokud u daného typu přichází v úvahu. "]

{"sheet":"Typový štítek","index":2,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,7,6],[20,4,20,6],[21,3,21,4],[21,5,21,6],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[22,3,22,4],[22,5,22,6],[23,3,23,4],[23,5,23,6]]}
[]
[null,null,null,"Vyplňte, pomocí lihové fixi, žlutě vyznačené údaje do HAGER typového štítku nebo štítek vytiskněte na adekvátní podklad. To znamená, že tisk na štítku musí být odolný vůči otěru vodou a benzínem."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"Elektro František Novák"]
[null,null,null,null,null,"Novácká 111"]
[null,null,null,null,null,"Nová Paka"]
[null,null,null,null,null,"507 91"]
[null,null,null,null,null,"E-mail :"]
[]
[null,null,null,"Název","Rozvaděč"," domovní"]
[null,null,null,"Typ",{"$f":"'Souhrnná tabulka rozhraní'!C1","v":" "}]
[null,null,null,"Napětí Un",null,{"$f":"'Souhrnná tabulka rozhraní'!C9","v":"230/400 V AC"}]
[null,null,null,"Frekv. Fn",null,{"$f":"'Souhrnná tabulka rozhraní'!C19","v":"50 Hz"}]
[null,null,null,"Typ sítě",null,{"$f":"'Souhrnná tabulka rozhraní'!C21","v":"TN-C-S"}]
[null,null,null,"Rozměry",null,{"$f":"'Souhrnná tabulka rozhraní'!C33","v":" "}]
[null,null,null,"Proud InA",{"$f":"'Souhrnná tabulka rozhraní'!C13","v":" "},"Ochrana","  ČSN 33 2000-4-41 ed.3"]
[null,null,null,"Krytí",{"$f":"'Souhrnná tabulka rozhraní'!C24","v":" "},"Norma",{"$f":"IF('Souhrnná tabulka rozhraní'!B8=\"Souhrnná tabulka údajů pro charakteristiku rozhraní a základních parametrů rozvodnice dle ČSN 61439-3:\",\"IEC 61439-3\",\"IEC 61439-2\")","v":"IEC 61439-3"}]
[null,null,null,"Výr. číslo","xxxxx","Datum výr.",{"$f":"TODAY()","v":"2023-10-16"}]

{"sheet":"Výpočet oteplení","index":3,"n_rows":39,"n_cols":18,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
["Rozvaděč","popis","množství",null,"ztrátový výkon W","kapacita modulů"]
[{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!C11","v":" "},null,1,null,{"$f":"VLOOKUP(A3,'Rozvaděče1 (2)'!D:F,3,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(A3,'Rozvaděče1 (2)'!D:M,10,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!C11","v":" "},{"$f":"IF(O3>0,M3,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"CONCATENATE(G3,\"-\",SUM(C5:C30),\"-\",H32,\"-\",I32,\"-\",J32,H3)","v":" -0-0-0-0 "},null,{"$f":"CONCATENATE(\"-\",N3,\"-\",O3)","v":"-SE-0"},{"$f":"IF('Konfigurátor rozvodnice'!I51>0,\"SE\",\" \")","v":"SE"},{"$f":"SUM('Konfigurátor rozvodnice'!G44:G50)","v":0}]
["Přístroje","popis","množství",null,"ztrátový výkon při jmen proudu","počet modulů","vývodů","chrániče","1f","výcepól"]
[{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!I16","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!J16","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!F16","v":0},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!K16","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A5,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A5,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A5,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:M,12,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A5,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:N,13,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A5,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:O,14,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A5,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:P,15,0),\"\")","v":""}]
[{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!I17","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!J17","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!F17","v":0},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!K17","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A6,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A6,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A6,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:M,12,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A6,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:N,13,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A6,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:O,14,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A6,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:P,15,0),\"\")","v":""}]
[{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!I18","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!J18","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!F18","v":0},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!K18","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A7,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A7,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A7,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:M,12,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A7,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:N,13,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A7,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:O,14,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A7,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:P,15,0),\"\")","v":""}]
[{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!I19","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!J19","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!F19","v":0},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!K19","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A8,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A8,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A8,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:M,12,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A8,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:N,13,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A8,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:O,14,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A8,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:P,15,0),\"\")","v":""}]
[{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!I20","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!J20","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!F20","v":0},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!K20","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A9,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A9,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A9,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:M,12,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A9,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:N,13,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A9,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:O,14,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A9,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:P,15,0),\"\")","v":""},null,null,"RDF",null,"vývody","RDF","koef"]
[{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!I21","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!J21","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!F21","v":0},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!K21","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A10,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A10,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A10,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:M,12,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A10,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:N,13,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A10,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:O,14,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A10,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:P,15,0),\"\")","v":""},null,null,"bez změny",null,0,1,1]
[{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!I22","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!J22","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!F22","v":0},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!K22","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A11,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A11,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A11,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:M,12,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A11,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:N,13,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A11,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:O,14,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A11,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:P,15,0),\"\")","v":""},null,null,1,{"$f":"M11*M11","v":1},1,1,1]
[{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!I23","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!J23","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!F23","v":0},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!K23","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A12,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A12,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A12,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:M,12,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A12,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:N,13,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A12,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:O,14,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A12,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:P,15,0),\"\")","v":""},null,null,0.9,{"$f":"M12*M12","v":0.81},2,0.8,0.64,{"$f":"Q12/P12","v":0.79999999999999993}]
[{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!I24","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!J24","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!F24","v":0},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!K24","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A13,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A13,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A13,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:M,12,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A13,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:N,13,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A13,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:O,14,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A13,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:P,15,0),\"\")","v":""},null,null,0.8,0.64000000000000012,3,0.8,0.64,{"$f":"Q13/P13","v":0.79999999999999993}]
[{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!I25","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!J25","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!F25","v":0},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!K25","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A14,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A14,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A14,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:M,12,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A14,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:N,13,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A14,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:O,14,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A14,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:P,15,0),\"\")","v":""},null,null,0.7,0.48999999999999994,4,0.7,0.49,0.70000000000000007]
[{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!I26","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!J26","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!F26","v":0},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!K26","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A15,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A15,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A15,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:M,12,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A15,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:N,13,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A15,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:O,14,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A15,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:P,15,0),\"\")","v":""},null,null,0.6,0.36,5,0.7,0.49,0.70000000000000007]
[{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!I27","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!J27","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!F27","v":0},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!K27","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A16,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A16,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A16,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:M,12,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A16,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:N,13,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A16,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:O,14,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A16,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:P,15,0),\"\")","v":""},null,null,0.5,0.25,6,0.6,0.36,0.6]
[{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!I28","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!J28","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!F28","v":0},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!K28","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A17,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A17,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A17,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:M,12,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A17,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:N,13,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A17,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:O,14,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A17,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:P,15,0),\"\")","v":""},null,null,0.4,0.16000000000000003,7,0.6,0.36,0.6]
[{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!I29","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!J29","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!F29","v":0},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!K29","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A18,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A18,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A18,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:M,12,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A18,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:N,13,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A18,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:O,14,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A18,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:P,15,0),\"\")","v":""},null,null,0.3,0.09,8,0.6,0.36,0.6]
[{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!I30","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!J30","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!F30","v":0},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!K30","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A19,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A19,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A19,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:M,12,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A19,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:N,13,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A19,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:O,14,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A19,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:P,15,0),\"\")","v":""},null,null,0.2,4.0000000000000008E-2,9,0.6,0.36,0.6]
[{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!I31","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!J31","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!F31","v":0},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!K31","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A20,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A20,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A20,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:M,12,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A20,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:N,13,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A20,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:O,14,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A20,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:P,15,0),\"\")","v":""},null,null,0.1,1.0000000000000002E-2,10,0.5,0.25,0.5]
[{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!I32","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!J32","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!F32","v":0},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!K32","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A21,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A21,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A21,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:M,12,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A21,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:N,13,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A21,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:O,14,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A21,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:P,15,0),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!F54","v":"bez změny"},{"$f":"VLOOKUP('Konfigurátor rozvodnice'!F54,M11:N20,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},"souč.",{"$f":"IF(G32>10,P20,(VLOOKUP(G32,O10:Q20,2,0)))","v":1},{"$f":"IF(G32>10,Q20,(VLOOKUP(G32,O10:Q20,3,0)))","v":1},1]
[{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!I33","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!J33","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!F33","v":0},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!K33","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A22,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A22,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A22,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:M,12,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A22,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:N,13,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A22,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:O,14,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A22,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:P,15,0),\"\")","v":""}]
[{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!I34","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!J34","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!F34","v":0},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!K34","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A23,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A23,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A23,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:M,12,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A23,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:N,13,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A23,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:O,14,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A23,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:P,15,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF('Konfigurátor rozvodnice'!F54= \"bez změny\",P21,M21)","v":1},{"$f":"IF('Konfigurátor rozvodnice'!F54= \"bez změny\",Q21,N21)","v":1}]
[{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!I35","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!J35","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!F35","v":0},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!K35","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A24,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A24,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A24,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:M,12,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A24,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:N,13,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A24,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:O,14,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A24,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:P,15,0),\"\")","v":""}]
[{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!I36","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!J36","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!F36","v":0},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!K36","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A25,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A25,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A25,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:M,12,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A25,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:N,13,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A25,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:O,14,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A25,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:P,15,0),\"\")","v":""}]
[{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!I37","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!J37","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!F37","v":0},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!K37","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A26,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A26,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A26,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:M,12,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A26,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:N,13,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A26,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:O,14,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A26,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:P,15,0),\"\")","v":""}]
[{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!I38","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!J38","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!F38","v":0},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!K38","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A27,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A27,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A27,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:M,12,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A27,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:N,13,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A27,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:O,14,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A27,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:P,15,0),\"\")","v":""}]
[{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!I39","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!J39","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!F39","v":0},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!K39","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A28,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A28,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A28,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:M,12,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A28,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:N,13,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A28,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:O,14,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A28,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:P,15,0),\"\")","v":""}]
[{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!I40","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!J40","v":""},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!F40","v":0},{"$f":"'Konfigurátor rozvodnice'!K40","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A29,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A29,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:L,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A29,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:M,12,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A29,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:N,13,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A29,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:O,14,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(A29,'Ceník Hager_Polo_Tehalit'!B:P,15,0),\"\")","v":""}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT($C$5:$C$30,D5:D30)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E31","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT($C$5:$C$30,F5:F30)+SUMPRODUCT('Konfigurátor rozvodnice'!I44:I50,'Konfigurátor rozvodnice'!F44:F50)","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT($C$5:$C$30,G5:G30)","v":0},0,0,0]
[null,null,null,null,{"$f":"E32+E37","v":0},{"$f":"F3-F32","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(J32>0,\"Typ B\",\"Typ A\")","v":"Typ A"}]
[null,null,null,null,{"$f":"E3-E33","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(F33<0,\"Přesažena kapacita rozvaděče, vyberte větší typ\",F33)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF('Konfigurátor rozvodnice'!F54=\"bez změny\",SUMPRODUCT($C$5:$C$30,G5:G30),'Konfigurátor rozvodnice'!F54)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E34<0,\"Přesaženo dovolené oteplení, zvolte jíné přístroje nebo rozvaděč\",\"Oteplení v rozvaděči v pořádku\")","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(H37<0,\"Rozvaděč dle zadaných kritérií nelze ověřit\",K3)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT('Konfigurátor rozvodnice'!K44:K50,'Konfigurátor rozvodnice'!F44:F50)","v":0},{"$f":"IF(F33<0,-1,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(E34<0,-1,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"F37+G37","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(G3,'Rozvaděče1 (2)'!D1:J384,7,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"CONCATENATE(\"Pro \",VLOOKUP(G3,'Rozvaděče1 (2)'!D1:O384,8,0),\" montáž\")","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(G3,'Rozvaděče1 (2)'!D1:O384,9,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"CONCATENATE(VLOOKUP(G3,'Rozvaděče1 (2)'!D1:O384,6,0),\" A\")","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(G3,'Rozvaděče1 (2)'!D1:O384,10,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"CONCATENATE(\"IP \",VLOOKUP(G3,'Rozvaděče1 (2)'!D1:O384,11,0))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(G3,'Rozvaděče1 (2)'!D1:O384,12,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"CONCATENATE(\"IK\",VLOOKUP(G3,'Rozvaděče1 (2)'!D1:V384,19,0))","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(F38,\"; \",G38,\"; \",VLOOKUP(G3,'Rozvaděče1 (2)'!D1:Q384,14,0))","v":{"$error":"#N/A"}}]

{"sheet":"Rozvaděče1 (2)","index":4,"n_rows":392,"n_cols":39,"rows_kept":392,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[null,null,"Objednací číslo",null,"Popis","Ztrátové výkony [W]",null,"Počet pólů","Jmenovity proud In","charakterisika","typ montáže","rozměry VxŠxH","počet modulů / kapacita","krytí IP","tř. izolace",null,null,"svorky",null,"dveře",null,"IK",null,null,null,null,null,null,null,null,"GD102 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  2 modulů",null,null,null,null,null,null,"dveře","svorky"]
["Rozvaděče",null,null,null,"Vestavné rozvaděče Golf IP40",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GD104 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  4 modulů",null,null,null,null,null,null,"Plné dveře","Šroubové PE/N svorky"]
[{"$f":"CONCATENATE(C3,\" -  pro \",K3,\" montáž  - \",J3,\" -  \",M3,\" modulů\")","v":"VF104 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  4 modulů"},{"$f":"CONCATENATE(A3,R3,T3)","v":"VF104 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  4 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky"},"VF104","VF104PD",null,5.9,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","189x170x72",4,40,"II","zapuštěnou golf","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře","P","Šroubové PE/N svorky","D","07",{"$f":"CONCATENATE(C3,\" -  pro \",K3,\" montáž  - \",J3,\" -  \",M3,\" modulů\")","v":"VF104 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  4 modulů"},null,null,null,null,null,null,null,"GD106 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  6 modulů",null,null,null,null,null,null,"Transparetní dveře","Bezšroubové PE/N svorky"]
["VF108 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  8 modulů",{"$f":"CONCATENATE(A4,R4,T4)","v":"VF108 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  8 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky"},"VF108","VF108PD",null,6.2,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","189x242x72",8,40,"II","zapuštěnou golf","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře","P","Šroubové PE/N svorky","D","07","VF108 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  8 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"GD108 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  8 modulů",null,null,null,null,null,null,"Bez dveří","Bez PE/N svorek"]
["VF112 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  12 modulů","VF112 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  12 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","VF112","VF112PD",null,9.5,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","257x318x72",12,40,"II","zapuštěnou golf","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře","P","Šroubové PE/N svorky","D","07","VF112 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  12 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"GD110 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  10 modulů"]
["VF118 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  18 modulů","VF118 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  18 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","VF118","VF118PD",null,12.8,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","257x426x72",18,40,"II","zapuštěnou golf","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře","P","Šroubové PE/N svorky","D","07","VF118 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  18 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VR108  -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  8 modulů"]
["VF122 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  22 modulů","VF122 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  22 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","VF122","VF122PD",null,14.9,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","257x498x72",22,40,"II","zapuštěnou golf","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře","P","Šroubové PE/N svorky","D","07","VF122 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  22 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VR112  -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  12 modulů"]
["VF212 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  24 modulů","VF212 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  24 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","VF212","VF212PD",null,12.6,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","382x318x72",24,40,"II","zapuštěnou golf","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře","P","Šroubové PE/N svorky","D","07","VF212 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  24 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VR118  -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  18 modulů"]
["VF218 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  36 modulů","VF218 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  36 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","VF218","VF218PD",null,16.899999999999999,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","382x426x72",36,40,"II","zapuštěnou golf","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře","P","Šroubové PE/N svorky","D","07","VF218 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  36 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VR212  -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  24 modulů"]
["VF312 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  36 modulů","VF312 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  36 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","VF312","VF312PD",null,15.8,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","507x318x72",36,40,"II","zapuštěnou golf","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře","P","Šroubové PE/N svorky","D","07","VF312 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  36 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VD101 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  1 modulů"]
["VF318 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  54 modulů","VF318 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  54 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","VF318","VF318PD",null,20.7,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","507x426x72",54,40,"II","zapuštěnou golf","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře","P","Šroubové PE/N svorky","D","07","VF318 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  54 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VD102 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  2 modulů"]
["VF412 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  48 modulů","VF412 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  48 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","VF412","VF412PD",null,19.399999999999999,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","652x318x72",48,40,"II","zapuštěnou golf","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře","P","Šroubové PE/N svorky","D","07","VF412 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  48 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VD103 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  3 modulů"]
["VF418 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  72 modulů","VF418 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  72 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","VF418","VF418PD",null,25.3,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","652x426x72",72,40,"II","zapuštěnou golf","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře","P","Šroubové PE/N svorky","D","07","VF418 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  72 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VD104 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  4 modulů"]
[{"$f":"CONCATENATE(C14,\" -  pro \",K14,\" montáž  - \",J14,\" -  \",M14,\" modulů\")","v":"VF104 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  4 modulů"},"VF104 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  4 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","VF104","VF104TD",null,5.9,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","189x170x72",4,40,"II","zapuštěnou golf","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Transparetní dveře","T","Šroubové PE/N svorky","D","07",{"$f":"CONCATENATE(C14,\" -  pro \",K14,\" montáž  - \",J14,\" -  \",M14,\" modulů\")","v":"VF104 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  4 modulů"},null,null,null,null,null,null,null,"VD106 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  6 modulů"]
["VF108 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  8 modulů","VF108 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  8 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","VF108","VF108TD",null,6.2,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","189x242x72",8,40,"II","zapuštěnou golf","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Transparetní dveře","T","Šroubové PE/N svorky","D","07","VF108 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  8 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VD108 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  8 modulů"]
["VF112 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  12 modulů","VF112 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  12 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","VF112","VF112TD",null,9.5,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","257x318x72",12,40,"II","zapuštěnou golf","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Transparetní dveře","T","Šroubové PE/N svorky","D","07","VF112 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  12 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VD110 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  10 modulů"]
["VF118 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  18 modulů","VF118 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  18 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","VF118","VF118TD",null,12.8,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","257x426x72",18,40,"II","zapuštěnou golf","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Transparetní dveře","T","Šroubové PE/N svorky","D","07","VF118 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  18 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VD112 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  12 modulů"]
["VF122 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  22 modulů","VF122 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  22 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","VF122","VF122TD",null,14.9,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","257x498x72",22,40,"II","zapuštěnou golf","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Transparetní dveře","T","Šroubové PE/N svorky","D","07","VF122 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  22 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VD118 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  18 modulů"]
["VF212 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  24 modulů","VF212 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  24 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","VF212","VF212TD",null,12.6,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","382x318x72",24,40,"II","zapuštěnou golf","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Transparetní dveře","T","Šroubové PE/N svorky","D","07","VF212 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  24 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VD212 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  24 modulů"]
["VF218 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  36 modulů","VF218 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  36 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","VF218","VF218TD",null,16.899999999999999,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","382x426x72",36,40,"II","zapuštěnou golf","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Transparetní dveře","T","Šroubové PE/N svorky","D","07","VF218 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  36 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VF104 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  4 modulů"]
["VF312 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  36 modulů","VF312 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  36 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","VF312","VF312TD",null,15.8,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","507x318x72",36,40,"II","zapuštěnou golf","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Transparetní dveře","T","Šroubové PE/N svorky","D","07","VF312 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  36 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VF108 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  8 modulů"]
["VF318 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  54 modulů","VF318 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  54 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","VF318","VF318TD",null,20.7,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","507x426x72",54,40,"II","zapuštěnou golf","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Transparetní dveře","T","Šroubové PE/N svorky","D","07","VF318 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  54 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VF112 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  12 modulů"]
["VF412 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  48 modulů","VF412 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  48 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","VF412","VF412TD",null,19.399999999999999,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","652x318x72",48,40,"II","zapuštěnou golf","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Transparetní dveře","T","Šroubové PE/N svorky","D","07","VF412 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  48 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VF118 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  18 modulů"]
["VF418 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  72 modulů","VF418 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  72 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","VF418","VF418TD",null,25.3,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","652x426x72",72,40,"II","zapuštěnou golf","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Transparetní dveře","T","Šroubové PE/N svorky","D","07","VF418 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  72 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VF122 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  22 modulů"]
["VF104 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  4 modulů","VF104 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  4 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","VF104","VF104PS",null,5.9,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","189x170x72",4,40,"II","zapuštěnou golf","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře","P","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","VF104 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  4 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VF212 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  24 modulů"]
["VF108 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  8 modulů","VF108 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  8 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","VF108","VF108PS",null,6.2,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","189x242x72",8,40,"II","zapuštěnou golf","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře","P","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","VF108 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  8 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VF218 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  36 modulů"]
["VF112 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  12 modulů","VF112 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  12 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","VF112","VF112PS",null,9.5,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","257x318x72",12,40,"II","zapuštěnou golf","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře","P","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","VF112 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  12 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VF312 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  36 modulů"]
["VF118 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  18 modulů","VF118 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  18 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","VF118","VF118PS",null,12.8,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","257x426x72",18,40,"II","zapuštěnou golf","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře","P","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","VF118 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  18 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VF318 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  54 modulů"]
["VF122 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  22 modulů","VF122 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  22 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","VF122","VF122PS",null,14.9,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","257x498x72",22,40,"II","zapuštěnou golf","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře","P","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","VF122 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  22 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VF412 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  48 modulů"]
["VF212 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  24 modulů","VF212 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  24 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","VF212","VF212PS",null,12.6,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","382x318x72",24,40,"II","zapuštěnou golf","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře","P","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","VF212 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  24 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VF418 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  72 modulů"]
["VF218 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  36 modulů","VF218 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  36 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","VF218","VF218PS",null,16.899999999999999,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","382x426x72",36,40,"II","zapuštěnou golf","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře","P","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","VF218 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  36 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VS104 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  4 modulů"]
["VF312 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  36 modulů","VF312 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  36 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","VF312","VF312PS",null,15.8,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","507x318x72",36,40,"II","zapuštěnou golf","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře","P","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","VF312 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  36 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VS108 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  8 modulů"]
["VF318 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  54 modulů","VF318 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  54 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","VF318","VF318PS",null,20.7,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","507x426x72",54,40,"II","zapuštěnou golf","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře","P","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","VF318 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  54 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VS112 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  12 modulů"]
["VF412 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  48 modulů","VF412 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  48 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","VF412","VF412PS",null,19.399999999999999,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","652x318x72",48,40,"II","zapuštěnou golf","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře","P","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","VF412 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  48 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VS118 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  18 modulů"]
["VF418 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  72 modulů","VF418 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  72 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","VF418","VF418PS",null,25.3,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","652x426x72",72,40,"II","zapuštěnou golf","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře","P","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","VF418 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  72 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VS122 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  22 modulů"]
[{"$f":"CONCATENATE(C36,\" -  pro \",K36,\" montáž  - \",J36,\" -  \",M36,\" modulů\")","v":"VF104 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  4 modulů"},"VF104 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  4 modulůTransparetní dveřeBezšroubové PE/N svorky","VF104","VF104TS",null,5.9,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","189x170x72",4,40,"II","zapuštěnou golf","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Transparetní dveře","T","Bezšroubové PE/N svorky","S","07",{"$f":"CONCATENATE(C36,\" -  pro \",K36,\" montáž  - \",J36,\" -  \",M36,\" modulů\")","v":"VF104 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  4 modulů"},null,null,null,null,null,null,null,"VS212 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  24 modulů"]
["VF108 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  8 modulů","VF108 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  8 modulůTransparetní dveřeBezšroubové PE/N svorky","VF108","VF108TS",null,6.2,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","189x242x72",8,40,"II","zapuštěnou golf","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Transparetní dveře","T","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","VF108 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  8 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VS218 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulů"]
["VF112 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  12 modulů","VF112 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  12 modulůTransparetní dveřeBezšroubové PE/N svorky","VF112","VF112TS",null,9.5,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","257x318x72",12,40,"II","zapuštěnou golf","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Transparetní dveře","T","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","VF112 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  12 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VS312 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulů"]
["VF118 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  18 modulů","VF118 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  18 modulůTransparetní dveřeBezšroubové PE/N svorky","VF118","VF118TS",null,12.8,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","257x426x72",18,40,"II","zapuštěnou golf","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Transparetní dveře","T","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","VF118 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  18 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VS318 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  54 modulů"]
["VF122 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  22 modulů","VF122 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  22 modulůTransparetní dveřeBezšroubové PE/N svorky","VF122","VF122TS",null,14.9,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","257x498x72",22,40,"II","zapuštěnou golf","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Transparetní dveře","T","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","VF122 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  22 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VS412 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  48 modulů"]
["VF212 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  24 modulů","VF212 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  24 modulůTransparetní dveřeBezšroubové PE/N svorky","VF212","VF212TS",null,12.6,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","382x318x72",24,40,"II","zapuštěnou golf","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Transparetní dveře","T","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","VF212 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  24 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VS418 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  72 modulů"]
["VF218 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  36 modulů","VF218 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  36 modulůTransparetní dveřeBezšroubové PE/N svorky","VF218","VF218TS",null,16.899999999999999,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","382x426x72",36,40,"II","zapuštěnou golf","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Transparetní dveře","T","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","VF218 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  36 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"GD113 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  13 modulů"]
["VF312 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  36 modulů","VF312 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  36 modulůTransparetní dveřeBezšroubové PE/N svorky","VF312","VF312TS",null,15.8,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","507x318x72",36,40,"II","zapuštěnou golf","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Transparetní dveře","T","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","VF312 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  36 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"GD118 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  18 modulů"]
["VF318 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  54 modulů","VF318 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  54 modulůTransparetní dveřeBezšroubové PE/N svorky","VF318","VF318TS",null,20.7,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","507x426x72",54,40,"II","zapuštěnou golf","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Transparetní dveře","T","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","VF318 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  54 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"GD213 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  26 modulů"]
["VF412 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  48 modulů","VF412 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  48 modulůTransparetní dveřeBezšroubové PE/N svorky","VF412","VF412TS",null,19.399999999999999,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","652x318x72",48,40,"II","zapuštěnou golf","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Transparetní dveře","T","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","VF412 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  48 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"GD218 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulů"]
["VF418 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  72 modulů","VF418 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  72 modulůTransparetní dveřeBezšroubové PE/N svorky","VF418","VF418TS",null,25.3,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","652x426x72",72,40,"II","zapuštěnou golf","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Transparetní dveře","T","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","VF418 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  72 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"GD313 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  39 modulů"]
[{"$f":"CONCATENATE(C47,\" -  pro \",K47,\" montáž  - \",J47,\" -  \",M47,\" modulů\")","v":"VS104 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  4 modulů"},"VS104 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  4 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","VS104","VS104PD",null,5.8,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","184x138x99",4,40,"II","nástěnou golf",null,"Plné dveře","P","Šroubové PE/N svorky","D","07",{"$f":"CONCATENATE(C47,\" -  pro \",K47,\" montáž  - \",J47,\" -  \",M47,\" modulů\")","v":"VS104 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  4 modulů"},null,null,null,null,null,null,null,"GD318 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  54 modulů"]
["VS108 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  8 modulů","VS108 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  8 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","VS108","VS108PD",null,6.4,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","184x210x99",8,40,"II","nástěnou golf",null,"Plné dveře","P","Šroubové PE/N svorky","D","07","VS108 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  8 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"GD413 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  52 modulů"]
["VS112 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  12 modulů","VS112 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  12 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","VS112","VS112PD",null,10.1,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","252x282x99",12,40,"II","nástěnou golf",null,"Plné dveře","P","Šroubové PE/N svorky","D","07","VS112 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  12 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"GD418 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  72 modulů"]
["VS118 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  18 modulů","VS118 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  18 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","VS118","VS118PD",null,13.7,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","252x390x99",18,40,"II","nástěnou golf",null,"Plné dveře","P","Šroubové PE/N svorky","D","07","VS118 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  18 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VU12 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  12 modulů"]
["VS122 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  22 modulů","VS122 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  22 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","VS122","VS122PD",null,16,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","252x462x99",22,40,"II","nástěnou golf",null,"Plné dveře","P","Šroubové PE/N svorky","D","07","VS122 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  22 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VU24 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  24 modulů"]
["VS212 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  24 modulů","VS212 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  24 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","VS212","VS212PD",null,13.2,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","377x282x99",24,40,"II","nástěnou golf",null,"Plné dveře","P","Šroubové PE/N svorky","D","07","VS212 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  24 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VU36 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  36 modulů"]
["VS218 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulů","VS218 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","VS218","VS218PD",null,17.600000000000001,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","377x390x99",36,40,"II","nástěnou golf",null,"Plné dveře","P","Šroubové PE/N svorky","D","07","VS218 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VU48 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  48 modulů"]
["VS312 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulů","VS312 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","VS312","VS312PD",null,16.3,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","500x282x99",36,40,"II","nástěnou golf",null,"Plné dveře","P","Šroubové PE/N svorky","D","07","VS312 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VU60 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  60 modulů"]
["VS318 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  54 modulů","VS318 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  54 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","VS318","VS318PD",null,21.5,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","500x390x99",54,40,"II","nástěnou golf",null,"Plné dveře","P","Šroubové PE/N svorky","D","07","VS318 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  54 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VH12 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  12 modulů"]
["VS412 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  48 modulů","VS412 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  48 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","VS412","VS412PD",null,20,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","647x282x99",48,40,"II","nástěnou golf",null,"Plné dveře","P","Šroubové PE/N svorky","D","07","VS412 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  48 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VH24 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  24 modulů"]
["VS418 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  72 modulů","VS418 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  72 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","VS418","VS418PD",null,23.7,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","647x390x99",72,40,"II","nástěnou golf",null,"Plné dveře","P","Šroubové PE/N svorky","D","07","VS418 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  72 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VH36 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  36 modulů"]
[{"$f":"CONCATENATE(C58,\" -  pro \",K58,\" montáž  - \",J58,\" -  \",M58,\" modulů\")","v":"VS104 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  4 modulů"},"VS104 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  4 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","VS104","VS104TD",null,5.8,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","184x138x99",4,40,"II","nástěnou golf",null,"Transparetní dveře","T","Šroubové PE/N svorky","D","07",{"$f":"CONCATENATE(C58,\" -  pro \",K58,\" montáž  - \",J58,\" -  \",M58,\" modulů\")","v":"VS104 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  4 modulů"},null,null,null,null,null,null,null,"VH48 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  48 modulů"]
["VS108 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  8 modulů","VS108 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  8 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","VS108","VS108TD",null,6.4,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","184x210x99",8,40,"II","nástěnou golf",null,"Transparetní dveře","T","Šroubové PE/N svorky","D","07","VS108 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  8 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VH60 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  60 modulů"]
["VS112 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  12 modulů","VS112 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  12 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","VS112","VS112TD",null,10.1,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","252x282x99",12,40,"II","nástěnou golf",null,"Transparetní dveře","T","Šroubové PE/N svorky","D","07","VS112 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  12 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VA12 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  12 modulů"]
["VS118 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  18 modulů","VS118 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  18 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","VS118","VS118TD",null,13.7,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","252x390x99",18,40,"II","nástěnou golf",null,"Transparetní dveře","T","Šroubové PE/N svorky","D","07","VS118 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  18 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VA24 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  24 modulů"]
["VS122 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  22 modulů","VS122 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  22 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","VS122","VS122TD",null,16,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","252x462x99",22,40,"II","nástěnou golf",null,"Transparetní dveře","T","Šroubové PE/N svorky","D","07","VS122 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  22 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VA36 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulů"]
["VS212 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  24 modulů","VS212 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  24 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","VS212","VS212TD",null,13.2,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","377x282x99",24,40,"II","nástěnou golf",null,"Transparetní dveře","T","Šroubové PE/N svorky","D","07","VS212 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  24 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VA48 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  48 modulů"]
["VS218 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulů","VS218 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","VS218","VS218TD",null,17.600000000000001,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","377x390x99",36,40,"II","nástěnou golf",null,"Transparetní dveře","T","Šroubové PE/N svorky","D","07","VS218 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VE103 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 -  3 modulů"]
["VS312 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulů","VS312 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","VS312","VS312TD",null,16.3,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","500x282x99",36,40,"II","nástěnou golf",null,"Transparetní dveře","T","Šroubové PE/N svorky","D","07","VS312 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VE106 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 -  6 modulů"]
["VS318 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  54 modulů","VS318 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  54 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","VS318","VS318TD",null,21.5,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","500x390x99",54,40,"II","nástěnou golf",null,"Transparetní dveře","T","Šroubové PE/N svorky","D","07","VS318 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  54 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VE110 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 -  10 modulů"]
["VS412 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  48 modulů","VS412 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  48 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","VS412","VS412TD",null,20,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","647x282x99",48,40,"II","nástěnou golf",null,"Transparetní dveře","T","Šroubové PE/N svorky","D","07","VS412 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  48 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VE112 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 -  12 modulů"]
["VS418 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  72 modulů",{"$f":"CONCATENATE(A68,R68,T68)","v":"VS418 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  72 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky"},"VS418","VS418TD",null,23.7,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","647x390x99",72,40,"II","nástěnou golf",null,"Transparetní dveře","T","Šroubové PE/N svorky","D","07","VS418 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  72 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VE118 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 -  18 modulů"]
[{"$f":"CONCATENATE(C69,\" -  pro \",K69,\" montáž  - \",J69,\" -  \",M69,\" modulů\")","v":"VS104 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  4 modulů"},"VS104 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  4 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","VS104","VS104PS",null,5.8,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","184x138x99",4,40,"II","nástěnou golf",null,"Plné dveře","P","Bezšroubové PE/N svorky","S","07",{"$f":"CONCATENATE(C69,\" -  pro \",K69,\" montáž  - \",J69,\" -  \",M69,\" modulů\")","v":"VS104 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  4 modulů"},null,null,null,null,null,null,null,"VE212 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 -  24 modulů"]
["VS108 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  8 modulů","VS108 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  8 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","VS108","VS108PS",null,6.4,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","184x210x99",8,40,"II","nástěnou golf",null,"Plné dveře","P","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","VS108 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  8 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VE218 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 -  36 modulů"]
["VS112 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  12 modulů","VS112 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  12 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","VS112","VS112PS",null,10.1,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","252x282x99",12,40,"II","nástěnou golf",null,"Plné dveře","P","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","VS112 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  12 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VE312 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 -  36 modulů"]
["VS118 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  18 modulů","VS118 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  18 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","VS118","VS118PS",null,13.7,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","252x390x99",18,40,"II","nástěnou golf",null,"Plné dveře","P","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","VS118 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  18 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VE318 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 -  54 modulů"]
["VS122 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  22 modulů","VS122 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  22 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","VS122","VS122PS",null,16,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","252x462x99",22,40,"II","nástěnou golf",null,"Plné dveře","P","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","VS122 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  22 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VE412 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 -  48 modulů"]
["VS212 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  24 modulů","VS212 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  24 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","VS212","VS212PS",null,13.2,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","377x282x99",24,40,"II","nástěnou golf",null,"Plné dveře","P","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","VS212 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  24 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VE103 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 UV stabil -  3 modulů"]
["VS218 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulů","VS218 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","VS218","VS218PS",null,17.600000000000001,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","377x390x99",36,40,"II","nástěnou golf",null,"Plné dveře","P","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","VS218 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VE106 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 UV stabil -  6 modulů"]
["VS312 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulů","VS312 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","VS312","VS312PS",null,16.3,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","500x282x99",36,40,"II","nástěnou golf",null,"Plné dveře","P","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","VS312 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VE110 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 UV stabil -  10 modulů"]
["VS318 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  54 modulů","VS318 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  54 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","VS318","VS318PS",null,21.5,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","500x390x99",54,40,"II","nástěnou golf",null,"Plné dveře","P","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","VS318 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  54 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VE112 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 UV stabil -  12 modulů"]
["VS412 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  48 modulů","VS412 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  48 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","VS412","VS412PS",null,20,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","647x282x99",48,40,"II","nástěnou golf",null,"Plné dveře","P","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","VS412 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  48 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VE118 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 UV stabil -  18 modulů"]
["VS418 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  72 modulů","VS418 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  72 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","VS418","VS418PS",null,23.7,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","647x390x99",72,40,"II","nástěnou golf",null,"Plné dveře","P","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","VS418 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  72 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VE212 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 UV stabil -  24 modulů"]
[{"$f":"CONCATENATE(C80,\" -  pro \",K80,\" montáž  - \",J80,\" -  \",M80,\" modulů\")","v":"VS104 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  4 modulů"},"VS104 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  4 modulůTransparetní dveřeBezšroubové PE/N svorky","VS104","VS104TS",null,5.8,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","184x138x99",4,40,"II","nástěnou golf",null,"Transparetní dveře","T","Bezšroubové PE/N svorky","S","07",{"$f":"CONCATENATE(C80,\" -  pro \",K80,\" montáž  - \",J80,\" -  \",M80,\" modulů\")","v":"VS104 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  4 modulů"},null,null,null,null,null,null,null,"VE218 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 UV stabil -  36 modulů"]
["VS108 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  8 modulů","VS108 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  8 modulůTransparetní dveřeBezšroubové PE/N svorky","VS108","VS108TS",null,6.4,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","184x210x99",8,40,"II","nástěnou golf",null,"Transparetní dveře","T","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","VS108 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  8 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VE312 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 UV stabil -  36 modulů"]
["VS112 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  12 modulů","VS112 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  12 modulůTransparetní dveřeBezšroubové PE/N svorky","VS112","VS112TS",null,10.1,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","252x282x99",12,40,"II","nástěnou golf",null,"Transparetní dveře","T","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","VS112 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  12 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VE318 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 UV stabil -  54 modulů"]
["VS118 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  18 modulů","VS118 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  18 modulůTransparetní dveřeBezšroubové PE/N svorky","VS118","VS118TS",null,13.7,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","252x390x99",18,40,"II","nástěnou golf",null,"Transparetní dveře","T","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","VS118 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  18 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"VE412 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 UV stabil -  48 modulů"]
["VS122 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  22 modulů","VS122 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  22 modulůTransparetní dveřeBezšroubové PE/N svorky","VS122","VS122TS",null,16,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","252x462x99",22,40,"II","nástěnou golf",null,"Transparetní dveře","T","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","VS122 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  22 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"FWB31 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  36 modulů"]
["VS212 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  24 modulů","VS212 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  24 modulůTransparetní dveřeBezšroubové PE/N svorky","VS212","VS212TS",null,13.2,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","377x282x99",24,40,"II","nástěnou golf",null,"Transparetní dveře","T","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","VS212 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  24 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"FWB32 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  72 modulů"]
["VS218 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulů","VS218 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulůTransparetní dveřeBezšroubové PE/N svorky","VS218","VS218TS",null,17.600000000000001,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","377x390x99",36,40,"II","nástěnou golf",null,"Transparetní dveře","T","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","VS218 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"FWB33 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  108 modulů"]
["VS312 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulů","VS312 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulůTransparetní dveřeBezšroubové PE/N svorky","VS312","VS312TS",null,16.3,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","500x282x99",36,40,"II","nástěnou golf",null,"Transparetní dveře","T","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","VS312 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"FWB34 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  144 modulů"]
["VS318 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  54 modulů","VS318 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  54 modulůTransparetní dveřeBezšroubové PE/N svorky","VS318","VS318TS",null,21.5,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","500x390x99",54,40,"II","nástěnou golf",null,"Transparetní dveře","T","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","VS318 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  54 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"FWB41 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  48 modulů"]
["VS412 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  48 modulů","VS412 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  48 modulůTransparetní dveřeBezšroubové PE/N svorky","VS412","VS412TS",null,20,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","647x282x99",48,40,"II","nástěnou golf",null,"Transparetní dveře","T","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","VS412 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  48 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"FWB42 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  96 modulů"]
["VS418 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  72 modulů","VS418 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  72 modulůTransparetní dveřeBezšroubové PE/N svorky","VS418","VS418TS",null,23.7,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","647x390x99",72,40,"II","nástěnou golf",null,"Transparetní dveře","T","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","VS418 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  72 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"FWB43 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  144 modulů"]
["GD113 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  13 modulů","GD113 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  13 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","GD113","GD113J+GP113P",null,13.7,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","250x250x103",13,40,"I","nástěnou gamma","Pří použítí zadní stěny GS bude mít rozvaděč izolaci tř. II","Plné dveře","P","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","GD113 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  13 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"FWB44 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  192 modulů"]
["GD118 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  18 modulů","GD118 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  18 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","GD118","GD118S+GP118P",null,18.5,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","250x355x103",18,40,"I","nástěnou gamma","Pří použítí zadní stěny GS bude mít rozvaděč izolaci tř. II","Plné dveře","P","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","GD118 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  18 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"FWB51 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  60 modulů"]
["GD213 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  26 modulů","GD213 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  26 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","GD213","GD213J+GP213P",null,14.4,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","375x250x103",26,40,"I","nástěnou gamma","Pří použítí zadní stěny GS bude mít rozvaděč izolaci tř. II","Plné dveře","P","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","GD213 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  26 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"FWB52 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  120 modulů"]
["GD218 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulů","GD218 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","GD218","GD218S+GP218P",null,19.3,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","375x355x103",36,40,"I","nástěnou gamma","Pří použítí zadní stěny GS bude mít rozvaděč izolaci tř. II","Plné dveře","P","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","GD218 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"FWB53 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  180 modulů"]
["GD313 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  39 modulů","GD313 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  39 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","GD313","GD313J+GP313P",null,17.3,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","500x250x103",39,40,"I","nástěnou gamma","Pří použítí zadní stěny GS bude mít rozvaděč izolaci tř. II","Plné dveře","P","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","GD313 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  39 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"FWB54 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  240 modulů"]
["GD318 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  54 modulů","GD318 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  54 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","GD318","GD318S+GP318P",null,22.6,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","500x355x103",54,40,"I","nástěnou gamma","Pří použítí zadní stěny GS bude mít rozvaděč izolaci tř. II","Plné dveře","P","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","GD318 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  54 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"FWB61 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  72 modulů"]
["GD413 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  52 modulů","GD413 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  52 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","GD413","GD413J+GP413P",null,19.899999999999999,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","625x250x103",52,40,"I","nástěnou gamma","Pří použítí zadní stěny GS bude mít rozvaděč izolaci tř. II","Plné dveře","P","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","GD413 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  52 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"FWB62 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  144 modulů"]
["GD418 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  72 modulů","GD418 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  72 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","GD418","GD418S+GP418P",null,25.7,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","625x355x103",72,40,"I","nástěnou gamma","Pří použítí zadní stěny GS bude mít rozvaděč izolaci tř. II","Plné dveře","P","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","GD418 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  72 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"FWB63 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  216 modulů"]
["GD113 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  13 modulů","GD113 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  13 modulůTransparetní dveřeBezšroubové PE/N svorky","GD113","GD113J+GP113T",null,13.7,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","250x250x103",13,40,"I","nástěnou gamma","Pří použítí zadní stěny GS bude mít rozvaděč izolaci tř. II","Transparetní dveře","T","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","GD113 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  13 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"FWB64 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  288 modulů"]
["GD118 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  18 modulů","GD118 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  18 modulůTransparetní dveřeBezšroubové PE/N svorky","GD118","GD118S+GP118T",null,18.5,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","250x355x103",18,40,"I","nástěnou gamma","Pří použítí zadní stěny GS bude mít rozvaděč izolaci tř. II","Transparetní dveře","T","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","GD118 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  18 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"FWB71 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  84 modulů"]
["GD213 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  26 modulů","GD213 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  26 modulůTransparetní dveřeBezšroubové PE/N svorky","GD213","GD213J+GP213T",null,14.4,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","375x250x103",26,40,"I","nástěnou gamma","Pří použítí zadní stěny GS bude mít rozvaděč izolaci tř. II","Transparetní dveře","T","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","GD213 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  26 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"FWB72 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  168 modulů"]
["GD218 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulů","GD218 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulůTransparetní dveřeBezšroubové PE/N svorky","GD218","GD218S+GP218T",null,19.3,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","375x355x103",36,40,"I","nástěnou gamma","Pří použítí zadní stěny GS bude mít rozvaděč izolaci tř. II","Transparetní dveře","T","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","GD218 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"FWB73 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  252 modulů"]
["GD313 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  39 modulů","GD313 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  39 modulůTransparetní dveřeBezšroubové PE/N svorky","GD313","GD313J+GP313T",null,17.3,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","500x250x103",39,40,"I","nástěnou gamma","Pří použítí zadní stěny GS bude mít rozvaděč izolaci tř. II","Transparetní dveře","T","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","GD313 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  39 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"FWB74 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  336 modulů"]
["GD318 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  54 modulů","GD318 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  54 modulůTransparetní dveřeBezšroubové PE/N svorky","GD318","GD318S+GP318T",null,22.6,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","500x355x103",54,40,"I","nástěnou gamma","Pří použítí zadní stěny GS bude mít rozvaděč izolaci tř. II","Transparetní dveře","T","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","GD318 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  54 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"FWB81 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  96 modulů"]
["GD413 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  52 modulů","GD413 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  52 modulůTransparetní dveřeBezšroubové PE/N svorky","GD413","GD413J+GP413T",null,19.899999999999999,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","625x250x103",52,40,"I","nástěnou gamma","Pří použítí zadní stěny GS bude mít rozvaděč izolaci tř. II","Transparetní dveře","T","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","GD413 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  52 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"FWU31 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  36 modulů"]
["GD418 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  72 modulů","GD418 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  72 modulůTransparetní dveřeBezšroubové PE/N svorky","GD418","GD418S+GP418T",null,25.7,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","625x355x103",72,40,"I","nástěnou gamma","Pří použítí zadní stěny GS bude mít rozvaděč izolaci tř. II","Transparetní dveře","T","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","GD418 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  72 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"FWU32 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  72 modulů"]
[{"$f":"CONCATENATE(C107,\" -  pro \",K107,\" montáž  - \",J107,\" -  \",M107,\" modulů\")","v":"GD113 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  13 modulů"},{"$f":"CONCATENATE(A107,R107,T107)","v":"GD113 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  13 modulůBez dveříBezšroubové PE/N svorky"},"GD113","GD113J",null,13.7,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","250x250x103",13,30,"I","nástěnou gamma","Pří použítí zadní stěny GS bude mít rozvaděč izolaci tř. II","Bez dveří","T","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","GD113 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  13 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"FWU33 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  108 modulů"]
["GD118 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  18 modulů","GD118 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  18 modulůBez dveříBezšroubové PE/N svorky","GD118","GD118S",null,18.5,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","250x355x103",18,30,"I","nástěnou gamma","Pří použítí zadní stěny GS bude mít rozvaděč izolaci tř. II","Bez dveří","T","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","GD118 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  18 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"FWU41 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  48 modulů"]
["GD213 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  26 modulů","GD213 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  26 modulůBez dveříBezšroubové PE/N svorky","GD213","GD213J",null,14.4,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","375x250x103",26,30,"I","nástěnou gamma","Pří použítí zadní stěny GS bude mít rozvaděč izolaci tř. II","Bez dveří","T","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","GD213 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  26 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"FWU42 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  96 modulů"]
["GD218 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulů","GD218 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulůBez dveříBezšroubové PE/N svorky","GD218","GD218S",null,19.3,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","375x355x103",36,30,"I","nástěnou gamma","Pří použítí zadní stěny GS bude mít rozvaděč izolaci tř. II","Bez dveří","T","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","GD218 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"FWU43 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  144 modulů"]
["GD313 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  39 modulů","GD313 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  39 modulůBez dveříBezšroubové PE/N svorky","GD313","GD313J",null,17.3,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","500x250x103",39,30,"I","nástěnou gamma","Pří použítí zadní stěny GS bude mít rozvaděč izolaci tř. II","Bez dveří","T","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","GD313 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  39 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"FWU51 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  60 modulů"]
["GD318 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  54 modulů","GD318 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  54 modulůBez dveříBezšroubové PE/N svorky","GD318","GD318S",null,22.6,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","500x355x103",54,30,"I","nástěnou gamma","Pří použítí zadní stěny GS bude mít rozvaděč izolaci tř. II","Bez dveří","T","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","GD318 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  54 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"FWU52 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  120 modulů"]
["GD413 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  52 modulů","GD413 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  52 modulůBez dveříBezšroubové PE/N svorky","GD413","GD413J",null,19.899999999999999,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","625x250x103",52,30,"I","nástěnou gamma","Pří použítí zadní stěny GS bude mít rozvaděč izolaci tř. II","Bez dveří","T","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","GD413 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  52 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"FWU53 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  180 modulů"]
["GD418 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  72 modulů","GD418 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  72 modulůBez dveříBezšroubové PE/N svorky","GD418","GD418S",null,25.7,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","625x355x103",72,30,"I","nástěnou gamma","Pří použítí zadní stěny GS bude mít rozvaděč izolaci tř. II","Bez dveří","T","Bezšroubové PE/N svorky","S","07","GD418 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  72 modulů",null,null,null,null,null,null,null,"FWU61 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  72 modulů"]
[{"$f":"CONCATENATE(C115,\" -  pro \",K115,\" montáž  - \",J115,\" -  \",M115,\" modulů\")","v":"VU12 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  12 modulů"},"VU12 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  12 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","VU12","VU12NE",null,11.7,null,null,63,"Plastový s kov. dvířky","zapuštěnou","340x335x90",12,30,"II","zapuštěnou volta",null,"Plné dveře","N","Šroubové PE/N svorky","E","07",{"$f":"CONCATENATE(C115,\" -  pro \",K115,\" montáž  - \",J115,\" -  \",M115,\" modulů\")","v":"VU12 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  12 modulů"},null,null,null,null,null,null,null,"FWU62 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  144 modulů"]
[{"$f":"CONCATENATE(C116,\" -  pro \",K116,\" montáž  - \",J116,\" -  \",M116,\" modulů\")","v":"VU24 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  24 modulů"},"VU24 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  24 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","VU24","VU24NE",null,17.600000000000001,null,null,63,"Plastový s kov. dvířky","zapuštěnou","490x335x90",24,30,"II","zapuštěnou volta",null,"Plné dveře","N","Šroubové PE/N svorky","E","07",{"$f":"CONCATENATE(C116,\" -  pro \",K116,\" montáž  - \",J116,\" -  \",M116,\" modulů\")","v":"VU24 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  24 modulů"},null,null,null,null,null,null,null,"FWU63 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  216 modulů"]
[{"$f":"CONCATENATE(C117,\" -  pro \",K117,\" montáž  - \",J117,\" -  \",M117,\" modulů\")","v":"VU36 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  36 modulů"},"VU36 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  36 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","VU36","VU36NE",null,22.4,null,null,63,"Plastový s kov. dvířky","zapuštěnou","615x335x90",36,30,"II","zapuštěnou volta",null,"Plné dveře","N","Šroubové PE/N svorky","E","07",{"$f":"CONCATENATE(C117,\" -  pro \",K117,\" montáž  - \",J117,\" -  \",M117,\" modulů\")","v":"VU36 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  36 modulů"},null,null,null,null,null,null,null,"FWU71 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  84 modulů"]
[{"$f":"CONCATENATE(C118,\" -  pro \",K118,\" montáž  - \",J118,\" -  \",M118,\" modulů\")","v":"VU48 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  48 modulů"},"VU48 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  48 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","VU48","VU48NE",null,27,null,null,63,"Plastový s kov. dvířky","zapuštěnou","740x335x90",48,30,"II","zapuštěnou volta",null,"Plné dveře","N","Šroubové PE/N svorky","E","07",{"$f":"CONCATENATE(C118,\" -  pro \",K118,\" montáž  - \",J118,\" -  \",M118,\" modulů\")","v":"VU48 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  48 modulů"},null,null,null,null,null,null,null,"FWU72 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  168 modulů"]
[{"$f":"CONCATENATE(C119,\" -  pro \",K119,\" montáž  - \",J119,\" -  \",M119,\" modulů\")","v":"VU60 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  60 modulů"},"VU60 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  60 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","VU60","VU60NE",null,31.6,null,null,63,"Plastový s kov. dvířky","zapuštěnou","865x335x90",60,30,"II","zapuštěnou volta",null,"Plné dveře","N","Šroubové PE/N svorky","E","07",{"$f":"CONCATENATE(C119,\" -  pro \",K119,\" montáž  - \",J119,\" -  \",M119,\" modulů\")","v":"VU60 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  60 modulů"},null,null,null,null,null,null,null,"FWU73 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  252 modulů"]
[{"$f":"CONCATENATE(C120,\" -  pro \",K120,\" montáž  - \",J120,\" -  \",M120,\" modulů\")","v":"VU12 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  12 modulů"},"VU12 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  12 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","VU12","VU12NC",null,11.7,null,null,63,"Plastový s kov. dvířky","zapuštěnou","340x335x90",12,30,"II","zapuštěnou volta",null,"Plné dveře","N","Bezšroubové PE/N svorky","C","07",{"$f":"CONCATENATE(C120,\" -  pro \",K120,\" montáž  - \",J120,\" -  \",M120,\" modulů\")","v":"VU12 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  12 modulů"},null,null,null,null,null,null,null,"FWU81 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  96 modulů"]
["VU24 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  24 modulů","VU24 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  24 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","VU24","VU24NC",null,17.600000000000001,null,null,63,"Plastový s kov. dvířky","zapuštěnou","490x335x90",24,30,"II","zapuštěnou volta",null,"Plné dveře","N","Bezšroubové PE/N svorky","C","07","VU24 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  24 modulů"]
["VU36 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  36 modulů","VU36 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  36 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","VU36","VU36NC",null,22.4,null,null,63,"Plastový s kov. dvířky","zapuštěnou","615x335x90",36,30,"II","zapuštěnou volta",null,"Plné dveře","N","Bezšroubové PE/N svorky","C","07","VU36 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  36 modulů"]
["VU48 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  48 modulů","VU48 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  48 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","VU48","VU48NC",null,27,null,null,63,"Plastový s kov. dvířky","zapuštěnou","740x335x90",48,30,"II","zapuštěnou volta",null,"Plné dveře","N","Bezšroubové PE/N svorky","C","07","VU48 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  48 modulů"]
["VU60 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  60 modulů","VU60 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  60 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","VU60","VU60NC",null,31.6,null,null,63,"Plastový s kov. dvířky","zapuštěnou","865x335x90",60,30,"II","zapuštěnou volta",null,"Plné dveře","N","Bezšroubové PE/N svorky","C","07","VU60 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  60 modulů"]
[{"$f":"CONCATENATE(C125,\" -  pro \",K125,\" montáž  - \",J125,\" -  \",M125,\" modulů\")","v":"VH12 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  12 modulů"},"VH12 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  12 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","VH12","VH12NE",null,11.7,null,null,63,"Plastový s kov. dvířky","zapuštěnou","340x335x90",12,30,"II","zapuštěnou volta do duté příčky","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře","N","Šroubové PE/N svorky","E","07",{"$f":"CONCATENATE(C125,\" -  pro \",K125,\" montáž  - \",J125,\" -  \",M125,\" modulů\")","v":"VH12 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  12 modulů"}]
[{"$f":"CONCATENATE(C126,\" -  pro \",K126,\" montáž  - \",J126,\" -  \",M126,\" modulů\")","v":"VH24 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  24 modulů"},"VH24 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  24 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","VH24","VH24NE",null,17.600000000000001,null,null,63,"Plastový s kov. dvířky","zapuštěnou","490x335x90",24,30,"II","zapuštěnou volta do duté příčky","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře","N","Šroubové PE/N svorky","E","07",{"$f":"CONCATENATE(C126,\" -  pro \",K126,\" montáž  - \",J126,\" -  \",M126,\" modulů\")","v":"VH24 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  24 modulů"}]
[{"$f":"CONCATENATE(C127,\" -  pro \",K127,\" montáž  - \",J127,\" -  \",M127,\" modulů\")","v":"VH36 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  36 modulů"},"VH36 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  36 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","VH36","VH36NE",null,22.4,null,null,63,"Plastový s kov. dvířky","zapuštěnou","615x335x90",36,30,"II","zapuštěnou volta do duté příčky","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře","N","Šroubové PE/N svorky","E","07",{"$f":"CONCATENATE(C127,\" -  pro \",K127,\" montáž  - \",J127,\" -  \",M127,\" modulů\")","v":"VH36 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  36 modulů"}]
[{"$f":"CONCATENATE(C128,\" -  pro \",K128,\" montáž  - \",J128,\" -  \",M128,\" modulů\")","v":"VH48 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  48 modulů"},"VH48 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  48 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","VH48","VH48NE",null,27,null,null,63,"Plastový s kov. dvířky","zapuštěnou","740x335x90",48,30,"II","zapuštěnou volta do duté příčky","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře","N","Šroubové PE/N svorky","E","07",{"$f":"CONCATENATE(C128,\" -  pro \",K128,\" montáž  - \",J128,\" -  \",M128,\" modulů\")","v":"VH48 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  48 modulů"}]
[{"$f":"CONCATENATE(C129,\" -  pro \",K129,\" montáž  - \",J129,\" -  \",M129,\" modulů\")","v":"VH60 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  60 modulů"},"VH60 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  60 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","VH60","VH60NE",null,31.6,null,null,63,"Plastový s kov. dvířky","zapuštěnou","865x335x90",60,30,"II","zapuštěnou volta do duté příčky","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře","N","Šroubové PE/N svorky","E","07",{"$f":"CONCATENATE(C129,\" -  pro \",K129,\" montáž  - \",J129,\" -  \",M129,\" modulů\")","v":"VH60 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  60 modulů"}]
[{"$f":"CONCATENATE(C130,\" -  pro \",K130,\" montáž  - \",J130,\" -  \",M130,\" modulů\")","v":"VH12 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  12 modulů"},"VH12 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  12 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","VH12","VH12NC",null,11.7,null,null,63,"Plastový s kov. dvířky","zapuštěnou","340x335x90",12,30,"II","zapuštěnou volta do duté příčky","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře","N","Bezšroubové PE/N svorky","C","07",{"$f":"CONCATENATE(C130,\" -  pro \",K130,\" montáž  - \",J130,\" -  \",M130,\" modulů\")","v":"VH12 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  12 modulů"}]
["VH24 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  24 modulů","VH24 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  24 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","VH24","VH24NC",null,17.600000000000001,null,null,63,"Plastový s kov. dvířky","zapuštěnou","490x335x90",24,30,"II","zapuštěnou volta do duté příčky","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře","N","Bezšroubové PE/N svorky","C","07","VH24 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  24 modulů"]
["VH36 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  36 modulů","VH36 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  36 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","VH36","VH36NC",null,22.4,null,null,63,"Plastový s kov. dvířky","zapuštěnou","615x335x90",36,30,"II","zapuštěnou volta do duté příčky","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře","N","Bezšroubové PE/N svorky","C","07","VH36 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  36 modulů"]
["VH48 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  48 modulů","VH48 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  48 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","VH48","VH48NC",null,27,null,null,63,"Plastový s kov. dvířky","zapuštěnou","740x335x90",48,30,"II","zapuštěnou volta do duté příčky","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře","N","Bezšroubové PE/N svorky","C","07","VH48 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  48 modulů"]
["VH60 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  60 modulů","VH60 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  60 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","VH60","VH60NC",null,31.6,null,null,63,"Plastový s kov. dvířky","zapuštěnou","865x335x90",60,30,"II","zapuštěnou volta do duté příčky","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře","N","Bezšroubové PE/N svorky","C","07","VH60 -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový s kov. dvířky -  60 modulů"]
["VA12 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  12 modulů","VA12 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  12 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","VA12","VA12B+VA12T",null,12.5,null,null,63,"Plastový","nástěnnou",null,12,30,"II","nástěnou volta","Plechová dvířka","Plné dveře",null,"Šroubové PE/N svorky",null,"07","VA12 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  12 modulů"]
["VA24 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  24 modulů","VA24 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  24 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","VA24","VA24B+VA24T",null,15,null,null,63,"Plastový","nástěnnou",null,24,30,"II","nástěnou volta","Plechová dvířka","Plné dveře",null,"Šroubové PE/N svorky",null,"07","VA24 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  24 modulů"]
["VA36 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulů","VA36 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","VA36","VA36B+VA36T",null,17,null,null,63,"Plastový","nástěnnou",null,36,30,"II","nástěnou volta","Plechová dvířka","Plné dveře",null,"Šroubové PE/N svorky",null,"07","VA36 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulů"]
["VA48 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  48 modulů","VA48 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  48 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","VA48","VA48B+VA48T",null,20.5,null,null,63,"Plastový","nástěnnou",null,48,30,"II","nástěnou volta","Plechová dvířka","Plné dveře",null,"Šroubové PE/N svorky",null,"07","VA48 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  48 modulů"]
["VA12 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  12 modulů","VA12 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  12 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","VA12","VA12B+VA12K",null,12.5,null,null,63,"Plastový","nástěnnou",null,12,30,"II","nástěnou volta","Plechová dvířka","Transparetní dveře",null,"Šroubové PE/N svorky",null,"07","VA12 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  12 modulů"]
["VA24 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  24 modulů","VA24 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  24 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","VA24","VA24B+VA24K",null,15,null,null,63,"Plastový","nástěnnou",null,24,30,"II","nástěnou volta","Plechová dvířka","Transparetní dveře",null,"Šroubové PE/N svorky",null,"07","VA24 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  24 modulů"]
["VA36 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulů","VA36 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","VA36","VA36B+VA36K",null,17,null,null,63,"Plastový","nástěnnou",null,36,30,"II","nástěnou volta","Plechová dvířka","Transparetní dveře",null,"Šroubové PE/N svorky",null,"07","VA36 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulů"]
["VA48 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  48 modulů","VA48 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  48 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","VA48","VA48B+VA48K",null,20.5,null,null,63,"Plastový","nástěnnou",null,48,30,"II","nástěnou volta","Plechová dvířka","Transparetní dveře",null,"Šroubové PE/N svorky",null,"07","VA48 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  48 modulů"]
[{"$f":"CONCATENATE(C143,\" -  pro \",K143,\" montáž  - \",J143,\" -  \",M143,\" modulů\")","v":"VA12 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  12 modulů"},{"$f":"CONCATENATE(A143,R143,T143)","v":"VA12 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  12 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky"},"VA12","VA12CN+VA12T",null,12.5,null,null,63,"Plastový","nástěnnou",null,12,30,"II","nástěnou volta","Plechová dvířka","Plné dveře",null,"Bezšroubové PE/N svorky",null,"07",{"$f":"CONCATENATE(C143,\" -  pro \",K143,\" montáž  - \",J143,\" -  \",M143,\" modulů\")","v":"VA12 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  12 modulů"}]
["VA24 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  24 modulů","VA24 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  24 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","VA24","VA24CN+VA24T",null,15,null,null,63,"Plastový","nástěnnou",null,24,30,"II","nástěnou volta","Plechová dvířka","Plné dveře",null,"Bezšroubové PE/N svorky",null,"07","VA24 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  24 modulů"]
["VA36 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulů","VA36 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","VA36","VA36CN+VA36T",null,17,null,null,63,"Plastový","nástěnnou",null,36,30,"II","nástěnou volta","Plechová dvířka","Plné dveře",null,"Bezšroubové PE/N svorky",null,"07","VA36 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulů"]
["VA48 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  48 modulů","VA48 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  48 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","VA48","VA48CN+VA48T",null,20.5,null,null,63,"Plastový","nástěnnou",null,48,30,"II","nástěnou volta","Plechová dvířka","Plné dveře",null,"Bezšroubové PE/N svorky",null,"07","VA48 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  48 modulů"]
["VA12 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  12 modulů","VA12 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  12 modulůTransparetní dveřeBezšroubové PE/N svorky","VA12","VA12CN+VA12K",null,12.5,null,null,63,"Plastový","nástěnnou",null,12,30,"II","nástěnou volta","Plechová dvířka","Transparetní dveře",null,"Bezšroubové PE/N svorky",null,"07","VA12 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  12 modulů"]
["VA24 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  24 modulů","VA24 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  24 modulůTransparetní dveřeBezšroubové PE/N svorky","VA24","VA24CN+VA24K",null,15,null,null,63,"Plastový","nástěnnou",null,24,30,"II","nástěnou volta","Plechová dvířka","Transparetní dveře",null,"Bezšroubové PE/N svorky",null,"07","VA24 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  24 modulů"]
["VA36 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulů","VA36 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulůTransparetní dveřeBezšroubové PE/N svorky","VA36","VA36CN+VA36K",null,17,null,null,63,"Plastový","nástěnnou",null,36,30,"II","nástěnou volta","Plechová dvířka","Transparetní dveře",null,"Bezšroubové PE/N svorky",null,"07","VA36 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulů"]
["VA48 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  48 modulů","VA48 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  48 modulůTransparetní dveřeBezšroubové PE/N svorky","VA48","VA48CN+VA48K",null,20.5,null,null,63,"Plastový","nástěnnou",null,48,30,"II","nástěnou volta","Plechová dvířka","Transparetní dveře",null,"Bezšroubové PE/N svorky",null,"07","VA48 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  48 modulů"]
["VA12 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  12 modulů","VA12 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  12 modulůBez dveříŠroubové PE/N svorky","VA12","VA12B",null,12.5,null,null,63,"Plastový","nástěnnou",null,12,30,"II","nástěnou volta",null,"Bez dveří",null,"Šroubové PE/N svorky",null,"07","VA12 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  12 modulů"]
["VA24 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  24 modulů","VA24 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  24 modulůBez dveříŠroubové PE/N svorky","VA24","VA24B",null,15,null,null,63,"Plastový","nástěnnou",null,24,30,"II","nástěnou volta",null,"Bez dveří",null,"Šroubové PE/N svorky",null,"07","VA24 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  24 modulů"]
["VA36 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulů","VA36 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulůBez dveříŠroubové PE/N svorky","VA36","VA36B",null,17,null,null,63,"Plastový","nástěnnou",null,36,30,"II","nástěnou volta",null,"Bez dveří",null,"Šroubové PE/N svorky",null,"07","VA36 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulů"]
["VA48 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  48 modulů","VA48 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  48 modulůBez dveříŠroubové PE/N svorky","VA48","VA48B",null,20.5,null,null,63,"Plastový","nástěnnou",null,48,30,"II","nástěnou volta",null,"Bez dveří",null,"Šroubové PE/N svorky",null,"07","VA48 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  48 modulů"]
[{"$f":"CONCATENATE(C155,\" -  pro \",K155,\" montáž  - \",J155,\" -  \",M155,\" modulů\")","v":"VA12 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  12 modulů"},{"$f":"CONCATENATE(A155,R155,T155)","v":"VA12 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  12 modulůBez dveříBezšroubové PE/N svorky"},"VA12","VA12CN",null,12.5,null,null,63,"Plastový","nástěnnou",null,12,30,"II","nástěnou volta",null,"Bez dveří",null,"Bezšroubové PE/N svorky",null,"07",{"$f":"CONCATENATE(C155,\" -  pro \",K155,\" montáž  - \",J155,\" -  \",M155,\" modulů\")","v":"VA12 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  12 modulů"}]
["VA24 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  24 modulů","VA24 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  24 modulůBez dveříBezšroubové PE/N svorky","VA24","VA24CN",null,15,null,null,63,"Plastový","nástěnnou",null,24,30,"II","nástěnou volta",null,"Bez dveří",null,"Bezšroubové PE/N svorky",null,"07","VA24 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  24 modulů"]
["VA36 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulů","VA36 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulůBez dveříBezšroubové PE/N svorky","VA36","VA36CN",null,17,null,null,63,"Plastový","nástěnnou",null,36,30,"II","nástěnou volta",null,"Bez dveří",null,"Bezšroubové PE/N svorky",null,"07","VA36 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  36 modulů"]
["VA48 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  48 modulů","VA48 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  48 modulůBez dveříBezšroubové PE/N svorky","VA48","VA48CN",null,20.5,null,null,63,"Plastový","nástěnnou",null,48,30,"II","nástěnou volta",null,"Bez dveří",null,"Bezšroubové PE/N svorky",null,"07","VA48 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  48 modulů"]
[{"$f":"CONCATENATE(C159,\" -  pro \",K159,\" montáž  - \",J159,\" -  \",M159,\" modulů\")","v":"VE103 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 -  3 modulů"},{"$f":"CONCATENATE(A159,R159,T159)","v":"VE103 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 -  3 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky"},"VE103","VE103L",null,5.9,null,null,63,"Plastový IP65","nástěnnou","175x110x93",3,65,"II","nástěnou vector II","Zkoušeno dle ČSN EN 61439-3 na 400 V AC / dle ČSN EN 61439-2 na 400 VAC nebo  1000 V DC ","Transparetní dveře",null,"Šroubové PE/N svorky","L","07","VE103 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 -  3 modulů"]
["VE106 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 -  6 modulů","VE106 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 -  6 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","VE106","VE106L",null,8.6999999999999993,null,null,63,"Plastový IP65","nástěnnou","190x164x113",6,65,"II","nástěnou vector II","Zkoušeno dle ČSN EN 61439-3 na 400 V AC / dle ČSN EN 61439-2 na 400 VAC nebo  1000 V DC ","Transparetní dveře",null,"Šroubové PE/N svorky","L","07","VE106 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 -  6 modulů"]
["VE110 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 -  10 modulů","VE110 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 -  10 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","VE110","VE110L",null,12.8,null,null,63,"Plastový IP65","nástěnnou","210x236x114",10,65,"II","nástěnou vector II","Zkoušeno dle ČSN EN 61439-3 na 400 V AC / dle ČSN EN 61439-2 na 400 VAC nebo  1000 V DC ","Transparetní dveře",null,"Šroubové PE/N svorky","L","07","VE110 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 -  10 modulů"]
["VE112 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 -  12 modulů","VE112 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 -  12 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","VE112","VE112L",null,20.7,null,null,63,"Plastový IP65","nástěnnou","302x310x151",12,65,"II","nástěnou vector II","Zkoušeno dle ČSN EN 61439-3 na 400 V AC / dle ČSN EN 61439-2 na 400 VAC nebo  1000 V DC ","Transparetní dveře",null,"Šroubové PE/N svorky","L","07","VE112 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 -  12 modulů"]
["VE118 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 -  18 modulů","VE118 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 -  18 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","VE118","VE118L",null,26,null,null,63,"Plastový IP65","nástěnnou","302x418x151",18,65,"II","nástěnou vector II","Zkoušeno dle ČSN EN 61439-3 na 400 V AC / dle ČSN EN 61439-2 na 400 VAC nebo  1000 V DC ","Transparetní dveře",null,"Šroubové PE/N svorky","L","07","VE118 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 -  18 modulů"]
["VE212 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 -  24 modulů","VE212 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 -  24 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","VE212","VE212L",null,23.3,null,null,63,"Plastový IP65","nástěnnou","427x310x151",24,65,"II","nástěnou vector II","Zkoušeno dle ČSN EN 61439-3 na 400 V AC / dle ČSN EN 61439-2 na 400 VAC nebo  1000 V DC ","Transparetní dveře",null,"Šroubové PE/N svorky","L","07","VE212 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 -  24 modulů"]
["VE218 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 -  36 modulů","VE218 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 -  36 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","VE218","VE218L",null,29.8,null,null,63,"Plastový IP65","nástěnnou","452x418x151",36,65,"II","nástěnou vector II","Zkoušeno dle ČSN EN 61439-3 na 400 V AC / dle ČSN EN 61439-2 na 400 VAC nebo  1000 V DC ","Transparetní dveře",null,"Šroubové PE/N svorky","L","07","VE218 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 -  36 modulů"]
["VE312 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 -  36 modulů","VE312 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 -  36 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","VE312","VE312L",null,26,null,null,63,"Plastový IP65","nástěnnou","552x310x151",36,65,"II","nástěnou vector II","Zkoušeno dle ČSN EN 61439-3 na 400 V AC / dle ČSN EN 61439-2 na 400 VAC nebo  1000 V DC ","Transparetní dveře",null,"Šroubové PE/N svorky","L","07","VE312 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 -  36 modulů"]
["VE318 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 -  54 modulů","VE318 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 -  54 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","VE318","VE318L",null,34.200000000000003,null,null,63,"Plastový IP65","nástěnnou","605x418x151",54,65,"II","nástěnou vector II","Zkoušeno dle ČSN EN 61439-3 na 400 V AC / dle ČSN EN 61439-2 na 400 VAC nebo  1000 V DC ","Transparetní dveře",null,"Šroubové PE/N svorky","L","07","VE318 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 -  54 modulů"]
["VE412 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 -  48 modulů","VE412 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 -  48 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","VE412","VE412L",null,31.5,null,null,63,"Plastový IP65","nástěnnou","677x310x151",48,65,"II","nástěnou vector II","Zkoušeno dle ČSN EN 61439-3 na 400 V AC / dle ČSN EN 61439-2 na 400 VAC nebo  1000 V DC ","Transparetní dveře",null,"Šroubové PE/N svorky","L","07","VE412 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 -  48 modulů"]
[{"$f":"CONCATENATE(C169,\" -  pro \",K169,\" montáž  - \",J169,\" -  \",M169,\" modulů\")","v":"VE103 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 UV stabil -  3 modulů"},{"$f":"CONCATENATE(A169,R169,T169)","v":"VE103 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 UV stabil -  3 modulůTransparetní dveřeBez PE/N svorek"},"VE103","VE103PN",null,5.9,null,null,63,"Plastový IP65 UV stabil","nástěnnou","175x110x93",3,65,"II","nástěnou vector II","Zkoušeno dle ČSN EN 61439-3 na 400 V AC / dle ČSN EN 61439-2 na 400 VAC nebo  1000 V DC ","Transparetní dveře",null,"Bez PE/N svorek","L","08",{"$f":"CONCATENATE(C169,\" -  pro \",K169,\" montáž  - \",J169,\" -  \",M169,\" modulů\")","v":"VE103 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 UV stabil -  3 modulů"}]
["VE106 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 UV stabil -  6 modulů","VE106 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 UV stabil -  6 modulůTransparetní dveřeBez PE/N svorek","VE106","VE106PN",null,8.6999999999999993,null,null,63,"Plastový IP65 UV stabil","nástěnnou","190x164x113",6,65,"II","nástěnou vector II","Zkoušeno dle ČSN EN 61439-3 na 400 V AC / dle ČSN EN 61439-2 na 400 VAC nebo  1000 V DC ","Transparetní dveře",null,"Bez PE/N svorek","L","08","VE106 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 UV stabil -  6 modulů"]
["VE110 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 UV stabil -  10 modulů","VE110 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 UV stabil -  10 modulůTransparetní dveřeBez PE/N svorek","VE110","VE110PN",null,12.8,null,null,63,"Plastový IP65 UV stabil","nástěnnou","210x236x114",10,65,"II","nástěnou vector II","Zkoušeno dle ČSN EN 61439-3 na 400 V AC / dle ČSN EN 61439-2 na 400 VAC nebo  1000 V DC ","Transparetní dveře",null,"Bez PE/N svorek","L","08","VE110 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 UV stabil -  10 modulů"]
["VE112 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 UV stabil -  12 modulů","VE112 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 UV stabil -  12 modulůTransparetní dveřeBez PE/N svorek","VE112","VE112PN",null,20.7,null,null,63,"Plastový IP65 UV stabil","nástěnnou","302x310x151",12,65,"II","nástěnou vector II","Zkoušeno dle ČSN EN 61439-3 na 400 V AC / dle ČSN EN 61439-2 na 400 VAC nebo  1000 V DC ","Transparetní dveře",null,"Bez PE/N svorek","L","08","VE112 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 UV stabil -  12 modulů"]
["VE118 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 UV stabil -  18 modulů","VE118 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 UV stabil -  18 modulůTransparetní dveřeBez PE/N svorek","VE118","VE118PN",null,26,null,null,63,"Plastový IP65 UV stabil","nástěnnou","302x418x151",18,65,"II","nástěnou vector II","Zkoušeno dle ČSN EN 61439-3 na 400 V AC / dle ČSN EN 61439-2 na 400 VAC nebo  1000 V DC ","Transparetní dveře",null,"Bez PE/N svorek","L","08","VE118 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 UV stabil -  18 modulů"]
["VE212 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 UV stabil -  24 modulů","VE212 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 UV stabil -  24 modulůTransparetní dveřeBez PE/N svorek","VE212","VE212PN",null,23.3,null,null,63,"Plastový IP65 UV stabil","nástěnnou","427x310x151",24,65,"II","nástěnou vector II","Zkoušeno dle ČSN EN 61439-3 na 400 V AC / dle ČSN EN 61439-2 na 400 VAC nebo  1000 V DC ","Transparetní dveře",null,"Bez PE/N svorek","L","08","VE212 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 UV stabil -  24 modulů"]
["VE218 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 UV stabil -  36 modulů","VE218 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 UV stabil -  36 modulůTransparetní dveřeBez PE/N svorek","VE218","VE218PN",null,29.8,null,null,63,"Plastový IP65 UV stabil","nástěnnou","452x418x151",36,65,"II","nástěnou vector II","Zkoušeno dle ČSN EN 61439-3 na 400 V AC / dle ČSN EN 61439-2 na 400 VAC nebo  1000 V DC ","Transparetní dveře",null,"Bez PE/N svorek","L","08","VE218 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 UV stabil -  36 modulů"]
["VE312 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 UV stabil -  36 modulů","VE312 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 UV stabil -  36 modulůTransparetní dveřeBez PE/N svorek","VE312","VE312PN",null,26,null,null,63,"Plastový IP65 UV stabil","nástěnnou","552x310x151",36,65,"II","nástěnou vector II","Zkoušeno dle ČSN EN 61439-3 na 400 V AC / dle ČSN EN 61439-2 na 400 VAC nebo  1000 V DC ","Transparetní dveře",null,"Bez PE/N svorek","L","08","VE312 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 UV stabil -  36 modulů"]
["VE318 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 UV stabil -  54 modulů","VE318 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 UV stabil -  54 modulůTransparetní dveřeBez PE/N svorek","VE318","VE318PN",null,34.200000000000003,null,null,63,"Plastový IP65 UV stabil","nástěnnou","605x418x151",54,65,"II","nástěnou vector II","Zkoušeno dle ČSN EN 61439-3 na 400 V AC / dle ČSN EN 61439-2 na 400 VAC nebo  1000 V DC ","Transparetní dveře",null,"Bez PE/N svorek","L","08","VE318 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 UV stabil -  54 modulů"]
["VE412 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 UV stabil -  48 modulů","VE412 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 UV stabil -  48 modulůTransparetní dveřeBez PE/N svorek","VE412","VE412PN",null,31.5,null,null,63,"Plastový IP65 UV stabil","nástěnnou","677x310x151",48,65,"II","nástěnou vector II","Zkoušeno dle ČSN EN 61439-3 na 400 V AC / dle ČSN EN 61439-2 na 400 VAC nebo  1000 V DC ","Transparetní dveře",null,"Bez PE/N svorek","L","08","VE412 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový IP65 UV stabil -  48 modulů"]
[{"$f":"CONCATENATE(C179,\" -  pro \",K179,\" montáž  - \",J179,\" -  \",M179,\" modulů\")","v":"FWB31 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  36 modulů"},{"$f":"CONCATENATE(A179,R179,T179)","v":"FWB31 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  36 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky"},"FWB31","FWB31",null,27.7,null,null,125,"Oceloplechový IP44","nástěnou","500x300x161",36,44,"II","nástěnou FW",null,"Plné dveře",null,"Šroubové PE/N svorky",null,"09","FWB31 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  36 modulů"]
["FWB32 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  72 modulů","FWB32 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  72 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","FWB32","FWB32",null,42.4,null,null,125,"Oceloplechový IP44","nástěnou","500x550x161",72,44,"II","nástěnou FW",null,"Plné dveře",null,"Šroubové PE/N svorky",null,"09","FWB32 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  72 modulů"]
["FWB33 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  108 modulů","FWB33 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  108 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","FWB33","FWB33",null,56.7,null,null,125,"Oceloplechový IP44","nástěnou","500x800x161",108,44,"II","nástěnou FW",null,"Plné dveře",null,"Šroubové PE/N svorky",null,"09","FWB33 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  108 modulů"]
["FWB34 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  144 modulů","FWB34 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  144 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","FWB34","FWB34",null,70.5,null,null,125,"Oceloplechový IP44","nástěnou","500x1050x161",144,44,"II","nástěnou FW",null,"Plné dveře",null,"Šroubové PE/N svorky",null,"09","FWB34 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  144 modulů"]
["FWB41 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  48 modulů","FWB41 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  48 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","FWB41","FWB41",null,34.1,null,null,125,"Oceloplechový IP44","nástěnou","650x300x161",48,44,"II","nástěnou FW",null,"Plné dveře",null,"Šroubové PE/N svorky",null,"09","FWB41 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  48 modulů"]
["FWB42 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  96 modulů","FWB42 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  96 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","FWB42","FWB42",null,52.1,null,null,125,"Oceloplechový IP44","nástěnou","650x550x161",96,44,"II","nástěnou FW",null,"Plné dveře",null,"Šroubové PE/N svorky",null,"09","FWB42 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  96 modulů"]
["FWB43 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  144 modulů","FWB43 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  144 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","FWB43","FWB43",null,69.5,null,null,125,"Oceloplechový IP44","nástěnou","650x800x161",144,44,"II","nástěnou FW",null,"Plné dveře",null,"Šroubové PE/N svorky",null,"09","FWB43 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  144 modulů"]
["FWB44 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  192 modulů","FWB44 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  192 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","FWB44","FWB44",null,86.4,null,null,125,"Oceloplechový IP44","nástěnou","650x1050x161",192,44,"II","nástěnou FW",null,"Plné dveře",null,"Šroubové PE/N svorky",null,"09","FWB44 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  192 modulů"]
["FWB51 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  60 modulů","FWB51 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  60 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","FWB51","FWB51",null,40.4,null,null,125,"Oceloplechový IP44","nástěnou","800x300x161",60,44,"II","nástěnou FW",null,"Plné dveře",null,"Šroubové PE/N svorky",null,"09","FWB51 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  60 modulů"]
["FWB52 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  120 modulů","FWB52 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  120 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","FWB52","FWB52",null,61.7,null,null,125,"Oceloplechový IP44","nástěnou","800x550x161",120,44,"II","nástěnou FW",null,"Plné dveře",null,"Šroubové PE/N svorky",null,"09","FWB52 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  120 modulů"]
["FWB53 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  180 modulů","FWB53 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  180 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","FWB53","FWB53",null,82.1,null,null,125,"Oceloplechový IP44","nástěnou","800x800x161",180,44,"II","nástěnou FW",null,"Plné dveře",null,"Šroubové PE/N svorky",null,"09","FWB53 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  180 modulů"]
["FWB54 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  240 modulů","FWB54 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  240 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","FWB54","FWB54",null,107.4,null,null,125,"Oceloplechový IP44","nástěnou","800x1050x161",240,44,"II","nástěnou FW",null,"Plné dveře",null,"Šroubové PE/N svorky",null,"09","FWB54 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  240 modulů"]
["FWB61 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  72 modulů","FWB61 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  72 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","FWB61","FWB61",null,46.7,null,null,125,"Oceloplechový IP44","nástěnou","950x300x161",72,44,"II","nástěnou FW",null,"Plné dveře",null,"Šroubové PE/N svorky",null,"09","FWB61 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  72 modulů"]
["FWB62 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  144 modulů","FWB62 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  144 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","FWB62","FWB62",null,71,null,null,125,"Oceloplechový IP44","nástěnou","950x550x161",144,44,"II","nástěnou FW",null,"Plné dveře",null,"Šroubové PE/N svorky",null,"09","FWB62 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  144 modulů"]
["FWB63 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  216 modulů","FWB63 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  216 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","FWB63","FWB63",null,96.6,null,null,125,"Oceloplechový IP44","nástěnou","950x800x161",216,44,"II","nástěnou FW",null,"Plné dveře",null,"Šroubové PE/N svorky",null,"09","FWB63 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  216 modulů"]
["FWB64 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  288 modulů","FWB64 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  288 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","FWB64","FWB64",null,130.30000000000001,null,null,125,"Oceloplechový IP44","nástěnou","950x1050x161",288,44,"II","nástěnou FW",null,"Plné dveře",null,"Šroubové PE/N svorky",null,"09","FWB64 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  288 modulů"]
["FWB71 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  84 modulů","FWB71 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  84 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","FWB71","FWB71",null,52.8,null,null,125,"Oceloplechový IP44","nástěnou","1100x300x161",84,44,"II","nástěnou FW",null,"Plné dveře",null,"Šroubové PE/N svorky",null,"09","FWB71 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  84 modulů"]
["FWB72 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  168 modulů","FWB72 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  168 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","FWB72","FWB72",null,80.2,null,null,125,"Oceloplechový IP44","nástěnou","1100x550x161",168,44,"II","nástěnou FW",null,"Plné dveře",null,"Šroubové PE/N svorky",null,"09","FWB72 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  168 modulů"]
["FWB73 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  252 modulů","FWB73 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  252 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","FWB73","FWB73",null,114.3,null,null,125,"Oceloplechový IP44","nástěnou","1100x800x161",252,44,"II","nástěnou FW",null,"Plné dveře",null,"Šroubové PE/N svorky",null,"09","FWB73 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  252 modulů"]
["FWB74 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  336 modulů","FWB74 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  336 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","FWB74","FWB74",null,154,null,null,125,"Oceloplechový IP44","nástěnou","1100x1050x161",336,44,"II","nástěnou FW",null,"Plné dveře",null,"Šroubové PE/N svorky",null,"09","FWB74 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  336 modulů"]
["FWB31 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  36 modulů","FWB31 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  36 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","FWB31","FWB31S",null,27.7,null,null,125,"Oceloplechový IP44","nástěnou","500x300x161",36,44,"II","nástěnou FW",null,"Plné dveře",null,"Bezšroubové PE/N svorky","S","09","FWB31 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  36 modulů"]
["FWB32 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  72 modulů","FWB32 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  72 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","FWB32","FWB32S",null,42.4,null,null,125,"Oceloplechový IP44","nástěnou","500x550x161",72,44,"II","nástěnou FW",null,"Plné dveře",null,"Bezšroubové PE/N svorky","S","09","FWB32 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  72 modulů"]
["FWB33 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  108 modulů","FWB33 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  108 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","FWB33","FWB33S",null,56.7,null,null,125,"Oceloplechový IP44","nástěnou","500x800x161",108,44,"II","nástěnou FW",null,"Plné dveře",null,"Bezšroubové PE/N svorky","S","09","FWB33 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  108 modulů"]
["FWB34 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  144 modulů","FWB34 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  144 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","FWB34","FWB34S",null,70.5,null,null,125,"Oceloplechový IP44","nástěnou","500x1050x161",144,44,"II","nástěnou FW",null,"Plné dveře",null,"Bezšroubové PE/N svorky","S","09","FWB34 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  144 modulů"]
["FWB41 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  48 modulů","FWB41 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  48 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","FWB41","FWB41S",null,34.1,null,null,125,"Oceloplechový IP44","nástěnou","650x300x161",48,44,"II","nástěnou FW",null,"Plné dveře",null,"Bezšroubové PE/N svorky","S","09","FWB41 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  48 modulů"]
["FWB42 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  96 modulů","FWB42 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  96 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","FWB42","FWB42S",null,52.1,null,null,125,"Oceloplechový IP44","nástěnou","650x550x161",96,44,"II","nástěnou FW",null,"Plné dveře",null,"Bezšroubové PE/N svorky","S","09","FWB42 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  96 modulů"]
["FWB43 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  144 modulů","FWB43 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  144 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","FWB43","FWB43S",null,69.5,null,null,125,"Oceloplechový IP44","nástěnou","650x800x161",144,44,"II","nástěnou FW",null,"Plné dveře",null,"Bezšroubové PE/N svorky","S","09","FWB43 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  144 modulů"]
["FWB44 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  192 modulů","FWB44 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  192 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","FWB44","FWB44S",null,86.4,null,null,125,"Oceloplechový IP44","nástěnou","650x1050x161",192,44,"II","nástěnou FW",null,"Plné dveře",null,"Bezšroubové PE/N svorky","S","09","FWB44 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  192 modulů"]
["FWB51 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  60 modulů","FWB51 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  60 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","FWB51","FWB51S",null,40.4,null,null,125,"Oceloplechový IP44","nástěnou","800x300x161",60,44,"II","nástěnou FW",null,"Plné dveře",null,"Bezšroubové PE/N svorky","S","09","FWB51 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  60 modulů"]
["FWB52 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  120 modulů","FWB52 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  120 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","FWB52","FWB52S",null,61.7,null,null,125,"Oceloplechový IP44","nástěnou","800x550x161",120,44,"II","nástěnou FW",null,"Plné dveře",null,"Bezšroubové PE/N svorky","S","09","FWB52 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  120 modulů"]
["FWB53 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  180 modulů","FWB53 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  180 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","FWB53","FWB53S",null,82.1,null,null,125,"Oceloplechový IP44","nástěnou","800x800x161",180,44,"II","nástěnou FW",null,"Plné dveře",null,"Bezšroubové PE/N svorky","S","09","FWB53 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  180 modulů"]
["FWB54 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  240 modulů","FWB54 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  240 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","FWB54","FWB54S",null,107.4,null,null,125,"Oceloplechový IP44","nástěnou","800x1050x161",240,44,"II","nástěnou FW",null,"Plné dveře",null,"Bezšroubové PE/N svorky","S","09","FWB54 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  240 modulů"]
["FWB61 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  72 modulů","FWB61 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  72 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","FWB61","FWB61S",null,46.7,null,null,125,"Oceloplechový IP44","nástěnou","950x300x161",72,44,"II","nástěnou FW",null,"Plné dveře",null,"Bezšroubové PE/N svorky","S","09","FWB61 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  72 modulů"]
["FWB62 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  144 modulů","FWB62 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  144 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","FWB62","FWB62S",null,71,null,null,125,"Oceloplechový IP44","nástěnou","950x550x161",144,44,"II","nástěnou FW",null,"Plné dveře",null,"Bezšroubové PE/N svorky","S","09","FWB62 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  144 modulů"]
["FWB63 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  216 modulů","FWB63 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  216 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","FWB63","FWB63S",null,96.6,null,null,125,"Oceloplechový IP44","nástěnou","950x800x161",216,44,"II","nástěnou FW",null,"Plné dveře",null,"Bezšroubové PE/N svorky","S","09","FWB63 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  216 modulů"]
["FWB64 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  288 modulů","FWB64 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  288 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","FWB64","FWB64S",null,130.30000000000001,null,null,125,"Oceloplechový IP44","nástěnou","950x1050x161",288,44,"II","nástěnou FW",null,"Plné dveře",null,"Bezšroubové PE/N svorky","S","09","FWB64 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  288 modulů"]
["FWB71 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  84 modulů","FWB71 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  84 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","FWB71","FWB71S",null,52.8,null,null,125,"Oceloplechový IP44","nástěnou","1100x300x161",84,44,"II","nástěnou FW",null,"Plné dveře",null,"Bezšroubové PE/N svorky","S","09","FWB71 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  84 modulů"]
["FWB72 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  168 modulů","FWB72 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  168 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","FWB72","FWB72S",null,80.2,null,null,125,"Oceloplechový IP44","nástěnou","1100x550x161",168,44,"II","nástěnou FW",null,"Plné dveře",null,"Bezšroubové PE/N svorky","S","09","FWB72 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  168 modulů"]
["FWB73 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  252 modulů","FWB73 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  252 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","FWB73","FWB73S",null,114.3,null,null,125,"Oceloplechový IP44","nástěnou","1100x800x161",252,44,"II","nástěnou FW",null,"Plné dveře",null,"Bezšroubové PE/N svorky","S","09","FWB73 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  252 modulů"]
["FWB74 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  336 modulů","FWB74 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  336 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","FWB74","FWB74S",null,154,null,null,125,"Oceloplechový IP44","nástěnou","1100x1050x161",336,44,"II","nástěnou FW",null,"Plné dveře",null,"Bezšroubové PE/N svorky","S","09","FWB74 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  336 modulů"]
[{"$f":"CONCATENATE(C219,\" -  pro \",K219,\" montáž  - \",J219,\" -  \",M219,\" modulů\")","v":"FWB81 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  96 modulů"},{"$f":"CONCATENATE(A219,R219,T219)","v":"FWB81 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  96 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky"},"FWB81","FWB81S",null,58.86,null,null,125,"Oceloplechový IP44","nástěnou","1250x300x161",96,44,"II","nástěnou FW",null,"Plné dveře",null,"Bezšroubové PE/N svorky","S","09","FWB81 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  96 modulů"]
[{"$f":"CONCATENATE(C220,\" -  pro \",K220,\" montáž  - \",J220,\" -  \",M220,\" modulů\")","v":"FWU31 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  36 modulů"},"FWU31 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  36 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","FWU31","FWU31S",null,21.8,null,null,125,"Oceloplechový IP30","zapuštěnou","550x300x110",36,30,"II","zapuštěnou FW","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře",null,"Bezšroubové PE/N svorky","US1","09","FWU31 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  36 modulů"]
["FWU32 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  72 modulů","FWU32 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  72 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","FWU32","FWU32S",null,35.4,null,null,125,"Oceloplechový IP30","zapuštěnou","550x550x110",72,30,"II","zapuštěnou FW","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře",null,"Bezšroubové PE/N svorky","US1","09","FWU32 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  72 modulů"]
["FWU33 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  108 modulů","FWU33 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  108 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","FWU33","FWU33S",null,48.3,null,null,125,"Oceloplechový IP30","zapuštěnou","550x800x110",108,30,"II","zapuštěnou FW","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře",null,"Bezšroubové PE/N svorky","US1","09","FWU33 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  108 modulů"]
["FWU41 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  48 modulů","FWU41 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  48 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","FWU41","FWU41S",null,27.3,null,null,125,"Oceloplechový IP30","zapuštěnou","650x300x110",48,30,"II","zapuštěnou FW","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře",null,"Bezšroubové PE/N svorky","US1","09","FWU41 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  48 modulů"]
["FWU42 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  96 modulů","FWU42 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  96 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","FWU42","FWU42S",null,44.1,null,null,125,"Oceloplechový IP30","zapuštěnou","650x550x110",96,30,"II","zapuštěnou FW","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře",null,"Bezšroubové PE/N svorky","US1","09","FWU42 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  96 modulů"]
["FWU43 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  144 modulů","FWU43 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  144 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","FWU43","FWU43S",null,60.3,null,null,125,"Oceloplechový IP30","zapuštěnou","650x800x110",144,30,"II","zapuštěnou FW","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře",null,"Bezšroubové PE/N svorky","US1","09","FWU43 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  144 modulů"]
["FWU51 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  60 modulů","FWU51 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  60 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","FWU51","FWU51S",null,32.6,null,null,125,"Oceloplechový IP30","zapuštěnou","800x300x110",60,30,"II","zapuštěnou FW","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře",null,"Bezšroubové PE/N svorky","US1","09","FWU51 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  60 modulů"]
["FWU52 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  120 modulů","FWU52 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  120 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","FWU52","FWU52S",null,52.7,null,null,125,"Oceloplechový IP30","zapuštěnou","800x550x110",120,30,"II","zapuštěnou FW","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře",null,"Bezšroubové PE/N svorky","US1","09","FWU52 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  120 modulů"]
["FWU53 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  180 modulů","FWU53 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  180 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","FWU53","FWU53S",null,72,null,null,125,"Oceloplechový IP30","zapuštěnou","800x800x110",180,30,"II","zapuštěnou FW","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře",null,"Bezšroubové PE/N svorky","US1","09","FWU53 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  180 modulů"]
["FWU61 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  72 modulů","FWU61 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  72 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","FWU61","FWU61S",null,37.9,null,null,125,"Oceloplechový IP30","zapuštěnou","950x300x110",72,30,"II","zapuštěnou FW","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře",null,"Bezšroubové PE/N svorky","US1","09",{"$f":"CONCATENATE(C229,\" -  pro \",K229,\" montáž  - \",J229,\" -  \",M229,\" modulů\")","v":"FWU61 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  72 modulů"}]
["FWU62 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  144 modulů","FWU62 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  144 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","FWU62","FWU62S",null,61.2,null,null,125,"Oceloplechový IP30","zapuštěnou","950x550x110",144,30,"II","zapuštěnou FW","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře",null,"Bezšroubové PE/N svorky","US1","09","FWU62 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  144 modulů"]
["FWU63 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  216 modulů","FWU63 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  216 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","FWU63","FWU63S",null,83.6,null,null,125,"Oceloplechový IP30","zapuštěnou","950x800x110",216,30,"II","zapuštěnou FW","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře",null,"Bezšroubové PE/N svorky","US1","09","FWU63 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  216 modulů"]
["FWU71 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  84 modulů","FWU71 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  84 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","FWU71","FWU71S",null,43.1,null,null,125,"Oceloplechový IP30","zapuštěnou","1100x300x110",84,30,"II","zapuštěnou FW","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře",null,"Bezšroubové PE/N svorky","US1","09","FWU71 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  84 modulů"]
["FWU72 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  168 modulů","FWU72 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  168 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","FWU72","FWU72S",null,69.5,null,null,125,"Oceloplechový IP30","zapuštěnou","1100x550x110",168,30,"II","zapuštěnou FW","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře",null,"Bezšroubové PE/N svorky","US1","09","FWU72 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  168 modulů"]
["FWU73 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  252 modulů","FWU73 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  252 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky","FWU73","FWU73S",null,97.3,null,null,125,"Oceloplechový IP30","zapuštěnou","1100x800x110",252,30,"II","zapuštěnou FW","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře",null,"Bezšroubové PE/N svorky","US1","09","FWU73 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  252 modulů"]
[{"$f":"CONCATENATE(C235,\" -  pro \",K235,\" montáž  - \",J235,\" -  \",M235,\" modulů\")","v":"FWU81 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  96 modulů"},{"$f":"CONCATENATE(A235,R235,T235)","v":"FWU81 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  96 modulůPlné dveřeBezšroubové PE/N svorky"},"FWU81","FWU81D+UW81U",null,49.25,null,null,125,"Oceloplechový IP30","zapuštěnou","1250x300x110",96,30,"II","zapuštěnou FW","Zkoušeno žhavou smyčkou 850°C, vhodné pro instalaci do dutých příček","Plné dveře",null,"Bezšroubové PE/N svorky","US1","09","FWU81 -  pro zapuštěnou montáž  - Oceloplechový IP30 -  96 modulů"]
[{"$f":"CONCATENATE(C236,\" -  pro \",K236,\" montáž  - \",J236,\" -  \",M236,\" modulů\")","v":"GD102 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  2 modulů"},{"$f":"CONCATENATE(A236,R236,T236)","v":"GD102 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  2 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky"},"GD102","GD102N+GP102P",null,6.9,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","160x55x82",2,30,"II","nástěnou mini rozvodnice",null,"Plné dveře","P","Šroubové PE/N svorky","D","07","GD102 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  2 modulů"]
["GD104 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  4 modulů","GD104 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  4 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","GD104","GD104N+GP104P",null,7.8,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","180x110x82",4,30,"II","nástěnou mini rozvodnice",null,"Plné dveře","P","Šroubové PE/N svorky","D","07","GD104 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  4 modulů"]
["GD106 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  6 modulů","GD106 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  6 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","GD106","GD106N+GP106P",null,8.1999999999999993,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","180x146x82",6,30,"II","nástěnou mini rozvodnice",null,"Plné dveře","P","Šroubové PE/N svorky","D","07","GD106 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  6 modulů"]
["GD108 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  8 modulů","GD108 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  8 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","GD108","GD108N+GP108P",null,8.6,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","180x182x82",8,30,"II","nástěnou mini rozvodnice",null,"Plné dveře","P","Šroubové PE/N svorky","D","07","GD108 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  8 modulů"]
["GD110 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  10 modulů","GD110 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  10 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","GD110","GD110N+GP110P",null,9.5,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","180x218x82",10,30,"II","nástěnou mini rozvodnice",null,"Plné dveře","P","Šroubové PE/N svorky","D","07","GD110 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  10 modulů"]
["GD102 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  2 modulů","GD102 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  2 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","GD102","GD102N+GP102T",null,6.9,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","160x55x82",2,30,"II","nástěnou mini rozvodnice",null,"Transparetní dveře","T","Šroubové PE/N svorky","D","07","GD102 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  2 modulů"]
["GD104 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  4 modulů","GD104 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  4 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","GD104","GD104N+GP104T",null,7.8,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","180x110x82",4,30,"II","nástěnou mini rozvodnice",null,"Transparetní dveře","T","Šroubové PE/N svorky","D","07","GD104 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  4 modulů"]
["GD106 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  6 modulů","GD106 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  6 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","GD106","GD106N+GP106T",null,8.1999999999999993,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","180x146x82",6,30,"II","nástěnou mini rozvodnice",null,"Transparetní dveře","T","Šroubové PE/N svorky","D","07","GD106 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  6 modulů"]
["GD108 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  8 modulů","GD108 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  8 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","GD108","GD108N+GP108T",null,8.6,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","180x182x82",8,30,"II","nástěnou mini rozvodnice",null,"Transparetní dveře","T","Šroubové PE/N svorky","D","07","GD108 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  8 modulů"]
["GD110 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  10 modulů","GD110 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  10 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","GD110","GD110N+GP110T",null,9.5,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","180x218x82",10,30,"II","nástěnou mini rozvodnice",null,"Transparetní dveře","T","Šroubové PE/N svorky","D","07","GD110 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  10 modulů"]
[{"$f":"CONCATENATE(C246,\" -  pro \",K246,\" montáž  - \",J246,\" -  \",M246,\" modulů\")","v":"GD102 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  2 modulů"},{"$f":"CONCATENATE(A246,R246,T246)","v":"GD102 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  2 modulůBez dveříŠroubové PE/N svorky"},"GD102","GD102N",null,6.9,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","160x55x82",2,30,"II","nástěnou mini rozvodnice",null,"Bez dveří",null,"Šroubové PE/N svorky","D","07",{"$f":"CONCATENATE(C246,\" -  pro \",K246,\" montáž  - \",J246,\" -  \",M246,\" modulů\")","v":"GD102 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  2 modulů"}]
["GD104 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  4 modulů","GD104 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  4 modulůBez dveříŠroubové PE/N svorky","GD104","GD104N",null,7.8,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","180x110x82",4,30,"II","nástěnou mini rozvodnice",null,"Bez dveří",null,"Šroubové PE/N svorky","D","07","GD104 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  4 modulů"]
["GD106 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  6 modulů","GD106 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  6 modulůBez dveříŠroubové PE/N svorky","GD106","GD106N",null,8.1999999999999993,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","180x146x82",6,30,"II","nástěnou mini rozvodnice",null,"Bez dveří",null,"Šroubové PE/N svorky","D","07","GD106 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  6 modulů"]
["GD108 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  8 modulů","GD108 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  8 modulůBez dveříŠroubové PE/N svorky","GD108","GD108N",null,8.6,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","180x182x82",8,30,"II","nástěnou mini rozvodnice",null,"Bez dveří",null,"Šroubové PE/N svorky","D","07","GD108 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  8 modulů"]
["GD110 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  10 modulů","GD110 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  10 modulůBez dveříŠroubové PE/N svorky","GD110","GD110N",null,9.5,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","180x218x82",10,30,"II","nástěnou mini rozvodnice",null,"Bez dveří",null,"Šroubové PE/N svorky","D","07","GD110 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  10 modulů"]
["VR108  -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  8 modulů",{"$f":"CONCATENATE(A251,R251,T251)","v":"VR108  -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  8 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky"},"VR108 ","VR108PD",null,6.2,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","188x218x72",8,40,"II","zapuštěnou cosmos",null,"Plné dveře","P","Šroubové PE/N svorky","D","07","VR108  -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  8 modulů"]
["VR112  -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  12 modulů","VR112  -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  12 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","VR112 ","VR112PD",null,6.6,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","208x290x72",12,40,"II","zapuštěnou cosmos",null,"Plné dveře","P","Šroubové PE/N svorky","D","07","VR112  -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  12 modulů"]
["VR118  -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  18 modulů","VR118  -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  18 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","VR118 ","VR118PD",null,9.1,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","208x398x72",18,40,"II","zapuštěnou cosmos",null,"Plné dveře","P","Šroubové PE/N svorky","D","07","VR118  -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  18 modulů"]
["VR212  -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  24 modulů","VR212  -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  24 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","VR212 ","VR212PD",null,9.3000000000000007,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","333x290x72",24,40,"II","zapuštěnou cosmos",null,"Plné dveře","P","Šroubové PE/N svorky","D","07","VR212  -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  24 modulů"]
["VR108  -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  8 modulů","VR108  -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  8 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","VR108 ","VR108TD",null,6.2,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","188x218x72",8,40,"II","zapuštěnou cosmos",null,"Transparetní dveře","T","Šroubové PE/N svorky","D","07","VR108  -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  8 modulů"]
["VR112  -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  12 modulů","VR112  -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  12 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","VR112 ","VR112TD",null,6.6,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","208x290x72",12,40,"II","zapuštěnou cosmos",null,"Transparetní dveře","T","Šroubové PE/N svorky","D","07","VR112  -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  12 modulů"]
["VR118  -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  18 modulů","VR118  -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  18 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","VR118 ","VR118TD",null,9.1,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","208x398x72",18,40,"II","zapuštěnou cosmos",null,"Transparetní dveře","T","Šroubové PE/N svorky","D","07","VR118  -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  18 modulů"]
["VR212  -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  24 modulů","VR212  -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  24 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","VR212 ","VR212TD",null,9.3000000000000007,null,null,63,"Plastový","zapuštěnou","333x290x72",24,40,"II","zapuštěnou cosmos",null,"Transparetní dveře","T","Šroubové PE/N svorky","D","07","VR212  -  pro zapuštěnou montáž  - Plastový -  24 modulů"]
["VD101 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  1 modulů","VD101 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  1 modulůBez dveříBez PE/N svorek","VD101","VD101ND",null,2.9,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","163,6x27,5x71",1,40,"II","nástěnou cosmos",null,"Bez dveří","P","Bez PE/N svorek","D","07","VD101 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  1 modulů"]
["VD102 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  2 modulů","VD102 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  2 modulůBez dveříBez PE/N svorek","VD102","VD102ND",null,3.6,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","163,6x45,5x71",2,40,"II","nástěnou cosmos",null,"Bez dveří","P","Bez PE/N svorek","D","07","VD102 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  2 modulů"]
[{"$f":"CONCATENATE(C261,\" -  pro \",K261,\" montáž  - \",J261,\" -  \",M261,\" modulů\")","v":"VD103 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  3 modulů"},{"$f":"CONCATENATE(A261,R261,T261)","v":"VD103 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  3 modulůBez dveříBez PE/N svorek"},"VD103","VD103ND",null,4,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","163,6x63,5x71",3,40,"II","nástěnou cosmos",null,"Bez dveří","P","Bez PE/N svorek","D","07",{"$f":"CONCATENATE(C261,\" -  pro \",K261,\" montáž  - \",J261,\" -  \",M261,\" modulů\")","v":"VD103 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  3 modulů"}]
["VD104 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  4 modulů","VD104 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  4 modulůBez dveříBez PE/N svorek","VD104","VD104ND",null,4.5999999999999996,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","163,6x81,5x71",4,40,"II","nástěnou cosmos",null,"Bez dveří","P","Bez PE/N svorek","D","07","VD104 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  4 modulů"]
["VD106 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  6 modulů","VD106 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  6 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","VD106","VD106PD",null,6.1,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","170x134,5x91",6,40,"II","nástěnou cosmos",null,"Plné dveře","P","Šroubové PE/N svorky","D","07","VD106 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  6 modulů"]
[{"$f":"CONCATENATE(C264,\" -  pro \",K264,\" montáž  - \",J264,\" -  \",M264,\" modulů\")","v":"VD108 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  8 modulů"},{"$f":"CONCATENATE(A264,R264,T264)","v":"VD108 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  8 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky"},"VD108","VD108PD",null,6.8,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","170x170,5x91",8,40,"II","nástěnou cosmos",null,"Plné dveře","P","Šroubové PE/N svorky","D","07",{"$f":"CONCATENATE(C264,\" -  pro \",K264,\" montáž  - \",J264,\" -  \",M264,\" modulů\")","v":"VD108 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  8 modulů"}]
["VD110 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  10 modulů","VD110 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  10 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","VD110","VD110PD",null,7.9,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","170x206,5x91",10,40,"II","nástěnou cosmos",null,"Plné dveře","P","Šroubové PE/N svorky","D","07","VD110 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  10 modulů"]
["VD112 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  12 modulů","VD112 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  12 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","VD112","VD112PD",null,9.1999999999999993,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","170x292,5x91",12,40,"II","nástěnou cosmos",null,"Plné dveře","P","Šroubové PE/N svorky","D","07","VD112 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  12 modulů"]
["VD118 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  18 modulů","VD118 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  18 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","VD118","VD118PD",null,11.2,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","200x400x91",18,40,"II","nástěnou cosmos",null,"Plné dveře","P","Šroubové PE/N svorky","D","07","VD118 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  18 modulů"]
["VD212 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  24 modulů","VD212 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  24 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky","VD212","VD212PD",null,11.3,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","294x326,5x92,5",24,40,"II","nástěnou cosmos",null,"Plné dveře","P","Šroubové PE/N svorky","D","07","VD212 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  24 modulů"]
["VD106 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  6 modulů","VD106 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  6 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","VD106","VD106TD",null,6.1,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","170x134,5x91",6,40,"II","nástěnou cosmos",null,"Transparetní dveře","T","Šroubové PE/N svorky","D","07","VD106 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  6 modulů"]
["VD108 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  8 modulů","VD108 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  8 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","VD108","VD108TD",null,6.8,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","170x170,5x91",8,40,"II","nástěnou cosmos",null,"Transparetní dveře","T","Šroubové PE/N svorky","D","07","VD108 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  8 modulů"]
["VD110 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  10 modulů","VD110 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  10 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","VD110","VD110TD",null,7.9,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","170x206,5x91",10,40,"II","nástěnou cosmos",null,"Transparetní dveře","T","Šroubové PE/N svorky","D","07","VD110 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  10 modulů"]
[{"$f":"CONCATENATE(C272,\" -  pro \",K272,\" montáž  - \",J272,\" -  \",M272,\" modulů\")","v":"VD112 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  12 modulů"},{"$f":"CONCATENATE(A272,R272,T272)","v":"VD112 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  12 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky"},"VD112","VD112TD",null,9.1999999999999993,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","170x292,5x91",12,40,"II","nástěnou cosmos",null,"Transparetní dveře","T","Šroubové PE/N svorky","D","07",{"$f":"CONCATENATE(C272,\" -  pro \",K272,\" montáž  - \",J272,\" -  \",M272,\" modulů\")","v":"VD112 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  12 modulů"}]
["VD118 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  18 modulů","VD118 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  18 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","VD118","VD118TD",null,11.2,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","200x400x91",18,40,"II","nástěnou cosmos",null,"Transparetní dveře","T","Šroubové PE/N svorky","D","07","VD118 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  18 modulů"]
[{"$f":"CONCATENATE(C274,\" -  pro \",K274,\" montáž  - \",J274,\" -  \",M274,\" modulů\")","v":"VD212 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  24 modulů"},"VD212 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  24 modulůTransparetní dveřeŠroubové PE/N svorky","VD212","VD212TD",null,11.3,null,null,63,"Plastový","nástěnnou","294x326,5x92,5",24,40,"II","nástěnou cosmos",null,"Transparetní dveře","T","Šroubové PE/N svorky","D","07",{"$f":"CONCATENATE(C274,\" -  pro \",K274,\" montáž  - \",J274,\" -  \",M274,\" modulů\")","v":"VD212 -  pro nástěnnou montáž  - Plastový -  24 modulů"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,{"$f":"CONCATENATE('Konfigurátor rozvodnice'!C6,'Konfigurátor rozvodnice'!C8,'Konfigurátor rozvodnice'!D8)","v":""},{"$f":"VLOOKUP(B388,B3:D294,3,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(B388,B3:D294,3,0),\"Zvolená kombinace dveří a svorek u této rozvodnice neexistuje, vyberte jiné provedení\")","v":"Zvolená kombinace dveří a svorek u této rozvodnice neexistuje, vyberte jiné provedení"},null,null,null,null,null,"dveře","svorky"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Plné dveře","Šroubové PE/N svorky"]
[null,"FWB34 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  144 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky",null,null,null,null,null,null,null,"Transparetní dveře","Bezšroubové PE/N svorky"]
[null,"FWB34 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  144 modulůPlné dveřeŠroubové PE/N svorky"]
[null,"FWB34 -  pro nástěnou montáž  - Oceloplechový IP44 -  144 modulů"]

{"sheet":"Ceník Hager_Polo_Tehalit","index":5,"n_rows":1498,"n_cols":19,"rows_kept":1498,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,1,0,2]]}
[null,"Ceník Hager Electro s.r.o.",null,null,"produkt"]
[null,"platný od 1.6.2014"]
[]
[null,null,"Staré obj.č.","Popis","Produkt","provedení","provedení 2","proud","výsledek","Objednací číslo","modulů","tepelné ztráty 2018","vývod","chrániče","1F","více fáz","Katalogová cena  [Kč]","Měrná jednotka","Popis"]
[453,"ADA506D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 6A / 0,03 A, typ A, 10 kA","Kombi chránič 2p, 10kA","char. B","6A",6,{"$f":"CONCATENATE(E5,F5,G5)","v":"Kombi chránič 2p, 10kAchar. B6A"},"ADA506D",2,1.9,1,1,null,1,1744,"ks","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 6A / 0,03 A, typ A, 10 kA"]
[454,"ADA510D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A, 10 kA","Kombi chránič 2p, 10kA","char. B","10A",10,"Kombi chránič 2p, 10kAchar. B10A","ADA510D",2,3.4,1,1,null,1,1533,"ks","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A, 10 kA"]
[455,"ADA513D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A, 10 kA","Kombi chránič 2p, 10kA","char. B","13A",13,"Kombi chránič 2p, 10kAchar. B13A","ADA513D",2,3.8,1,1,null,1,1622,"ks","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A, 10 kA"]
[456,"ADA516D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 16A / 0,03 A, typ A, 10 kA","Kombi chránič 2p, 10kA","char. B","16A",16,"Kombi chránič 2p, 10kAchar. B16A","ADA516D",2,5.2,1,1,null,1,1315,"ks","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 16A / 0,03 A, typ A, 10 kA"]
[457,"ADA520D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 20A / 0,03 A, typ A, 10 kA","Kombi chránič 2p, 10kA","char. B","20A",20,"Kombi chránič 2p, 10kAchar. B20A","ADA520D",2,6.6,1,1,null,1,1969,"ks","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 20A / 0,03 A, typ A, 10 kA"]
[458,"ADA525D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 25A / 0,03 A, typ A, 10 kA","Kombi chránič 2p, 10kA","char. B","25A",25,"Kombi chránič 2p, 10kAchar. B25A","ADA525D",2,9.3000000000000007,1,1,null,1,1969,"ks","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 25A / 0,03 A, typ A, 10 kA"]
[459,"ADA532D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 32A / 0,03 A, typ A, 10 kA","Kombi chránič 2p, 10kA","char. B","32A",32,"Kombi chránič 2p, 10kAchar. B32A","ADA532D",2,8.3000000000000007,1,1,null,1,2091,"ks","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 32A / 0,03 A, typ A, 10 kA"]
[462,"ADA556D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 6A / 0,03 A, typ A, 10 kA","Kombi chránič 2p, 10kA","char. C","6A",6,"Kombi chránič 2p, 10kAchar. C6A","ADA556D",2,1.9,1,1,null,1,1866,"ks","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 6A / 0,03 A, typ A, 10 kA"]
[463,"ADA560D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A, 10 kA","Kombi chránič 2p, 10kA","char. C","10A",10,"Kombi chránič 2p, 10kAchar. C10A","ADA560D",2,3.4,1,1,null,1,1760,"ks","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A, 10 kA"]
[464,"ADA563D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A, 10 kA","Kombi chránič 2p, 10kA","char. C","13A",13,"Kombi chránič 2p, 10kAchar. C13A","ADA563D",2,3.8,1,1,null,1,1783,"ks","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A, 10 kA"]
[465,"ADA566D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 16A / 0,03 A, typ A, 10 kA","Kombi chránič 2p, 10kA","char. C","16A",16,"Kombi chránič 2p, 10kAchar. C16A","ADA566D",2,5.2,1,1,null,1,1760,"ks","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 16A / 0,03 A, typ A, 10 kA"]
[466,"ADA570D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 20A / 0,03 A, typ A, 10 kA","Kombi chránič 2p, 10kA","char. C","20A",20,"Kombi chránič 2p, 10kAchar. C20A","ADA570D",2,6.6,1,1,null,1,2014,"ks","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 20A / 0,03 A, typ A, 10 kA"]
[467,"ADA575D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 25A / 0,03 A, typ A, 10 kA","Kombi chránič 2p, 10kA","char. C","25A",25,"Kombi chránič 2p, 10kAchar. C25A","ADA575D",2,9.3000000000000007,1,1,null,1,2014,"ks","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 25A / 0,03 A, typ A, 10 kA"]
[468,"ADA582D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 32A / 0,03 A, typ A, 10 kA","Kombi chránič 2p, 10kA","char. C","32A",32,"Kombi chránič 2p, 10kAchar. C32A","ADA582D",2,8.3000000000000007,1,1,null,1,2108,"ks","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 32A / 0,03 A, typ A, 10 kA"]
[416,"ADA906D","ADA906J","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 6A / 0,03 A, typ A, 6 kA","Kombi chránič 2p, 6kA","char. B","6A",6,"Kombi chránič 2p, 6kAchar. B6A","ADA906D",2,1.9,1,1,null,1,1516,"ks","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 6A / 0,03 A, typ A, 6 kA"]
[417,"ADA910D","ADA910J","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A, 6 kA","Kombi chránič 2p, 6kA","char. B","10A",10,"Kombi chránič 2p, 6kAchar. B10A","ADA910D",2,3.4,1,1,null,1,1333,"ks","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A, 6 kA"]
[418,"ADA913D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A, 6 kA","Kombi chránič 2p, 6kA","char. B","13A",13,"Kombi chránič 2p, 6kAchar. B13A","ADA913D",2,3.8,1,1,null,1,1410,"ks","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A, 6 kA"]
[419,"ADA916D","ADA916J","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 16A / 0,03 A, typ A, 6 kA","Kombi chránič 2p, 6kA","char. B","16A",16,"Kombi chránič 2p, 6kAchar. B16A","ADA916D",2,5.2,1,1,null,1,1143,"ks","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 16A / 0,03 A, typ A, 6 kA"]
[420,"ADA920D","ADA920J","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 20A / 0,03 A, typ A, 6 kA","Kombi chránič 2p, 6kA","char. B","20A",20,"Kombi chránič 2p, 6kAchar. B20A","ADA920D",2,6.6,1,1,null,1,1712,"ks","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 20A / 0,03 A, typ A, 6 kA"]
[421,"ADA925D","ADA925J","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 25A / 0,03 A, typ A, 6 kA","Kombi chránič 2p, 6kA","char. B","25A",25,"Kombi chránič 2p, 6kAchar. B25A","ADA925D",2,9.3000000000000007,1,1,null,1,1712,"ks","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 25A / 0,03 A, typ A, 6 kA"]
[422,"ADA932D","ADA932J","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 32A / 0,03 A, typ A, 6 kA","Kombi chránič 2p, 6kA","char. B","32A",32,"Kombi chránič 2p, 6kAchar. B32A","ADA932D",2,8.3000000000000007,1,1,null,1,1818,"ks","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 32A / 0,03 A, typ A, 6 kA"]
[423,"ADA940D","ADA940J","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA","Kombi chránič 2p, 6kA","char. B","40A",40,"Kombi chránič 2p, 6kAchar. B40A","ADA940D",2,11.1,1,1,null,1,1818,"ks","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA"]
[426,"ADA956D","ADA956J","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 6A / 0,03 A, typ A, 6 kA","Kombi chránič 2p, 6kA","char. C","6A",6,"Kombi chránič 2p, 6kAchar. C6A","ADA956D",2,1.9,1,1,null,1,1622,"ks","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 6A / 0,03 A, typ A, 6 kA"]
[427,"ADA960D","ADA960J","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A, 6 kA","Kombi chránič 2p, 6kA","char. C","10A",10,"Kombi chránič 2p, 6kAchar. C10A","ADA960D",2,3.4,1,1,null,1,1530,"ks","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A, 6 kA"]
[428,"ADA963D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A, 6 kA","Kombi chránič 2p, 6kA","char. C","13A",13,"Kombi chránič 2p, 6kAchar. C13A","ADA963D",2,3.8,1,1,null,1,1550,"ks","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A, 6 kA"]
[429,"ADA966D","ADA966J","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 16A / 0,03 A, typ A, 6 kA","Kombi chránič 2p, 6kA","char. C","16A",16,"Kombi chránič 2p, 6kAchar. C16A","ADA966D",2,5.2,1,1,null,1,1530,"ks","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 16A / 0,03 A, typ A, 6 kA"]
[430,"ADA970D","ADA970J","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 20A / 0,03 A, typ A, 6 kA","Kombi chránič 2p, 6kA","char. C","20A",20,"Kombi chránič 2p, 6kAchar. C20A","ADA970D",2,6.6,1,1,null,1,1751,"ks","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 20A / 0,03 A, typ A, 6 kA"]
[431,"ADA975D","ADA975J","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 25A / 0,03 A, typ A, 6 kA","Kombi chránič 2p, 6kA","char. C","25A",25,"Kombi chránič 2p, 6kAchar. C25A","ADA975D",2,9.3000000000000007,1,1,null,1,1751,"ks","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 25A / 0,03 A, typ A, 6 kA"]
[432,"ADA982D","ADA982J","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 32A / 0,03 A, typ A, 6 kA","Kombi chránič 2p, 6kA","char. C","32A",32,"Kombi chránič 2p, 6kAchar. C32A","ADA982D",2,8.3000000000000007,1,1,null,1,1833,"ks","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 32A / 0,03 A, typ A, 6 kA"]
[null,"ADA990D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA","Kombi chránič 2p, 6kA","char. C","40A",40,"Kombi chránič 2p, 6kAchar. C40A","ADA990D",2,11.1,1,1,null,1,null,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA"]
[null,"ADG510D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA","Kombi chránič 2p, 10kA, G zpožděné","char. B","10A",10,"Kombi chránič 2p, 10kA, G zpožděnéchar. B10A","ADG510D",2,3.4,1,1,null,1,null,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA"]
[null,"ADG513D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA","Kombi chránič 2p, 10kA, G zpožděné","char. B","13A",13,"Kombi chránič 2p, 10kA, G zpožděnéchar. B13A","ADG513D",2,3.8,1,1,null,1,null,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA"]
[null,"ADG516D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 16A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA","Kombi chránič 2p, 10kA, G zpožděné","char. B","16A",16,{"$f":"CONCATENATE(E37,F37,G37)","v":"Kombi chránič 2p, 10kA, G zpožděnéchar. B16A"},"ADG516D",2,5.2,1,1,null,1,null,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 16A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA"]
[null,"ADG520D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 20A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA","Kombi chránič 2p, 10kA, G zpožděné","char. B","20A",20,"Kombi chránič 2p, 10kA, G zpožděnéchar. B20A","ADG520D",2,6.6,1,1,null,1,null,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 20A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA"]
[null,"ADG525D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 25A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA","Kombi chránič 2p, 10kA, G zpožděné","char. B","25A",25,"Kombi chránič 2p, 10kA, G zpožděnéchar. B25A","ADG525D",2,9.3000000000000007,1,1,null,1,null,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 25A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA"]
[null,"ADG532D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 32A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA","Kombi chránič 2p, 10kA, G zpožděné","char. B","32A",32,"Kombi chránič 2p, 10kA, G zpožděnéchar. B32A","ADG532D",2,8.3000000000000007,1,1,null,1,null,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 32A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA"]
[null,"ADG560D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA","Kombi chránič 2p, 10kA, G zpožděné","char. C","10A",10,"Kombi chránič 2p, 10kA, G zpožděnéchar. C10A","ADG560D",2,3.4,1,1,null,1,null,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA"]
[null,"ADG563D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA","Kombi chránič 2p, 10kA, G zpožděné","char. C","13A",13,"Kombi chránič 2p, 10kA, G zpožděnéchar. C13A","ADG563D",2,3.8,1,1,null,1,null,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA"]
[null,"ADG566D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 16A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA","Kombi chránič 2p, 10kA, G zpožděné","char. C","16A",16,"Kombi chránič 2p, 10kA, G zpožděnéchar. C16A","ADG566D",2,5.2,1,1,null,1,null,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 16A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA"]
[null,"ADG570D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 20A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA","Kombi chránič 2p, 10kA, G zpožděné","char. C","20A",20,"Kombi chránič 2p, 10kA, G zpožděnéchar. C20A","ADG570D",2,6.6,1,1,null,1,null,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 20A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA"]
[null,"ADG575D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 25A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA","Kombi chránič 2p, 10kA, G zpožděné","char. C","25A",25,"Kombi chránič 2p, 10kA, G zpožděnéchar. C25A","ADG575D",2,9.3000000000000007,1,1,null,1,null,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 25A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA"]
[null,"ADG582D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 32A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA","Kombi chránič 2p, 10kA, G zpožděné","char. C","32A",32,"Kombi chránič 2p, 10kA, G zpožděnéchar. C32A","ADG582D",2,8.3000000000000007,1,1,null,1,null,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 32A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA"]
[null,"ADM406C",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 6A / 0,03 A, typ A, 6 kA","Kombi chránič 4p, 6kA","char. B","6A",6,"Kombi chránič 4p, 6kAchar. B6A","ADM406C",4,6.8,1,1,null,1,3822,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 6A / 0,03 A, typ A, 6 kA"]
[null,"ADM410C",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 10A / 0,03 A, typ A, 6 kA","Kombi chránič 4p, 6kA","char. B","10A",10,"Kombi chránič 4p, 6kAchar. B10A","ADM410C",4,9.6999999999999993,1,1,null,1,3711,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 10A / 0,03 A, typ A, 6 kA"]
[null,"ADM413C",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 13A / 0,03 A, typ A, 6 kA","Kombi chránič 4p, 6kA","char. B","13A",13,"Kombi chránič 4p, 6kAchar. B13A","ADM413C",4,10.1,1,1,null,1,3711,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 13A / 0,03 A, typ A, 6 kA"]
[null,"ADM416C",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 16A / 0,03 A, typ A, 6 kA","Kombi chránič 4p, 6kA","char. B","16A",16,"Kombi chránič 4p, 6kAchar. B16A","ADM416C",4,10.9,1,1,null,1,3512,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 16A / 0,03 A, typ A, 6 kA"]
[null,"ADM420C",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 20A / 0,03 A, typ A, 6 kA","Kombi chránič 4p, 6kA","char. B","20A",20,"Kombi chránič 4p, 6kAchar. B20A","ADM420C",4,11.7,1,1,null,1,3729,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 20A / 0,03 A, typ A, 6 kA"]
[null,"ADM425C",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 25A / 0,03 A, typ A, 6 kA","Kombi chránič 4p, 6kA","char. B","25A",25,"Kombi chránič 4p, 6kAchar. B25A","ADM425C",4,12.3,1,1,null,1,3729,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 25A / 0,03 A, typ A, 6 kA"]
[null,"ADM432C",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 32A / 0,03 A, typ A, 6 kA","Kombi chránič 4p, 6kA","char. B","32A",32,"Kombi chránič 4p, 6kAchar. B32A","ADM432C",4,14.6,1,1,null,1,3729,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 32A / 0,03 A, typ A, 6 kA"]
[null,"ADM440C",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA","Kombi chránič 4p, 6kA","char. B","40A",40,"Kombi chránič 4p, 6kAchar. B40A","ADM440C",4,17.7,1,1,null,1,3729,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA"]
[null,"ADM456C",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 4-pól, 6A / 0,03 A, typ A, 6 kA","Kombi chránič 4p, 6kA","char. C","6A",6,"Kombi chránič 4p, 6kAchar. C6A","ADM456C",4,6.8,1,1,null,1,4005,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 4-pól, 6A / 0,03 A, typ A, 6 kA"]
[null,"ADM460C",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 4-pól, 10A / 0,03 A, typ A, 6 kA","Kombi chránič 4p, 6kA","char. C","10A",10,"Kombi chránič 4p, 6kAchar. C10A","ADM460C",4,9.6999999999999993,1,1,null,1,3822,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 4-pól, 10A / 0,03 A, typ A, 6 kA"]
[null,"ADM463C",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 4-pól, 13A / 0,03 A, typ A, 6 kA","Kombi chránič 4p, 6kA","char. C","13A",13,"Kombi chránič 4p, 6kAchar. C13A","ADM463C",4,10.1,1,1,null,1,3711,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 4-pól, 13A / 0,03 A, typ A, 6 kA"]
[null,"ADM466C",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 4-pól, 16A / 0,03 A, typ A, 6 kA","Kombi chránič 4p, 6kA","char. C","16A",16,"Kombi chránič 4p, 6kAchar. C16A","ADM466C",4,10.9,1,1,null,1,3644,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 4-pól, 16A / 0,03 A, typ A, 6 kA"]
[null,"ADM470C",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 4-pól, 20A / 0,03 A, typ A, 6 kA","Kombi chránič 4p, 6kA","char. C","20A",20,"Kombi chránič 4p, 6kAchar. C20A","ADM470C",4,11.7,1,1,null,1,3822,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 4-pól, 20A / 0,03 A, typ A, 6 kA"]
[null,"ADM475C",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 4-pól, 25A / 0,03 A, typ A, 6 kA","Kombi chránič 4p, 6kA","char. C","25A",25,"Kombi chránič 4p, 6kAchar. C25A","ADM475C",4,12.3,1,1,null,1,3822,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 4-pól, 25A / 0,03 A, typ A, 6 kA"]
[null,"ADM482C",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 4-pól, 32A / 0,03 A, typ A, 6 kA","Kombi chránič 4p, 6kA","char. C","32A",32,"Kombi chránič 4p, 6kAchar. C32A","ADM482C",4,14.6,1,1,null,1,3822,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 4-pól, 32A / 0,03 A, typ A, 6 kA"]
[null,"ADM490C",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 4-pól, 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA","Kombi chránič 4p, 6kA","char. C","40A",40,"Kombi chránič 4p, 6kAchar. C40A","ADM490C",4,17.7,1,1,null,1,3822,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 4-pól, 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA"]
[null,"ADS906D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 6A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky","Kombi chránič 2p, 6kA","char. B, bezšroubové QC","6A",6,"Kombi chránič 2p, 6kAchar. B, bezšroubové QC6A","ADS906D",2,1.9,1,1,null,1,1795,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 6A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"ADS906G",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 6A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA, bezšroubové svorky","Kombi chránič 2p, 6kA, G zpožděné","char. B, bezšroubové QC","6A",6,"Kombi chránič 2p, 6kA, G zpožděnéchar. B, bezšroubové QC6A","ADS906G",2,1.9,1,1,null,1,null,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 6A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"ADS910D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky","Kombi chránič 2p, 6kA","char. B, bezšroubové QC","10A",10,"Kombi chránič 2p, 6kAchar. B, bezšroubové QC10A","ADS910D",2,3.4,1,1,null,1,1578,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"ADS910G",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA, bezšroubové svorky","Kombi chránič 2p, 6kA, G zpožděné","char. B, bezšroubové QC","10A",10,"Kombi chránič 2p, 6kA, G zpožděnéchar. B, bezšroubové QC10A","ADS910G",2,3.4,1,1,null,1,null,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"ADS913D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky","Kombi chránič 2p, 6kA","char. B, bezšroubové QC","13A",13,"Kombi chránič 2p, 6kAchar. B, bezšroubové QC13A","ADS913D",2,3.8,1,1,null,1,null,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[436,"ADS913G",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA, bezšroubové svorky","Kombi chránič 2p, 6kA, G zpožděné","char. B, bezšroubové QC","13A",13,"Kombi chránič 2p, 6kA, G zpožděnéchar. B, bezšroubové QC13A","ADS913G",2,3.8,1,1,null,1,1656,"ks","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"ADS916D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 16A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky","Kombi chránič 2p, 6kA","char. B, bezšroubové QC","16A",16,{"$f":"CONCATENATE(E69,F69,G69)","v":"Kombi chránič 2p, 6kAchar. B, bezšroubové QC16A"},"ADS916D",2,5.2,1,1,null,1,1355,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 16A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[437,"ADS916G",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 16A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA, bezšroubové svorky","Kombi chránič 2p, 6kA, G zpožděné","char. B, bezšroubové QC","16A",16,"Kombi chránič 2p, 6kA, G zpožděnéchar. B, bezšroubové QC16A","ADS916G",2,5.2,1,1,null,1,1656,"ks","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 16A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"ADS920D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 20A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky","Kombi chránič 2p, 6kA","char. B, bezšroubové QC","20A",20,"Kombi chránič 2p, 6kAchar. B, bezšroubové QC20A","ADS920D",2,6.6,1,1,null,1,2026,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 20A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[438,"ADS920G",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 20A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA, bezšroubové svorky","Kombi chránič 2p, 6kA, G zpožděné","char. B, bezšroubové QC","20A",20,"Kombi chránič 2p, 6kA, G zpožděnéchar. B, bezšroubové QC20A","ADS920G",2,6.6,1,1,null,1,1806,"ks","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 20A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"ADS925D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 25A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky","Kombi chránič 2p, 6kA","char. B, bezšroubové QC","25A",25,"Kombi chránič 2p, 6kAchar. B, bezšroubové QC25A","ADS925D",2,9.3000000000000007,1,1,null,1,2026,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 25A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"ADS932D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 32A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky","Kombi chránič 2p, 6kA","char. B, bezšroubové QC","32A",32,"Kombi chránič 2p, 6kAchar. B, bezšroubové QC32A","ADS932D",2,8.3000000000000007,1,1,null,1,2152,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 32A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"ADS940D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky","Kombi chránič 2p, 6kA","char. B, bezšroubové QC","40A",40,"Kombi chránič 2p, 6kAchar. B, bezšroubové QC40A","ADS940D",2,11.1,1,1,null,1,2152,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"ADS956D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 6A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky","Kombi chránič 2p, 6kA","char. C, bezšroubové QC","6A",6,"Kombi chránič 2p, 6kAchar. C, bezšroubové QC6A","ADS956D",2,1.9,1,1,null,1,1919,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 6A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"ADS956G",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 6A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA, bezšroubové svorky","Kombi chránič 2p, 6kA, G zpožděné","char. C, bezšroubové QC","6A",6,"Kombi chránič 2p, 6kA, G zpožděnéchar. C, bezšroubové QC6A","ADS956G",2,1.9,1,1,null,1,null,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 6A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"ADS960D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky","Kombi chránič 2p, 6kA","char. C, bezšroubové QC","10A",10,"Kombi chránič 2p, 6kAchar. C, bezšroubové QC10A","ADS960D",2,3.4,1,1,null,1,1811,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"ADS960G",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA, bezšroubové svorky","Kombi chránič 2p, 6kA, G zpožděné","char. C, bezšroubové QC","10A",10,"Kombi chránič 2p, 6kA, G zpožděnéchar. C, bezšroubové QC10A","ADS960G",2,3.4,1,1,null,1,null,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"ADS963D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky","Kombi chránič 2p, 6kA","char. C, bezšroubové QC","13A",13,"Kombi chránič 2p, 6kAchar. C, bezšroubové QC13A","ADS963D",2,3.8,1,1,null,1,null,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[444,"ADS963G",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA, bezšroubové svorky","Kombi chránič 2p, 6kA, G zpožděné","char. C, bezšroubové QC","13A",13,"Kombi chránič 2p, 6kA, G zpožděnéchar. C, bezšroubové QC13A","ADS963G",2,3.8,1,1,null,1,1774,"ks","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"ADS966D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 16A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky","Kombi chránič 2p, 6kA","char. C, bezšroubové QC","16A",16,"Kombi chránič 2p, 6kAchar. C, bezšroubové QC16A","ADS966D",2,5.2,1,1,null,1,1811,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 16A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[445,"ADS966G",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 16A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA, bezšroubové svorky","Kombi chránič 2p, 6kA, G zpožděné","char. C, bezšroubové QC","16A",16,"Kombi chránič 2p, 6kA, G zpožděnéchar. C, bezšroubové QC16A","ADS966G",2,5.2,1,1,null,1,1774,"ks","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 16A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"ADS970D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 20A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky","Kombi chránič 2p, 6kA","char. C, bezšroubové QC","20A",20,"Kombi chránič 2p, 6kAchar. C, bezšroubové QC20A","ADS970D",2,6.6,1,1,null,1,2072,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 20A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[446,"ADS970G",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 20A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA, bezšroubové svorky","Kombi chránič 2p, 6kA, G zpožděné","char. C, bezšroubové QC","20A",20,"Kombi chránič 2p, 6kA, G zpožděnéchar. C, bezšroubové QC20A","ADS970G",2,6.6,1,1,null,1,1912,"ks","Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 20A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"ADS975D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 25A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky","Kombi chránič 2p, 6kA","char. C, bezšroubové QC","25A",25,"Kombi chránič 2p, 6kAchar. C, bezšroubové QC25A","ADS975D",2,9.3000000000000007,1,1,null,1,2072,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 25A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"ADS982D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 32A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky","Kombi chránič 2p, 6kA","char. C, bezšroubové QC","32A",32,"Kombi chránič 2p, 6kAchar. C, bezšroubové QC32A","ADS982D",2,8.3000000000000007,1,1,null,1,2169,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 32A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"ADS990D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky","Kombi chránič 2p, 6kA","char. C, bezšroubové QC","40A",40,"Kombi chránič 2p, 6kAchar. C, bezšroubové QC40A","ADS990D",2,11.1,1,1,null,1,2169,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"ADX406C",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 6A / 0,03 A, typ A, 10 kA","Kombi chránič 4p, 10kA","char. B","6A",6,"Kombi chránič 4p, 10kAchar. B6A","ADX406C",4,6.8,1,1,null,1,5954,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 6A / 0,03 A, typ A, 10 kA"]
[null,"ADX410C",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 10A / 0,03 A, typ A, 10 kA","Kombi chránič 4p, 10kA","char. B","10A",10,"Kombi chránič 4p, 10kAchar. B10A","ADX410C",4,9.6999999999999993,1,1,null,1,5781,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 10A / 0,03 A, typ A, 10 kA"]
[null,"ADX413C",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 13A / 0,03 A, typ A, 10 kA","Kombi chránič 4p, 10kA","char. B","13A",13,"Kombi chránič 4p, 10kAchar. B13A","ADX413C",4,10.1,1,1,null,1,5781,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 13A / 0,03 A, typ A, 10 kA"]
[null,"ADX416C",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 16A / 0,03 A, typ A, 10 kA","Kombi chránič 4p, 10kA","char. B","16A",16,"Kombi chránič 4p, 10kAchar. B16A","ADX416C",4,10.9,1,1,null,1,5473,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 16A / 0,03 A, typ A, 10 kA"]
[null,"ADX420C",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 20A / 0,03 A, typ A, 10 kA","Kombi chránič 4p, 10kA","char. B","20A",20,"Kombi chránič 4p, 10kAchar. B20A","ADX420C",4,11.7,1,1,null,1,5811,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 20A / 0,03 A, typ A, 10 kA"]
[null,"ADX425C",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 25A / 0,03 A, typ A, 10 kA","Kombi chránič 4p, 10kA","char. B","25A",25,"Kombi chránič 4p, 10kAchar. B25A","ADX425C",4,12.3,1,1,null,1,5811,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 25A / 0,03 A, typ A, 10 kA"]
[null,"ADX432C",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 32A / 0,03 A, typ A, 10 kA","Kombi chránič 4p, 10kA","char. B","32A",32,"Kombi chránič 4p, 10kAchar. B32A","ADX432C",4,14.6,1,1,null,1,5811,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 32A / 0,03 A, typ A, 10 kA"]
[null,"ADX440C",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 40A / 0,03 A, typ A, 10 kA","Kombi chránič 4p, 10kA","char. B","40A",40,"Kombi chránič 4p, 10kAchar. B40A","ADX440C",4,17.7,1,1,null,1,5811,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 40A / 0,03 A, typ A, 10 kA"]
[null,"ADX456C",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char .C, 4-pól, 6A / 0,03 A, typ A, 10 kA","Kombi chránič 4p, 10kA","char. C","6A",6,"Kombi chránič 4p, 10kAchar. C6A","ADX456C",4,6.8,1,1,null,1,6240,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char .C, 4-pól, 6A / 0,03 A, typ A, 10 kA"]
[null,"ADX460C",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char .C, 4-pól, 10A / 0,03 A, typ A, 10 kA","Kombi chránič 4p, 10kA","char. C","10A",10,"Kombi chránič 4p, 10kAchar. C10A","ADX460C",4,9.6999999999999993,1,1,null,1,5954,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char .C, 4-pól, 10A / 0,03 A, typ A, 10 kA"]
[null,"ADX463C",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char .C, 4-pól, 13A / 0,03 A, typ A, 10 kA","Kombi chránič 4p, 10kA","char. C","13A",13,"Kombi chránič 4p, 10kAchar. C13A","ADX463C",4,10.1,1,1,null,1,5781,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char .C, 4-pól, 13A / 0,03 A, typ A, 10 kA"]
[null,"ADX466C",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char .C, 4-pól, 16A / 0,03 A, typ A, 10 kA","Kombi chránič 4p, 10kA","char. C","16A",16,"Kombi chránič 4p, 10kAchar. C16A","ADX466C",4,10.9,1,1,null,1,5680,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char .C, 4-pól, 16A / 0,03 A, typ A, 10 kA"]
[null,"ADX470C",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char .C, 4-pól, 20A / 0,03 A, typ A, 10 kA","Kombi chránič 4p, 10kA","char. C","20A",20,{"$f":"CONCATENATE(E101,F101,G101)","v":"Kombi chránič 4p, 10kAchar. C20A"},"ADX470C",4,11.7,1,1,null,1,5954,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char .C, 4-pól, 20A / 0,03 A, typ A, 10 kA"]
[null,"ADX475C",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char .C, 4-pól, 25A / 0,03 A, typ A, 10 kA","Kombi chránič 4p, 10kA","char. C","25A",25,"Kombi chránič 4p, 10kAchar. C25A","ADX475C",4,12.3,1,1,null,1,5954,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char .C, 4-pól, 25A / 0,03 A, typ A, 10 kA"]
[null,"ADX482C",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char .C, 4-pól, 32A / 0,03 A, typ A, 10 kA","Kombi chránič 4p, 10kA","char. C","32A",32,"Kombi chránič 4p, 10kAchar. C32A","ADX482C",4,14.6,1,1,null,1,5954,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char .C, 4-pól, 32A / 0,03 A, typ A, 10 kA"]
[null,"ADX490C",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char .C, 4-pól, 40A / 0,03 A, typ A, 10 kA","Kombi chránič 4p, 10kA","char. C","40A",40,"Kombi chránič 4p, 10kAchar. C40A","ADX490C",4,17.7,1,1,null,1,5954,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char .C, 4-pól, 40A / 0,03 A, typ A, 10 kA"]
[null,"ADZ310D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 3x1P+N, 10A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky","Kombi chránič 3x1p, 6kA","char. B","10A",10,"Kombi chránič 3x1p, 6kAchar. B10A","ADZ310D",4,7.7,1,1,null,1,3453,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 3x1P+N, 10A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"ADZ313D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 3x1P+N, 13A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky","Kombi chránič 3x1p, 6kA","char. B","13A",13,"Kombi chránič 3x1p, 6kAchar. B13A","ADZ313D",4,9.6,1,1,null,1,3453,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 3x1P+N, 13A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"ADZ316D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 3x1P+N, 16A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky","Kombi chránič 3x1p, 6kA","char. B","16A",16,"Kombi chránič 3x1p, 6kAchar. B16A","ADZ316D",4,10.9,1,1,null,1,3453,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 3x1P+N, 16A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"ADZ360D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 3x1P+N, 10A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky","Kombi chránič 3x1p, 6kA","char. C","10A",10,"Kombi chránič 3x1p, 6kAchar. C10A","ADZ360D",4,7.7,1,1,null,1,3884,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 3x1P+N, 10A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"ADZ363D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 3x1P+N, 13A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky","Kombi chránič 3x1p, 6kA","char. C","13A",13,"Kombi chránič 3x1p, 6kAchar. C13A","ADZ363D",4,9.6,1,1,null,1,3884,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 3x1P+N, 13A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"ADZ366D",null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 3x1P+N, 16A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky","Kombi chránič 3x1p, 6kA","char. C","16A",16,"Kombi chránič 3x1p, 6kAchar. C16A","ADZ366D",4,10.9,1,1,null,1,3884,null,"Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 3x1P+N, 16A / 0,03 A, typ A, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"ARC506D",null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 6A, char.B, 10 kA","AFDD+jistič, 10kA","char. B","6A",6,"AFDD+jistič, 10kAchar. B6A","ARC506D",2,2.16,1,null,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 6A, char.B, 10 kA"]
[null,"ARC510D",null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 10A, char.B, 10 kA","AFDD+jistič, 10kA","char. B","10A",10,"AFDD+jistič, 10kAchar. B10A","ARC510D",2,2.65,1,null,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 10A, char.B, 10 kA"]
[null,"ARC513D",null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 13A, char.B, 10 kA","AFDD+jistič, 10kA","char. B","13A",13,"AFDD+jistič, 10kAchar. B13A","ARC513D",2,4.24,1,null,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 13A, char.B, 10 kA"]
[null,"ARC516D",null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 16A, char.B, 10 kA","AFDD+jistič, 10kA","char. B","16A",16,"AFDD+jistič, 10kAchar. B16A","ARC516D",2,5.22,1,null,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 16A, char.B, 10 kA"]
[null,"ARC520D",null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 20A, char.B, 10 kA","AFDD+jistič, 10kA","char. B","20A",20,"AFDD+jistič, 10kAchar. B20A","ARC520D",2,5.2,1,null,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 20A, char.B, 10 kA"]
[null,"ARC525D",null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 25A, char.B, 10 kA","AFDD+jistič, 10kA","char. B","25A",25,"AFDD+jistič, 10kAchar. B25A","ARC525D",2,6.48,1,null,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 25A, char.B, 10 kA"]
[null,"ARC556D",null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 6A, char.C, 10 kA","AFDD+jistič, 10kA","char. C","6A",6,"AFDD+jistič, 10kAchar. C6A","ARC556D",2,2.16,1,null,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 6A, char.C, 10 kA"]
[null,"ARC560D",null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 10A, char.C, 10 kA","AFDD+jistič, 10kA","char. C","10A",10,"AFDD+jistič, 10kAchar. C10A","ARC560D",2,2.65,1,null,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 10A, char.C, 10 kA"]
[null,"ARC563D",null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 13A, char.C, 10 kA","AFDD+jistič, 10kA","char. C","13A",13,"AFDD+jistič, 10kAchar. C13A","ARC563D",2,4.24,1,null,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 13A, char.C, 10 kA"]
[null,"ARC566D",null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 16A, char.C, 10 kA","AFDD+jistič, 10kA","char. C","16A",16,"AFDD+jistič, 10kAchar. C16A","ARC566D",2,5.22,1,null,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 16A, char.C, 10 kA"]
[null,"ARC570D",null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 20A, char.C, 10 kA","AFDD+jistič, 10kA","char. C","20A",20,"AFDD+jistič, 10kAchar. C20A","ARC570D",2,5.2,1,null,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 20A, char.C, 10 kA"]
[null,"ARC575D",null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 25A, char.C, 10 kA","AFDD+jistič, 10kA","char. C","25A",25,"AFDD+jistič, 10kAchar. C25A","ARC575D",2,6.48,1,null,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 25A, char.C, 10 kA"]
[null,"ARC906D",null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 6A, char.B, 6 kA, QC - bezšroubová","AFDD+jistič, 6kA","char. B, bezšroubové QC","6A",6,"AFDD+jistič, 6kAchar. B, bezšroubové QC6A","ARC906D",2,2.16,1,null,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 6A, char.B, 6 kA, QC - bezšroubová"]
[null,"ARC910D",null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 10A, char.B, 6 kA, QC - bezšroubová","AFDD+jistič, 6kA","char. B, bezšroubové QC","10A",10,"AFDD+jistič, 6kAchar. B, bezšroubové QC10A","ARC910D",2,2.65,1,null,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 10A, char.B, 6 kA, QC - bezšroubová"]
[null,"ARC913D",null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 13A, char.B, 6 kA, QC - bezšroubová","AFDD+jistič, 6kA","char. B, bezšroubové QC","13A",13,"AFDD+jistič, 6kAchar. B, bezšroubové QC13A","ARC913D",2,4.24,1,null,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 13A, char.B, 6 kA, QC - bezšroubová"]
[null,"ARC916D",null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 16A, char.B, 6 kA, QC - bezšroubová","AFDD+jistič, 6kA","char. B, bezšroubové QC","16A",16,"AFDD+jistič, 6kAchar. B, bezšroubové QC16A","ARC916D",2,5.22,1,null,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 16A, char.B, 6 kA, QC - bezšroubová"]
[null,"ARC920D",null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 20A, char.B, 6 kA, QC - bezšroubová","AFDD+jistič, 6kA","char. B, bezšroubové QC","20A",20,"AFDD+jistič, 6kAchar. B, bezšroubové QC20A","ARC920D",2,5.2,1,null,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 20A, char.B, 6 kA, QC - bezšroubová"]
[null,"ARC925D",null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 25A, char.B, 6 kA, QC - bezšroubová","AFDD+jistič, 6kA","char. B, bezšroubové QC","25A",25,"AFDD+jistič, 6kAchar. B, bezšroubové QC25A","ARC925D",2,6.48,1,null,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 25A, char.B, 6 kA, QC - bezšroubová"]
[null,"ARC956D",null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 6A, char.C, 6 kA, QC - bezšroubová","AFDD+jistič, 6kA","char. C, bezšroubové QC","6A",6,"AFDD+jistič, 6kAchar. C, bezšroubové QC6A","ARC956D",2,2.16,1,null,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 6A, char.C, 6 kA, QC - bezšroubová"]
[null,"ARC960D",null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 10A, char.C, 6 kA, QC - bezšroubová","AFDD+jistič, 6kA","char. C, bezšroubové QC","10A",10,"AFDD+jistič, 6kAchar. C, bezšroubové QC10A","ARC960D",2,2.65,1,null,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 10A, char.C, 6 kA, QC - bezšroubová"]
[null,"ARC963D",null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 13A, char.C, 6 kA, QC - bezšroubová","AFDD+jistič, 6kA","char. C, bezšroubové QC","13A",13,"AFDD+jistič, 6kAchar. C, bezšroubové QC13A","ARC963D",2,4.24,1,null,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 13A, char.C, 6 kA, QC - bezšroubová"]
[null,"ARC966D",null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 16A, char.C, 6 kA, QC - bezšroubová","AFDD+jistič, 6kA","char. C, bezšroubové QC","16A",16,"AFDD+jistič, 6kAchar. C, bezšroubové QC16A","ARC966D",2,5.22,1,null,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 16A, char.C, 6 kA, QC - bezšroubová"]
[null,"ARC970D",null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 20A, char.C, 6 kA, QC - bezšroubová","AFDD+jistič, 6kA","char. C, bezšroubové QC","20A",20,{"$f":"CONCATENATE(E133,F133,G133)","v":"AFDD+jistič, 6kAchar. C, bezšroubové QC20A"},"ARC970D",2,5.2,1,null,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 20A, char.C, 6 kA, QC - bezšroubová"]
[null,"ARC975D",null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 25A, char.C, 6 kA, QC - bezšroubová","AFDD+jistič, 6kA","char. C, bezšroubové QC","25A",25,"AFDD+jistič, 6kAchar. C, bezšroubové QC25A","ARC975D",2,6.48,1,null,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s jističem 1+N 25A, char.C, 6 kA, QC - bezšroubová"]
[null,"ARF506D",null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 6A, char.B, 10 kA","AFDD+RCBO, 10kA","char. B","6A",6,"AFDD+RCBO, 10kAchar. B6A","ARF506D",3,2.2000000000000002,1,1,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 6A, char.B, 10 kA"]
[null,"ARF510D",null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 10A, char.B, 10 kA","AFDD+RCBO, 10kA","char. B","10A",10,"AFDD+RCBO, 10kAchar. B10A","ARF510D",3,3.18,1,1,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 10A, char.B, 10 kA"]
[null,"ARF513D",null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 13A, char.B, 10 kA","AFDD+RCBO, 10kA","char. B","13A",13,"AFDD+RCBO, 10kAchar. B13A","ARF513D",3,4.88,1,1,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 13A, char.B, 10 kA"]
[null,"ARF516D",null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 16A, char.B, 10 kA","AFDD+RCBO, 10kA","char. B","16A",16,"AFDD+RCBO, 10kAchar. B16A","ARF516D",3,5.76,1,1,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 16A, char.B, 10 kA"]
[null,"ARF520D",null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 20A, char.B, 10 kA","AFDD+RCBO, 10kA","char. B","20A",20,"AFDD+RCBO, 10kAchar. B20A","ARF520D",3,6.08,1,1,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 20A, char.B, 10 kA"]
[null,"ARF525D",null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 25A, char.B, 10 kA","AFDD+RCBO, 10kA","char. B","25A",25,"AFDD+RCBO, 10kAchar. B25A","ARF525D",3,7.95,1,1,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 25A, char.B, 10 kA"]
[null,"ARF556D",null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 6A, char.C, 10 kA","AFDD+RCBO, 10kA","char. C","6A",6,"AFDD+RCBO, 10kAchar. C6A","ARF556D",3,2.2000000000000002,1,1,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 6A, char.C, 10 kA"]
[null,"ARF560D",null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 10A, char.C, 10 kA","AFDD+RCBO, 10kA","char. C","10A",10,"AFDD+RCBO, 10kAchar. C10A","ARF560D",3,3.18,1,1,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 10A, char.C, 10 kA"]
[null,"ARF563D",null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 13A, char.C, 10 kA","AFDD+RCBO, 10kA","char. C","13A",13,"AFDD+RCBO, 10kAchar. C13A","ARF563D",3,4.88,1,1,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 13A, char.C, 10 kA"]
[null,"ARF566D",null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 16A, char.C, 10 kA","AFDD+RCBO, 10kA","char. C","16A",16,"AFDD+RCBO, 10kAchar. C16A","ARF566D",3,5.76,1,1,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 16A, char.C, 10 kA"]
[null,"ARF570D",null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 20A, char.C, 10 kA","AFDD+RCBO, 10kA","char. C","20A",20,"AFDD+RCBO, 10kAchar. C20A","ARF570D",3,6.08,1,1,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 20A, char.C, 10 kA"]
[null,"ARF575D",null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 25A, char.C, 10 kA","AFDD+RCBO, 10kA","char. C","25A",25,"AFDD+RCBO, 10kAchar. C25A","ARF575D",3,7.95,1,1,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 25A, char.C, 10 kA"]
[null,"ARF906D",null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 6A, char.B, 6 kA, QC","AFDD+RCBO, 6kA","char. B, bezšroubové QC","6A",6,"AFDD+RCBO, 6kAchar. B, bezšroubové QC6A","ARF906D",3,2.2000000000000002,1,1,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 6A, char.B, 6 kA, QC"]
[null,"ARF910D",null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 10A, char.B, 6 kA, QC","AFDD+RCBO, 6kA","char. B, bezšroubové QC","10A",10,"AFDD+RCBO, 6kAchar. B, bezšroubové QC10A","ARF910D",3,3.18,1,1,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 10A, char.B, 6 kA, QC"]
[null,"ARF913D",null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 13A, char.B, 6 kA, QC","AFDD+RCBO, 6kA","char. B, bezšroubové QC","13A",13,"AFDD+RCBO, 6kAchar. B, bezšroubové QC13A","ARF913D",3,4.88,1,1,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 13A, char.B, 6 kA, QC"]
[null,"ARF916D",null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 16A, char.B, 6 kA, QC","AFDD+RCBO, 6kA","char. B, bezšroubové QC","16A",16,"AFDD+RCBO, 6kAchar. B, bezšroubové QC16A","ARF916D",3,5.76,1,1,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 16A, char.B, 6 kA, QC"]
[null,"ARF920D",null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 20A, char.B, 6 kA, QC","AFDD+RCBO, 6kA","char. B, bezšroubové QC","20A",20,"AFDD+RCBO, 6kAchar. B, bezšroubové QC20A","ARF920D",3,6.08,1,1,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 20A, char.B, 6 kA, QC"]
[null,"ARF925D",null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 25A, char.B, 6 kA, QC","AFDD+RCBO, 6kA","char. B, bezšroubové QC","25A",25,"AFDD+RCBO, 6kAchar. B, bezšroubové QC25A","ARF925D",3,7.95,1,1,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 25A, char.B, 6 kA, QC"]
[null,"ARF956D",null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 6A, char.C, 6 kA, QC","AFDD+RCBO, 6kA","char. C, bezšroubové QC","6A",6,"AFDD+RCBO, 6kAchar. C, bezšroubové QC6A","ARF956D",3,2.2000000000000002,1,1,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 6A, char.C, 6 kA, QC"]
[null,"ARF960D",null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 10A, char.C, 6 kA, QC","AFDD+RCBO, 6kA","char. C, bezšroubové QC","10A",10,"AFDD+RCBO, 6kAchar. C, bezšroubové QC10A","ARF960D",3,3.18,1,1,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 10A, char.C, 6 kA, QC"]
[null,"ARF963D",null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 13A, char.C, 6 kA, QC","AFDD+RCBO, 6kA","char. C, bezšroubové QC","13A",13,"AFDD+RCBO, 6kAchar. C, bezšroubové QC13A","ARF963D",3,4.88,1,1,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 13A, char.C, 6 kA, QC"]
[null,"ARF966D",null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 16A, char.C, 6 kA, QC","AFDD+RCBO, 6kA","char. C, bezšroubové QC","16A",16,"AFDD+RCBO, 6kAchar. C, bezšroubové QC16A","ARF966D",3,5.76,1,1,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 16A, char.C, 6 kA, QC"]
[null,"ARF970D",null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 20A, char.C, 6 kA, QC","AFDD+RCBO, 6kA","char. C, bezšroubové QC","20A",20,"AFDD+RCBO, 6kAchar. C, bezšroubové QC20A","ARF970D",3,6.08,1,1,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 20A, char.C, 6 kA, QC"]
[null,"ARF975D",null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 25A, char.C, 6 kA, QC","AFDD+RCBO, 6kA","char. C, bezšroubové QC","25A",25,"AFDD+RCBO, 6kAchar. C, bezšroubové QC25A","ARF975D",3,7.95,1,1,null,1,null,null,"Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 25A, char.C, 6 kA, QC"]
[509,"BDH480E",null,"Chráničový blok 4 pól. 125A, 30mA A-HI pro přístroje HMxxxx",null,null,null,80,1,"BDH480E",6,15,null,1,null,1,6182,"ks","Chráničový blok 4 pól. 125A, 30mA A-HI pro přístroje HMxxxx"]
[508,"BTH480E",null,"Chráničový blok 4 pól. 125A stavitelný A-HI pro přístroje HMxxxx",null,null,null,80,1,"BTH480E",6,15,null,1,null,1,10059,"ks","Chráničový blok 4 pól. 125A stavitelný A-HI pro přístroje HMxxxx"]
[472,"CCA216D","CC216J","Proudový chránič 2 pól. 16A / 0,01 A, typ A, 6 kA","Proudový chránič 0,01A; 6kA","2-Pól. Typ A","16A",16,{"$f":"CONCATENATE(E161,F161,G161)","v":"Proudový chránič 0,01A; 6kA2-Pól. Typ A16A"},"CCA216D",2,2.4,null,1,null,1,1779,"ks","Proudový chránič 2 pól. 16A / 0,01 A, typ A, 6 kA"]
[null,"CCA225D",null,"Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,01 A, typ A, 6 kA","Proudový chránič 0,01A; 6kA","2-Pól. Typ A","25A",25,"Proudový chránič 0,01A; 6kA2-Pól. Typ A25A","CCA225D",2,7.1,null,1,null,1,null,null,"Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,01 A, typ A, 6 kA"]
[null,"CCA516D",null,"Proudový chránič 2 pól. 16A / 0,01 A, typ A, 10 kA","Proudový chránič 0,01A; 10kA","2-Pól. Typ A","16A",16,"Proudový chránič 0,01A; 10kA2-Pól. Typ A16A","CCA516D",2,1.35,null,1,null,1,2220,"ks","Proudový chránič 2 pól. 16A / 0,01 A, typ A, 10 kA"]
[null,"CCA525D",null,"Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,01 A, typ A, 10 kA","Proudový chránič 0,01A; 10kA","2-Pól. Typ A","25A",25,"Proudový chránič 0,01A; 10kA2-Pól. Typ A25A","CCA525D",2,2.96,null,1,null,1,2270,"ks","Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,01 A, typ A, 10 kA"]
[474,"CDA216D","CD216J","Proudový chránič 2 pól. 16A / 0,03 A, typ A, 6 kA","Proudový chránič 0,03A; 6kA","2-Pól. Typ A","16A",16,"Proudový chránič 0,03A; 6kA2-Pól. Typ A16A","CDA216D",2,1.2,null,1,null,1,1279,"ks","Proudový chránič 2 pól. 16A / 0,03 A, typ A, 6 kA"]
[475,"CDA225D","CD225J","Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,03 A, typ A, 6 kA","Proudový chránič 0,03A; 6kA","2-Pól. Typ A","25A",25,"Proudový chránič 0,03A; 6kA2-Pól. Typ A25A","CDA225D",2,3.4,null,1,null,1,831,"ks","Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,03 A, typ A, 6 kA"]
[476,"CDA240D","CD240J","Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA","Proudový chránič 0,03A; 6kA","2-Pól. Typ A","40A",40,"Proudový chránič 0,03A; 6kA2-Pól. Typ A40A","CDA240D",2,9.1999999999999993,null,1,null,1,1170,"ks","Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA"]
[477,"CDA263D","CD263J","Proudový chránič 2 pól. 63A / 0,03 A, typ A, 6 kA","Proudový chránič 0,03A; 6kA","2-Pól. Typ A","63A",63,"Proudový chránič 0,03A; 6kA2-Pól. Typ A63A","CDA263D",2,8.1,null,1,null,1,2514,"ks","Proudový chránič 2 pól. 63A / 0,03 A, typ A, 6 kA"]
[487,"CDA425D","CD425J","Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,03 A, typ A, 6 kA","Proudový chránič 0,03A; 6kA","4-Pól. Typ A","25A",25,"Proudový chránič 0,03A; 6kA4-Pól. Typ A25A","CDA425D",4,4.5,null,1,null,1,870,"ks","Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,03 A, typ A, 6 kA"]
[488,"CDA440D","CD440J","Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA","Proudový chránič 0,03A; 6kA","4-Pól. Typ A","40A",40,"Proudový chránič 0,03A; 6kA4-Pól. Typ A40A","CDA440D",4,11.8,null,1,null,1,897,"ks","Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA"]
[489,"CDA463D","CD463J","Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,03 A, typ A, 6 kA","Proudový chránič 0,03A; 6kA","4-Pól. Typ A","63A",63,"Proudový chránič 0,03A; 6kA4-Pól. Typ A63A","CDA463D",4,18.5,null,1,null,1,2893,"ks","Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,03 A, typ A, 6 kA"]
[null,"CDA516D",null,"Proudový chránič 2 pól. 16A / 0,03 A, typ A, 10 kA","Proudový chránič 0,03A; 10kA","2-Pól. Typ A","16A",16,"Proudový chránič 0,03A; 10kA2-Pól. Typ A16A","CDA516D",2,0.51,null,1,null,1,1450,"ks","Proudový chránič 2 pól. 16A / 0,03 A, typ A, 10 kA"]
[null,"CDA525D",null,"Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,03 A, typ A, 10 kA","Proudový chránič 0,03A; 10kA","2-Pól. Typ A","25A",25,"Proudový chránič 0,03A; 10kA2-Pól. Typ A25A","CDA525D",2,1.77,null,1,null,1,1500,"ks","Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,03 A, typ A, 10 kA"]
[null,"CDA540D",null,"Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,03 A, typ A, 10 kA","Proudový chránič 0,03A; 10kA","2-Pól. Typ A","40A",40,"Proudový chránič 0,03A; 10kA2-Pól. Typ A40A","CDA540D",2,3.31,null,1,null,1,1750,"ks","Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,03 A, typ A, 10 kA"]
[null,"CDA563D",null,"Proudový chránič 2 pól. 63A / 0,03 A, typ A, 10 kA","Proudový chránič 0,03A; 10kA","2-Pól. Typ A","63A",63,"Proudový chránič 0,03A; 10kA2-Pól. Typ A63A","CDA563D",2,6.64,null,1,null,1,2640,"ks","Proudový chránič 2 pól. 63A / 0,03 A, typ A, 10 kA"]
[null,"CDA625D",null,"Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,03 A, typ A, 10 kA","Proudový chránič 0,03A; 10kA","4-Pól. Typ A","25A",25,"Proudový chránič 0,03A; 10kA4-Pól. Typ A25A","CDA625D",4,1.98,null,1,null,1,1650,"ks","Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,03 A, typ A, 10 kA"]
[null,"CDA640D",null,"Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,03 A, typ A, 10 kA","Proudový chránič 0,03A; 10kA","4-Pól. Typ A","40A",40,"Proudový chránič 0,03A; 10kA4-Pól. Typ A40A","CDA640D",4,4.3899999999999997,null,1,null,1,1700,"ks","Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,03 A, typ A, 10 kA"]
[null,"CDA663D",null,"Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,03 A, typ A, 10 kA","Proudový chránič 0,03A; 10kA","4-Pól. Typ A","63A",63,"Proudový chránič 0,03A; 10kA4-Pól. Typ A63A","CDA663D",4,9.2899999999999991,null,1,null,1,3050,"ks","Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,03 A, typ A, 10 kA"]
[null,"CDA680D",null,"Proudový chránič 4 pól. 80A / 0,03 A, typ A, 10 kA","Proudový chránič 0,03A; 10kA","4-Pól. Typ A","80A",80,"Proudový chránič 0,03A; 10kA4-Pól. Typ A80A","CDA680D",4,15.8,null,1,null,1,3890,"ks","Proudový chránič 4 pól. 80A / 0,03 A, typ A, 10 kA"]
[null,"CDA684D",null,"Proudový chránič 4 pól. 100A / 0,03 A, typ A, 10 kA","Proudový chránič 0,03A; 10kA","4-Pól. Typ A","100A",100,"Proudový chránič 0,03A; 10kA4-Pól. Typ A100A","CDA684D",4,21.48,null,1,null,1,4450,"ks","Proudový chránič 4 pól. 100A / 0,03 A, typ A, 10 kA"]
[null,"CDA690",null,"Proudový chránič 4 pól. 125A / 0,03 A, typ A, 10 kA","Proudový chránič 0,03A; 10kA","4-Pól. Typ A","125A",125,"Proudový chránič 0,03A; 10kA4-Pól. Typ A125A","CDA690",4,29.2,null,1,null,1,5150,"ks","Proudový chránič 4 pól. 125A / 0,03 A, typ A, 10 kA"]
[null,"CDB516D",null,"Proudový chránič 2 pól. 16A / 0,03 A, typ B+, 10 kA","Proudový chránič 0,03A; 10kA","2-Pól. Typ B+","16A",16,"Proudový chránič 0,03A; 10kA2-Pól. Typ B+16A","CDB516D",4,0.51,null,1,null,1,null,null,"Proudový chránič 2 pól. 16A / 0,03 A, typ B+, 10 kA"]
[null,"CDB516E",null,"Proudový chránič 2 pól. 16A / 0,03 A, typ B, 10 kA","Proudový chránič 0,03A; 10kA","2-Pól. Typ B","16A",16,"Proudový chránič 0,03A; 10kA2-Pól. Typ B16A","CDB516E",4,0.51,null,1,null,1,null,null,"Proudový chránič 2 pól. 16A / 0,03 A, typ B, 10 kA"]
[null,"CDB525D",null,"Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,03 A, typ B+, 10 kA","Proudový chránič 0,03A; 10kA","2-Pól. Typ B+","25A",25,"Proudový chránič 0,03A; 10kA2-Pól. Typ B+25A","CDB525D",4,1.77,null,1,null,1,null,null,"Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,03 A, typ B+, 10 kA"]
[null,"CDB525E",null,"Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,03 A, typ B, 10 kA","Proudový chránič 0,03A; 10kA","2-Pól. Typ B","25A",25,"Proudový chránič 0,03A; 10kA2-Pól. Typ B25A","CDB525E",4,1.77,null,1,null,1,null,null,"Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,03 A, typ B, 10 kA"]
[null,"CDB540E",null,"Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,03 A, typ B, 10 kA","Proudový chránič 0,03A; 10kA","2-Pól. Typ B","40A",40,"Proudový chránič 0,03A; 10kA2-Pól. Typ B40A","CDB540E",4,3.31,null,1,null,1,null,null,"Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,03 A, typ B, 10 kA"]
[null,"CDB563E",null,"Proudový chránič 2 pól. 63A / 0,03 A, typ B, 10 kA","Proudový chránič 0,03A; 10kA","2-Pól. Typ B","63A",63,"Proudový chránič 0,03A; 10kA2-Pól. Typ B63A","CDB563E",4,6.64,null,1,null,1,null,null,"Proudový chránič 2 pól. 63A / 0,03 A, typ B, 10 kA"]
[null,"CDB625D",null,"Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,03 A, typ B+, 10 kA","Proudový chránič 0,03A; 10kA","4-Pól. Typ B+","25A",25,"Proudový chránič 0,03A; 10kA4-Pól. Typ B+25A","CDB625D",4,1.98,null,1,null,1,null,null,"Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,03 A, typ B+, 10 kA"]
[null,"CDB625E",null,"Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,03 A, typ B, 10 kA","Proudový chránič 0,03A; 10kA","4-Pól. Typ B","25A",25,"Proudový chránič 0,03A; 10kA4-Pól. Typ B25A","CDB625E",4,1.98,null,1,null,1,null,null,"Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,03 A, typ B, 10 kA"]
[null,"CDB640D",null,"Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,03 A, typ B+, 10 kA","Proudový chránič 0,03A; 10kA","4-Pól. Typ B+","40A",40,"Proudový chránič 0,03A; 10kA4-Pól. Typ B+40A","CDB640D",4,6.77,null,1,null,1,20238,"ks","Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,03 A, typ B+, 10 kA"]
[null,"CDB640E",null,"Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,03 A, typ B, 10 kA","Proudový chránič 0,03A; 10kA","4-Pól. Typ B","40A",40,"Proudový chránič 0,03A; 10kA4-Pól. Typ B40A","CDB640E",4,6.77,null,1,null,1,null,null,"Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,03 A, typ B, 10 kA"]
[null,"CDB663D",null,"Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,03 A, typ B+, 10 kA","Proudový chránič 0,03A; 10kA","4-Pól. Typ B+","63A",63,"Proudový chránič 0,03A; 10kA4-Pól. Typ B+63A","CDB663D",4,9.2899999999999991,null,1,null,1,27575,"ks","Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,03 A, typ B+, 10 kA"]
[null,"CDB663E",null,"Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,03 A, typ B, 10 kA","Proudový chránič 0,03A; 10kA","4-Pól. Typ B","63A",63,{"$f":"CONCATENATE(E193,F193,G193)","v":"Proudový chránič 0,03A; 10kA4-Pól. Typ B63A"},"CDB663E",4,9.2899999999999991,null,1,null,1,null,null,"Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,03 A, typ B, 10 kA"]
[null,"CDF525D",null,"Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,03 A, typ F, 10 kA","Proudový chránič 0,03A; 10kA","2-Pól. Typ F","25A",25,"Proudový chránič 0,03A; 10kA2-Pól. Typ F25A","CDF525D",2,1.77,null,1,null,1,2954,"ks","Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,03 A, typ F, 10 kA"]
[null,"CDF540D",null,"Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,03 A, typ F, 10 kA","Proudový chránič 0,03A; 10kA","2-Pól. Typ F","40A",40,"Proudový chránič 0,03A; 10kA2-Pól. Typ F40A","CDF540D",2,3.31,null,1,null,1,3436,"ks","Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,03 A, typ F, 10 kA"]
[null,"CDF563D",null,"Proudový chránič 2 pól. 63A / 0,03 A, typ F, 10 kA","Proudový chránič 0,03A; 10kA","2-Pól. Typ F","63A",63,"Proudový chránič 0,03A; 10kA2-Pól. Typ F63A","CDF563D",2,6.64,null,1,null,1,4551,"ks","Proudový chránič 2 pól. 63A / 0,03 A, typ F, 10 kA"]
[null,"CDF625D",null,"Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,03 A, typ F, 10 kA","Proudový chránič 0,03A; 10kA","4-Pól. Typ F","25A",25,"Proudový chránič 0,03A; 10kA4-Pól. Typ F25A","CDF625D",4,1.98,null,1,null,1,2863,"ks","Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,03 A, typ F, 10 kA"]
[null,"CDF640D",null,"Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,03 A, typ F, 10 kA","Proudový chránič 0,03A; 10kA","4-Pól. Typ F","40A",40,"Proudový chránič 0,03A; 10kA4-Pól. Typ F40A","CDF640D",4,4.3899999999999997,null,1,null,1,3546,"ks","Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,03 A, typ F, 10 kA"]
[null,"CDF663D",null,"Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,03 A, typ F, 10 kA","Proudový chránič 0,03A; 10kA","4-Pól. Typ F","63A",63,"Proudový chránič 0,03A; 10kA4-Pól. Typ F63A","CDF663D",4,9.2899999999999991,null,1,null,1,4187,"ks","Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,03 A, typ F, 10 kA"]
[490,"CDH440D",null,"Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,03 A, typ A / HI, 6 kA","Proudový chránič 0,03A; 6kA","4-Pól. Typ A/HI - vysoká imunita","40A",40,"Proudový chránič 0,03A; 6kA4-Pól. Typ A/HI - vysoká imunita40A","CDH440D",4,7.2,null,1,null,1,3778,"ks","Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,03 A, typ A / HI, 6 kA"]
[491,"CDH463D",null,"Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,03 A, typ A / HI, 6 kA","Proudový chránič 0,03A; 6kA","4-Pól. Typ A/HI - vysoká imunita","63A",63,"Proudový chránič 0,03A; 6kA4-Pól. Typ A/HI - vysoká imunita63A","CDH463D",4,18.5,null,1,null,1,5345,"ks","Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,03 A, typ A / HI, 6 kA"]
[null,"CDH640D",null,"Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,03 A, typ A / HI, 10 kA","Proudový chránič 0,03A; 10kA","4-Pól. Typ A/HI - vysoká imunita","40A",40,"Proudový chránič 0,03A; 10kA4-Pól. Typ A/HI - vysoká imunita40A","CDH640D",4,4.3899999999999997,null,1,null,1,3673,"ks","Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,03 A, typ A / HI, 10 kA"]
[null,"CDH663D",null,"Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,03 A, typ A / HI, 10 kA","Proudový chránič 0,03A; 10kA","4-Pól. Typ A/HI - vysoká imunita","63A",63,"Proudový chránič 0,03A; 10kA4-Pól. Typ A/HI - vysoká imunita63A","CDH663D",4,9.2899999999999991,null,1,null,1,4722,"ks","Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,03 A, typ A / HI, 10 kA"]
[null,"CDS225D",null,"Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC bešroubové svorky","Proudový chránič 0,03A; 6kA","2-pól. bezšroubové QC","25A",25,"Proudový chránič 0,03A; 6kA2-pól. bezšroubové QC25A","CDS225D",2,3.4,null,1,null,1,985,"ks","Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC bešroubové svorky"]
[null,"CDS240D",null,"Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC bešroubové svorky","Proudový chránič 0,03A; 6kA","2-pól. bezšroubové QC","40A",40,"Proudový chránič 0,03A; 6kA2-pól. bezšroubové QC40A","CDS240D",2,9.1999999999999993,null,1,null,1,1385,"ks","Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC bešroubové svorky"]
[null,"CDS263D",null,"Proudový chránič 2 pól. 63A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC bešroubové svorky","Proudový chránič 0,03A; 6kA","2-pól. bezšroubové QC","63A",63,"Proudový chránič 0,03A; 6kA2-pól. bezšroubové QC63A","CDS263D",2,8.1,null,1,null,1,2974,"ks","Proudový chránič 2 pól. 63A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC bešroubové svorky"]
[null,"CDS425D",null,"Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC bezšroubové svorky","Proudový chránič 0,03A; 6kA","4-pól. bezšroubové QC","25A",25,"Proudový chránič 0,03A; 6kA4-pól. bezšroubové QC25A","CDS425D",4,4.5,null,1,null,1,1031,"ks","Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC bezšroubové svorky"]
[null,"CDS440D",null,"Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC bešroubové svorky","Proudový chránič 0,03A; 6kA","4-pól. bezšroubové QC","40A",40,"Proudový chránič 0,03A; 6kA4-pól. bezšroubové QC40A","CDS440D",4,6.5,null,1,null,1,1062,"ks","Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC bešroubové svorky"]
[null,"CDS463D",null,"Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC bešroubové svorky","Proudový chránič 0,03A; 6kA","4-pól. bezšroubové QC","63A",63,"Proudový chránič 0,03A; 6kA4-pól. bezšroubové QC63A","CDS463D",4,18.5,null,1,null,1,3421,"ks","Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC bešroubové svorky"]
[473,"CEA240D",null,"Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,1 A, typ A, 6 kA","Proudový chránič 0,1A; 6kA","2-Pól. Typ A","40A",40,"Proudový chránič 0,1A; 6kA2-Pól. Typ A40A","CEA240D",2,2.6,null,1,null,1,1633,"ks","Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,1 A, typ A, 6 kA"]
[492,"CEA440D","CE440J","Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,1 A, typ A, 6 kA","Proudový chránič 0,1A; 6kA","4-Pól. Typ A","40A",40,"Proudový chránič 0,1A; 6kA4-Pól. Typ A40A","CEA440D",4,8.1,null,1,null,1,1283,"ks","Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,1 A, typ A, 6 kA"]
[493,"CEA463D","CE463J","Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,1 A, typ A, 6 kA","Proudový chránič 0,1A; 6kA","4-Pól. Typ A","63A",63,"Proudový chránič 0,1A; 6kA4-Pól. Typ A63A","CEA463D",4,19.7,null,1,null,1,3078,"ks","Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,1 A, typ A, 6 kA"]
[null,"CEA540D",null,"Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,1 A, typ A, 10 kA","Proudový chránič 0,1A; 10kA","2-Pól. Typ A","40A",40,"Proudový chránič 0,1A; 10kA2-Pól. Typ A40A","CEA540D",2,3.31,null,1,null,1,1817,"ks","Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,1 A, typ A, 10 kA"]
[null,"CEA640D",null,"Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,1 A, typ A, 10 kA","Proudový chránič 0,1A; 10kA","4-Pól. Typ A","40A",40,"Proudový chránič 0,1A; 10kA4-Pól. Typ A40A","CEA640D",4,4.3899999999999997,null,1,null,1,1715,"ks","Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,1 A, typ A, 10 kA"]
[null,"CEA663D",null,"Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,1 A, typ A, 10 kA","Proudový chránič 0,1A; 10kA","4-Pól. Typ A","63A",63,"Proudový chránič 0,1A; 10kA4-Pól. Typ A63A","CEA663D",4,9.2899999999999991,null,1,null,1,2755,"ks","Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,1 A, typ A, 10 kA"]
[null,"CEA680D",null,"Proudový chránič 4 pól. 80A / 0,1 A, typ A, 10 kA","Proudový chránič 0,1A; 10kA","4-Pól. Typ A","80A",80,"Proudový chránič 0,1A; 10kA4-Pól. Typ A80A","CEA680D",4,15.8,null,1,null,1,3527,"ks","Proudový chránič 4 pól. 80A / 0,1 A, typ A, 10 kA"]
[null,"CEA684D",null,"Proudový chránič 4 pól. 100A / 0,1 A, typ A, 10 kA","Proudový chránič 0,1A; 10kA","4-Pól. Typ A","100A",100,"Proudový chránič 0,1A; 10kA4-Pól. Typ A100A","CEA684D",4,21.48,null,1,null,1,4113,"ks","Proudový chránič 4 pól. 100A / 0,1 A, typ A, 10 kA"]
[null,"CEB640E",null,"Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,1 A, typ B, 10 kA","Proudový chránič 0,1A; 10kA","4-Pól. Typ B","40A",40,"Proudový chránič 0,1A; 10kA4-Pól. Typ B40A","CEB640E",4,6.77,null,1,null,1,null,null,"Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,1 A, typ B, 10 kA"]
[null,"CEB663E",null,"Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,1 A, typ B, 10 kA","Proudový chránič 0,1A; 10kA","4-Pól. Typ B","63A",63,"Proudový chránič 0,1A; 10kA4-Pól. Typ B63A","CEB663E",4,9.2899999999999991,null,1,null,1,null,null,"Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,1 A, typ B, 10 kA"]
[null,"CEH640D",null,"Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,1 A, typ A / HI, 10 kA","Proudový chránič 0,1A; 10kA","4-Pól. Typ A/HI - vysoká imunita","40A",40,"Proudový chránič 0,1A; 10kA4-Pól. Typ A/HI - vysoká imunita40A","CEH640D",4,4.3899999999999997,null,1,null,1,3527,"ks","Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,1 A, typ A / HI, 10 kA"]
[null,"CEH663D",null,"Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,1 A, typ A / HI, 10 kA","Proudový chránič 0,1A; 10kA","4-Pól. Typ A/HI - vysoká imunita","63A",63,"Proudový chránič 0,1A; 10kA4-Pól. Typ A/HI - vysoká imunita63A","CEH663D",4,9.2899999999999991,null,1,null,1,4628,"ks","Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,1 A, typ A / HI, 10 kA"]
[478,"CFA225D","CF225J","Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,3 A, typ A, 6 kA","Proudový chránič 0,3A; 6kA","2-Pól. Typ A","25A",25,"Proudový chránič 0,3A; 6kA2-Pól. Typ A25A","CFA225D",2,1.3,null,1,null,1,2093,"ks","Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,3 A, typ A, 6 kA"]
[479,"CFA240D","CF240J","Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,3 A, typ A, 6 kA","Proudový chránič 0,3A; 6kA","2-Pól. Typ A","40A",40,"Proudový chránič 0,3A; 6kA2-Pól. Typ A40A","CFA240D",2,3.2,null,1,null,1,2295,"ks","Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,3 A, typ A, 6 kA"]
[480,"CFA263D","CF263J","Proudový chránič 2 pól. 63A / 0,3 A, typ A, 6 kA","Proudový chránič 0,3A; 6kA","2-Pól. Typ A","63A",63,"Proudový chránič 0,3A; 6kA2-Pól. Typ A63A","CFA263D",2,8.6999999999999993,null,1,null,1,3313,"ks","Proudový chránič 2 pól. 63A / 0,3 A, typ A, 6 kA"]
[496,"CFA425D",null,"Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,3 A, typ A, 6 kA","Proudový chránič 0,3A; 6kA","4-Pól. Typ A","25A",25,{"$f":"CONCATENATE(E225,F225,G225)","v":"Proudový chránič 0,3A; 6kA4-Pól. Typ A25A"},"CFA425D",4,2.6,null,1,null,1,2645,"ks","Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,3 A, typ A, 6 kA"]
[497,"CFA440D",null,"Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,3 A, typ A, 6 kA","Proudový chránič 0,3A; 6kA","4-Pól. Typ A","40A",40,"Proudový chránič 0,3A; 6kA4-Pól. Typ A40A","CFA440D",4,8.1,null,1,null,1,2749,"ks","Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,3 A, typ A, 6 kA"]
[498,"CFA463D","CF463J","Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,3 A, typ A, 6 kA","Proudový chránič 0,3A; 6kA","4-Pól. Typ A","63A",63,"Proudový chránič 0,3A; 6kA4-Pól. Typ A63A","CFA463D",4,19.7,null,1,null,1,2837,"ks","Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,3 A, typ A, 6 kA"]
[null,"CFA525D",null,"Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,3 A, typ A, 10 kA","Proudový chránič 0,3A; 10kA","2-Pól. Typ A","25A",25,"Proudový chránič 0,3A; 10kA2-Pól. Typ A25A","CFA525D",2,1.77,null,1,null,1,1514,"ks","Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,3 A, typ A, 10 kA"]
[null,"CFA540D",null,"Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,3 A, typ A, 10 kA","Proudový chránič 0,3A; 10kA","2-Pól. Typ A","40A",40,"Proudový chránič 0,3A; 10kA2-Pól. Typ A40A","CFA540D",2,3.31,null,1,null,1,1715,"ks","Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,3 A, typ A, 10 kA"]
[null,"CFA563D",null,"Proudový chránič 2 pól. 63A / 0,3 A, typ A, 10 kA","Proudový chránič 0,3A; 10kA","2-Pól. Typ A","63A",63,"Proudový chránič 0,3A; 10kA2-Pól. Typ A63A","CFA563D",2,6.64,null,1,null,1,1917,"ks","Proudový chránič 2 pól. 63A / 0,3 A, typ A, 10 kA"]
[null,"CFA625D",null,"Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,3 A, typ A, 10 kA","Proudový chránič 0,3A; 10kA","4-Pól. Typ A","25A",25,"Proudový chránič 0,3A; 10kA4-Pól. Typ A25A","CFA625D",4,1.98,null,1,null,1,1514,"ks","Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,3 A, typ A, 10 kA"]
[null,"CFA640D",null,"Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,3 A, typ A, 10 kA","Proudový chránič 0,3A; 10kA","4-Pól. Typ A","40A",40,"Proudový chránič 0,3A; 10kA4-Pól. Typ A40A","CFA640D",4,4.3899999999999997,null,1,null,1,1715,"ks","Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,3 A, typ A, 10 kA"]
[null,"CFA663D",null,"Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,3 A, typ A, 10 kA","Proudový chránič 0,3A; 10kA","4-Pól. Typ A","63A",63,"Proudový chránič 0,3A; 10kA4-Pól. Typ A63A","CFA663D",4,9.2899999999999991,null,1,null,1,2886,"ks","Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,3 A, typ A, 10 kA"]
[null,"CFA680D",null,"Proudový chránič 4 pól. 80A / 0,3 A, typ A, 10 kA","Proudový chránič 0,3A; 10kA","4-Pól. Typ A","80A",80,"Proudový chránič 0,3A; 10kA4-Pól. Typ A80A","CFA680D",4,15.8,null,1,null,1,3715,"ks","Proudový chránič 4 pól. 80A / 0,3 A, typ A, 10 kA"]
[null,"CFA684D",null,"Proudový chránič 4 pól. 100A / 0,3 A, typ A, 10 kA","Proudový chránič 0,3A; 10kA","4-Pól. Typ A","100A",100,"Proudový chránič 0,3A; 10kA4-Pól. Typ A100A","CFA684D",4,21.48,null,1,null,1,4113,"ks","Proudový chránič 4 pól. 100A / 0,3 A, typ A, 10 kA"]
[null,"CFA690D",null,"Proudový chránič 4 pól. 125A / 0,3 A, typ A, 10 kA","Proudový chránič 0,3A; 10kA","4-Pól. Typ A","125A",125,"Proudový chránič 0,3A; 10kA4-Pól. Typ A125A","CFA690D",4,29.2,null,1,null,1,4849,"ks","Proudový chránič 4 pól. 125A / 0,3 A, typ A, 10 kA"]
[null,"CFB525D",null,"Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,3 A, typ B+, 10 kA","Proudový chránič 0,3A; 10kA","2-Pól. Typ B+","25A",25,"Proudový chránič 0,3A; 10kA2-Pól. Typ B+25A","CFB525D",4,1.77,null,1,null,1,null,null,"Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,3 A, typ B+, 10 kA"]
[null,"CFB525E",null,"Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,3 A, typ B, 10 kA","Proudový chránič 0,3A; 10kA","2-Pól. Typ B","25A",25,"Proudový chránič 0,3A; 10kA2-Pól. Typ B25A","CFB525E",4,1.77,null,1,null,1,null,null,"Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,3 A, typ B, 10 kA"]
[null,"CFB540E",null,"Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,3 A, typ B, 10 kA","Proudový chránič 0,3A; 10kA","2-Pól. Typ B","40A",40,"Proudový chránič 0,3A; 10kA2-Pól. Typ B40A","CFB540E",4,3.31,null,1,null,1,null,null,"Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,3 A, typ B, 10 kA"]
[null,"CFB563E",null,"Proudový chránič 2 pól. 63A / 0,3 A, typ B, 10 kA","Proudový chránič 0,3A; 10kA","2-Pól. Typ B","63A",63,"Proudový chránič 0,3A; 10kA2-Pól. Typ B63A","CFB563E",4,6.64,null,1,null,1,null,null,"Proudový chránič 2 pól. 63A / 0,3 A, typ B, 10 kA"]
[null,"CFB625D",null,"Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,3 A, typ B+, 10 kA","Proudový chránič 0,3A; 10kA","4-Pól. Typ B+","25A",25,"Proudový chránič 0,3A; 10kA4-Pól. Typ B+25A","CFB625D",4,1.98,null,1,null,1,null,null,"Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,3 A, typ B+, 10 kA"]
[null,"CFB625E",null,"Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,3 A, typ B, 10 kA","Proudový chránič 0,3A; 10kA","4-Pól. Typ B","25A",25,"Proudový chránič 0,3A; 10kA4-Pól. Typ B25A","CFB625E",4,1.98,null,1,null,1,null,null,"Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,3 A, typ B, 10 kA"]
[null,"CFB640D",null,"Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,3 A, typ B+, 10 kA","Proudový chránič 0,3A; 10kA","4-Pól. Typ B+","40A",40,"Proudový chránič 0,3A; 10kA4-Pól. Typ B+40A","CFB640D",4,6.77,null,1,null,1,18445,"ks","Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,3 A, typ B+, 10 kA"]
[null,"CFB640E",null,"Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,3 A, typ B, 10 kA","Proudový chránič 0,3A; 10kA","4-Pól. Typ B","40A",40,"Proudový chránič 0,3A; 10kA4-Pól. Typ B40A","CFB640E",4,6.77,null,1,null,1,null,null,"Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,3 A, typ B, 10 kA"]
[null,"CFB663D",null,"Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,3 A, typ B+, 10 kA","Proudový chránič 0,3A; 10kA","4-Pól. Typ B+","63A",63,"Proudový chránič 0,3A; 10kA4-Pól. Typ B+63A","CFB663D",4,9.2899999999999991,null,1,null,1,25073,"ks","Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,3 A, typ B+, 10 kA"]
[null,"CFB663E",null,"Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,3 A, typ B, 10 kA","Proudový chránič 0,3A; 10kA","4-Pól. Typ B","63A",63,"Proudový chránič 0,3A; 10kA4-Pól. Typ B63A","CFB663E",4,9.2899999999999991,null,1,null,1,null,null,"Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,3 A, typ B, 10 kA"]
[null,"CGA225D",null,"Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,5 A, typ A, 6 kA","Proudový chránič 0,5A; 6kA","2-Pól. Typ A","25A",25,"Proudový chránič 0,5A; 6kA2-Pól. Typ A25A","CGA225D",4,1.3,null,1,null,1,null,null,"Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,5 A, typ A, 6 kA"]
[null,"CGA240D",null,"Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,5 A, typ A, 6 kA","Proudový chránič 0,5A; 6kA","2-Pól. Typ A","40A",40,"Proudový chránič 0,5A; 6kA2-Pól. Typ A40A","CGA240D",2,3.2,null,1,null,1,null,null,"Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,5 A, typ A, 6 kA"]
[null,"CGA263D",null,"Proudový chránič 2 pól. 63A / 0,5 A, typ A, 6 kA","Proudový chránič 0,5A; 6kA","2-Pól. Typ A","63A",63,"Proudový chránič 0,5A; 6kA2-Pól. Typ A63A","CGA263D",2,8.6999999999999993,null,1,null,1,null,null,"Proudový chránič 2 pól. 63A / 0,5 A, typ A, 6 kA"]
[null,"CGA425D",null,"Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,5 A, typ A, 6 kA","Proudový chránič 0,5A; 6kA","4-Pól. Typ A","25A",25,"Proudový chránič 0,5A; 6kA4-Pól. Typ A25A","CGA425D",4,2.6,null,1,null,1,null,null,"Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,5 A, typ A, 6 kA"]
[null,"CGA440D",null,"Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,5 A, typ A, 6 kA","Proudový chránič 0,5A; 6kA","4-Pól. Typ A","40A",40,"Proudový chránič 0,5A; 6kA4-Pól. Typ A40A","CGA440D",4,8.1,null,1,null,1,null,null,"Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,5 A, typ A, 6 kA"]
[null,"CGA463D",null,"Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,5 A, typ A, 6 kA","Proudový chránič 0,5A; 6kA","4-Pól. Typ A","63A",63,"Proudový chránič 0,5A; 6kA4-Pól. Typ A63A","CGA463D",4,19.7,null,1,null,1,null,null,"Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,5 A, typ A, 6 kA"]
[null,"CGA525D",null,"Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,5 A, typ A, 10 kA","Proudový chránič 0,5A; 10kA","2-Pól. Typ A","25A",25,"Proudový chránič 0,5A; 10kA2-Pól. Typ A25A","CGA525D",2,1.77,null,1,null,1,1543,"ks","Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,5 A, typ A, 10 kA"]
[null,"CGA540D",null,"Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,5 A, typ A, 10 kA","Proudový chránič 0,5A; 10kA","2-Pól. Typ A","40A",40,"Proudový chránič 0,5A; 10kA2-Pól. Typ A40A","CGA540D",2,3.31,null,1,null,1,1873,"ks","Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,5 A, typ A, 10 kA"]
[null,"CGA563D",null,"Proudový chránič 2 pól. 63A / 0,5 A, typ A, 10 kA","Proudový chránič 0,5A; 10kA","2-Pól. Typ A","63A",63,"Proudový chránič 0,5A; 10kA2-Pól. Typ A63A","CGA563D",2,6.64,null,1,null,1,2204,"ks","Proudový chránič 2 pól. 63A / 0,5 A, typ A, 10 kA"]
[null,"CGA625D",null,"Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,5 A, typ A, 10 kA","Proudový chránič 0,5A; 10kA","4-Pól. Typ A","25A",25,"Proudový chránič 0,5A; 10kA4-Pól. Typ A25A","CGA625D",4,1.98,null,1,null,1,1654,"ks","Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,5 A, typ A, 10 kA"]
[null,"CGA640D",null,"Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,5 A, typ A, 10 kA","Proudový chránič 0,5A; 10kA","4-Pól. Typ A","40A",40,{"$f":"CONCATENATE(E257,F257,G257)","v":"Proudový chránič 0,5A; 10kA4-Pól. Typ A40A"},"CGA640D",4,4.3899999999999997,null,1,null,1,2492,"ks","Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,5 A, typ A, 10 kA"]
[null,"CGA663D",null,"Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,5 A, typ A, 10 kA","Proudový chránič 0,5A; 10kA","4-Pól. Typ A","63A",63,"Proudový chránič 0,5A; 10kA4-Pól. Typ A63A","CGA663D",4,9.2899999999999991,null,1,null,1,2755,"ks","Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,5 A, typ A, 10 kA"]
[null,"CGA680D",null,"Proudový chránič 4 pól. 80A / 0,5 A, typ A, 10 kA","Proudový chránič 0,5A; 10kA","4-Pól. Typ A","80A",80,"Proudový chránič 0,5A; 10kA4-Pól. Typ A80A","CGA680D",4,15.8,null,1,null,1,2865,"ks","Proudový chránič 4 pól. 80A / 0,5 A, typ A, 10 kA"]
[null,"CGA684D",null,"Proudový chránič 4 pól. 100A / 0,5 A, typ A, 10 kA","Proudový chránič 0,5A; 10kA","4-Pól. Typ A","100A",100,"Proudový chránič 0,5A; 10kA4-Pól. Typ A100A","CGA684D",4,21.48,null,1,null,1,3747,"ks","Proudový chránič 4 pól. 100A / 0,5 A, typ A, 10 kA"]
[null,"CGA690D",null,"Proudový chránič 4 pól. 125A / 0,5 A, typ A, 10 kA","Proudový chránič 0,5A; 10kA","4-Pól. Typ A","125A",125,"Proudový chránič 0,5A; 10kA4-Pól. Typ A125A","CGA690D",4,29.2,null,1,null,1,4408,"ks","Proudový chránič 4 pól. 125A / 0,5 A, typ A, 10 kA"]
[499,"CJG440D",null,"Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA","Proudový chránič 0,03A; 6kA","4-Pól. Typ A/G - zpožděný","40A",40,"Proudový chránič 0,03A; 6kA4-Pól. Typ A/G - zpožděný40A","CJG440D",4,7.2,null,1,null,1,2563,"ks","Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA"]
[505,"CJG444D",null,"Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,1 A, typ A/G 6 kA","Proudový chránič 0,1A; 6kA","4-Pól. Typ A/G - zpožděný","40A",40,"Proudový chránič 0,1A; 6kA4-Pól. Typ A/G - zpožděný40A","CJG444D",4,5,null,1,null,1,2631,"ks","Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,1 A, typ A/G 6 kA"]
[null,"CJG540D",null,"Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA","Proudový chránič 0,03A; 10kA","2-Pól. Typ A/G - zpožděný","40A",40,"Proudový chránič 0,03A; 10kA2-Pól. Typ A/G - zpožděný40A","CJG540D",2,3.31,null,1,null,1,2492,"ks","Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA"]
[null,"CJG541D",null,"Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,1 A, typ A/G, 10 kA","Proudový chránič 0,1A; 10kA","2-Pól. Typ A/G - zpožděný","40A",40,"Proudový chránič 0,1A; 10kA2-Pól. Typ A/G - zpožděný40A","CJG541D",2,3.31,null,1,null,1,2492,"ks","Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,1 A, typ A/G, 10 kA"]
[null,"CJG640D",null,"Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA","Proudový chránič 0,03A; 10kA","4-Pól. Typ A/G - zpožděný","40A",40,"Proudový chránič 0,03A; 10kA4-Pól. Typ A/G - zpožděný40A","CJG640D",4,4.3899999999999997,null,1,null,1,2098,"ks","Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA"]
[null,"CJG644D",null,"Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,1 A, typ A/G, 10 kA","Proudový chránič 0,1A; 10kA","4-Pól. Typ A/G - zpožděný","40A",40,"Proudový chránič 0,1A; 10kA4-Pól. Typ A/G - zpožděný40A","CJG644D",4,4.3899999999999997,null,1,null,1,2230,"ks","Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,1 A, typ A/G, 10 kA"]
[null,"CJG668D",null,"Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA","Proudový chránič 0,03A; 10kA","4-Pól. Typ A/G - zpožděný","63A",63,"Proudový chránič 0,03A; 10kA4-Pól. Typ A/G - zpožděný63A","CJG668D",4,9.2899999999999991,null,1,null,1,4198,"ks","Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA"]
[null,"CJG669D",null,"Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,1 A, typ A/G, 10 kA","Proudový chránič 0,1A; 10kA","4-Pól. Typ A/G - zpožděný","63A",63,"Proudový chránič 0,1A; 10kA4-Pól. Typ A/G - zpožděný63A","CJG669D",4,9.2899999999999991,null,1,null,1,4198,"ks","Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,1 A, typ A/G, 10 kA"]
[500,"CNA440D","CN440J","Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,1 A, typ A/S, 6 kA","Proudový chránič 0,1A; 6kA","4-Pól. Typ A/S - selektivní","40A",40,"Proudový chránič 0,1A; 6kA4-Pól. Typ A/S - selektivní40A","CNA440D",4,5,null,1,null,1,3942,"ks","Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,1 A, typ A/S, 6 kA"]
[501,"CNA463D","CN463J","Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,1 A, typ A/S, 6 kA","Proudový chránič 0,1A; 6kA","4-Pól. Typ A/S - selektivní","63A",63,"Proudový chránič 0,1A; 6kA4-Pól. Typ A/S - selektivní63A","CNA463D",4,12.5,null,1,null,1,4031,"ks","Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,1 A, typ A/S, 6 kA"]
[null,"CNA540D",null,"Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,1 A, typ A/S, 10 kA","Proudový chránič 0,1A; 10kA","2-Pól. Typ A/S - selektivní","40A",40,"Proudový chránič 0,1A; 10kA2-Pól. Typ A/S - selektivní40A","CNA540D",2,3.31,null,1,null,1,2230,"ks","Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,1 A, typ A/S, 10 kA"]
[null,"CNA640D",null,"Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,1 A, typ A/S, 10 kA","Proudový chránič 0,1A; 10kA","4-Pól. Typ A/S - selektivní","40A",40,"Proudový chránič 0,1A; 10kA4-Pól. Typ A/S - selektivní40A","CNA640D",4,4.3899999999999997,null,1,null,1,2492,"ks","Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,1 A, typ A/S, 10 kA"]
[null,"CNA663D",null,"Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,1 A, typ A/S, 10 kA","Proudový chránič 0,1A; 10kA","4-Pól. Typ A/S - selektivní","63A",63,"Proudový chránič 0,1A; 10kA4-Pól. Typ A/S - selektivní63A","CNA663D",4,9.2899999999999991,null,1,null,1,3149,"ks","Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,1 A, typ A/S, 10 kA"]
[null,"CNA680D",null,"Proudový chránič 4 pól. 80A / 0,1 A, typ A/S, 10 kA","Proudový chránič 0,1A; 10kA","4-Pól. Typ A/S - selektivní","80A",80,"Proudový chránič 0,1A; 10kA4-Pól. Typ A/S - selektivní80A","CNA680D",4,15.8,null,1,null,1,2523,"ks","Proudový chránič 4 pól. 80A / 0,1 A, typ A/S, 10 kA"]
[null,"CNA684D",null,"Proudový chránič 4 pól. 100A / 0,1 A, typ A/S, 10 kA","Proudový chránič 0,1A; 10kA","4-Pól. Typ A/S - selektivní","100A",100,"Proudový chránič 0,1A; 10kA4-Pól. Typ A/S - selektivní100A","CNA684D",4,21.48,null,1,null,1,3410,"ks","Proudový chránič 4 pól. 100A / 0,1 A, typ A/S, 10 kA"]
[502,"CPA440D","CP440J","Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,3 A, typ A/S, 6 kA","Proudový chránič 0,3A; 6kA","4-Pól. Typ A/S - selektivní","40A",40,"Proudový chránič 0,3A; 6kA4-Pól. Typ A/S - selektivní40A","CPA440D",4,7.2,null,1,null,1,3046,"ks","Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,3 A, typ A/S, 6 kA"]
[503,"CPA463D","CP463J","Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,3 A, typ A/S, 6 kA","Proudový chránič 0,3A; 6kA","4-Pól. Typ A/S - selektivní","63A",63,"Proudový chránič 0,3A; 6kA4-Pól. Typ A/S - selektivní63A","CPA463D",4,18.5,null,1,null,1,3089,"ks","Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,3 A, typ A/S, 6 kA"]
[null,"CPA640D",null,"Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,3 A, typ A/S, 10 kA","Proudový chránič 0,3A; 10kA","4-Pól. Typ A/S - selektivní","40A",40,"Proudový chránič 0,3A; 10kA4-Pól. Typ A/S - selektivní40A","CPA640D",4,4.3899999999999997,null,1,null,1,3017,"ks","Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,3 A, typ A/S, 10 kA"]
[null,"CPA663D",null,"Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,3 A, typ A/S, 10 kA","Proudový chránič 0,3A; 10kA","4-Pól. Typ A/S - selektivní","63A",63,"Proudový chránič 0,3A; 10kA4-Pól. Typ A/S - selektivní63A","CPA663D",4,9.2899999999999991,null,1,null,1,3673,"ks","Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,3 A, typ A/S, 10 kA"]
[null,"CPA680D",null,"Proudový chránič 4 pól. 80A / 0,3 A, typ A/S, 10 kA","Proudový chránič 0,3A; 10kA","4-Pól. Typ A/S - selektivní","80A",80,"Proudový chránič 0,3A; 10kA4-Pól. Typ A/S - selektivní80A","CPA680D",4,15.8,null,1,null,1,4187,"ks","Proudový chránič 4 pól. 80A / 0,3 A, typ A/S, 10 kA"]
[null,"CPA684D",null,"Proudový chránič 4 pól. 100A / 0,3 A, typ A/S, 10 kA","Proudový chránič 0,3A; 10kA","4-Pól. Typ A/S - selektivní","100A",100,"Proudový chránič 0,3A; 10kA4-Pól. Typ A/S - selektivní100A","CPA684D",4,21.48,null,1,null,1,4849,"ks","Proudový chránič 4 pól. 100A / 0,3 A, typ A/S, 10 kA"]
[null,"CPB640E",null,"Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,3 A, typ B/S, 10 kA","Proudový chránič 0,3A; 10kA","4-Pól. Typ B/S","40A",40,"Proudový chránič 0,3A; 10kA4-Pól. Typ B/S40A","CPB640E",4,6.77,null,1,null,1,null,null,"Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,3 A, typ B/S, 10 kA"]
[null,"CPB663E",null,"Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,3 A, typ B/S, 10 kA","Proudový chránič 0,3A; 10kA","4-Pól. Typ B/S","63A",63,"Proudový chránič 0,3A; 10kA4-Pól. Typ B/S63A","CPB663E",4,9.2899999999999991,null,1,null,1,null,null,"Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,3 A, typ B/S, 10 kA"]
[null,"CPH663D",null,"Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,3 A, typ A/S/HI, 10 kA","Proudový chránič 0,3A; 10kA","4-Pól. Typ A/S/HI - selektivní a vysoká imunita","63A",63,"Proudový chránič 0,3A; 10kA4-Pól. Typ A/S/HI - selektivní a vysoká imunita63A","CPH663D",4,9.2899999999999991,null,1,null,1,4187,"ks","Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,3 A, typ A/S/HI, 10 kA"]
[512,"CZ001",null,"Pomocný a signální kontakt RCD 6 kA do 63 A ",null,null,null,null,1,"CZ001",1,0.1,null,null,null,null,415,"ks","Pomocný a signální kontakt RCD 6 kA do 63 A "]
[513,"CZN005",null,"Kryt svorek proudového chrániče, 2-pólový",null,null,null,{"$error":"#N/A"},1,"CZN005",0,null,null,null,null,null,120,"sada","Kryt svorek proudového chrániče, 2-pólový"]
[514,"CZN006",null,"Kryt svorek proudového chrániče, 4-pólový",null,null,null,{"$error":"#N/A"},1,"CZN006",0,null,null,null,null,null,50,"sada","Kryt svorek proudového chrániče, 4-pólový"]
[843,"EC100",null,"Počítadlo provozních hodin 230 V AC","Elektroměry","Počítadlo provozních hodin",null,null,{"$f":"CONCATENATE(E289,F289,G289)","v":"ElektroměryPočítadlo provozních hodin"},"EC100",2,1.5,null,null,null,null,1519,"ks","Počítadlo provozních hodin 230 V AC"]
[null,"ECM140D",null,"Digitální elektroměr 1F, 1Tar. přímé měř. do 40 A, s M-Bus výstupem, MID","Elektroměry 1fázové","40 A","Mbus",40,"Elektroměry 1fázové40 AMbus","ECM140D",1,1,null,null,null,null,null,null,"Digitální elektroměr 1F, 1Tar. přímé měř. do 40 A, s M-Bus výstupem, MID"]
[null,"ECM180D",null,"Digitální elektroměr 1F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s M-Bus výstupem, MID","Elektroměry 1fázové","80 A","Mbus",80,"Elektroměry 1fázové80 AMbus","ECM180D",2,1,null,null,null,null,null,null,"Digitální elektroměr 1F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s M-Bus výstupem, MID"]
[null,"ECM180T",null,"Digitální elektroměr 3x 1F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s M-Bus výstupem",null,null,null,null,1,"ECM180T",2,1,null,null,null,null,null,null,"Digitální elektroměr 3x 1F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s M-Bus výstupem"]
[null,"ECM300C",null,"Digitální elektroměr 3F, 2Tar. nepřímé měř. x/5 (6000 A), s M-Bus výstupem, MID","Elektroměry 3fázové","x/5 A (nepřímé)","Mbus",5,"Elektroměry 3fázovéx/5 A (nepřímé)Mbus","ECM300C",4,0.6,null,null,null,null,null,null,"Digitální elektroměr 3F, 2Tar. nepřímé měř. x/5 (6000 A), s M-Bus výstupem, MID"]
[null,"ECM310D",null,"Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 125 A, s M-Bus výstupem, MID","Elektroměry 3fázové","125 A","Mbus",125,"Elektroměry 3fázové125 AMbus","ECM310D",6,0.6,null,null,null,null,null,null,"Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 125 A, s M-Bus výstupem, MID"]
[null,"ECM380D",null,"Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s M-Bus výstupem, MID","Elektroměry 3fázové","80 A","Mbus",80,"Elektroměry 3fázové80 AMbus","ECM380D",4,0.6,null,null,null,null,null,null,"Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s M-Bus výstupem, MID"]
[841,"ECN140D","EC110","Digitální elektroměr 1F, 1Tar. přímé měř. do 40 A","Elektroměry 1fázové","40 A","bez komunikace",40,"Elektroměry 1fázové40 Abez komunikace","ECN140D",1,1,null,null,null,null,3699,"ks","Digitální elektroměr 1F, 1Tar. přímé měř. do 40 A"]
[842,"ECP140D",null,"Digitální elektroměr 1F, 1Tar. přímé měř. do 40 A, s imp. výstupem, MID","Elektroměry 1fázové","40 A","impulzní výstup",40,"Elektroměry 1fázové40 Aimpulzní výstup","ECP140D",1,1,null,null,null,null,4168,"ks","Digitální elektroměr 1F, 1Tar. přímé měř. do 40 A, s imp. výstupem, MID"]
[844,"ECP180D",null,"Digitální elektroměr 1F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s imp. výstupem, MID","Elektroměry 1fázové","80 A","impulzní výstup",80,"Elektroměry 1fázové80 Aimpulzní výstup","ECP180D",3,1,null,null,null,null,2424,"ks","Digitální elektroměr 1F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s imp. výstupem, MID"]
[null,"ECP180T",null,"Digitální elektroměr 3x 1F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s imp. výstupem",null,null,null,null,1,"ECP180T",3,1,null,null,null,null,null,null,"Digitální elektroměr 3x 1F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s imp. výstupem"]
[851,"ECP300C","EC320","Digitální elektroměr 3F, 2Tar. nepřímé měř. x/5 (6000 A), s imp. výstupem, MID","Elektroměry 3fázové","x/5 A (nepřímé)","impulzní výstup",5,"Elektroměry 3fázovéx/5 A (nepřímé)impulzní výstup","ECP300C",4,0.6,null,null,null,null,6678,"ks","Digitální elektroměr 3F, 2Tar. nepřímé měř. x/5 (6000 A), s imp. výstupem, MID"]
[848,"ECP310D",null,"Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 125 A, s imp. výstupem, MID","Elektroměry 3fázové","125 A","impulzní výstup",125,"Elektroměry 3fázové125 Aimpulzní výstup","ECP310D",7,0.6,null,null,null,null,7803,"ks","Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 125 A, s imp. výstupem, MID"]
[846,"ECP380D","EC310","Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s imp. výstupem, MID","Elektroměry 3fázové","80 A","impulzní výstup",80,"Elektroměry 3fázové80 Aimpulzní výstup","ECP380D",4,0.6,null,null,null,null,6503,"ks","Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s imp. výstupem, MID"]
[null,"ECR140D",null,"Digitální elektroměr 1F, 1Tar. přímé měř. do 40 A, s Modbus výstupem, MID","Elektroměry 1fázové","40 A","Modbus",40,"Elektroměry 1fázové40 AModbus","ECR140D",1,1,null,null,null,null,null,null,"Digitální elektroměr 1F, 1Tar. přímé měř. do 40 A, s Modbus výstupem, MID"]
[null,"ECR180D",null,"Digitální elektroměr 1F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s Modbus výstupem, MID","Elektroměry 1fázové","80 A","Modbus",80,"Elektroměry 1fázové80 AModbus","ECR180D",2,1,null,null,null,null,null,null,"Digitální elektroměr 1F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s Modbus výstupem, MID"]
[null,"ECR180T",null,"Digitální elektroměr 3x 1F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s Modbus výstupem",null,null,null,null,1,"ECR180T",2,1,null,null,null,null,null,null,"Digitální elektroměr 3x 1F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s Modbus výstupem"]
[null,"ECR300C",null,"Digitální elektroměr 3F, 2Tar. nepřímé měř. x/5 (6000 A), s Modbus výstupem, MID","Elektroměry 3fázové","x/5 A (nepřímé)","Modbus",5,"Elektroměry 3fázovéx/5 A (nepřímé)Modbus","ECR300C",4,0.6,null,null,null,null,null,null,"Digitální elektroměr 3F, 2Tar. nepřímé měř. x/5 (6000 A), s Modbus výstupem, MID"]
[null,"ECR310D",null,"Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 125 A, s Modbus výstupem, MID","Elektroměry 3fázové","125 A","Modbus",125,"Elektroměry 3fázové125 AModbus","ECR310D",6,0.6,null,null,null,null,null,null,"Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 125 A, s Modbus výstupem, MID"]
[null,"ECR380D",null,"Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s Modbus výstupem, MID","Elektroměry 3fázové","80 A","Modbus",80,"Elektroměry 3fázové80 AModbus","ECR380D",4,0.6,null,null,null,null,null,null,"Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s Modbus výstupem, MID"]
[887,"ED183",null,"Přednostní relé, aktivace při 6,7A max. do 39 A, s rozpín. kontaktem","Přednostní relé",null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(E309,F309,G309)","v":"Přednostní relé"},"ED183",1,1.9,null,null,null,null,732,"ks","Přednostní relé, aktivace při 6,7A max. do 39 A, s rozpín. kontaktem"]
[1000,"EE960",null,"Nouzové svítidlo 230 V provoz. doba při výpad.1,5 hodiny",null,null,null,{"$error":"#N/A"},1,"EE960",3,1,null,null,null,null,2439,"ks","Nouzové svítidlo 230 V provoz. doba při výpad.1,5 hodiny"]
[832,"EEN002","EE002","Separátní vestavné soumrakové čidlo pro EENxxx",null,null,null,null,1,"EEN002",0,null,null,null,null,null,404,"ks","Separátní vestavné soumrakové čidlo pro EENxxx"]
[833,"EEN003","EE003","Separátní nástěnné soumrakové čidlo pro EENxxx",null,null,null,null,1,"EEN003",0,null,null,null,null,null,404,"ks","Separátní nástěnné soumrakové čidlo pro EENxxx"]
[834,"EEN100","EE100","Soumrakový spínač s nástěnným čidlem 5-100/50-2000 Lx","Soumrakové čidlo","s nástěným čidlem","bez hodin",16,{"$f":"CONCATENATE(E313,F313,G313)","v":"Soumrakové čidlos nástěným čidlembez hodin"},"EEN100",1,0.3,null,null,null,null,2274,"ks","Soumrakový spínač s nástěnným čidlem 5-100/50-2000 Lx"]
[835,"EEN101","EE101","Soumrakový spínač s vestavným čidlem 5-100/50-2000 Lx","Soumrakové čidlo","s vestavným čidlem","bez hodin",16,{"$f":"CONCATENATE(E314,F314,G314)","v":"Soumrakové čidlos vestavným čidlembez hodin"},"EEN101",1,0.3,null,null,null,null,2274,"ks","Soumrakový spínač s vestavným čidlem 5-100/50-2000 Lx"]
[null,"EGK100",null,"Soumrakový spínač s nástěnným čidlem 5-100/50-2000 Lx, roční hodiny a app.","Soumrakové čidlo","s nástěným čidlem","s hodinami",16,{"$f":"CONCATENATE(E315,F315,G315)","v":"Soumrakové čidlos nástěným čidlems hodinami"},"EGK100",1,1,null,null,null,null,null,null,"Soumrakový spínač s nástěnným čidlem 5-100/50-2000 Lx, roční hodiny a app."]
[null,"EGK101",null,"Soumrakový spínač s vestavným čidlem 5-100/50-2000 Lx, roční hodiny a app.","Soumrakové čidlo","s vestavným čidlem","s hodinami",16,"Soumrakové čidlos vestavným čidlems hodinami","EGK101",1,1,null,null,null,null,null,null,"Soumrakový spínač s vestavným čidlem 5-100/50-2000 Lx, roční hodiny a app."]
[937,"EGK103",null,"Digitální spínací hodiny týdenní, 1 kanálové, s Bluetooth klíčem a app.","Digitální spínací hodiny","1-kanálové týdenní 2 mod.",null,16,{"$f":"CONCATENATE(E317,F317,G317)","v":"Digitální spínací hodiny1-kanálové týdenní 2 mod."},"EGK103",2,null,null,null,null,null,1550,"ks","Digitální spínací hodiny týdenní, 1 kanálové, s Bluetooth klíčem a app."]
[null,"EGN100",null,"Spínací hodiny roční bez displeje, 1 kanál., astro, soumrak, Bluetooth, aplikace","Digitální spínací hodiny","1-kanálové roční Bluetooth",null,16,"Digitální spínací hodiny1-kanálové roční Bluetooth","EGN100",1,1,null,null,null,null,null,null,"Spínací hodiny roční bez displeje, 1 kanál., astro, soumrak, Bluetooth, aplikace"]
[942,"EGN200",null,"Digitální spínací hodiny roční, 2 kanálové, astro, soumrak, Bluetooth, aplikace","Digitální spínací hodiny","2-kanálové roční Bluetooth",null,16,"Digitální spínací hodiny2-kanálové roční Bluetooth","EGN200",2,1,null,null,null,null,3097,"ks","Digitální spínací hodiny roční, 2 kanálové, astro, soumrak, Bluetooth, aplikace"]
[944,"EGN400","EG401","Digitální spínací hodiny roční, 4 kanálové, astro, soumrak, Bluetooth, aplikace","Digitální spínací hodiny","4-kanálové roční Bluetooth",null,16,"Digitální spínací hodiny4-kanálové roční Bluetooth","EGN400",4,1,null,null,null,null,10559,"ks","Digitální spínací hodiny roční, 4 kanálové, astro, soumrak, Bluetooth, aplikace"]
[927,"EHN010","EH010","Spin.hodiny analog., denní, 1xspínací (bez rezervy chodu)","Analogové spínací hodiny","denní bez rezervy chodu, 1S",null,16,"Analogové spínací hodinydenní bez rezervy chodu, 1S","EHN010",1,1,null,null,null,null,730,"ks","Spin.hodiny analog., denní, 1xspínací (bez rezervy chodu)"]
[928,"EHN011","EH011","Spin.hodiny analog., denní, 1xspínací (s rezervou chodu 120h)","Analogové spínací hodiny","denní s rezervou chodu 1S",null,16,"Analogové spínací hodinydenní s rezervou chodu 1S","EHN011",1,1,null,null,null,null,1369,"ks","Spin.hodiny analog., denní, 1xspínací (s rezervou chodu 120h)"]
[929,"EHN110","EH110","Spin.hodiny analog., denní, 1xpřepínací (bez rezervy chodu)","Analogové spínací hodiny","denní bez rezervy chodu, 1P",null,16,"Analogové spínací hodinydenní bez rezervy chodu, 1P","EHN110",3,1,null,null,null,null,1149,"ks","Spin.hodiny analog., denní, 1xpřepínací (bez rezervy chodu)"]
[null,"EHN111","EH111","Spin.hodiny analog., denní, 1xpřep. (rezerva chodu 120h)","Analogové spínací hodiny","denní s rezervou chodu 1P",null,16,"Analogové spínací hodinydenní s rezervou chodu 1P","EHN111",3,1,null,null,null,null,null,null,"Spin.hodiny analog., denní, 1xpřep. (rezerva chodu 120h)"]
[null,"EHN171","EH171","Spin.hodiny analog., týdenní, 1xpřep. (rezerva chodu 120h)","Analogové spínací hodiny","týdenní s rezervou chodu 1P",null,16,"Analogové spínací hodinytýdenní s rezervou chodu 1P","EHN171",3,1,null,null,null,null,null,null,"Spin.hodiny analog., týdenní, 1xpřep. (rezerva chodu 120h)"]
[964,"EK186",null,"Termostat vícefunkční 1S 2 A 230 V (-30C - +90C )",null,null,null,null,1,"EK186",3,1.5,null,null,null,null,2323,"ks","Termostat vícefunkční 1S 2 A 230 V (-30C - +90C )"]
[965,"EK187",null,"Multifunkční termostat (0C - +30C)",null,null,null,null,1,"EK187",3,1.5,null,null,null,null,2481,"ks","Multifunkční termostat (0C - +30C)"]
[809,"EMN001","EM001N","Schodišťový automat 30 s až 10 min.","Schodišťový automat","standardní",null,null,{"$f":"CONCATENATE(E328,F328,G328)","v":"Schodišťový automatstandardní"},"EMN001",1,2,null,null,null,null,848,"ks","Schodišťový automat 30 s až 10 min."]
[810,"EMN005","EM003","Schodišťový automat 30 s až 10 min. multifunkční","Schodišťový automat","multifunkční",null,null,{"$f":"CONCATENATE(E329,F329,G329)","v":"Schodišťový automatmultifunkční"},"EMN005",1,2,null,null,null,null,959,"ks","Schodišťový automat 30 s až 10 min. multifunkční"]
[null,"EMS005",null,"Schodišťový automat 30 s až 10 min. multifunkční, bešroubový",null,null,null,null,1,"EMS005",1,null,null,null,null,null,null,null,"Schodišťový automat 30 s až 10 min. multifunkční, bešroubový"]
[673,"EN145",null,"Interface relé 5A, 1P, 12/24V AC/DC",null,null,null,null,1,"EN145",1,2,null,null,null,null,1118,"ks","Interface relé 5A, 1P, 12/24V AC/DC"]
[653,"EPN050","EP050","Centrální přepínač, 2 A, 230 V","Impulsní relé","centrální přepínač pro EPN5xx",null,null,{"$f":"CONCATENATE(E332,F332,G332)","v":"Impulsní relécentrální přepínač pro EPN5xx"},"EPN050",0.5,0.1,null,null,null,null,407,"ks","Centrální přepínač, 2 A, 230 V"]
[654,"EPN051","EP051","Pomocný kontakt 1S+1R, 2 A","Impulsní relé","pomocný kontakt pro EPN5xx",null,null,{"$f":"CONCATENATE(E333,F333,G333)","v":"Impulsní relépomocný kontakt pro EPN5xx"},"EPN051",0.5,0.1,null,null,null,null,386,"ks","Pomocný kontakt 1S+1R, 2 A"]
[655,"EPN052","EP052","Modul centrálního skupinového ovládání 230 V","Impulsní relé","skupinový přepínač pro EPN5xx",null,null,{"$f":"CONCATENATE(E334,F334,G334)","v":"Impulsní reléskupinový přepínač pro EPN5xx"},"EPN052",0.5,0.1,null,null,null,null,396,"ks","Modul centrálního skupinového ovládání 230 V"]
[656,"EPN053","EP053","Modul pro ovládání trvalým inpulsem 230 V","Impulsní relé","ovládání trvalým impulsem pro EPN5xx",null,null,{"$f":"CONCATENATE(E335,F335,G335)","v":"Impulsní reléovládání trvalým impulsem pro EPN5xx"},"EPN053",0.5,0.1,null,null,null,null,396,"ks","Modul pro ovládání trvalým inpulsem 230 V"]
[650,"EPN410","EP410","Elektronické impulsní relé 16A, 1S, 230V AC","Elektronické impulsní relé","1S, 230VAC",null,null,{"$f":"CONCATENATE(E336,F336,G336)","v":"Elektronické impulsní relé1S, 230VAC"},"EPN410",1,1.2,null,null,null,null,1056,"ks","Elektronické impulsní relé 16A, 1S, 230V AC"]
[null,"EPN501",null,"Impulsní relé 16A, 1S, 48V AC / 24V DC","Impulsní relé","1S, 24VDC",null,null,{"$f":"CONCATENATE(E337,F337,G337)","v":"Impulsní relé1S, 24VDC"},"EPN501",1,1.2,null,null,null,null,null,null,"Impulsní relé 16A, 1S, 48V AC / 24V DC"]
[641,"EPN510","EPE510","Impulsní relé 16A, 1S, 230V AC / 110V DC","Impulsní relé","1S, 230VAC",null,null,"Impulsní relé1S, 230VAC","EPN510",1,1.2,null,null,null,null,365,"ks","Impulsní relé 16A, 1S, 230V AC / 110V DC"]
[null,"EPN511",null,"Impulsní relé 16A, 1S, 12V AC","Impulsní relé","1S, 12VAC",null,null,"Impulsní relé1S, 12VAC","EPN511",1,1.2,null,null,null,null,null,null,"Impulsní relé 16A, 1S, 12V AC"]
[642,"EPN513","EPE513","Impulsní relé 16A, 1S, 24V AC / 12V DC","Impulsní relé","1S, 24VAC/12DC",null,null,"Impulsní relé1S, 24VAC/12DC","EPN513",1,1.2,null,null,null,null,405,"ks","Impulsní relé 16A, 1S, 24V AC / 12V DC"]
[643,"EPN515","EPE515","Impulsní relé 16A, 1S+1R, 230V AC / 110V DC","Impulsní relé","1S+1R, 230VAC",null,null,"Impulsní relé1S+1R, 230VAC","EPN515",1,1.2,null,null,null,null,477,"ks","Impulsní relé 16A, 1S+1R, 230V AC / 110V DC"]
[644,"EPN518","EPE518","Impulsní relé 16A, 1S+1R, 24V AC / 12V DC","Impulsní relé","1S+1R, 24VAC",null,null,"Impulsní relé1S+1R, 24VAC","EPN518",1,1.2,null,null,null,null,477,"ks","Impulsní relé 16A, 1S+1R, 24V AC / 12V DC"]
[645,"EPN520","EPE520","Impulsní relé 16A, 2S, 230V AC / 110V DC","Impulsní relé","2S, 230VAC",null,null,"Impulsní relé2S, 230VAC","EPN520",1,2.4,null,null,null,null,472,"ks","Impulsní relé 16A, 2S, 230V AC / 110V DC"]
[646,"EPN524","EPE524","Impulsní relé 16A, 2S, 24V AC / 12V DC","Impulsní relé","2S, 24VAC",null,null,"Impulsní relé2S, 24VAC","EPN524",1,2.4,null,null,null,null,477,"ks","Impulsní relé 16A, 2S, 24V AC / 12V DC"]
[647,"EPN525","EPE525","Impulsní relé 16A, 2S+2R, 230V AC / 110V DC","Impulsní relé","2S+2R, 230VAC",null,null,"Impulsní relé2S+2R, 230VAC","EPN525",2,2.4,null,null,null,null,615,"ks","Impulsní relé 16A, 2S+2R, 230V AC / 110V DC"]
[null,"EPN528",null,"Impulsní relé 16A, 2S+2R, 24V AC / 12V DC","Impulsní relé","2S+2R, 24VAC/12DC",null,null,"Impulsní relé2S+2R, 24VAC/12DC","EPN528",2,2.4,null,null,null,null,null,null,"Impulsní relé 16A, 2S+2R, 24V AC / 12V DC"]
[648,"EPN540","EPE540","Impulsní relé 16A, 4S, 230V AC / 110V DC","Impulsní relé","4S, 230VAC",null,null,{"$f":"CONCATENATE(E347,F347,G347)","v":"Impulsní relé4S, 230VAC"},"EPN540",2,4.8,null,null,null,null,704,"ks","Impulsní relé 16A, 4S, 230V AC / 110V DC"]
[649,"EPN546","EPE546","Impulsní relé 16A, 3S+1R, 230V AC / 110V DC","Impulsní relé","3S+1R, 230VAC",null,null,"Impulsní relé3S+1R, 230VAC","EPN546",2,3.6,null,null,null,null,707,"ks","Impulsní relé 16A, 3S+1R, 230V AC / 110V DC"]
[651,"EPS410B","EP410","Elektronické impulsní relé 16A, 1S, 230V AC, bezšroubové","Elektronické impulsní relé","1S, 230VAC, bešroubový",null,null,"Elektronické impulsní relé1S, 230VAC, bešroubový","EPS410B",1,1.2,null,null,null,null,1070,"ks","Elektronické impulsní relé 16A, 1S, 230V AC, bezšroubové"]
[652,"EPS450B","EP450","Elektronické impulsní relé s doběhem 16A, 1S, 230V AC, bezšroubové","Elektronické impulsní relé","1S, 230VAC, s automatickým vypnutím",null,null,"Elektronické impulsní relé1S, 230VAC, s automatickým vypnutím","EPS450B",1,1.2,null,null,null,null,1181,"ks","Elektronické impulsní relé s doběhem 16A, 1S, 230V AC, bezšroubové"]
[676,"ERC125","ES110A","Stykač 25A, 1S, 230V AC","Stykač 25A","1S","230V AC",25,"Stykač 25A1S230V AC","ERC125",1,2.1,null,null,null,null,358,"ks","Stykač 25A, 1S, 230V AC"]
[null,"ERC125S",null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 1S, 230V AC","Stykač se sníž. hlučností 25A","1S","230V AC",25,"Stykač se sníž. hlučností 25A1S230V AC","ERC125S",1,3.7,null,null,null,null,null,null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 1S, 230V AC"]
[659,"ERC216","ER111","Instalační relé 16A, 2S, 230V AC","Instalační relé 16A","2S","230V AC",16,{"$f":"CONCATENATE(E353,F353,G353)","v":"Instalační relé 16A2S230V AC"},"ERC216",1,4.9000000000000004,null,null,null,null,433,"ks","Instalační relé 16A, 2S, 230V AC"]
[660,"ERC217",null,"Instalační relé 16A, 2R, 230V AC","Instalační relé 16A","2R","230V AC",16,"Instalační relé 16A2R230V AC","ERC217",1,2,null,null,null,null,402,"ks","Instalační relé 16A, 2R, 230V AC"]
[661,"ERC218","ER120","Instalační relé 16A, 1S+1R, 230V AC","Instalační relé 16A","1S+1R","230V AC",16,"Instalační relé 16A1S+1R230V AC","ERC218",1,3.9,null,null,null,null,420,"ks","Instalační relé 16A, 1S+1R, 230V AC"]
[677,"ERC225","ES220A","Stykač 25A, 2S, 230V AC","Stykač 25A","2S","230V AC",25,"Stykač 25A2S230V AC","ERC225",1,3.6,null,null,null,null,434,"ks","Stykač 25A, 2S, 230V AC"]
[752,"ERC225S",null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S, 230V AC","Stykač se sníž. hlučností 25A","2S","230V AC",25,"Stykač se sníž. hlučností 25A2S230V AC","ERC225S",1,5.2,null,null,null,null,504,"ks","Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S, 230V AC"]
[678,"ERC226","ES230A","Stykač 25A, 2R, 230V AC","Stykač 25A","2R","230V AC",25,"Stykač 25A2R230V AC","ERC226",1,3,null,null,null,null,501,"ks","Stykač 25A, 2R, 230V AC"]
[679,"ERC240",null,"Stykač 40A, 2S, 230V AC","Stykač 25A","2S","230V AC",40,"Stykač 25A2S230V AC","ERC240",3,8.6,null,null,null,null,1087,"ks","Stykač 40A, 2S, 230V AC"]
[753,"ERC240S",null,"Stykač se sníž. hlučností 40A, 2S, 230V AC","Stykač se sníž. hlučností 40A","2S","230V AC",40,"Stykač se sníž. hlučností 40A2S230V AC","ERC240S",3,11.4,null,null,null,null,1197,"ks","Stykač se sníž. hlučností 40A, 2S, 230V AC"]
[680,"ERC263",null,"Stykač 63A, 2S, 230V AC","Stykač 25A","2S","230V AC",63,"Stykač 25A2S230V AC","ERC263",3,12.2,null,null,null,null,1096,"ks","Stykač 63A, 2S, 230V AC"]
[662,"ERC316",null,"Instalační relé 16A, 3S, 230V AC","Instalační relé 16A","3S","230V AC",16,"Instalační relé 16A3S230V AC","ERC316",2,4,null,null,null,null,497,"ks","Instalační relé 16A, 3S, 230V AC"]
[681,"ERC325","ES320A","Stykač 25A, 3S, 230V AC","Stykač 25A","3S","230V AC",25,"Stykač 25A3S230V AC","ERC325",2,5.5,null,null,null,null,487,"ks","Stykač 25A, 3S, 230V AC"]
[754,"ERC325S",null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 3S, 230V AC","Stykač se sníž. hlučností 25A","3S","230V AC",25,"Stykač se sníž. hlučností 25A3S230V AC","ERC325S",2,7.4,null,null,null,null,557,"ks","Stykač se sníž. hlučností 25A, 3S, 230V AC"]
[663,"ERC416",null,"Instalační relé 16A, 4S, 230V AC","Instalační relé 16A","4S","230V AC",16,"Instalační relé 16A4S230V AC","ERC416",2,5,null,null,null,null,611,"ks","Instalační relé 16A, 4S, 230V AC"]
[664,"ERC418","ER135","Instalační relé 16A, 2S+2R, 230V AC","Instalační relé 16A","2S+2R","230V AC",16,"Instalační relé 16A2S+2R230V AC","ERC418",2,5.4,null,null,null,null,620,"ks","Instalační relé 16A, 2S+2R, 230V AC"]
[682,"ERC425","ES420A","Stykač 25A, 4S, 230V AC","Stykač 25A","4S","230V AC",25,"Stykač 25A4S230V AC","ERC425",2,7,null,null,null,null,492,"ks","Stykač 25A, 4S, 230V AC"]
[755,"ERC425S",null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 4S, 230V AC","Stykač se sníž. hlučností 25A","4S","230V AC",25,"Stykač se sníž. hlučností 25A4S230V AC","ERC425S",2,8.9,null,null,null,null,592,"ks","Stykač se sníž. hlučností 25A, 4S, 230V AC"]
[683,"ERC426","ES430A","Stykač 25A, 4R, 230V AC","Stykač 25A","4R","230V AC",25,"Stykač 25A4R230V AC","ERC426",2,6,null,null,null,null,556,"ks","Stykač 25A, 4R, 230V AC"]
[684,"ERC427","ES450A","Stykač 25A, 2S+2R, 230V AC","Stykač 25A","2S+2R","230V AC",25,"Stykač 25A2S+2R230V AC","ERC427",2,4,null,null,null,null,559,"ks","Stykač 25A, 2S+2R, 230V AC"]
[685,"ERC428","ES444A","Stykač 25A, 3S+1R, 230V AC","Stykač 25A","3S+1R","230V AC",25,"Stykač 25A3S+1R230V AC","ERC428",2,5.5,null,null,null,null,556,"ks","Stykač 25A, 3S+1R, 230V AC"]
[null,"ERC625S",null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S, 230V AC, 2 mod.",null,null,null,null,1,"ERC625S",2,null,null,null,null,null,null,null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S, 230V AC, 2 mod."]
[665,"ERD216","ER125","Instalační relé 16A, 2S, 24V AC","Instalační relé 16A","2S","24V AC",16,{"$f":"CONCATENATE(E373,F373,G373)","v":"Instalační relé 16A2S24V AC"},"ERD216",1,4.9000000000000004,null,null,null,null,536,"ks","Instalační relé 16A, 2S, 24V AC"]
[666,"ERD217",null,"Instalační relé 16A, 2R, 24V AC","Instalační relé 16A","2R","24V AC",16,{"$f":"CONCATENATE(E374,F374,G374)","v":"Instalační relé 16A2R24V AC"},"ERD217",1,2,null,null,null,null,536,"ks","Instalační relé 16A, 2R, 24V AC"]
[667,"ERD218","ER123","Instalační relé 16A, 1S+1R, 24V AC","Instalační relé 16A","1S+1R","24V AC",16,{"$f":"CONCATENATE(E375,F375,G375)","v":"Instalační relé 16A1S+1R24V AC"},"ERD218",1,3.9,null,null,null,null,464,"ks","Instalační relé 16A, 1S+1R, 24V AC"]
[686,"ERD225","ES224A","Stykač 25A, 2S, 24V AC","Stykač 25A","2S","24V AC",25,{"$f":"CONCATENATE(E376,F376,G376)","v":"Stykač 25A2S24V AC"},"ERD225",1,3.6,null,null,null,null,501,"ks","Stykač 25A, 2S, 24V AC"]
[null,"ERD225S",null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S, 24V AC","Stykač se sníž. hlučností 25A","2S","24V AC",25,{"$f":"CONCATENATE(E377,F377,G377)","v":"Stykač se sníž. hlučností 25A2S24V AC"},"ERD225S",1,5.2,null,null,null,null,null,null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S, 24V AC"]
[null,"ERD225SDC",null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S, 24V DC","Stykač se sníž. hlučností 25A","2S","24V DC",25,"Stykač se sníž. hlučností 25A2S24V DC","ERD225SDC",1,5.2,null,null,null,null,null,null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S, 24V DC"]
[687,"ERD240",null,"Stykač 40A, 2S, 24V AC","Stykač 40A","2S","24V AC",40,{"$f":"CONCATENATE(E379,F379,G379)","v":"Stykač 40A2S24V AC"},"ERD240",3,8.6,null,null,null,null,1145,"ks","Stykač 40A, 2S, 24V AC"]
[756,"ERD240S",null,"Stykač se sníž. hlučností 40A, 2S, 24V AC/DC","Stykač se sníž. hlučností 40A","2S","24V AC/DC",40,"Stykač se sníž. hlučností 40A2S24V AC/DC","ERD240S",3,11.4,null,null,null,null,1260,"ks","Stykač se sníž. hlučností 40A, 2S, 24V AC/DC"]
[688,"ERD263",null,"Stykač 63A, 2S, 24V AC","Stykač 63A","2S","24V AC",63,"Stykač 63A2S24V AC","ERD263",3,12.2,null,null,null,null,1145,"ks","Stykač 63A, 2S, 24V AC"]
[757,"ERD263S",null,"Stykač se sníž. hlučností 63A, 2S, 24V AC/DC","Stykač se sníž. hlučností 63A","2S","24V AC/DC",63,"Stykač se sníž. hlučností 63A2S24V AC/DC","ERD263S",3,15,null,null,null,null,1429,"ks","Stykač se sníž. hlučností 63A, 2S, 24V AC/DC"]
[668,"ERD418","ER138","Instalační relé 16A, 2S+2R, 24V AC","Instalační relé 16A","2S+2R","24V AC",16,"Instalační relé 16A2S+2R24V AC","ERD418",2,5.4,null,null,null,null,690,"ks","Instalační relé 16A, 2S+2R, 24V AC"]
[751,"ERD418S",null,"Stykač se sníž. hlučností 16A, 2S+2R, 24V AC","Instalační relé 16A se sniž hluč.","2S+2R","24V AC",16,"Instalační relé 16A se sniž hluč.2S+2R24V AC","ERD418S",2,4.9000000000000004,null,null,null,null,686,"ks","Stykač se sníž. hlučností 16A, 2S+2R, 24V AC"]
[689,"ERD425","ES424A","Stykač 25A, 4S, 24V AC","Stykač 25A","4S","24V AC",25,"Stykač 25A4S24V AC","ERD425",2,7,null,null,null,null,556,"ks","Stykač 25A, 4S, 24V AC"]
[758,"ERD425S",null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 4S, 24V AC","Stykač se sníž. hlučností 25A","4S","24V AC",25,"Stykač se sníž. hlučností 25A4S24V AC","ERD425S",2,8.9,null,null,null,null,611,"ks","Stykač se sníž. hlučností 25A, 4S, 24V AC"]
[null,"ERD625S",null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S, 24V AC, 2 mod.",null,null,null,null,1,"ERD625S",2,null,null,null,null,null,null,null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S, 24V AC, 2 mod."]
[null,"ERD625SDC",null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S, 24V DC, 2 mod.",null,null,null,null,1,"ERD625SDC",2,null,null,null,null,null,null,null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S, 24V DC, 2 mod."]
[669,"ERL216","ER109","Instalační relé 16A, 2S, 12V AC","Instalační relé 16A","2S","12V AC",16,{"$f":"CONCATENATE(E389,F389,G389)","v":"Instalační relé 16A2S12V AC"},"ERL216",1,4.9000000000000004,null,null,null,null,563,"ks","Instalační relé 16A, 2S, 12V AC"]
[670,"ERL217",null,"Instalační relé 16A, 2R, 12V AC","Instalační relé 16A","2R","12V AC",16,{"$f":"CONCATENATE(E390,F390,G390)","v":"Instalační relé 16A2R12V AC"},"ERL217",1,2,null,null,null,null,563,"ks","Instalační relé 16A, 2R, 12V AC"]
[671,"ERL218","ER108 / ER124","Instalační relé 16A, 1S+1R, 12V AC","Instalační relé 16A","1S+1R","12V AC",16,{"$f":"CONCATENATE(E391,F391,G391)","v":"Instalační relé 16A1S+1R12V AC"},"ERL218",1,3.9,null,null,null,null,481,"ks","Instalační relé 16A, 1S+1R, 12V AC"]
[690,"ERL225",null,"Stykač 25A, 2S, 12V AC","Stykač 25A","2S","12V AC",25,{"$f":"CONCATENATE(E392,F392,G392)","v":"Stykač 25A2S12V AC"},"ERL225",1,3.6,null,null,null,null,517,"ks","Stykač 25A, 2S, 12V AC"]
[691,"ERL240",null,"Stykač 40A, 2S, 12V AC","Stykač 40A","2S","12V AC",40,{"$f":"CONCATENATE(E393,F393,G393)","v":"Stykač 40A2S12V AC"},"ERL240",3,8.6,null,null,null,null,1145,"ks","Stykač 40A, 2S, 12V AC"]
[null,"ERL240S",null,"Stykač se sníž. hlučností 40A, 2S, 12V AC/DC","Stykač se sníž. hlučností 40A","2S","12V AC",null,1,"ERL240S",3,null,null,null,null,null,null,null,"Stykač se sníž. hlučností 40A, 2S, 12V AC/DC"]
[692,"ERL263",null,"Stykač 63A, 2S, 12V AC","Stykač 63A","2S","12V AC",63,{"$f":"CONCATENATE(E395,F395,G395)","v":"Stykač 63A2S12V AC"},"ERL263",3,12.2,null,null,null,null,1145,"ks","Stykač 63A, 2S, 12V AC"]
[null,"ERL263S",null,"Stykač se sníž. hlučností 63A, 2S, 12V AC/DC","Stykač se sníž. hlučností 63A","2S","12V AC",null,1,"ERL263S",3,null,null,null,null,null,null,null,"Stykač se sníž. hlučností 63A, 2S, 12V AC/DC"]
[672,"ERL418","ER139","Instalační relé 16A, 2S+2R, 12V AC","Instalační relé 16A","2S+2R","12V AC",16,{"$f":"CONCATENATE(E397,F397,G397)","v":"Instalační relé 16A2S+2R12V AC"},"ERL418",2,5.4,null,null,null,null,669,"ks","Instalační relé 16A, 2S+2R, 12V AC"]
[null,"ERL418SDC",null,"Stykač se sníž. hlučností 16A, 2S+2R, 12V DC","Stykač se sníž. hlučností 16A","2S+2R","12V DC",16,{"$f":"CONCATENATE(E398,F398,G398)","v":"Stykač se sníž. hlučností 16A2S+2R12V DC"},"ERL418SDC",2,4.8,null,null,null,null,null,null,"Stykač se sníž. hlučností 16A, 2S+2R, 12V DC"]
[693,"ERL425",null,"Stykač 25A, 4S, 12V AC","Stykač 25A","4S","12V AC",25,{"$f":"CONCATENATE(E399,F399,G399)","v":"Stykač 25A4S12V AC"},"ERL425",2,7,null,null,null,null,582,"ks","Stykač 25A, 4S, 12V AC"]
[null,"ERL425SDC",null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 4S, 12V DC","Stykač se sníž. hlučností 25A","4S","12V DC",25,{"$f":"CONCATENATE(E400,F400,G400)","v":"Stykač se sníž. hlučností 25A4S12V DC"},"ERL425SDC",2,8.8000000000000007,null,null,null,null,null,null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 4S, 12V DC"]
[null,"ERL625SDC",null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S, 12V DC, 2 mod.",null,null,null,null,1,"ERL625SDC",2,null,null,null,null,null,null,null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S, 12V DC, 2 mod."]
[804,"ESC001",null,"Plombovací krytka pro stykače 1 moduly",null,null,null,null,1,"ESC001",0,0.4,null,null,null,null,25,"ks","Plombovací krytka pro stykače 1 moduly"]
[805,"ESC002",null,"Plombovací krytka pro stykače 2 moduly",null,null,null,null,1,"ESC002",0,0.4,null,null,null,null,25,"ks","Plombovací krytka pro stykače 2 moduly"]
[806,"ESC003",null,"Plombovací krytka pro stykače 3 moduly",null,null,null,null,1,"ESC003",0,0.4,null,null,null,null,29,"ks","Plombovací krytka pro stykače 3 moduly"]
[803,"ESC080","EP071","Pomocný kontakt pro stykače, relé, vypínače SBN, 1S+1R","Instalační relé 16A","Příslušenství",null,null,{"$f":"CONCATENATE(E405,F405,G405)","v":"Instalační relé 16APříslušenství"},"ESC080",0.5,0.1,null,null,null,null,469,"ks","Pomocný kontakt pro stykače, relé, vypínače SBN, 1S+1R"]
[803,"ESC080","EP071","Pomocný kontakt pro stykače, relé, vypínače SBN, 1S+1R","Stykač s aut. návratem 25A","Příslušenství",null,null,"Stykač s aut. návratem 25APříslušenství","ESC080",0.5,0.1,null,null,null,null,469,"ks","Pomocný kontakt pro stykače, relé, vypínače SBN, 1S+1R"]
[803,"ESC080","EP071","Pomocný kontakt pro stykače, relé, vypínače SBN, 1S+1R","Stykač s aut. návratem 40A","Příslušenství",null,null,"Stykač s aut. návratem 40APříslušenství","ESC080",0.5,0.1,null,null,null,null,469,"ks","Pomocný kontakt pro stykače, relé, vypínače SBN, 1S+1R"]
[803,"ESC080","EP071","Pomocný kontakt pro stykače, relé, vypínače SBN, 1S+1R","Stykač s aut. návratem 63A","Příslušenství",null,null,"Stykač s aut. návratem 63APříslušenství","ESC080",0.5,0.1,null,null,null,null,469,"ks","Pomocný kontakt pro stykače, relé, vypínače SBN, 1S+1R"]
[803,"ESC080","EP071","Pomocný kontakt pro stykače, relé, vypínače SBN, 1S+1R","Stykač 25A","Příslušenství",null,null,"Stykač 25APříslušenství","ESC080",0.5,0.1,null,null,null,null,469,"ks","Pomocný kontakt pro stykače, relé, vypínače SBN, 1S+1R"]
[803,"ESC080","EP071","Pomocný kontakt pro stykače, relé, vypínače SBN, 1S+1R","Stykač 40A","Příslušenství",null,null,"Stykač 40APříslušenství","ESC080",0.5,0.1,null,null,null,null,469,"ks","Pomocný kontakt pro stykače, relé, vypínače SBN, 1S+1R"]
[803,"ESC080","EP071","Pomocný kontakt pro stykače, relé, vypínače SBN, 1S+1R","Stykač 63A","Příslušenství",null,null,"Stykač 63APříslušenství","ESC080",0.5,0.1,null,null,null,null,469,"ks","Pomocný kontakt pro stykače, relé, vypínače SBN, 1S+1R"]
[null,"ESC125S",null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 1S, 230V AC","Stykač se sníž. hlučností 25A","1S","230V AC",25,{"$f":"CONCATENATE(E412,F412,G412)","v":"Stykač se sníž. hlučností 25A1S230V AC"},"ESC125S",1,3.7,null,null,null,null,null,null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 1S, 230V AC"]
[697,"ESC126","ES130","Stykač 25A, 1R, 230V AC","Stykač 25A","1R","230V AC",25,{"$f":"CONCATENATE(E413,F413,G413)","v":"Stykač 25A1R230V AC"},"ESC126",1,1.5,null,null,null,null,497,"ks","Stykač 25A, 1R, 230V AC"]
[698,"ESC225","ES220","Stykač 25A, 2S, 230V AC","Stykač 25A","2S","230V AC",25,"Stykač 25A2S230V AC","ESC225",1,5.9,null,null,null,null,411,"ks","Stykač 25A, 2S, 230V AC"]
[761,"ESC225S","ESN220B","Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S, 230V AC","Stykač se sníž. hlučností 25A","2S","230V AC",25,"Stykač se sníž. hlučností 25A2S230V AC","ESC225S",1,5.2,null,null,null,null,452,"ks","Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S, 230V AC"]
[699,"ESC226","ES230","Stykač 25A, 2R, 230V AC","Stykač 25A","2R","230V AC",25,"Stykač 25A2R230V AC","ESC226",1,2.9,null,null,null,null,501,"ks","Stykač 25A, 2R, 230V AC"]
[700,"ESC227","ES210","Stykač 25A, 1S+1R, 230V AC","Stykač 25A","1S+1R","230V AC",25,"Stykač 25A1S+1R230V AC","ESC227",1,4.4000000000000004,null,null,null,null,501,"ks","Stykač 25A, 1S+1R, 230V AC"]
[701,"ESC240","ES240","Stykač 40A, 2S, 230V AC","Stykač 40A","2S","230V AC",40,"Stykač 40A2S230V AC","ESC240",3,8.6,null,null,null,null,1084,"ks","Stykač 40A, 2S, 230V AC"]
[762,"ESC240S","ESN240B","Stykač se sníž. hlučností 40A, 2S, 230V AC","Stykač se sníž. hlučností 40A","2S","230V AC",40,"Stykač se sníž. hlučností 40A2S230V AC","ESC240S",3,11.4,null,null,null,null,1182,"ks","Stykač se sníž. hlučností 40A, 2S, 230V AC"]
[702,"ESC241",null,"Stykač 40A, 2R, 230V AC","Stykač 40A","2R","230V AC",40,"Stykač 40A2R230V AC","ESC241",3,6.4,null,null,null,null,1105,"ks","Stykač 40A, 2R, 230V AC"]
[703,"ESC263","ES263","Stykač 63A, 2S, 230V AC","Stykač 63A","2S","230V AC",63,"Stykač 63A2S230V AC","ESC263",3,12.2,null,null,null,null,1199,"ks","Stykač 63A, 2S, 230V AC"]
[763,"ESC263S","ESN263B","Stykač se sníž. hlučností 63A, 2S, 230V AC","Stykač se sníž. hlučností 63A","2S","230V AC",63,"Stykač se sníž. hlučností 63A2S230V AC","ESC263S",3,15,null,null,null,null,1337,"ks","Stykač se sníž. hlučností 63A, 2S, 230V AC"]
[704,"ESC264",null,"Stykač 63A, 2R, 230V AC","Stykač 63A","2R","230V AC",63,"Stykač 63A2R230V AC","ESC264",3,10,null,null,null,null,1125,"ks","Stykač 63A, 2R, 230V AC"]
[705,"ESC325","ES320","Stykač 25A, 3S, 230V AC","Stykač 25A","3S","230V AC",25,"Stykač 25A3S230V AC","ESC325",2,7.9,null,null,null,null,513,"ks","Stykač 25A, 3S, 230V AC"]
[764,"ESC325S","ESN320B","Stykač se sníž. hlučností 25A, 3S, 230V AC","Stykač se sníž. hlučností 25A","3S","230V AC",25,"Stykač se sníž. hlučností 25A3S230V AC","ESC325S",2,7.3,null,null,null,null,722,"ks","Stykač se sníž. hlučností 25A, 3S, 230V AC"]
[null,"ESC326S",null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 3R, 230V AC, 2 mod.",null,null,null,null,1,"ESC326S",2,null,null,null,null,null,null,null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 3R, 230V AC, 2 mod."]
[706,"ESC340","ES340","Stykač 40A, 3S, 230V AC","Stykač 40A","3S","230V AC",40,{"$f":"CONCATENATE(E427,F427,G427)","v":"Stykač 40A3S230V AC"},"ESC340",3,11.8,null,null,null,null,1287,"ks","Stykač 40A, 3S, 230V AC"]
[765,"ESC340S","ESN340B","Stykač se sníž. hlučností 40A, 3S, 230V AC","Stykač se sníž. hlučností 40A","3S","230V AC",40,"Stykač se sníž. hlučností 40A3S230V AC","ESC340S",3,14.6,null,null,null,null,1215,"ks","Stykač se sníž. hlučností 40A, 3S, 230V AC"]
[707,"ESC363",null,"Stykač 63A, 3S, 230V AC","Stykač 63A","3S","230V AC",63,"Stykač 63A3S230V AC","ESC363",3,17.2,null,null,null,null,1320,"ks","Stykač 63A, 3S, 230V AC"]
[766,"ESC363S",null,"Stykač se sníž. hlučností 63A, 3S, 230V AC","Stykač se sníž. hlučností 63A","3S","230V AC",63,"Stykač se sníž. hlučností 63A3S230V AC","ESC363S",3,20,null,null,null,null,1452,"ks","Stykač se sníž. hlučností 63A, 3S, 230V AC"]
[708,"ESC425","ES420","Stykač 25A, 4S, 230V AC","Stykač 25A","4S","230V AC",25,"Stykač 25A4S230V AC","ESC425",2,9.4,null,null,null,null,514,"ks","Stykač 25A, 4S, 230V AC"]
[767,"ESC425S","ESN420B","Stykač se sníž. hlučností 25A, 4S, 230V AC","Stykač se sníž. hlučností 25A","4S","230V AC",25,"Stykač se sníž. hlučností 25A4S230V AC","ESC425S",2,8.8000000000000007,null,null,null,null,572,"ks","Stykač se sníž. hlučností 25A, 4S, 230V AC"]
[709,"ESC426","ES430","Stykač 25A, 4R, 230V AC","Stykač 25A","4R","230V AC",25,"Stykač 25A4R230V AC","ESC426",2,3.4,null,null,null,null,573,"ks","Stykač 25A, 4R, 230V AC"]
[768,"ESC426S","ESN430B","Stykač se sníž. hlučností 25A, 4R, 230V AC","Stykač se sníž. hlučností 25A","4R","230V AC",25,"Stykač se sníž. hlučností 25A4R230V AC","ESC426S",2,2.8,null,null,null,null,876,"ks","Stykač se sníž. hlučností 25A, 4R, 230V AC"]
[710,"ESC427","ES450","Stykač 25A, 2S+2R, 230V AC","Stykač 25A","2S+2R","230V AC",25,"Stykač 25A2S+2R230V AC","ESC427",2,6.4,null,null,null,null,556,"ks","Stykač 25A, 2S+2R, 230V AC"]
[769,"ESC427S","ESN450B","Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S+2R, 230V AC","Stykač se sníž. hlučností 25A","2S+2R","230V AC",25,"Stykač se sníž. hlučností 25A2S+2R230V AC","ESC427S",2,5.9,null,null,null,null,632,"ks","Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S+2R, 230V AC"]
[711,"ESC428","ES444","Stykač 25A, 3S+1R, 230V AC","Stykač 25A","3S+1R","230V AC",25,"Stykač 25A3S+1R230V AC","ESC428",2,7.9,null,null,null,null,573,"ks","Stykač 25A, 3S+1R, 230V AC"]
[770,"ESC428S","ESN444B","Stykač se sníž. hlučností 25A, 3S+1R, 230V AC","Stykač se sníž. hlučností 25A","3S+1R","230V AC",25,"Stykač se sníž. hlučností 25A3S+1R230V AC","ESC428S",2,7.3,null,null,null,null,788,"ks","Stykač se sníž. hlučností 25A, 3S+1R, 230V AC"]
[712,"ESC440","ES440","Stykač 40A, 4S, 230V AC","Stykač 40A","4S","230V AC",40,"Stykač 40A4S230V AC","ESC440",3,15,null,null,null,null,1346,"ks","Stykač 40A, 4S, 230V AC"]
[771,"ESC440S","ESN440B","Stykač se sníž. hlučností 40A, 4S, 230V AC","Stykač se sníž. hlučností 40A","4S","230V AC",40,"Stykač se sníž. hlučností 40A4S230V AC","ESC440S",3,17.8,null,null,null,null,1304,"ks","Stykač se sníž. hlučností 40A, 4S, 230V AC"]
[713,"ESC441","ES480","Stykač 40A, 4R, 230V AC","Stykač 40A","4R","230V AC",40,"Stykač 40A4R230V AC","ESC441",3,12.8,null,null,null,null,1346,"ks","Stykač 40A, 4R, 230V AC"]
[714,"ESC442",null,"Stykač 40A, 2S+2R, 230V AC","Stykač 40A","2S+2R","230V AC",40,"Stykač 40A2S+2R230V AC","ESC442",3,8.6,null,null,null,null,1182,"ks","Stykač 40A, 2S+2R, 230V AC"]
[715,"ESC443","ES345","Stykač 40A, 3S+1R, 230V AC","Stykač 40A","3S+1R","230V AC",40,"Stykač 40A3S+1R230V AC","ESC443",3,11.8,null,null,null,null,1392,"ks","Stykač 40A, 3S+1R, 230V AC"]
[716,"ESC463","ES463","Stykač 63A, 4S, 230V AC","Stykač 63A","4S","230V AC",63,"Stykač 63A4S230V AC","ESC463",3,22.2,null,null,null,null,1469,"ks","Stykač 63A, 4S, 230V AC"]
[772,"ESC463S","ESN463B","Stykač se sníž. hlučností 63A, 4S, 230V AC","Stykač se sníž. hlučností 63A","4S","230V AC",63,"Stykač se sníž. hlučností 63A4S230V AC","ESC463S",3,25,null,null,null,null,1357,"ks","Stykač se sníž. hlučností 63A, 4S, 230V AC"]
[717,"ESC464","ES490","Stykač 63A, 4R, 230V AC","Stykač 63A","4R","230V AC",63,"Stykač 63A4R230V AC","ESC464",3,20,null,null,null,null,1469,"ks","Stykač 63A, 4R, 230V AC"]
[718,"ESC465","ES470","Stykač 63A, 2S+2R, 230V AC","Stykač 63A","2S+2R","230V AC",63,"Stykač 63A2S+2R230V AC","ESC465",3,12.2,null,null,null,null,1429,"ks","Stykač 63A, 2S+2R, 230V AC"]
[719,"ESC466","ES365","Stykač 63A, 3S+1R, 230V AC","Stykač 63A","3S+1R","230V AC",63,"Stykač 63A3S+1R230V AC","ESC466",3,17.2,null,null,null,null,1429,"ks","Stykač 63A, 3S+1R, 230V AC"]
[720,"ESD125",null,"Stykač 25A, 1S, 24V AC","Stykač 25A","1S","24V AC",25,"Stykač 25A1S24V AC","ESD125",1,2.1,null,null,null,null,478,"ks","Stykač 25A, 1S, 24V AC"]
[null,"ESD125S",null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 1S, 24V AC","Stykač se sníž. hlučností 25A","1S","24V AC",25,"Stykač se sníž. hlučností 25A1S24V AC","ESD125S",1,3.7,null,null,null,null,null,null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 1S, 24V AC"]
[721,"ESD225","ES224","Stykač 25A, 2S, 24V AC","Stykač 25A","2S","24V AC",25,{"$f":"CONCATENATE(E451,F451,G451)","v":"Stykač 25A2S24V AC"},"ESD225",1,5.9,null,null,null,null,497,"ks","Stykač 25A, 2S, 24V AC"]
[773,"ESD225S",null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S, 24V AC","Stykač se sníž. hlučností 25A","2S","24V AC",25,"Stykač se sníž. hlučností 25A2S24V AC","ESD225S",1,5.2,null,null,null,null,547,"ks","Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S, 24V AC"]
[722,"ESD226",null,"Stykač 25A, 2R, 24V AC","Stykač 25A","2R","24V AC",25,"Stykač 25A2R24V AC","ESD226",1,3,null,null,null,null,497,"ks","Stykač 25A, 2R, 24V AC"]
[723,"ESD227","ES239","Stykač 25A, 1S+1R, 24V AC","Stykač 25A","1S+1R","24V AC",25,"Stykač 25A1S+1R24V AC","ESD227",1,2.1,null,null,null,null,553,"ks","Stykač 25A, 1S+1R, 24V AC"]
[724,"ESD240","ES252","Stykač 40A, 2S, 24V AC","Stykač 40A","2S","24V AC",40,"Stykač 40A2S24V AC","ESD240",3,8.6,null,null,null,null,1163,"ks","Stykač 40A, 2S, 24V AC"]
[774,"ESD240S",null,"Stykač se sníž. hlučností 40A, 2S, 24V AC/DC","Stykač se sníž. hlučností 40A","2S","24V AC/DC",40,"Stykač se sníž. hlučností 40A2S24V AC/DC","ESD240S",3,11.4,null,null,null,null,1281,"ks","Stykač se sníž. hlučností 40A, 2S, 24V AC/DC"]
[725,"ESD241",null,"Stykač 40A, 2R, 24V AC","Stykač 40A","2R","24V AC",40,"Stykač 40A2R24V AC","ESD241",3,6.4,null,null,null,null,1163,"ks","Stykač 40A, 2R, 24V AC"]
[726,"ESD263","ES262","Stykač 63A, 2S, 24V AC","Stykač 63A","2S","24V AC",63,"Stykač 63A2S24V AC","ESD263",3,12.2,null,null,null,null,1182,"ks","Stykač 63A, 2S, 24V AC"]
[775,"ESD263S",null,"Stykač se sníž. hlučností 63A, 2S, 24V AC/DC","Stykač se sníž. hlučností 63A","2S","24V AC/DC",63,"Stykač se sníž. hlučností 63A2S24V AC/DC","ESD263S",3,15,null,null,null,null,1281,"ks","Stykač se sníž. hlučností 63A, 2S, 24V AC/DC"]
[727,"ESD264",null,"Stykač 63A, 2R, 24V AC","Stykač 63A","2R","24V AC",63,"Stykač 63A2R24V AC","ESD264",3,10,null,null,null,null,1182,"ks","Stykač 63A, 2R, 24V AC"]
[776,"ESD325S",null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 3S, 24V AC","Stykač se sníž. hlučností 25A","3S","24V AC",25,"Stykač se sníž. hlučností 25A3S24V AC","ESD325S",2,7.4,null,null,null,null,1303,"ks","Stykač se sníž. hlučností 25A, 3S, 24V AC"]
[null,"ESD326S",null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 3R, 24V AC, 2 mod.",null,null,null,null,1,"ESD326S",2,null,null,null,null,null,null,null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 3R, 24V AC, 2 mod."]
[728,"ESD425","ES424","Stykač 25A, 4S, 24V AC","Stykač 25A","4S","24V AC",25,{"$f":"CONCATENATE(E463,F463,G463)","v":"Stykač 25A4S24V AC"},"ESD425",2,9.4,null,null,null,null,573,"ks","Stykač 25A, 4S, 24V AC"]
[777,"ESD425S","ESN425B","Stykač se sníž. hlučností 25A, 4S, 24V AC","Stykač se sníž. hlučností 25A","4S","24V AC",25,{"$f":"CONCATENATE(E464,F464,G464)","v":"Stykač se sníž. hlučností 25A4S24V AC"},"ESD425S",2,8.9,null,null,null,null,632,"ks","Stykač se sníž. hlučností 25A, 4S, 24V AC"]
[null,"ESD425SDC",null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 4S, 24V DC","Stykač se sníž. hlučností 25A","4S","24V DC",25,{"$f":"CONCATENATE(E465,F465,G465)","v":"Stykač se sníž. hlučností 25A4S24V DC"},"ESD425SDC",2,8.8000000000000007,null,null,null,null,null,null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 4S, 24V DC"]
[729,"ESD426","ES432","Stykač 25A, 4R, 24V AC","Stykač 25A","4R","24V AC",25,{"$f":"CONCATENATE(E466,F466,G466)","v":"Stykač 25A4R24V AC"},"ESD426",2,6,null,null,null,null,573,"ks","Stykač 25A, 4R, 24V AC"]
[778,"ESD426S",null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 4R, 24V AC","Stykač se sníž. hlučností 25A","4R","24V AC",25,"Stykač se sníž. hlučností 25A4R24V AC","ESD426S",2,6,null,null,null,null,632,"ks","Stykač se sníž. hlučností 25A, 4R, 24V AC"]
[730,"ESD427","ES242","Stykač 25A, 2S+2R, 24V AC","Stykač 25A","2S+2R","24V AC",25,"Stykač 25A2S+2R24V AC","ESD427",2,4,null,null,null,null,573,"ks","Stykač 25A, 2S+2R, 24V AC"]
[779,"ESD427S",null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S+2R, 24V AC","Stykač se sníž. hlučností 25A","2S+2R","24V AC",25,"Stykač se sníž. hlučností 25A2S+2R24V AC","ESD427S",2,5.9,null,null,null,null,632,"ks","Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S+2R, 24V AC"]
[731,"ESD428",null,"Stykač 25A, 3S+1R, 24V AC","Stykač 25A","3S+1R","24V AC",25,"Stykač 25A3S+1R24V AC","ESD428",2,5.5,null,null,null,null,592,"ks","Stykač 25A, 3S+1R, 24V AC"]
[780,"ESD428S",null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 3S+1R, 24V AC","Stykač se sníž. hlučností 25A","3S+1R","24V AC",25,"Stykač se sníž. hlučností 25A3S+1R24V AC","ESD428S",2,7.4,null,null,null,null,650,"ks","Stykač se sníž. hlučností 25A, 3S+1R, 24V AC"]
[732,"ESD440","ES442","Stykač 40A, 4S, 24V AC","Stykač 40A","4S","24V AC",40,"Stykač 40A4S24V AC","ESD440",3,15,null,null,null,null,1330,"ks","Stykač 40A, 4S, 24V AC"]
[781,"ESD440S",null,"Stykač se sníž. hlučností 40A, 4S, 24V AC/DC","Stykač se sníž. hlučností 40A","4S","24V AC/DC",40,"Stykač se sníž. hlučností 40A4S24V AC/DC","ESD440S",3,17.8,null,null,null,null,1467,"ks","Stykač se sníž. hlučností 40A, 4S, 24V AC/DC"]
[733,"ESD463","ES462","Stykač 63A, 4S, 24V AC","Stykač 63A","4S","24V AC",63,"Stykač 63A4S24V AC","ESD463",3,22.2,null,null,null,null,1481,"ks","Stykač 63A, 4S, 24V AC"]
[782,"ESD463S",null,"Stykač se sníž. hlučností 63A, 4S, 24V AC/DC","Stykač se sníž. hlučností 63A","4S","24V AC/DC",63,"Stykač se sníž. hlučností 63A4S24V AC/DC","ESD463S",3,25,null,null,null,null,1632,"ks","Stykač se sníž. hlučností 63A, 4S, 24V AC/DC"]
[734,"ESD464","ES492","Stykač 63A, 4R, 24V AC","Stykač 63A","4R","24V AC",63,"Stykač 63A4R24V AC","ESD464",3,20,null,null,null,null,1481,"ks","Stykač 63A, 4R, 24V AC"]
[735,"ESL125",null,"Stykač 25A, 1S, 12V AC","Stykač 25A","1S","12V AC",25,"Stykač 25A1S12V AC","ESL125",1,2.1,null,null,null,null,502,"ks","Stykač 25A, 1S, 12V AC"]
[736,"ESL225",null,"Stykač 25A, 2S, 12V AC","Stykač 25A","2S","12V AC",25,"Stykač 25A2S12V AC","ESL225",1,5.9,null,null,null,null,524,"ks","Stykač 25A, 2S, 12V AC"]
[null,"ESL225SDC",null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S, 12V DC","Stykač se sníž. hlučností 25A","2S","12V DC",25,"Stykač se sníž. hlučností 25A2S12V DC","ESL225SDC",1,5.2,null,null,null,null,null,null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S, 12V DC"]
[737,"ESL226",null,"Stykač 25A, 2R, 12V AC","Stykač 25A","2R","12V AC",25,{"$f":"CONCATENATE(E480,F480,G480)","v":"Stykač 25A2R12V AC"},"ESL226",1,3,null,null,null,null,524,"ks","Stykač 25A, 2R, 12V AC"]
[738,"ESL227",null,"Stykač 25A, 1S+1R, 12V AC","Stykač 25A","1S+1R","12V AC",25,"Stykač 25A1S+1R12V AC","ESL227",1,2.1,null,null,null,null,582,"ks","Stykač 25A, 1S+1R, 12V AC"]
[739,"ESL240",null,"Stykač 40A, 2S, 12V AC","Stykač 40A","2S","12V AC",40,"Stykač 40A2S12V AC","ESL240",3,8.6,null,null,null,null,1163,"ks","Stykač 40A, 2S, 12V AC"]
[null,"ESL240S",null,"Stykač se sníž. hlučností 40A, 2S, 12V AC/DC","Stykač se sníž. hlučností 40A","2S","12V AC/DC",40,"Stykač se sníž. hlučností 40A2S12V AC/DC","ESL240S",3,10.9,null,null,null,null,null,null,"Stykač se sníž. hlučností 40A, 2S, 12V AC/DC"]
[740,"ESL241",null,"Stykač 40A, 2R, 12V AC","Stykač 40A","2R","12V AC",40,"Stykač 40A2R12V AC","ESL241",3,6.4,null,null,null,null,1163,"ks","Stykač 40A, 2R, 12V AC"]
[741,"ESL263",null,"Stykač 63A, 2S, 12V AC","Stykač 63A","2S","12V AC",63,"Stykač 63A2S12V AC","ESL263",3,12.2,null,null,null,null,1182,"ks","Stykač 63A, 2S, 12V AC"]
[null,"ESL263S",null,"Stykač se sníž. hlučností 63A, 2S, 12V AC/DC","Stykač se sníž. hlučností 63A","2S","12V AC/DC",63,"Stykač se sníž. hlučností 63A2S12V AC/DC","ESL263S",3,14.5,null,null,null,null,null,null,"Stykač se sníž. hlučností 63A, 2S, 12V AC/DC"]
[742,"ESL264",null,"Stykač 63A, 2R, 12V AC","Stykač 63A","2R","12V AC",63,"Stykač 63A2R12V AC","ESL264",3,10,null,null,null,null,1182,"ks","Stykač 63A, 2R, 12V AC"]
[null,"ESL326SDC",null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 3R, 12V DC, 2 mod.",null,null,null,null,1,"ESL326SDC",2,null,null,null,null,null,null,null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 3R, 12V DC, 2 mod."]
[743,"ESL425",null,"Stykač 25A, 4S, 12V AC","Stykač 25A","4S","12V AC",25,{"$f":"CONCATENATE(E489,F489,G489)","v":"Stykač 25A4S12V AC"},"ESL425",2,7,null,null,null,null,602,"ks","Stykač 25A, 4S, 12V AC"]
[null,"ESL425SDC",null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 4S, 12V DC","Stykač se sníž. hlučností 25A","4S","12V DC",25,{"$f":"CONCATENATE(E490,F490,G490)","v":"Stykač se sníž. hlučností 25A4S12V DC"},"ESL425SDC",2,8.8000000000000007,null,null,null,null,null,null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 4S, 12V DC"]
[744,"ESL426",null,"Stykač 25A, 4R, 12V AC","Stykač 25A","4R","12V AC",25,{"$f":"CONCATENATE(E491,F491,G491)","v":"Stykač 25A4R12V AC"},"ESL426",2,6,null,null,null,null,602,"ks","Stykač 25A, 4R, 12V AC"]
[null,"ESL426SDC",null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 4R, 12V DC","Stykač se sníž. hlučností 25A","4R","12V DC",25,{"$f":"CONCATENATE(E492,F492,G492)","v":"Stykač se sníž. hlučností 25A4R12V DC"},"ESL426SDC",2,2.8,null,null,null,null,null,null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 4R, 12V DC"]
[745,"ESL427",null,"Stykač 25A, 2S+2R, 12V AC","Stykač 25A","2S+2R","12V AC",25,{"$f":"CONCATENATE(E493,F493,G493)","v":"Stykač 25A2S+2R12V AC"},"ESL427",2,4,null,null,null,null,602,"ks","Stykač 25A, 2S+2R, 12V AC"]
[null,"ESL427SDC",null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S+2R, 12V DC","Stykač se sníž. hlučností 25A","2S+2R","12V DC",25,{"$f":"CONCATENATE(E494,F494,G494)","v":"Stykač se sníž. hlučností 25A2S+2R12V DC"},"ESL427SDC",2,5.8,null,null,null,null,null,null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S+2R, 12V DC"]
[746,"ESL428",null,"Stykač 25A, 3S+1R, 12V AC","Stykač 25A","3S+1R","12V AC",25,{"$f":"CONCATENATE(E495,F495,G495)","v":"Stykač 25A3S+1R12V AC"},"ESL428",2,5.5,null,null,null,null,621,"ks","Stykač 25A, 3S+1R, 12V AC"]
[null,"ESL428SDC",null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 3S+1R, 12V DC","Stykač se sníž. hlučností 25A","3S+1R","12V DC",25,{"$f":"CONCATENATE(E496,F496,G496)","v":"Stykač se sníž. hlučností 25A3S+1R12V DC"},"ESL428SDC",2,7.3,null,null,null,null,null,null,"Stykač se sníž. hlučností 25A, 3S+1R, 12V DC"]
[747,"ESL440",null,"Stykač 40A, 4S, 12V AC","Stykač 40A","4S","12V AC",40,{"$f":"CONCATENATE(E497,F497,G497)","v":"Stykač 40A4S12V AC"},"ESL440",3,15,null,null,null,null,1330,"ks","Stykač 40A, 4S, 12V AC"]
[null,"ESL440S",null,"Stykač se sníž. hlučností 40A, 4S, 12V AC/DC","Stykač se sníž. hlučností 40A","4S","12V AC/DC",40,{"$f":"CONCATENATE(E498,F498,G498)","v":"Stykač se sníž. hlučností 40A4S12V AC/DC"},"ESL440S",3,17.3,null,null,null,null,null,null,"Stykač se sníž. hlučností 40A, 4S, 12V AC/DC"]
[748,"ESL463",null,"Stykač 63A, 4S, 12V AC","Stykač 63A","4S","12V AC",63,{"$f":"CONCATENATE(E499,F499,G499)","v":"Stykač 63A4S12V AC"},"ESL463",3,22.2,null,null,null,null,1481,"ks","Stykač 63A, 4S, 12V AC"]
[null,"ESL463S",null,"Stykač se sníž. hlučností 63A, 4S, 12V AC/DC","Stykač se sníž. hlučností 63A","4S","12V AC/DC",63,{"$f":"CONCATENATE(E500,F500,G500)","v":"Stykač se sníž. hlučností 63A4S12V AC/DC"},"ESL463S",3,24.5,null,null,null,null,null,null,"Stykač se sníž. hlučností 63A, 4S, 12V AC/DC"]
[792,"ETC225","ET221","Stykač s aut. návratem 25A, 2S, 230V AC","Stykač s aut. návratem 25A","2S","230V AC",25,{"$f":"CONCATENATE(E501,F501,G501)","v":"Stykač s aut. návratem 25A2S230V AC"},"ETC225",1,3.6,null,null,null,null,604,"ks","Stykač s aut. návratem 25A, 2S, 230V AC"]
[789,"ETC225S","ETN221B","Stykač s aut. návratem se sníž. hlučností 25A, 2S, 230V AC","Stykač s aut. návratem se sníž. hlučností 25A","2S","230V AC",25,"Stykač s aut. návratem se sníž. hlučností 25A2S230V AC","ETC225S",1,5.2,null,null,null,null,629,"ks","Stykač s aut. návratem se sníž. hlučností 25A, 2S, 230V AC"]
[793,"ETC226","ET231","Stykač s aut. návratem 25A, 2R, 230V AC","Stykač s aut. návratem 25A","2R","230V AC",25,"Stykač s aut. návratem 25A2R230V AC","ETC226",1,3,null,null,null,null,572,"ks","Stykač s aut. návratem 25A, 2R, 230V AC"]
[794,"ETC227","ET211","Stykač s aut. návratem 25A, 1S+1R, 230V AC","Stykač s aut. návratem 25A","1S+1R","230V AC",25,"Stykač s aut. návratem 25A1S+1R230V AC","ETC227",1,2.1,null,null,null,null,604,"ks","Stykač s aut. návratem 25A, 1S+1R, 230V AC"]
[795,"ETC325","ET321","Stykač s aut. návratem 25A, 3S, 230V AC","Stykač s aut. návratem 25A","3S","230V AC",25,"Stykač s aut. návratem 25A3S230V AC","ETC325",2,5.5,null,null,null,null,643,"ks","Stykač s aut. návratem 25A, 3S, 230V AC"]
[790,"ETC325S",null,"Stykač s aut. návratem se sníž. hlučností 25A, 3S, 230V AC","Stykač s aut. návratem se sníž. hlučností 25A","3S","230V AC",25,"Stykač s aut. návratem se sníž. hlučností 25A3S230V AC","ETC325S",2,7.4,null,null,null,null,650,"ks","Stykač s aut. návratem se sníž. hlučností 25A, 3S, 230V AC"]
[796,"ETC340","ET341","Stykač s aut. návratem 40A, 3S, 230V AC","Stykač s aut. návratem 40A","3S","230V AC",40,"Stykač s aut. návratem 40A3S230V AC","ETC340",3,11.8,null,null,null,null,1163,"ks","Stykač s aut. návratem 40A, 3S, 230V AC"]
[797,"ETC363",null,"Stykač s aut. návratem 63A, 3S, 230V AC","Stykač s aut. návratem 63A","3S","230V AC",63,"Stykač s aut. návratem 63A3S230V AC","ETC363",3,17.2,null,null,null,null,1468,"ks","Stykač s aut. návratem 63A, 3S, 230V AC"]
[798,"ETC425","ET421","Stykač s aut. návratem 25A, 4S, 230V AC","Stykač s aut. návratem 25A","4S","230V AC",25,"Stykač s aut. návratem 25A4S230V AC","ETC425",2,7,null,null,null,null,665,"ks","Stykač s aut. návratem 25A, 4S, 230V AC"]
[791,"ETC425S",null,"Stykač s aut. návratem se sníž. hlučností 25A, 4S, 230V AC","Stykač s aut. návratem se sníž. hlučností 25A","4S","230V AC",25,"Stykač s aut. návratem se sníž. hlučností 25A4S230V AC","ETC425S",2,8.9,null,null,null,null,714,"ks","Stykač s aut. návratem se sníž. hlučností 25A, 4S, 230V AC"]
[799,"ETC440","ET441","Stykač s aut. návratem 40A, 4S, 230V AC","Stykač s aut. návratem 40A","4S","230V AC",40,"Stykač s aut. návratem 40A4S230V AC","ETC440",3,15,null,null,null,null,1810,"ks","Stykač s aut. návratem 40A, 4S, 230V AC"]
[800,"ETC463",null,"Stykač s aut. návratem 63A, 4S, 230V AC","Stykač s aut. návratem 63A","4S","230V AC",63,"Stykač s aut. návratem 63A4S230V AC","ETC463",3,22.2,null,null,null,null,1506,"ks","Stykač s aut. návratem 63A, 4S, 230V AC"]
[826,"EV100",null,"Stmívač univerzální; 20 až 1000 W slave (1/10V)","Stmívač","Pro žárovky, se vstupem 1-10V 1000W",null,null,{"$f":"CONCATENATE(E513,F513,G513)","v":"StmívačPro žárovky, se vstupem 1-10V 1000W"},"EV100",5,1,null,null,null,null,4401,"ks","Stmívač univerzální; 20 až 1000 W slave (1/10V)"]
[827,"EV102",null,"Stmívač univerzální; 20 až 1000 W master/slave (1/10V) s komfortními funkcemi","Stmívač","Pro žárovky, se vstupem 1-10V 1000W komfort",null,null,"StmívačPro žárovky, se vstupem 1-10V 1000W komfort","EV102",5,1,null,null,null,null,5543,"ks","Stmívač univerzální; 20 až 1000 W master/slave (1/10V) s komfortními funkcemi"]
[828,"EV106",null,"Řídící člen (řízení přístrojů s rozhraním 1/10 V)","Stmívač","Řídící člen 1-10V standard",null,null,"StmívačŘídící člen 1-10V standard","EV106",4,1,null,null,null,null,3220,"ks","Řídící člen (řízení přístrojů s rozhraním 1/10 V)"]
[829,"EV108",null,"Řídící člen komfort (řízení přístrojů s rozhraním 1/10 V)","Stmívač","Řídící člen 1-10V komfort",null,null,"StmívačŘídící člen 1-10V komfort","EV108",4,1,null,null,null,null,3646,"ks","Řídící člen komfort (řízení přístrojů s rozhraním 1/10 V)"]
[822,"EVN002","EV002","Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 500W","Stmívač","pro žárovky, LED, CFL 500W",null,null,"Stmívačpro žárovky, LED, CFL 500W","EVN002",2,0.2,null,null,null,null,3335,"ks","Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 500W"]
[823,"EVN004","EV004","Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 500W s komfortními funkcemi","Stmívač","pro žárovky, LED, CFL 500W komfort",null,null,"Stmívačpro žárovky, LED, CFL 500W komfort","EVN004",2,0.2,null,null,null,null,3801,"ks","Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 500W s komfortními funkcemi"]
[824,"EVN011","EV011","Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 300W","Stmívač","pro žárovky, LED, CFL 300W",null,null,"Stmívačpro žárovky, LED, CFL 300W","EVN011",1,0.2,null,null,null,null,1689,"ks","Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 300W"]
[825,"EVN012",null,"Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 300W s komfortními funkcemi","Stmívač","pro žárovky, LED, CFL 300W komfort",null,null,"Stmívačpro žárovky, LED, CFL 300W komfort","EVN012",1,0.2,null,null,null,null,2001,"ks","Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 300W s komfortními funkcemi"]
[813,"EZN001","EZ001","Časové relé se zpožď.sepn., rozsah 0,1s až 10h, (1P), 8 A/ 230 V","Časové relé","zpožděné sepnutí",null,null,"Časové relézpožděné sepnutí","EZN001",1,2,null,null,null,null,1324,"ks","Časové relé se zpožď.sepn., rozsah 0,1s až 10h, (1P), 8 A/ 230 V"]
[814,"EZN002","EZ002","Časové relé se zpožď.rozepn., rozsah 0,1s až 10h; (1P), 8 A/ 230 V","Časové relé","zpožděné rozepnutí",null,null,"Časové relézpožděné rozepnutí","EZN002",1,2,null,null,null,null,1534,"ks","Časové relé se zpožď.rozepn., rozsah 0,1s až 10h; (1P), 8 A/ 230 V"]
[815,"EZN003","EZ003","Čas. relé s volit.délkou od sepn.ovl., 0,1s-10h; (1P), 8 A/ 230 V","Časové relé","s volitelnou délkou od sepnutí",null,null,"Časové relés volitelnou délkou od sepnutí","EZN003",1,2,null,null,null,null,1324,"ks","Čas. relé s volit.délkou od sepn.ovl., 0,1s-10h; (1P), 8 A/ 230 V"]
[816,"EZN004","EZ004","Časové relé (impulsní konvektor), rozsah 0,1-10h, (1P), 8 A/230 V","Časové relé","impulsní konvertor",null,null,"Časové reléimpulsní konvertor","EZN004",1,2,null,null,null,null,1534,"ks","Časové relé (impulsní konvektor), rozsah 0,1-10h, (1P), 8 A/230 V"]
[817,"EZN005","EZ005","Časové relé (blikací relé), rozsah 0,1s až 10h, (1P), 8 A/230 V","Časové relé","blikací relé",null,null,"Časové reléblikací relé","EZN005",1,2,null,null,null,null,1324,"ks","Časové relé (blikací relé), rozsah 0,1s až 10h, (1P), 8 A/230 V"]
[818,"EZN006","EZ006","Časové relé multifunkční, (1P), 8 A/230 V","Časové relé","multifunkční",null,null,"Časové relémultifunkční","EZN006",1,2,null,null,null,null,1872,"ks","Časové relé multifunkční, (1P), 8 A/230 V"]
[1004,"HAB302",null,"Otočný vypínač 3P In=20 A","Otočný vypínač","3-pól. (20-63A)","20A",20,"Otočný vypínač3-pól. (20-63A)20A","HAB302",2.5,0.8,null,null,null,null,625,"ks","Otočný vypínač 3P In=20 A"]
[1005,"HAB303",null,"Otočný vypínač 3P In=32 A","Otočný vypínač","3-pól. (20-63A)","32A",32,"Otočný vypínač3-pól. (20-63A)32A","HAB303",2.5,1.8,null,null,null,null,667,"ks","Otočný vypínač 3P In=32 A"]
[1006,"HAB304","HA302","Otočný vypínač 3P In=40 A","Otočný vypínač","3-pól. (20-63A)","40A",40,"Otočný vypínač3-pól. (20-63A)40A","HAB304",2.5,2.7,null,null,null,null,692,"ks","Otočný vypínač 3P In=40 A"]
[1007,"HAB306","HA303","Otočný vypínač 3P In=63 A","Otočný vypínač","3-pól. (20-63A)","63A",63,"Otočný vypínač3-pól. (20-63A)63A","HAB306",2.5,7.2,null,null,null,null,958,"ks","Otočný vypínač 3P In=63 A"]
[null,"HAB402",null,"Otočný vypínač 4P In=20 A","Otočný vypínač","4-pól. (20-63A)","20A",20,"Otočný vypínač4-pól. (20-63A)20A","HAB402",3.5,1,null,null,null,null,null,null,"Otočný vypínač 4P In=20 A"]
[null,"HAB403",null,"Otočný vypínač 4P In=32 A","Otočný vypínač","4-pól. (20-63A)","32A",32,"Otočný vypínač4-pól. (20-63A)32A","HAB403",3.5,2.4,null,null,null,null,null,null,"Otočný vypínač 4P In=32 A"]
[null,"HAB404",null,"Otočný vypínač 4P In=40 A","Otočný vypínač","4-pól. (20-63A)","40A",40,"Otočný vypínač4-pól. (20-63A)40A","HAB404",3.5,3.6,null,null,null,null,null,null,"Otočný vypínač 4P In=40 A"]
[null,"HAB406",null,"Otočný vypínač 4P In=63 A","Otočný vypínač","4-pól. (20-63A)","63A",63,"Otočný vypínač4-pól. (20-63A)63A","HAB406",3.5,9.6,null,null,null,null,null,null,"Otočný vypínač 4P In=63 A"]
[1008,"HAC306",null,"Otočný vypínač 3P In=63 A","Otočný vypínač","3-pól. (63-100A)","63A",63,"Otočný vypínač3-pól. (63-100A)63A","HAC306",3,4.5,null,null,null,null,999,"ks","Otočný vypínač 3P In=63 A"]
[1009,"HAC308","HA304","Otočný vypínač 3P In=80 A","Otočný vypínač","3-pól. (63-100A)","80A",80,"Otočný vypínač3-pól. (63-100A)80A","HAC308",3,7.2,null,null,null,null,1207,"ks","Otočný vypínač 3P In=80 A"]
[1010,"HAC310","HA305","Otočný vypínač 3P In=100 A","Otočný vypínač","3-pól. (63-100A)","100A",100,"Otočný vypínač3-pól. (63-100A)100A","HAC310",3,12,null,null,null,null,1456,"ks","Otočný vypínač 3P In=100 A"]
[null,"HAC406",null,"Otočný vypínač 4P In=63 A","Otočný vypínač","4-pól. (63-100A)","63A",63,"Otočný vypínač4-pól. (63-100A)63A","HAC406",4.5,6,null,null,null,null,null,null,"Otočný vypínač 4P In=63 A"]
[null,"HAC408",null,"Otočný vypínač 4P In=80 A","Otočný vypínač","4-pól. (63-100A)","80A",80,"Otočný vypínač4-pól. (63-100A)80A","HAC408",4.5,9.6,null,null,null,null,null,null,"Otočný vypínač 4P In=80 A"]
[null,"HAC410",null,"Otočný vypínač 4P In=100 A","Otočný vypínač","4-pól. (63-100A)","100A",100,"Otočný vypínač4-pól. (63-100A)100A","HAC410",4.5,16,null,null,null,null,null,null,"Otočný vypínač 4P In=100 A"]
[1011,"HAD310",null,"Otočný vypínač 3P In=100 A","Otočný vypínač","3-pól. (100-125A)","100A",100,"Otočný vypínač3-pól. (100-125A)100A","HAD310",4.5,12.9,null,null,null,null,1472,"ks","Otočný vypínač 3P In=100 A"]
[1012,"HAD312","HA306","Otočný vypínač 3P In=125 A","Otočný vypínač","3-pól. (100-125A)","125A",125,"Otočný vypínač3-pól. (100-125A)125A","HAD312",4.5,21.3,null,null,null,null,1914,"ks","Otočný vypínač 3P In=125 A"]
[null,"HAD410",null,"Otočný vypínač 4P In=100 A","Otočný vypínač","3-pól. (100-125A)","100A",100,"Otočný vypínač3-pól. (100-125A)100A","HAD410",6,17.2,null,null,null,null,null,null,"Otočný vypínač 4P In=100 A"]
[null,"HAD412",null,"Otočný vypínač 4P In=125 A","Otočný vypínač","4-pól. (100-125A)","125A",125,"Otočný vypínač4-pól. (100-125A)125A","HAD412",6,28.4,null,null,null,null,null,null,"Otočný vypínač 4P In=125 A"]
[1013,"HAE310",null,"Otočný vypínač 3P In=100 A","Otočný vypínač","3-pól. (100-160A)","100A",100,"Otočný vypínač3-pól. (100-160A)100A","HAE310",6.5,9,null,null,null,null,1510,"ks","Otočný vypínač 3P In=100 A"]
[1014,"HAE312",null,"Otočný vypínač 3P In=125 A","Otočný vypínač","3-pól. (100-160A)","125A",125,"Otočný vypínač3-pól. (100-160A)125A","HAE312",6.5,13.8,null,null,null,null,2188,"ks","Otočný vypínač 3P In=125 A"]
[1015,"HAE316","HA307","Otočný vypínač 3P In=160 A","Otočný vypínač","3-pól. (100-160A)","160A",160,"Otočný vypínač3-pól. (100-160A)160A","HAE316",6.5,22.5,null,null,null,null,2828,"ks","Otočný vypínač 3P In=160 A"]
[null,"HAE410",null,"Otočný vypínač 4P In=100 A","Otočný vypínač","4-pól. (100-160A)","100A",100,"Otočný vypínač4-pól. (100-160A)100A","HAE410",8,12,null,null,null,null,null,null,"Otočný vypínač 4P In=100 A"]
[null,"HAE412",null,"Otočný vypínač 4P In=125 A","Otočný vypínač","4-pól. (100-160A)","125A",125,"Otočný vypínač4-pól. (100-160A)125A","HAE412",8,18.399999999999999,null,null,null,null,null,null,"Otočný vypínač 4P In=125 A"]
[null,"HAE416",null,"Otočný vypínač 4P In=160 A","Otočný vypínač","4-pól. (100-160A)","160A",160,"Otočný vypínač4-pól. (100-160A)160A","HAE416",8,30,null,null,null,null,null,null,"Otočný vypínač 4P In=160 A"]
[1034,"HI403R",null,"Otočný přepínač 4P In=63 A","Otočný přepínač I-0-II","4-pól. (63-125A)","63A",63,"Otočný přepínač I-0-II4-pól. (63-125A)63A","HI403R",12,3.6,null,null,null,null,4841,"ks","Otočný přepínač 4P In=63 A"]
[1035,"HI404R",null,"Otočný přepínač 4P In=80 A","Otočný přepínač I-0-II","4-pól. (63-125A)","80A",80,"Otočný přepínač I-0-II4-pól. (63-125A)80A","HI404R",12,6.1,null,null,null,null,5740,"ks","Otočný přepínač 4P In=80 A"]
[1036,"HI405R",null,"Otočný přepínač 4P In=100 A","Otočný přepínač I-0-II","4-pól. (63-125A)","100A",100,"Otočný přepínač I-0-II4-pól. (63-125A)100A","HI405R",12,9.3000000000000007,null,null,null,null,5481,"ks","Otočný přepínač 4P In=100 A"]
[1037,"HI406R",null,"Otočný přepínač 4P In=125 A","Otočný přepínač I-0-II","4-pól. (63-125A)","125A",125,"Otočný přepínač I-0-II4-pól. (63-125A)125A","HI406R",12,17.100000000000001,null,null,null,null,8012,"ks","Otočný přepínač 4P In=125 A"]
[null,"HIC406A",null,"Automatický motorový přepínač sítí, s analyzátorem sítě 63A, 4 pól",null,null,null,null,1,"HIC406A",20,null,null,null,null,null,null,null,"Automatický motorový přepínač sítí, s analyzátorem sítě 63A, 4 pól"]
[null,"HIC408A",null,"Automatický motorový přepínač sítí, s analyzátorem sítě 80A, 4 pól",null,null,null,null,1,"HIC408A",20,null,null,null,null,null,null,null,"Automatický motorový přepínač sítí, s analyzátorem sítě 80A, 4 pól"]
[null,"HIC410A",null,"Automatický motorový přepínač sítí, s analyzátorem sítě 100A, 4 pól",null,null,null,null,1,"HIC410A",20,null,null,null,null,null,null,null,"Automatický motorový přepínač sítí, s analyzátorem sítě 100A, 4 pól"]
[null,"HIC412A",null,"Automatický motorový přepínač sítí, s analyzátorem sítě 125A, 4 pól",null,null,null,null,1,"HIC412A",20,null,null,null,null,null,null,null,"Automatický motorový přepínač sítí, s analyzátorem sítě 125A, 4 pól"]
[null,"HIC416A",null,"Automatický motorový přepínač sítí, s analyzátorem sítě 160A, 4 pól",null,null,null,null,1,"HIC416A",20,null,null,null,null,null,null,null,"Automatický motorový přepínač sítí, s analyzátorem sítě 160A, 4 pól"]
[1026,"HIM302",null,"Otočný přepínač 3P, In=20A","Otočný přepínač I-0-II","3-pól. (20-80A)","20A",20,{"$f":"CONCATENATE(E560,F560,G560)","v":"Otočný přepínač I-0-II3-pól. (20-80A)20A"},"HIM302",5.5,1.2,null,null,null,null,2762,"ks","Otočný přepínač 3P, In=20A"]
[1027,"HIM304",null,"Otočný přepínač 3P, In=40A","Otočný přepínač I-0-II","3-pól. (20-80A)","40A",40,"Otočný přepínač I-0-II3-pól. (20-80A)40A","HIM304",5.5,2.7,null,null,null,null,3093,"ks","Otočný přepínač 3P, In=40A"]
[1028,"HIM306",null,"Otočný přepínač 3P, In=63A","Otočný přepínač I-0-II","3-pól. (20-80A)","63A",63,"Otočný přepínač I-0-II3-pól. (20-80A)63A","HIM306",6,4.5,null,null,null,null,3568,"ks","Otočný přepínač 3P, In=63A"]
[1029,"HIM308",null,"Otočný přepínač 3P, In=80A","Otočný přepínač I-0-II","3-pól. (20-80A)","80A",80,"Otočný přepínač I-0-II3-pól. (20-80A)80A","HIM308",6,7.2,null,null,null,null,4084,"ks","Otočný přepínač 3P, In=80A"]
[1030,"HIM402",null,"Otočný přepínač 4P, In=20A","Otočný přepínač I-0-II","4-pól. (20-80A)","20A",20,"Otočný přepínač I-0-II4-pól. (20-80A)20A","HIM402",7.5,1.6,null,null,null,null,3177,"ks","Otočný přepínač 4P, In=20A"]
[1031,"HIM404",null,"Otočný přepínač 4P, In=40A","Otočný přepínač I-0-II","4-pól. (20-80A)","40A",40,"Otočný přepínač I-0-II4-pól. (20-80A)40A","HIM404",7.5,3.6,null,null,null,null,3685,"ks","Otočný přepínač 4P, In=40A"]
[1032,"HIM406",null,"Otočný přepínač 4P, In=63A","Otočný přepínač I-0-II","4-pól. (20-80A)","63A",63,"Otočný přepínač I-0-II4-pól. (20-80A)63A","HIM406",8,6,null,null,null,null,4034,"ks","Otočný přepínač 4P, In=63A"]
[1033,"HIM408",null,"Otočný přepínač 4P, In=80A","Otočný přepínač I-0-II","4-pól. (20-80A)","80A",80,"Otočný přepínač I-0-II4-pól. (20-80A)80A","HIM408",8,9.6,null,null,null,null,5729,"ks","Otočný přepínač 4P, In=80A"]
[334,"HMB180",null,"Jistič 1-pól. 80 A, char. B, 15 kA","Jistič 15kA, char. B","1-pól.","80A",80,"Jistič 15kA, char. B1-pól.80A","HMB180",1.5,6.2,1,null,1,null,992,"ks","Jistič 1-pól. 80 A, char. B, 15 kA"]
[335,"HMB190",null,"Jistič 1-pól. 100 A, char. B, 15 kA","Jistič 15kA, char. B","1-pól.","100A",100,"Jistič 15kA, char. B1-pól.100A","HMB190",1.5,6.5,1,null,1,null,988,"ks","Jistič 1-pól. 100 A, char. B, 15 kA"]
[336,"HMB199",null,"Jistič 1-pól. 125 A, char. B, 15 kA","Jistič 15kA, char. B","1-pól.","125A",125,"Jistič 15kA, char. B1-pól.125A","HMB199",1.5,9.9,1,null,1,null,1012,"ks","Jistič 1-pól. 125 A, char. B, 15 kA"]
[345,"HMB280",null,"Jistič 2-pól. 80 A, char. B, 15 kA","Jistič 15kA, char. B","2-pól.","80A",80,"Jistič 15kA, char. B2-pól.80A","HMB280",3,12,1,null,null,1,1952,"ks","Jistič 2-pól. 80 A, char. B, 15 kA"]
[346,"HMB290",null,"Jistič 2-pól. 100 A, char. B, 15 kA","Jistič 15kA, char. B","2-pól.","100A",100,"Jistič 15kA, char. B2-pól.100A","HMB290",3,16.3,1,null,null,1,1947,"ks","Jistič 2-pól. 100 A, char. B, 15 kA"]
[347,"HMB299",null,"Jistič 2-pól. 125 A, char. B, 15 kA","Jistič 15kA, char. B","2-pól.","125A",125,"Jistič 15kA, char. B2-pól.125A","HMB299",3,21,1,null,null,1,2078,"ks","Jistič 2-pól. 125 A, char. B, 15 kA"]
[356,"HMB380",null,"Jistič 3-pól. 80 A, char. B, 15 kA","Jistič 15kA, char. B","3-pól.","80A",80,"Jistič 15kA, char. B3-pól.80A","HMB380",4.5,20.3,null,null,null,1,2935,"ks","Jistič 3-pól. 80 A, char. B, 15 kA"]
[357,"HMB390",null,"Jistič 3-pól. 100 A, char. B, 15 kA","Jistič 15kA, char. B","3-pól.","100A",100,"Jistič 15kA, char. B3-pól.100A","HMB390",4.5,21.7,null,null,null,1,2925,"ks","Jistič 3-pól. 100 A, char. B, 15 kA"]
[358,"HMB399",null,"Jistič 3-pól. 125 A, char. B, 15 kA","Jistič 15kA, char. B","3-pól.","125A",125,"Jistič 15kA, char. B3-pól.125A","HMB399",4.5,34.9,null,null,null,1,3164,"ks","Jistič 3-pól. 125 A, char. B, 15 kA"]
[367,"HMB480",null,"Jistič 4-pól. 80 A, char. B, 15 kA","Jistič 15kA, char. B","4-pól.","80A",80,"Jistič 15kA, char. B4-pól.80A","HMB480",6,25.7,null,null,null,1,3939,"ks","Jistič 4-pól. 80 A, char. B, 15 kA"]
[368,"HMB490",null,"Jistič 4-pól. 100 A, char. B, 15 kA","Jistič 15kA, char. B","4-pól.","100A",100,"Jistič 15kA, char. B4-pól.100A","HMB490",6,28.1,null,null,null,1,4184,"ks","Jistič 4-pól. 100 A, char. B, 15 kA"]
[369,"HMB499",null,"Jistič 4-pól. 125 A, char. B, 15 kA","Jistič 15kA, char. B","4-pól.","125A",125,"Jistič 15kA, char. B4-pól.125A","HMB499",6,42.3,null,null,null,1,4233,"ks","Jistič 4-pól. 125 A, char. B, 15 kA"]
[337,"HMC180",null,"Jistič 1-pól. 80 A, char. C, 15 kA","Jistič 15kA, char. C","1-pól.","80A",80,"Jistič 15kA, char. C1-pól.80A","HMC180",1.5,6.18,1,null,1,null,984,"ks","Jistič 1-pól. 80 A, char. C, 15 kA"]
[338,"HMC190",null,"Jistič 1-pól. 100 A, char. C, 15 kA","Jistič 15kA, char. C","1-pól.","100A",100,"Jistič 15kA, char. C1-pól.100A","HMC190",1.5,6.48,1,null,1,null,984,"ks","Jistič 1-pól. 100 A, char. C, 15 kA"]
[339,"HMC199",null,"Jistič 1-pól. 125 A, char. C, 15 kA","Jistič 15kA, char. C","1-pól.","125A",125,"Jistič 15kA, char. C1-pól.125A","HMC199",1.5,9.93,1,null,1,null,1084,"ks","Jistič 1-pól. 125 A, char. C, 15 kA"]
[348,"HMC280",null,"Jistič 2-pól. 80 A, char. C, 15 kA","Jistič 15kA, char. C","2-pól.","80A",80,"Jistič 15kA, char. C2-pól.80A","HMC280",3,11.98,1,null,null,1,1939,"ks","Jistič 2-pól. 80 A, char. C, 15 kA"]
[349,"HMC290",null,"Jistič 2-pól. 100 A, char. C, 15 kA","Jistič 15kA, char. C","2-pól.","100A",100,"Jistič 15kA, char. C2-pól.100A","HMC290",3,16.329999999999998,1,null,null,1,1939,"ks","Jistič 2-pól. 100 A, char. C, 15 kA"]
[350,"HMC299",null,"Jistič 2-pól. 125 A, char. C, 15 kA","Jistič 15kA, char. C","2-pól.","125A",125,"Jistič 15kA, char. C2-pól.125A","HMC299",3,21,1,null,null,1,2120,"ks","Jistič 2-pól. 125 A, char. C, 15 kA"]
[359,"HMC380",null,"Jistič 3-pól. 80 A, char. C, 15 kA","Jistič 15kA, char. C","3-pól.","80A",80,"Jistič 15kA, char. C3-pól.80A","HMC380",4.5,20.32,null,null,null,1,2911,"ks","Jistič 3-pól. 80 A, char. C, 15 kA"]
[360,"HMC390",null,"Jistič 3-pól. 100 A, char. C, 15 kA","Jistič 15kA, char. C","3-pól.","100A",100,"Jistič 15kA, char. C3-pól.100A","HMC390",4.5,21.66,null,null,null,1,2914,"ks","Jistič 3-pól. 100 A, char. C, 15 kA"]
[361,"HMC399",null,"Jistič 3-pól. 125 A, char. C, 15 kA","Jistič 15kA, char. C","3-pól.","125A",125,"Jistič 15kA, char. C3-pól.125A","HMC399",4.5,34.93,null,null,null,1,2914,"ks","Jistič 3-pól. 125 A, char. C, 15 kA"]
[370,"HMC480",null,"Jistič 4-pól. 80 A, char. C, 15 kA","Jistič 15kA, char. C","4-pól.","80A",80,"Jistič 15kA, char. C4-pól.80A","HMC480",6,25.71,null,null,null,1,3865,"ks","Jistič 4-pól. 80 A, char. C, 15 kA"]
[371,"HMC490",null,"Jistič 4-pól. 100 A, char. C, 15 kA","Jistič 15kA, char. C","4-pól.","100A",100,"Jistič 15kA, char. C4-pól.100A","HMC490",6,28.1,null,null,null,1,3939,"ks","Jistič 4-pól. 100 A, char. C, 15 kA"]
[372,"HMC499",null,"Jistič 4-pól. 125 A, char. C, 15 kA","Jistič 15kA, char. C","4-pól.","125A",125,"Jistič 15kA, char. C4-pól.125A","HMC499",6,42.25,null,null,null,1,4184,"ks","Jistič 4-pól. 125 A, char. C, 15 kA"]
[340,"HMD180",null,"Jistič 1-pól. 80 A, char. D, 15 kA","Jistič 15kA, char. D","1-pól.","80A",80,"Jistič 15kA, char. D1-pól.80A","HMD180",1.5,6.18,1,null,1,null,988,"ks","Jistič 1-pól. 80 A, char. D, 15 kA"]
[341,"HMD190",null,"Jistič 1-pól. 100 A, char. D, 15 kA","Jistič 15kA, char. D","1-pól.","100A",100,"Jistič 15kA, char. D1-pól.100A","HMD190",1.5,6.48,1,null,1,null,1016,"ks","Jistič 1-pól. 100 A, char. D, 15 kA"]
[342,"HMD199",null,"Jistič 1-pól. 125 A, char. D, 15 kA","Jistič 15kA, char. D","1-pól.","125A",125,"Jistič 15kA, char. D1-pól.125A","HMD199",1.5,9.93,1,null,1,null,1355,"ks","Jistič 1-pól. 125 A, char. D, 15 kA"]
[351,"HMD280",null,"Jistič 2-pól. 80 A, char. D, 15 kA","Jistič 15kA, char. D","2-pól.","80A",80,"Jistič 15kA, char. D2-pól.80A","HMD280",3,11.98,1,null,null,1,2003,"ks","Jistič 2-pól. 80 A, char. D, 15 kA"]
[352,"HMD290",null,"Jistič 2-pól. 100 A, char. D, 15 kA","Jistič 15kA, char. D","2-pól.","100A",100,"Jistič 15kA, char. D2-pól.100A","HMD290",3,16.329999999999998,1,null,null,1,2019,"ks","Jistič 2-pól. 100 A, char. D, 15 kA"]
[353,"HMD299",null,"Jistič 2-pól. 125 A, char. D, 15 kA","Jistič 15kA, char. D","2-pól.","125A",125,"Jistič 15kA, char. D2-pól.125A","HMD299",3,21,1,null,null,1,2129,"ks","Jistič 2-pól. 125 A, char. D, 15 kA"]
[362,"HMD380",null,"Jistič 3-pól. 80 A, char. D, 15 kA","Jistič 15kA, char. D","3-pól.","80A",80,"Jistič 15kA, char. D3-pól.80A","HMD380",4.5,20.32,null,null,null,1,2922,"ks","Jistič 3-pól. 80 A, char. D, 15 kA"]
[363,"HMD390",null,"Jistič 3-pól. 100 A, char. D, 15 kA","Jistič 15kA, char. D","3-pól.","100A",100,"Jistič 15kA, char. D3-pól.100A","HMD390",4.5,21.66,null,null,null,1,2925,"ks","Jistič 3-pól. 100 A, char. D, 15 kA"]
[364,"HMD399",null,"Jistič 3-pól. 125 A, char. D, 15 kA","Jistič 15kA, char. D","3-pól.","125A",125,"Jistič 15kA, char. D3-pól.125A","HMD399",4.5,34.93,null,null,null,1,3398,"ks","Jistič 3-pól. 125 A, char. D, 15 kA"]
[373,"HMD480",null,"Jistič 4-pól. 80 A, char. D, 15 kA","Jistič 15kA, char. D","4-pól.","80A",80,"Jistič 15kA, char. D4-pól.80A","HMD480",6,25.71,null,null,null,1,3915,"ks","Jistič 4-pól. 80 A, char. D, 15 kA"]
[374,"HMD490",null,"Jistič 4-pól. 100 A, char. D, 15 kA","Jistič 15kA, char. D","4-pól.","100A",100,"Jistič 15kA, char. D4-pól.100A","HMD490",6,28.1,null,null,null,1,4136,"ks","Jistič 4-pól. 100 A, char. D, 15 kA"]
[375,"HMD499",null,"Jistič 4-pól. 125 A, char. D, 15 kA","Jistič 15kA, char. D","4-pól.","125A",125,"Jistič 15kA, char. D4-pól.125A","HMD499",6,42.25,null,null,null,1,4603,"ks","Jistič 4-pól. 125 A, char. D, 15 kA"]
[1761,"L501PV",null,"Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 1-pól. do 32A/1000V DC","Pojistkové odpojovače 10x38","1-Pól. - DC",null,32,"Pojistkové odpojovače 10x381-Pól. - DC","L501PV",1,1.1000000000000001,1,null,1,null,93,"ks","Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 1-pól. do 32A/1000V DC"]
[1762,"L502PV",null,"Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 2-pól. do 32A/1000V DC","Pojistkové odpojovače 10x38","2-Pól. - DC",null,32,"Pojistkové odpojovače 10x382-Pól. - DC","L502PV",2,2.2000000000000002,1,null,null,1,191,"ks","Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 2-pól. do 32A/1000V DC"]
[null,"LF300G",null,"Pojistka válcová, velikost 10x38, 0,5A gG, 500V AC","Válcová pojistka 10x38","char. gG","0,5A",null,{"$f":"CONCATENATE(E606,F606,G606)","v":"Válcová pojistka 10x38char. gG0,5A"},"LF300G",0,1.43,null,null,null,null,null,null,"Pojistka válcová, velikost 10x38, 0,5A gG, 500V AC"]
[null,"LF300M",null,"Pojistka válcová, velikost 10x38, 0,5A aM, 500V AC","Válcová pojistka 10x38","char. aM","0,5A",null,"Válcová pojistka 10x38char. aM0,5A","LF300M",0,0.49,null,null,null,null,null,null,"Pojistka válcová, velikost 10x38, 0,5A aM, 500V AC"]
[null,"LF301G",null,"Pojistka válcová, velikost 10x38, 1A gG, 500V AC","Válcová pojistka 10x38","char. gG","1A",null,"Válcová pojistka 10x38char. gG1A","LF301G",0,2.77,null,null,null,null,null,null,"Pojistka válcová, velikost 10x38, 1A gG, 500V AC"]
[null,"LF301M",null,"Pojistka válcová, velikost 10x38, 1A aM, 500V AC","Válcová pojistka 10x38","char. aM","1A",null,"Válcová pojistka 10x38char. aM1A","LF301M",0,0.1,null,null,null,null,null,null,"Pojistka válcová, velikost 10x38, 1A aM, 500V AC"]
[1864,"LF302G",null,"Pojistka válcová, velikost 10x38, 2A gG, 500V AC","Válcová pojistka 10x38","char. gG","2A",null,{"$f":"CONCATENATE(E610,F610,G610)","v":"Válcová pojistka 10x38char. gG2A"},"LF302G",0,0.6,null,null,null,null,27,"ks","Pojistka válcová, velikost 10x38, 2A gG, 500V AC"]
[1873,"LF302M",null,"Pojistka válcová, velikost 10x38, 2A aM, 500V AC","Válcová pojistka 10x38","char. aM","2A",null,{"$f":"CONCATENATE(E611,F611,G611)","v":"Válcová pojistka 10x38char. aM2A"},"LF302M",0,0.18,null,null,null,null,36,"ks","Pojistka válcová, velikost 10x38, 2A aM, 500V AC"]
[1855,"LF302PV",null,"Pojistka válcová, velikost 10x38, 2A gPV 1000V DC","Válcová pojistka 10x38","char. gPV (DC)","2A",2,{"$f":"CONCATENATE(E612,F612,G612)","v":"Válcová pojistka 10x38char. gPV (DC)2A"},"LF302PV",0,1.54,null,null,null,null,134,"ks","Pojistka válcová, velikost 10x38, 2A gPV 1000V DC"]
[1865,"LF304G",null,"Pojistka válcová, velikost 10x38, 4A gG, 500V AC","Válcová pojistka 10x38","char. gG","4A",null,"Válcová pojistka 10x38char. gG4A","LF304G",0,0.7,null,null,null,null,27,"ks","Pojistka válcová, velikost 10x38, 4A gG, 500V AC"]
[1874,"LF304M",null,"Pojistka válcová, velikost 10x38, 4A aM, 500V AC","Válcová pojistka 10x38","char. aM","4A",null,"Válcová pojistka 10x38char. aM4A","LF304M",0,0.31,null,null,null,null,33,"ks","Pojistka válcová, velikost 10x38, 4A aM, 500V AC"]
[1856,"LF304PV",null,"Pojistka válcová, velikost 10x38, 4A gPV 1000V DC","Válcová pojistka 10x38","char. gPV (DC)","4A",4,"Válcová pojistka 10x38char. gPV (DC)4A","LF304PV",0,1.84,null,null,null,null,134,"ks","Pojistka válcová, velikost 10x38, 4A gPV 1000V DC"]
[1866,"LF306G",null,"Pojistka válcová, velikost 10x38, 6A gG, 500V AC","Válcová pojistka 10x38","char. gG","6A",null,"Válcová pojistka 10x38char. gG6A","LF306G",0,0.85,null,null,null,null,26,"ks","Pojistka válcová, velikost 10x38, 6A gG, 500V AC"]
[1875,"LF306M",null,"Pojistka válcová, velikost 10x38, 6A aM, 500V AC","Válcová pojistka 10x38","char. aM","6A",null,"Válcová pojistka 10x38char. aM6A","LF306M",0,0.32,null,null,null,null,33,"ks","Pojistka válcová, velikost 10x38, 6A aM, 500V AC"]
[1857,"LF306PV",null,"Pojistka válcová, velikost 10x38, 6A gPV 1000V DC","Válcová pojistka 10x38","char. gPV (DC)","6A",6,"Válcová pojistka 10x38char. gPV (DC)6A","LF306PV",0,2.4,null,null,null,null,134,"ks","Pojistka válcová, velikost 10x38, 6A gPV 1000V DC"]
[1867,"LF308G",null,"Pojistka válcová, velikost 10x38, 8A gG, 500V AC","Válcová pojistka 10x38","char. gG","8A",null,"Válcová pojistka 10x38char. gG8A","LF308G",0,0.75,null,null,null,null,26,"ks","Pojistka válcová, velikost 10x38, 8A gG, 500V AC"]
[1876,"LF308M",null,"Pojistka válcová, velikost 10x38, 8A aM, 500V AC","Válcová pojistka 10x38","char. aM","8A",null,"Válcová pojistka 10x38char. aM8A","LF308M",0,0.52,null,null,null,null,33,"ks","Pojistka válcová, velikost 10x38, 8A aM, 500V AC"]
[1858,"LF308PV",null,"Pojistka válcová, velikost 10x38, 8A gPV 1000V DC","Válcová pojistka 10x38","char. gPV (DC)","8A",8,"Válcová pojistka 10x38char. gPV (DC)8A","LF308PV",0,2.5499999999999998,null,null,null,null,134,"ks","Pojistka válcová, velikost 10x38, 8A gPV 1000V DC"]
[1868,"LF310G",null,"Pojistka válcová, velikost 10x38, 10A gG, 500V AC","Válcová pojistka 10x38","char. gG","10A",null,"Válcová pojistka 10x38char. gG10A","LF310G",0,1,null,null,null,null,26,"ks","Pojistka válcová, velikost 10x38, 10A gG, 500V AC"]
[1877,"LF310M",null,"Pojistka válcová, velikost 10x38, 10A aM, 500V AC","Válcová pojistka 10x38","char. aM","10A",null,"Válcová pojistka 10x38char. aM10A","LF310M",0,0.55000000000000004,null,null,null,null,33,"ks","Pojistka válcová, velikost 10x38, 10A aM, 500V AC"]
[1859,"LF310PV",null,"Pojistka válcová, velikost 10x38, 10A gPV 1000V DC","Válcová pojistka 10x38","char. gPV (DC)","10A",10,"Válcová pojistka 10x38char. gPV (DC)10A","LF310PV",0,2.58,null,null,null,null,134,"ks","Pojistka válcová, velikost 10x38, 10A gPV 1000V DC"]
[null,"LF312G",null,"Pojistka válcová, velikost 10x38, 12A gG, 500V AC","Válcová pojistka 10x38","char. gG","12A",null,"Válcová pojistka 10x38char. gG12A","LF312G",0,1.3,null,null,null,null,null,null,"Pojistka válcová, velikost 10x38, 12A gG, 500V AC"]
[null,"LF312M",null,"Pojistka válcová, velikost 10x38, 12A aM, 500V AC","Válcová pojistka 10x38","char. aM","12A",null,"Válcová pojistka 10x38char. aM12A","LF312M",0,0.63,null,null,null,null,null,null,"Pojistka válcová, velikost 10x38, 12A aM, 500V AC"]
[1869,"LF316G",null,"Pojistka válcová, velikost 10x38, 16A gG, 500V AC","Válcová pojistka 10x38","char. gG","16A",null,"Válcová pojistka 10x38char. gG16A","LF316G",0,1.6,null,null,null,null,26,"ks","Pojistka válcová, velikost 10x38, 16A gG, 500V AC"]
[1878,"LF316M",null,"Pojistka válcová, velikost 10x38, 16A aM, 500V AC","Válcová pojistka 10x38","char. aM","16A",null,"Válcová pojistka 10x38char. aM16A","LF316M",0,0.92,null,null,null,null,33,"ks","Pojistka válcová, velikost 10x38, 16A aM, 500V AC"]
[1860,"LF316PV",null,"Pojistka válcová, velikost 10x38, 16A gPV 1000V DC","Válcová pojistka 10x38","char. gPV (DC)","16A",16,"Válcová pojistka 10x38char. gPV (DC)16A","LF316PV",0,2.7,null,null,null,null,134,"ks","Pojistka válcová, velikost 10x38, 16A gPV 1000V DC"]
[1870,"LF320G",null,"Pojistka válcová, velikost 10x38, 20A gG, 400V AC","Válcová pojistka 10x38","char. gG","20A",null,"Válcová pojistka 10x38char. gG20A","LF320G",0,2,null,null,null,null,26,"ks","Pojistka válcová, velikost 10x38, 20A gG, 400V AC"]
[1879,"LF320M",null,"Pojistka válcová, velikost 10x38, 20A aM, 400V AC","Válcová pojistka 10x38","char. aM","20A",null,"Válcová pojistka 10x38char. aM20A","LF320M",0,0.96,null,null,null,null,33,"ks","Pojistka válcová, velikost 10x38, 20A aM, 400V AC"]
[1861,"LF320PV",null,"Pojistka válcová, velikost 10x38, 20A gPV 1000V DC","Válcová pojistka 10x38","char. gPV (DC)","20A",20,"Válcová pojistka 10x38char. gPV (DC)20A","LF320PV",0,2.9,null,null,null,null,134,"ks","Pojistka válcová, velikost 10x38, 20A gPV 1000V DC"]
[1871,"LF325G",null,"Pojistka válcová, velikost 10x38, 25A gG, 400V AC","Válcová pojistka 10x38","char. gG","25A",null,{"$f":"CONCATENATE(E633,F633,G633)","v":"Válcová pojistka 10x38char. gG25A"},"LF325G",0,2.6,null,null,null,null,26,"ks","Pojistka válcová, velikost 10x38, 25A gG, 400V AC"]
[1880,"LF325M",null,"Pojistka válcová, velikost 10x38, 25A aM, 400V AC","Válcová pojistka 10x38","char. aM","25A",null,"Válcová pojistka 10x38char. aM25A","LF325M",0,1.4,null,null,null,null,33,"ks","Pojistka válcová, velikost 10x38, 25A aM, 400V AC"]
[1872,"LF332G",null,"Pojistka válcová, velikost 10x38, 32A gG, 400V AC","Válcová pojistka 10x38","char. gG","32A",null,"Válcová pojistka 10x38char. gG32A","LF332G",0,2.9,null,null,null,null,31,"ks","Pojistka válcová, velikost 10x38, 32A gG, 400V AC"]
[1881,"LF332M",null,"Pojistka válcová, velikost 10x38, 32A aM, 400V AC","Válcová pojistka 10x38","char. aM","32A",null,"Válcová pojistka 10x38char. aM32A","LF332M",0,1.8,null,null,null,null,40,"ks","Pojistka válcová, velikost 10x38, 32A aM, 400V AC"]
[null,"LF402G",null,"Pojistka válcová, velikost 14x51, 2A gG, 690V AC","Válcová pojistka 14x51","char. gG","2A",null,"Válcová pojistka 14x51char. gG2A","LF402G",0,0.9,null,null,null,null,null,null,"Pojistka válcová, velikost 14x51, 2A gG, 690V AC"]
[null,"LF402M",null,"Pojistka válcová, velikost 14x51, 2A aM, 690V AC","Válcová pojistka 14x51","char. aM","2A",null,"Válcová pojistka 14x51char. aM2A","LF402M",0,0.24,null,null,null,null,null,null,"Pojistka válcová, velikost 14x51, 2A aM, 690V AC"]
[null,"LF404G",null,"Pojistka válcová, velikost 14x51, 4A gG, 690V AC","Válcová pojistka 14x51","char. gG","4A",null,"Válcová pojistka 14x51char. gG4A","LF404G",0,1,null,null,null,null,null,null,"Pojistka válcová, velikost 14x51, 4A gG, 690V AC"]
[null,"LF404M",null,"Pojistka válcová, velikost 14x51, 4A aM, 690V AC","Válcová pojistka 14x51","char. aM","4A",null,"Válcová pojistka 14x51char. aM4A","LF404M",0,0.45,null,null,null,null,null,null,"Pojistka válcová, velikost 14x51, 4A aM, 690V AC"]
[null,"LF406G",null,"Pojistka válcová, velikost 14x51, 6A gG, 690V AC","Válcová pojistka 14x51","char. gG","6A",null,"Válcová pojistka 14x51char. gG6A","LF406G",0,1.1499999999999999,null,null,null,null,null,null,"Pojistka válcová, velikost 14x51, 6A gG, 690V AC"]
[null,"LF406M",null,"Pojistka válcová, velikost 14x51, 6A aM, 690V AC","Válcová pojistka 14x51","char. aM","6A",null,"Válcová pojistka 14x51char. aM6A","LF406M",0,0.42,null,null,null,null,null,null,"Pojistka válcová, velikost 14x51, 6A aM, 690V AC"]
[null,"LF408G",null,"Pojistka válcová, velikost 14x51, 8A gG, 690V AC","Válcová pojistka 14x51","char. gG","8A",null,"Válcová pojistka 14x51char. gG8A","LF408G",0,1,null,null,null,null,null,null,"Pojistka válcová, velikost 14x51, 8A gG, 690V AC"]
[null,"LF408M",null,"Pojistka válcová, velikost 14x51, 8A aM, 690V AC","Válcová pojistka 14x51","char. aM","8A",null,"Válcová pojistka 14x51char. aM8A","LF408M",0,0.7,null,null,null,null,null,null,"Pojistka válcová, velikost 14x51, 8A aM, 690V AC"]
[null,"LF410G",null,"Pojistka válcová, velikost 14x51, 10A gG, 690V AC","Válcová pojistka 14x51","char. gG","10A",null,"Válcová pojistka 14x51char. gG10A","LF410G",0,1.3,null,null,null,null,null,null,"Pojistka válcová, velikost 14x51, 10A gG, 690V AC"]
[null,"LF410M",null,"Pojistka válcová, velikost 14x51, 10A aM, 690V AC","Válcová pojistka 14x51","char. aM","10A",null,"Válcová pojistka 14x51char. aM10A","LF410M",0,0.53,null,null,null,null,null,null,"Pojistka válcová, velikost 14x51, 10A aM, 690V AC"]
[null,"LF412G",null,"Pojistka válcová, velikost 14x51, 12A gG, 690V AC","Válcová pojistka 14x51","char. gG","12A",null,"Válcová pojistka 14x51char. gG12A","LF412G",0,1.7,null,null,null,null,null,null,"Pojistka válcová, velikost 14x51, 12A gG, 690V AC"]
[null,"LF412M",null,"Pojistka válcová, velikost 14x51, 12A aM, 690V AC","Válcová pojistka 14x51","char. aM","12A",null,"Válcová pojistka 14x51char. aM12A","LF412M",0,0.88,null,null,null,null,null,null,"Pojistka válcová, velikost 14x51, 12A aM, 690V AC"]
[null,"LF416G",null,"Pojistka válcová, velikost 14x51, 16A gG, 690V AC","Válcová pojistka 14x51","char. gG","16A",null,"Válcová pojistka 14x51char. gG16A","LF416G",0,2,null,null,null,null,null,null,"Pojistka válcová, velikost 14x51, 16A gG, 690V AC"]
[null,"LF416M",null,"Pojistka válcová, velikost 14x51, 16A aM, 690V AC","Válcová pojistka 14x51","char. aM","16A",null,"Válcová pojistka 14x51char. aM16A","LF416M",0,1.1599999999999999,null,null,null,null,null,null,"Pojistka válcová, velikost 14x51, 16A aM, 690V AC"]
[1884,"LF420G",null,"Pojistka válcová, velikost 14x51, 20A gG, 690V AC","Válcová pojistka 14x51","char. gG","20A",null,{"$f":"CONCATENATE(E651,F651,G651)","v":"Válcová pojistka 14x51char. gG20A"},"LF420G",0,2.5,null,null,null,null,31,"ks","Pojistka válcová, velikost 14x51, 20A gG, 690V AC"]
[1889,"LF420M",null,"Pojistka válcová, velikost 14x51, 20A aM, 690V AC","Válcová pojistka 14x51","char. aM","20A",null,"Válcová pojistka 14x51char. aM20A","LF420M",0,1.23,null,null,null,null,48,"ks","Pojistka válcová, velikost 14x51, 20A aM, 690V AC"]
[1885,"LF425G",null,"Pojistka válcová, velikost 14x51, 25A gG, 690V AC","Válcová pojistka 14x51","char. gG","25A",null,"Válcová pojistka 14x51char. gG25A","LF425G",0,3.3,null,null,null,null,31,"ks","Pojistka válcová, velikost 14x51, 25A gG, 690V AC"]
[1890,"LF425M",null,"Pojistka válcová, velikost 14x51, 25A aM, 690V AC","Válcová pojistka 14x51","char. aM","25A",null,"Válcová pojistka 14x51char. aM25A","LF425M",0,1.46,null,null,null,null,48,"ks","Pojistka válcová, velikost 14x51, 25A aM, 690V AC"]
[1886,"LF432G",null,"Pojistka válcová, velikost 14x51, 32A gG, 500V AC","Válcová pojistka 14x51","char. gG","32A",null,"Válcová pojistka 14x51char. gG32A","LF432G",0,3.5,null,null,null,null,31,"ks","Pojistka válcová, velikost 14x51, 32A gG, 500V AC"]
[1891,"LF432M",null,"Pojistka válcová, velikost 14x51, 32A aM, 500V AC","Válcová pojistka 14x51","char. aM","32A",null,"Válcová pojistka 14x51char. aM32A","LF432M",0,2.04,null,null,null,null,48,"ks","Pojistka válcová, velikost 14x51, 32A aM, 500V AC"]
[1887,"LF440G",null,"Pojistka válcová, velikost 14x51, 40A gG, 500V AC","Válcová pojistka 14x51","char. gG","40A",null,"Válcová pojistka 14x51char. gG40A","LF440G",0,4.75,null,null,null,null,31,"ks","Pojistka válcová, velikost 14x51, 40A gG, 500V AC"]
[1892,"LF440M",null,"Pojistka válcová, velikost 14x51, 40A aM, 500V AC","Válcová pojistka 14x51","char. aM","40A",null,"Válcová pojistka 14x51char. aM40A","LF440M",0,2.6,null,null,null,null,48,"ks","Pojistka válcová, velikost 14x51, 40A aM, 500V AC"]
[null,"LF445G",null,"Pojistka válcová, velikost 14x51, 45A gG, 500V AC","Válcová pojistka 14x51","char. gG","45A",null,"Válcová pojistka 14x51char. gG45A","LF445G",0,null,null,null,null,null,null,null,"Pojistka válcová, velikost 14x51, 45A gG, 500V AC"]
[null,"LF445M",null,"Pojistka válcová, velikost 14x51, 45A aM, 500V AC","Válcová pojistka 14x51","char. aM","45A",null,"Válcová pojistka 14x51char. aM45A","LF445M",0,2.85,null,null,null,null,null,null,"Pojistka válcová, velikost 14x51, 45A aM, 500V AC"]
[1888,"LF450G",null,"Pojistka válcová, velikost 14x51, 50A gG, 400V AC","Válcová pojistka 14x51","char. gG","50A",null,"Válcová pojistka 14x51char. gG50A","LF450G",0,4.8,null,null,null,null,31,"ks","Pojistka válcová, velikost 14x51, 50A gG, 400V AC"]
[1893,"LF450M",null,"Pojistka válcová, velikost 14x51, 50A aM, 400V AC","Válcová pojistka 14x51","char. aM","50A",null,"Válcová pojistka 14x51char. aM50A","LF450M",0,2.9,null,null,null,null,48,"ks","Pojistka válcová, velikost 14x51, 50A aM, 400V AC"]
[null,"LF516G",null,"Pojistka válcová, velikost 22x58, 16A gG, 690V AC","Válcová pojistka 22x58","char. gG","16A",null,"Válcová pojistka 22x58char. gG16A","LF516G",0,2.1,null,null,null,null,null,null,"Pojistka válcová, velikost 22x58, 16A gG, 690V AC"]
[null,"LF516M",null,"Pojistka válcová, velikost 22x58, 16A aM, 690V AC","Válcová pojistka 22x58","char. aM","16A",null,"Válcová pojistka 22x58char. aM16A","LF516M",0,1.21,null,null,null,null,null,null,"Pojistka válcová, velikost 22x58, 16A aM, 690V AC"]
[null,"LF520G",null,"Pojistka válcová, velikost 22x58, 20A gG, 690V AC","Válcová pojistka 22x58","char. gG","20A",null,"Válcová pojistka 22x58char. gG20A","LF520G",0,2.7,null,null,null,null,null,null,"Pojistka válcová, velikost 22x58, 20A gG, 690V AC"]
[null,"LF520M",null,"Pojistka válcová, velikost 22x58, 20A aM, 690V AC","Válcová pojistka 22x58","char. aM","20A",null,"Válcová pojistka 22x58char. aM20A","LF520M",0,1.29,null,null,null,null,null,null,"Pojistka válcová, velikost 22x58, 20A aM, 690V AC"]
[null,"LF525G",null,"Pojistka válcová, velikost 22x58, 25A gG, 690V AC","Válcová pojistka 22x58","char. gG","25A",null,"Válcová pojistka 22x58char. gG25A","LF525G",0,3.3,null,null,null,null,null,null,"Pojistka válcová, velikost 22x58, 25A gG, 690V AC"]
[null,"LF525M",null,"Pojistka válcová, velikost 22x58, 25A aM, 690V AC","Válcová pojistka 22x58","char. aM","25A",null,"Válcová pojistka 22x58char. aM25A","LF525M",0,1.53,null,null,null,null,null,null,"Pojistka válcová, velikost 22x58, 25A aM, 690V AC"]
[null,"LF532G",null,"Pojistka válcová, velikost 22x58, 32A gG, 690V AC","Válcová pojistka 22x58","char. gG","32A",null,"Válcová pojistka 22x58char. gG32A","LF532G",0,3.5,null,null,null,null,null,null,"Pojistka válcová, velikost 22x58, 32A gG, 690V AC"]
[null,"LF532M",null,"Pojistka válcová, velikost 22x58, 32A aM, 690V AC","Válcová pojistka 22x58","char. aM","32A",null,"Válcová pojistka 22x58char. aM32A","LF532M",0,2.13,null,null,null,null,null,null,"Pojistka válcová, velikost 22x58, 32A aM, 690V AC"]
[null,"LF540G",null,"Pojistka válcová, velikost 22x58, 40A gG, 690V AC","Válcová pojistka 22x58","char. gG","40A",null,"Válcová pojistka 22x58char. gG40A","LF540G",0,4,null,null,null,null,null,null,"Pojistka válcová, velikost 22x58, 40A gG, 690V AC"]
[null,"LF540M",null,"Pojistka válcová, velikost 22x58, 40A aM, 690V AC","Válcová pojistka 22x58","char. aM","40A",null,"Válcová pojistka 22x58char. aM40A","LF540M",0,3.4,null,null,null,null,null,null,"Pojistka válcová, velikost 22x58, 40A aM, 690V AC"]
[1896,"LF550G",null,"Pojistka válcová, velikost 22x58, 50A gG, 690V AC","Válcová pojistka 22x58","char. gG","50A",null,{"$f":"CONCATENATE(E673,F673,G673)","v":"Válcová pojistka 22x58char. gG50A"},"LF550G",0,5.5,null,null,null,null,47,"ks","Pojistka válcová, velikost 22x58, 50A gG, 690V AC"]
[1901,"LF550M",null,"Pojistka válcová, velikost 22x58, 50A aM, 690V AC","Válcová pojistka 22x58","char. aM","50A",null,"Válcová pojistka 22x58char. aM50A","LF550M",0,3.48,null,null,null,null,70,"ks","Pojistka válcová, velikost 22x58, 50A aM, 690V AC"]
[1897,"LF563G",null,"Pojistka válcová, velikost 22x58, 63A gG, 690V AC","Válcová pojistka 22x58","char. gG","63A",null,"Válcová pojistka 22x58char. gG63A","LF563G",0,6.9,null,null,null,null,47,"ks","Pojistka válcová, velikost 22x58, 63A gG, 690V AC"]
[1902,"LF563M",null,"Pojistka válcová, velikost 22x58, 63A aM, 690V AC","Válcová pojistka 22x58","char. aM","63A",null,"Válcová pojistka 22x58char. aM63A","LF563M",0,4.46,null,null,null,null,70,"ks","Pojistka válcová, velikost 22x58, 63A aM, 690V AC"]
[1898,"LF580G",null,"Pojistka válcová, velikost 22x58, 80A gG, 690V AC","Válcová pojistka 22x58","char. gG","80A",null,"Válcová pojistka 22x58char. gG80A","LF580G",0,7.8,null,null,null,null,49,"ks","Pojistka válcová, velikost 22x58, 80A gG, 690V AC"]
[1903,"LF580M",null,"Pojistka válcová, velikost 22x58, 80A aM, 500V AC","Válcová pojistka 22x58","char. aM","80A",null,"Válcová pojistka 22x58char. aM80A","LF580M",0,5.86,null,null,null,null,70,"ks","Pojistka válcová, velikost 22x58, 80A aM, 500V AC"]
[1899,"LF590G",null,"Pojistka válcová, velikost 22x58, 100A gG, 500V AC","Válcová pojistka 22x58","char. gG","100A",null,"Válcová pojistka 22x58char. gG100A","LF590G",0,9,null,null,null,null,50,"ks","Pojistka válcová, velikost 22x58, 100A gG, 500V AC"]
[1904,"LF590M",null,"Pojistka válcová, velikost 22x58, 100A aM, 500V AC","Válcová pojistka 22x58","char. aM","100A",null,"Válcová pojistka 22x58char. aM100A","LF590M",0,6.61,null,null,null,null,70,"ks","Pojistka válcová, velikost 22x58, 100A aM, 500V AC"]
[1900,"LF599G",null,"Pojistka válcová, velikost 22x58, 125A gG, 500V AC","Válcová pojistka 22x58","char. gG","125A",null,"Válcová pojistka 22x58char. gG125A","LF599G",0,11.4,null,null,null,null,114,"ks","Pojistka válcová, velikost 22x58, 125A gG, 500V AC"]
[1905,"LF599M",null,"Pojistka válcová, velikost 22x58, 125A aM, 500V AC","Válcová pojistka 22x58","char. aM","125A",null,"Válcová pojistka 22x58char. aM125A","LF599M",0,8.42,null,null,null,null,84,"ks","Pojistka válcová, velikost 22x58, 125A aM, 500V AC"]
[1765,"LR601","L601","Odpojovač válcových pojistek velikosti 14x51, 1-pól. do 50A","Pojistkové odpojovače 14x51","1-Pól.",null,50,{"$f":"CONCATENATE(E683,F683)","v":"Pojistkové odpojovače 14x511-Pól."},"LR601",1.5,6,1,null,1,null,237,"ks","Odpojovač válcových pojistek velikosti 14x51, 1-pól. do 50A"]
[null,"LR602",null,"Odpojovač válcových pojistek velikosti 14x51, 2-pól. do 50A","Pojistkové odpojovače 14x51","2-Pól.",null,50,{"$f":"CONCATENATE(E684,F684)","v":"Pojistkové odpojovače 14x512-Pól."},"LR602",3,12.5,1,null,null,1,null,null,"Odpojovač válcových pojistek velikosti 14x51, 2-pól. do 50A"]
[1766,"LR603","L603","Odpojovač válcových pojistek velikosti 14x51, 3-pól. do 50A","Pojistkové odpojovače 14x51","3-Pól.",null,50,"Pojistkové odpojovače 14x513-Pól.","LR603",4.5,18.88,1,null,null,1,654,"ks","Odpojovač válcových pojistek velikosti 14x51, 3-pól. do 50A"]
[1767,"LR604","L604","Odpojovač válcových pojistek velikosti 14x51, 3+N do 50A","Pojistkové odpojovače 14x51","3P+N",null,50,"Pojistkové odpojovače 14x513P+N","LR604",6,20.6,1,null,null,1,869,"ks","Odpojovač válcových pojistek velikosti 14x51, 3+N do 50A"]
[1768,"LR612",null,"Odpojovač válcových pojistek velikosti 14x51, 1+N do 50A","Pojistkové odpojovače 14x51","1P+N",null,50,"Pojistkové odpojovače 14x511P+N","LR612",3,8.3000000000000007,1,null,1,null,485,"ks","Odpojovač válcových pojistek velikosti 14x51, 1+N do 50A"]
[1771,"LR701","L701","Odpojovač válcových pojistek velikosti 22x58, 1-pól. do 125A","Pojistkové odpojovače 22x58","1-Pól.",null,125,"Pojistkové odpojovače 22x581-Pól.","LR701",2,12.84,1,null,1,null,320,"ks","Odpojovač válcových pojistek velikosti 22x58, 1-pól. do 125A"]
[null,"LR702",null,"Odpojovač válcových pojistek velikosti 22x58, 2-pól. do 125A","Pojistkové odpojovače 22x58","2-Pól.",null,125,"Pojistkové odpojovače 22x582-Pól.","LR702",4,25.6,1,null,null,1,null,null,"Odpojovač válcových pojistek velikosti 22x58, 2-pól. do 125A"]
[1772,"LR703","L703","Odpojovač válcových pojistek velikosti 22x58, 3-pól. do 125A","Pojistkové odpojovače 22x58","3-Pól.",null,125,"Pojistkové odpojovače 22x583-Pól.","LR703",6,38.5,1,null,null,1,869,"ks","Odpojovač válcových pojistek velikosti 22x58, 3-pól. do 125A"]
[1773,"LR704","L704","Odpojovač válcových pojistek velikosti 22x58, 3+N do 125A","Pojistkové odpojovače 22x58","3P+N",null,125,{"$f":"CONCATENATE(E691,F691)","v":"Pojistkové odpojovače 22x583P+N"},"LR704",8,42,1,null,null,1,1148,"ks","Odpojovač válcových pojistek velikosti 22x58, 3+N do 125A"]
[1774,"LR712",null,"Odpojovač válcových pojistek velikosti 22x58, 1+N do 125A","Pojistkové odpojovače 22x58","1P+N",null,125,"Pojistkové odpojovače 22x581P+N","LR712",4,17.600000000000001,1,null,1,null,711,"ks","Odpojovač válcových pojistek velikosti 22x58, 1+N do 125A"]
[1755,"LSN501","L50101","Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 1-pól. do 32A","Pojistkové odpojovače 10x38","1-Pól.",null,32,"Pojistkové odpojovače 10x381-Pól.","LSN501",1,3.4,1,null,1,null,71,"ks","Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 1-pól. do 32A"]
[1756,"LSN502","L51201","Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 2-pól. do 32A","Pojistkové odpojovače 10x38","2-Pól.",null,32,"Pojistkové odpojovače 10x382-Pól.","LSN502",2,3.5,1,null,null,1,157,"ks","Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 2-pól. do 32A"]
[1757,"LSN503","L50301","Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 3-pól. do 32A","Pojistkové odpojovače 10x38","3-Pól.",null,32,"Pojistkové odpojovače 10x383-Pól.","LSN503",3,3.5,1,null,null,1,255,"ks","Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 3-pól. do 32A"]
[1758,"LSN504","L50401","Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 3+N do 32A","Pojistkové odpojovače 10x38","3P+N",null,32,"Pojistkové odpojovače 10x383P+N","LSN504",4,3.5,1,null,null,1,349,"ks","Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 3+N do 32A"]
[null,"LSN509",null,"Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, samostatný N pól do 32A",null,null,null,null,1,"LSN509",1,null,null,null,null,null,null,null,"Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, samostatný N pól do 32A"]
[1759,"LSN512","L50201","Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 1+N do 32A","Pojistkové odpojovače 10x38","1P+N",null,32,{"$f":"CONCATENATE(E698,F698)","v":"Pojistkové odpojovače 10x381P+N"},"LSN512",2,3.5,1,null,1,null,192,"ks","Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 1+N do 32A"]
[1760,"LSN531","L53101","Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 1-pól. do 32A se signalizací","Pojistkové odpojovače 10x38","1-Pól.+signal.",null,32,{"$f":"CONCATENATE(E699,F699)","v":"Pojistkové odpojovače 10x381-Pól.+signal."},"LSN531",1,3.4,1,null,1,null,156,"ks","Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 1-pól. do 32A se signalizací"]
[5,"MBN106","MB106A","Jistič 1 pól. 6A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","1-pól.","6A",6,{"$f":"CONCATENATE(E700,F700,G700)","v":"Jistič 6kA, char. B1-pól.6A"},"MBN106",1,1.3,1,null,1,null,100,"ks","Jistič 1 pól. 6A, char.B, 6 kA"]
[6,"MBN110","MB110A","Jistič 1 pól. 10A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","1-pól.","10A",10,"Jistič 6kA, char. B1-pól.10A","MBN110",1,2.75,1,null,1,null,76,"ks","Jistič 1 pól. 10A, char.B, 6 kA"]
[7,"MBN113","MB113A","Jistič 1 pól. 13A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","1-pól.","13A",13,"Jistič 6kA, char. B1-pól.13A","MBN113",1,2.2000000000000002,1,null,1,null,102,"ks","Jistič 1 pól. 13A, char.B, 6 kA"]
[8,"MBN116","MB116A","Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","1-pól.","16A",16,"Jistič 6kA, char. B1-pól.16A","MBN116",1,2.44,1,null,1,null,73,"ks","Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA"]
[9,"MBN120","MB120A","Jistič 1 pól. 20A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","1-pól.","20A",20,"Jistič 6kA, char. B1-pól.20A","MBN120",1,2.79,1,null,1,null,113,"ks","Jistič 1 pól. 20A, char.B, 6 kA"]
[10,"MBN125","MB125A","Jistič 1 pól. 25A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","1-pól.","25A",25,"Jistič 6kA, char. B1-pól.25A","MBN125",1,3,1,null,1,null,116,"ks","Jistič 1 pól. 25A, char.B, 6 kA"]
[11,"MBN132","MB132A","Jistič 1 pól. 32A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","1-pól.","32A",32,"Jistič 6kA, char. B1-pól.32A","MBN132",1,4.4000000000000004,1,null,1,null,129,"ks","Jistič 1 pól. 32A, char.B, 6 kA"]
[12,"MBN140","MB140A","Jistič 1 pól. 40A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","1-pól.","40A",40,"Jistič 6kA, char. B1-pól.40A","MBN140",1,4.8,1,null,1,null,155,"ks","Jistič 1 pól. 40A, char.B, 6 kA"]
[13,"MBN150","MB150A","Jistič 1 pól. 50A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","1-pól.","50A",50,"Jistič 6kA, char. B1-pól.50A","MBN150",1,5.2,1,null,1,null,232,"ks","Jistič 1 pól. 50A, char.B, 6 kA"]
[14,"MBN163","MB163A","Jistič 1 pól. 63A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","1-pól.","63A",63,"Jistič 6kA, char. B1-pól.63A","MBN163",1,7.4,1,null,1,null,278,"ks","Jistič 1 pól. 63A, char.B, 6 kA"]
[32,"MBN206","MB206A","Jistič 2 pól. 6A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","2-pól.","6A",6,"Jistič 6kA, char. B2-pól.6A","MBN206",2,2.5,1,null,null,1,263,"ks","Jistič 2 pól. 6A, char.B, 6 kA"]
[33,"MBN210","MB210A","Jistič 2 pól. 10A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","2-pól.","10A",10,"Jistič 6kA, char. B2-pól.10A","MBN210",2,3.8,1,null,null,1,265,"ks","Jistič 2 pól. 10A, char.B, 6 kA"]
[34,"MBN213","MB213A","Jistič 2 pól. 13A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","2-pól.","13A",13,"Jistič 6kA, char. B2-pól.13A","MBN213",2,4.5999999999999996,1,null,null,1,265,"ks","Jistič 2 pól. 13A, char.B, 6 kA"]
[35,"MBN216","MB216A","Jistič 2 pól. 16A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","2-pól.","16A",16,"Jistič 6kA, char. B2-pól.16A","MBN216",2,4.2,1,null,null,1,260,"ks","Jistič 2 pól. 16A, char.B, 6 kA"]
[36,"MBN220","MB220A","Jistič 2 pól. 20A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","2-pól.","20A",20,"Jistič 6kA, char. B2-pól.20A","MBN220",2,5.6,1,null,null,1,233,"ks","Jistič 2 pól. 20A, char.B, 6 kA"]
[37,"MBN225","MB225A","Jistič 2 pól. 25A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","2-pól.","25A",25,"Jistič 6kA, char. B2-pól.25A","MBN225",2,6,1,null,null,1,252,"ks","Jistič 2 pól. 25A, char.B, 6 kA"]
[38,"MBN232","MB232A","Jistič 2 pól. 32A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","2-pól.","32A",32,"Jistič 6kA, char. B2-pól.32A","MBN232",2,9,1,null,null,1,285,"ks","Jistič 2 pól. 32A, char.B, 6 kA"]
[39,"MBN240","MB240A","Jistič 2 pól. 40A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","2-pól.","40A",40,"Jistič 6kA, char. B2-pól.40A","MBN240",2,10.5,1,null,null,1,410,"ks","Jistič 2 pól. 40A, char.B, 6 kA"]
[40,"MBN250","MB250A","Jistič 2 pól. 50A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","2-pól.","50A",50,"Jistič 6kA, char. B2-pól.50A","MBN250",2,9.1999999999999993,1,null,null,1,505,"ks","Jistič 2 pól. 50A, char.B, 6 kA"]
[41,"MBN263","MB263A","Jistič 2 pól. 63A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","2-pól.","63A",63,"Jistič 6kA, char. B2-pól.63A","MBN263",2,11.4,1,null,null,1,645,"ks","Jistič 2 pól. 63A, char.B, 6 kA"]
[59,"MBN306","MB306A","Jistič 3 pól. 6A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","3-pól.","6A",6,"Jistič 6kA, char. B3-pól.6A","MBN306",3,3.8,1,null,null,1,344,"ks","Jistič 3 pól. 6A, char.B, 6 kA"]
[60,"MBN310","MB310A","Jistič 3 pól. 10A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","3-pól.","10A",10,"Jistič 6kA, char. B3-pól.10A","MBN310",3,5.8,1,null,null,1,318,"ks","Jistič 3 pól. 10A, char.B, 6 kA"]
[61,"MBN313","MB313A","Jistič 3 pól. 13A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","3-pól.","13A",13,"Jistič 6kA, char. B3-pól.13A","MBN313",3,6.7,1,null,null,1,328,"ks","Jistič 3 pól. 13A, char.B, 6 kA"]
[62,"MBN316","MB316A","Jistič 3 pól. 16A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","3-pól.","16A",16,"Jistič 6kA, char. B3-pól.16A","MBN316",3,6.33,1,null,null,1,295,"ks","Jistič 3 pól. 16A, char.B, 6 kA"]
[63,"MBN320","MB320A","Jistič 3 pól. 20A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","3-pól.","20A",20,"Jistič 6kA, char. B3-pól.20A","MBN320",3,8.9,1,null,null,1,320,"ks","Jistič 3 pól. 20A, char.B, 6 kA"]
[64,"MBN325","MB325A","Jistič 3 pól. 25A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","3-pól.","25A",25,"Jistič 6kA, char. B3-pól.25A","MBN325",3,10.1,1,null,null,1,349,"ks","Jistič 3 pól. 25A, char.B, 6 kA"]
[65,"MBN332","MB332A","Jistič 3 pól. 32A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","3-pól.","32A",32,"Jistič 6kA, char. B3-pól.32A","MBN332",3,13,1,null,null,1,421,"ks","Jistič 3 pól. 32A, char.B, 6 kA"]
[66,"MBN340","MB340A","Jistič 3 pól. 40A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","3-pól.","40A",40,"Jistič 6kA, char. B3-pól.40A","MBN340",3,16.899999999999999,1,null,null,1,500,"ks","Jistič 3 pól. 40A, char.B, 6 kA"]
[67,"MBN350","MB350A","Jistič 3 pól. 50A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","3-pól.","50A",50,"Jistič 6kA, char. B3-pól.50A","MBN350",3,16.3,1,null,null,1,733,"ks","Jistič 3 pól. 50A, char.B, 6 kA"]
[68,"MBN363","MB363A","Jistič 3 pól. 63A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","3-pól.","63A",63,"Jistič 6kA, char. B3-pól.63A","MBN363",3,18.3,1,null,null,1,902,"ks","Jistič 3 pól. 63A, char.B, 6 kA"]
[86,"MBN406","MB406A","Jistič 4 pól. 6A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","4-pól.","6A",6,"Jistič 6kA, char. B4-pól.6A","MBN406",4,5,1,null,null,1,631,"ks","Jistič 4 pól. 6A, char.B, 6 kA"]
[87,"MBN410","MB410A","Jistič 4 pól. 10A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","4-pól.","10A",10,"Jistič 6kA, char. B4-pól.10A","MBN410",4,7.8,1,null,null,1,574,"ks","Jistič 4 pól. 10A, char.B, 6 kA"]
[null,"MBN413",null,"Jistič 4 pól. 13A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","4-pól.","13A",13,"Jistič 6kA, char. B4-pól.13A","MBN413",4,9.1,1,null,null,1,null,null,"Jistič 4 pól. 13A, char.B, 6 kA"]
[88,"MBN416","MB416A","Jistič 4 pól. 16A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","4-pól.","16A",16,"Jistič 6kA, char. B4-pól.16A","MBN416",4,10.8,1,null,null,1,453,"ks","Jistič 4 pól. 16A, char.B, 6 kA"]
[89,"MBN420","MB420A","Jistič 4 pól. 20A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","4-pól.","20A",20,"Jistič 6kA, char. B4-pól.20A","MBN420",4,11.7,1,null,null,1,574,"ks","Jistič 4 pól. 20A, char.B, 6 kA"]
[90,"MBN425","MB425A","Jistič 4 pól. 25A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","4-pól.","25A",25,"Jistič 6kA, char. B4-pól.25A","MBN425",4,13.4,1,null,null,1,631,"ks","Jistič 4 pól. 25A, char.B, 6 kA"]
[91,"MBN432","MB432A","Jistič 4 pól. 32A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","4-pól.","32A",32,"Jistič 6kA, char. B4-pól.32A","MBN432",4,17.600000000000001,1,null,null,1,545,"ks","Jistič 4 pól. 32A, char.B, 6 kA"]
[92,"MBN440","MB440A","Jistič 4 pól. 40A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","4-pól.","40A",40,"Jistič 6kA, char. B4-pól.40A","MBN440",4,22.4,1,null,null,1,725,"ks","Jistič 4 pól. 40A, char.B, 6 kA"]
[93,"MBN450","MB450A","Jistič 4 pól. 50A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","4-pól.","50A",50,"Jistič 6kA, char. B4-pól.50A","MBN450",4,19.8,1,null,null,1,1188,"ks","Jistič 4 pól. 50A, char.B, 6 kA"]
[94,"MBN463","MB463A","Jistič 4 pól. 63A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","4-pól.","63A",63,"Jistič 6kA, char. B4-pól.63A","MBN463",4,25.6,1,null,null,1,1473,"ks","Jistič 4 pól. 63A, char.B, 6 kA"]
[null,"MBN506",null,"Jistič 1 + N  6A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","1+N","6A",6,{"$f":"CONCATENATE(E740,F740,G740)","v":"Jistič 6kA, char. B1+N6A"},"MBN506",2,2.5,1,null,null,1,null,null,"Jistič 1 + N  6A, char.B, 6 kA"]
[null,"MBN510",null,"Jistič 1 + N  10A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","1+N","10A",10,"Jistič 6kA, char. B1+N10A","MBN510",2,3.8,1,null,null,1,null,null,"Jistič 1 + N  10A, char.B, 6 kA"]
[null,"MBN513",null,"Jistič 1 + N  13A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","1+N","13A",13,"Jistič 6kA, char. B1+N13A","MBN513",2,4.5999999999999996,1,null,null,1,null,null,"Jistič 1 + N  13A, char.B, 6 kA"]
[null,"MBN516",null,"Jistič 1 + N  16A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","1+N","16A",16,"Jistič 6kA, char. B1+N16A","MBN516",2,4.2,1,null,null,1,null,null,"Jistič 1 + N  16A, char.B, 6 kA"]
[null,"MBN520",null,"Jistič 1 + N  20A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","1+N","20A",20,"Jistič 6kA, char. B1+N20A","MBN520",2,5.6,1,null,null,1,null,null,"Jistič 1 + N  20A, char.B, 6 kA"]
[null,"MBN525",null,"Jistič 1 + N  25A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","1+N","25A",25,"Jistič 6kA, char. B1+N25A","MBN525",2,6,1,null,null,1,null,null,"Jistič 1 + N  25A, char.B, 6 kA"]
[null,"MBN532",null,"Jistič 1 + N  32A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","1+N","32A",32,"Jistič 6kA, char. B1+N32A","MBN532",2,9,1,null,null,1,null,null,"Jistič 1 + N  32A, char.B, 6 kA"]
[null,"MBN540",null,"Jistič 1 + N  40A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","1+N","40A",40,"Jistič 6kA, char. B1+N40A","MBN540",2,10.5,1,null,null,1,null,null,"Jistič 1 + N  40A, char.B, 6 kA"]
[null,"MBN550",null,"Jistič 1 + N  50A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","1+N","50A",50,"Jistič 6kA, char. B1+N50A","MBN550",2,9.1999999999999993,1,null,null,1,null,null,"Jistič 1 + N  50A, char.B, 6 kA"]
[null,"MBN563",null,"Jistič 1 + N  63A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","1+N","63A",63,"Jistič 6kA, char. B1+N63A","MBN563",2,11.4,1,null,null,1,null,null,"Jistič 1 + N  63A, char.B, 6 kA"]
[null,"MBN606",null,"Jistič 3 + N 6A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","3+N","6A",6,"Jistič 6kA, char. B3+N6A","MBN606",4,3.8,1,null,null,1,null,null,"Jistič 3 + N 6A, char.B, 6 kA"]
[null,"MBN610",null,"Jistič 3 + N 10A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","3+N","10A",10,"Jistič 6kA, char. B3+N10A","MBN610",4,5.8,1,null,null,1,null,null,"Jistič 3 + N 10A, char.B, 6 kA"]
[null,"MBN613",null,"Jistič 3 + N 13A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","3+N","13A",13,"Jistič 6kA, char. B3+N13A","MBN613",4,6.7,1,null,null,1,null,null,"Jistič 3 + N 13A, char.B, 6 kA"]
[null,"MBN616",null,"Jistič 3 + N 16A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","3+N","16A",16,"Jistič 6kA, char. B3+N16A","MBN616",4,8.1999999999999993,1,null,null,1,null,null,"Jistič 3 + N 16A, char.B, 6 kA"]
[null,"MBN620",null,"Jistič 3 + N 20A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","3+N","20A",20,"Jistič 6kA, char. B3+N20A","MBN620",4,8.9,1,null,null,1,null,null,"Jistič 3 + N 20A, char.B, 6 kA"]
[null,"MBN625",null,"Jistič 3 + N 25A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","3+N","25A",25,"Jistič 6kA, char. B3+N25A","MBN625",4,10.1,1,null,null,1,null,null,"Jistič 3 + N 25A, char.B, 6 kA"]
[null,"MBN632",null,"Jistič 3 + N 32A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","3+N","32A",32,"Jistič 6kA, char. B3+N32A","MBN632",4,13,1,null,null,1,null,null,"Jistič 3 + N 32A, char.B, 6 kA"]
[null,"MBN640",null,"Jistič 3 + N 40A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","3+N","40A",40,"Jistič 6kA, char. B3+N40A","MBN640",4,16.899999999999999,1,null,null,1,null,null,"Jistič 3 + N 40A, char.B, 6 kA"]
[null,"MBN650",null,"Jistič 3 + N 50A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","3+N","50A",50,"Jistič 6kA, char. B3+N50A","MBN650",4,16.3,1,null,null,1,null,null,"Jistič 3 + N 50A, char.B, 6 kA"]
[null,"MBN663",null,"Jistič 3 + N 63A, char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","3+N","63A",63,"Jistič 6kA, char. B3+N63A","MBN663",4,18.3,1,null,null,1,null,null,"Jistič 3 + N 63A, char.B, 6 kA"]
[null,"MBS106",null,"Jistič 1 pól. 6A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B","1-pól.","6A",6,{"$f":"CONCATENATE(E760,F760,G760)","v":"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B1-pól.6A"},"MBS106",1,1.3,1,null,1,null,121,null,"Jistič 1 pól. 6A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MBS110",null,"Jistič 1 pól. 10A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B","1-pól.","10A",10,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B1-pól.10A","MBS110",1,2.75,1,null,1,null,93,null,"Jistič 1 pól. 10A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MBS113",null,"Jistič 1 pól. 13A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B","1-pól.","13A",13,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B1-pól.13A","MBS113",1,2.2000000000000002,1,null,1,null,null,null,"Jistič 1 pól. 13A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MBS116",null,"Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B","1-pól.","16A",16,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B1-pól.16A","MBS116",1,2.44,1,null,1,null,90,null,"Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MBS120",null,"Jistič 1 pól. 20A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B","1-pól.","20A",20,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B1-pól.20A","MBS120",1,2.79,1,null,1,null,136,null,"Jistič 1 pól. 20A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MBS125",null,"Jistič 1 pól. 25A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B","1-pól.","25A",25,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B1-pól.25A","MBS125",1,3,1,null,1,null,140,null,"Jistič 1 pól. 25A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MBS132",null,"Jistič 1 pól. 32A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B","1-pól.","32A",32,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B1-pól.32A","MBS132",1,4.4000000000000004,1,null,1,null,156,null,"Jistič 1 pól. 32A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MBS140",null,"Jistič 1 pól. 40A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B","1-pól.","40A",40,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B1-pól.40A","MBS140",1,4.8,1,null,1,null,186,null,"Jistič 1 pól. 40A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MBS150",null,"Jistič 1 pól. 50A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B","1-pól.","50A",50,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B1-pól.50A","MBS150",1,5.2,1,null,1,null,277,null,"Jistič 1 pól. 50A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MBS163",null,"Jistič 1 pól. 63A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B","1-pól.","63A",63,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B1-pól.63A","MBS163",1,7.4,1,null,1,null,331,null,"Jistič 1 pól. 63A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MBS306",null,"Jistič 3 pól. 6A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B","3-pól.","6A",6,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B3-pól.6A","MBS306",3,3.8,1,null,null,null,409,null,"Jistič 3 pól. 6A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MBS310",null,"Jistič 3 pól. 10A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B","3-pól.","10A",10,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B3-pól.10A","MBS310",3,5.8,1,null,null,null,378,null,"Jistič 3 pól. 10A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MBS313",null,"Jistič 3 pól. 13A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B","3-pól.","13A",13,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B3-pól.13A","MBS313",3,6.7,1,null,null,1,null,null,"Jistič 3 pól. 13A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MBS316",null,"Jistič 3 pól. 16A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B","3-pól.","16A",16,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B3-pól.16A","MBS316",3,6.33,1,null,null,null,353,null,"Jistič 3 pól. 16A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MBS320",null,"Jistič 3 pól. 20A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B","3-pól.","20A",20,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B3-pól.20A","MBS320",3,8.9,1,null,null,null,380,null,"Jistič 3 pól. 20A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MBS325",null,"Jistič 3 pól. 25A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B","3-pól.","25A",25,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B3-pól.25A","MBS325",3,10.1,1,null,null,null,414,null,"Jistič 3 pól. 25A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MBS332",null,"Jistič 3 pól. 32A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B","3-pól.","32A",32,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B3-pól.32A","MBS332",3,13,1,null,null,null,500,null,"Jistič 3 pól. 32A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MBS340",null,"Jistič 3 pól. 40A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B","3-pól.","40A",40,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B3-pól.40A","MBS340",3,16.899999999999999,1,null,null,null,594,null,"Jistič 3 pól. 40A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MBS350",null,"Jistič 3 pól. 50A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B","3-pól.","50A",50,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B3-pól.50A","MBS350",3,16.3,1,null,null,null,869,null,"Jistič 3 pól. 50A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MBS363",null,"Jistič 3 pól. 63A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B","3-pól.","63A",63,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B3-pól.63A","MBS363",3,18.3,1,null,null,null,1068,null,"Jistič 3 pól. 63A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MBS506",null,"Jistič 1 + N  6A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B","1+N","6A",6,{"$f":"CONCATENATE(E780,F780,G780)","v":"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B1+N6A"},"MBS506",2,2.5,1,null,null,1,null,null,"Jistič 1 + N  6A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MBS510",null,"Jistič 1 + N  10A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B","1+N","10A",10,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B1+N10A","MBS510",2,3.8,1,null,null,1,null,null,"Jistič 1 + N  10A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MBS513",null,"Jistič 1 + N  13A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B","1+N","13A",13,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B1+N13A","MBS513",2,4.5999999999999996,1,null,null,1,null,null,"Jistič 1 + N  13A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MBS516",null,"Jistič 1 + N  16A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B","1+N","16A",16,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B1+N16A","MBS516",2,4.2,1,null,null,1,null,null,"Jistič 1 + N  16A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MBS520",null,"Jistič 1 + N  20A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B","1+N","20A",20,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B1+N20A","MBS520",2,5.6,1,null,null,1,null,null,"Jistič 1 + N  20A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MBS525",null,"Jistič 1 + N  25A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B","1+N","25A",25,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B1+N25A","MBS525",2,6,1,null,null,1,null,null,"Jistič 1 + N  25A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MBS532",null,"Jistič 1 + N  32A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B","1+N","32A",32,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B1+N32A","MBS532",2,9,1,null,null,1,null,null,"Jistič 1 + N  32A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MBS606",null,"Jistič 3 + N 6A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B","3+N","6A",6,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B3+N6A","MBS606",4,3.8,1,null,null,1,null,null,"Jistič 3 + N 6A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MBS610",null,"Jistič 3 + N 10A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B","3+N","10A",10,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B3+N10A","MBS610",4,5.8,1,null,null,1,null,null,"Jistič 3 + N 10A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MBS613",null,"Jistič 3 + N 13A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B","3+N","13A",13,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B3+N13A","MBS613",4,6.7,1,null,null,1,null,null,"Jistič 3 + N 13A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MBS616",null,"Jistič 3 + N 16A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B","3+N","16A",16,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B3+N16A","MBS616",4,8.1999999999999993,1,null,null,1,null,null,"Jistič 3 + N 16A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MBS620",null,"Jistič 3 + N 20A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B","3+N","20A",20,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B3+N20A","MBS620",4,8.9,1,null,null,1,null,null,"Jistič 3 + N 20A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MBS625",null,"Jistič 3 + N 25A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B","3+N","25A",25,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B3+N25A","MBS625",4,10.1,1,null,null,1,null,null,"Jistič 3 + N 25A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MBS632",null,"Jistič 3 + N 32A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B","3+N","32A",32,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B3+N32A","MBS632",4,13,1,null,null,1,null,null,"Jistič 3 + N 32A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MBS640",null,"Jistič 3 + N 40A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B","3+N","40A",40,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B3+N40A","MBS640",4,16.899999999999999,1,null,null,1,null,null,"Jistič 3 + N 40A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[15,"MCN100","MC100A","Jistič 1 pól. 0,5A,char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","1-pól.","0,5A",0.5,{"$f":"CONCATENATE(E795,F795,G795)","v":"Jistič 6kA, char. C1-pól.0,5A"},"MCN100",1,0.1,1,null,1,null,177,"ks","Jistič 1 pól. 0,5A,char.C, 6 kA"]
[16,"MCN101","MC101A","Jistič 1 pól. 1A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","1-pól.","1A",1,"Jistič 6kA, char. C1-pól.1A","MCN101",1,0.1,1,null,1,null,174,"ks","Jistič 1 pól. 1A, char.C, 6 kA"]
[17,"MCN102","MC102A","Jistič 1 pól. 2A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","1-pól.","2A",2,"Jistič 6kA, char. C1-pól.2A","MCN102",1,1.3,1,null,1,null,170,"ks","Jistič 1 pól. 2A, char.C, 6 kA"]
[18,"MCN103","MC103A","Jistič 1 pól. 3A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","1-pól.","3A",3,"Jistič 6kA, char. C1-pól.3A","MCN103",1,1.9,1,null,1,null,148,"ks","Jistič 1 pól. 3A, char.C, 6 kA"]
[19,"MCN104","MC104A","Jistič 1 pól. 4A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","1-pól.","4A",4,"Jistič 6kA, char. C1-pól.4A","MCN104",1,1.9,1,null,1,null,136,"ks","Jistič 1 pól. 4A, char.C, 6 kA"]
[20,"MCN106","MC106A","Jistič 1 pól. 6A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","1-pól.","6A",6,"Jistič 6kA, char. C1-pól.6A","MCN106",1,1.3,1,null,1,null,112,"ks","Jistič 1 pól. 6A, char.C, 6 kA"]
[21,"MCN110","MC110A","Jistič 1 pól. 10A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","1-pól.","10A",10,"Jistič 6kA, char. C1-pól.10A","MCN110",1,1.63,1,null,1,null,104,"ks","Jistič 1 pól. 10A, char.C, 6 kA"]
[22,"MCN113","MC113A","Jistič 1 pól. 13A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","1-pól.","13A",13,"Jistič 6kA, char. C1-pól.13A","MCN113",1,2.29,1,null,1,null,114,"ks","Jistič 1 pól. 13A, char.C, 6 kA"]
[23,"MCN116","MC116A","Jistič 1 pól. 16A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","1-pól.","16A",16,"Jistič 6kA, char. C1-pól.16A","MCN116",1,2.3199999999999998,1,null,1,null,106,"ks","Jistič 1 pól. 16A, char.C, 6 kA"]
[24,"MCN120","MC120A","Jistič 1 pól. 20A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","1-pól.","20A",20,"Jistič 6kA, char. C1-pól.20A","MCN120",1,2.7,1,null,1,null,116,"ks","Jistič 1 pól. 20A, char.C, 6 kA"]
[25,"MCN125","MC125A","Jistič 1 pól. 25A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","1-pól.","25A",25,"Jistič 6kA, char. C1-pól.25A","MCN125",1,3,1,null,1,null,126,"ks","Jistič 1 pól. 25A, char.C, 6 kA"]
[26,"MCN132","MC132A","Jistič 1 pól. 32A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","1-pól.","32A",32,"Jistič 6kA, char. C1-pól.32A","MCN132",1,4.4000000000000004,1,null,1,null,139,"ks","Jistič 1 pól. 32A, char.C, 6 kA"]
[27,"MCN140","MC140A","Jistič 1 pól. 40A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","1-pól.","40A",40,"Jistič 6kA, char. C1-pól.40A","MCN140",1,4.8,1,null,1,null,162,"ks","Jistič 1 pól. 40A, char.C, 6 kA"]
[28,"MCN150","MC150A","Jistič 1 pól. 50A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","1-pól.","50A",50,"Jistič 6kA, char. C1-pól.50A","MCN150",1,5.2,1,null,1,null,257,"ks","Jistič 1 pól. 50A, char.C, 6 kA"]
[29,"MCN163","MC163A","Jistič 1 pól. 63A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","1-pól.","63A",63,"Jistič 6kA, char. C1-pól.63A","MCN163",1,7.4,1,null,1,null,319,"ks","Jistič 1 pól. 63A, char.C, 6 kA"]
[42,"MCN200","MC200A","Jistič 2 pól. 0,5A,char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","2-pól.","0,5A",0.5,"Jistič 6kA, char. C2-pól.0,5A","MCN200",2,2.2000000000000002,1,null,null,1,418,"ks","Jistič 2 pól. 0,5A,char.C, 6 kA"]
[43,"MCN201","MC201A","Jistič 2 pól. 1A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","2-pól.","1A",1,"Jistič 6kA, char. C2-pól.1A","MCN201",2,2.8,1,null,null,1,393,"ks","Jistič 2 pól. 1A, char.C, 6 kA"]
[44,"MCN202","MC202A","Jistič 2 pól. 2A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","2-pól.","2A",2,"Jistič 6kA, char. C2-pól.2A","MCN202",2,2.7,1,null,null,1,345,"ks","Jistič 2 pól. 2A, char.C, 6 kA"]
[45,"MCN203","MC203A","Jistič 2 pól. 3A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","2-pól.","3A",3,"Jistič 6kA, char. C2-pól.3A","MCN203",2,4,1,null,null,1,342,"ks","Jistič 2 pól. 3A, char.C, 6 kA"]
[46,"MCN204","MC204A","Jistič 2 pól. 4A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","2-pól.","4A",4,"Jistič 6kA, char. C2-pól.4A","MCN204",2,3.8,1,null,null,1,342,"ks","Jistič 2 pól. 4A, char.C, 6 kA"]
[47,"MCN206","MC206A","Jistič 2 pól. 6A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","2-pól.","6A",6,"Jistič 6kA, char. C2-pól.6A","MCN206",2,2.5,1,null,null,1,270,"ks","Jistič 2 pól. 6A, char.C, 6 kA"]
[48,"MCN210","MC210A","Jistič 2 pól. 10A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","2-pól.","10A",10,"Jistič 6kA, char. C2-pól.10A","MCN210",2,3.11,1,null,null,1,234,"ks","Jistič 2 pól. 10A, char.C, 6 kA"]
[49,"MCN213","MC213A","Jistič 2 pól. 13A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","2-pól.","13A",13,"Jistič 6kA, char. C2-pól.13A","MCN213",2,4.5999999999999996,1,null,null,1,240,"ks","Jistič 2 pól. 13A, char.C, 6 kA"]
[50,"MCN216","MC216A","Jistič 2 pól. 16A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","2-pól.","16A",16,"Jistič 6kA, char. C2-pól.16A","MCN216",2,5.2,1,null,null,1,238,"ks","Jistič 2 pól. 16A, char.C, 6 kA"]
[51,"MCN220","MC220A","Jistič 2 pól. 20A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","2-pól.","20A",20,"Jistič 6kA, char. C2-pól.20A","MCN220",2,5.6,1,null,null,1,254,"ks","Jistič 2 pól. 20A, char.C, 6 kA"]
[52,"MCN225","MC225A","Jistič 2 pól. 25A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","2-pól.","25A",25,"Jistič 6kA, char. C2-pól.25A","MCN225",2,6,1,null,null,1,277,"ks","Jistič 2 pól. 25A, char.C, 6 kA"]
[53,"MCN232","MC232A","Jistič 2 pól. 32A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","2-pól.","32A",32,"Jistič 6kA, char. C2-pól.32A","MCN232",2,9,1,null,null,1,302,"ks","Jistič 2 pól. 32A, char.C, 6 kA"]
[54,"MCN240","MC240A","Jistič 2 pól. 40A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","2-pól.","40A",40,"Jistič 6kA, char. C2-pól.40A","MCN240",2,10.5,1,null,null,1,405,"ks","Jistič 2 pól. 40A, char.C, 6 kA"]
[55,"MCN250","MC250A","Jistič 2 pól. 50A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","2-pól.","50A",50,"Jistič 6kA, char. C2-pól.50A","MCN250",2,9.1999999999999993,1,null,null,1,589,"ks","Jistič 2 pól. 50A, char.C, 6 kA"]
[56,"MCN263","MC263A","Jistič 2 pól. 63A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","2-pól.","63A",63,"Jistič 6kA, char. C2-pól.63A","MCN263",2,11.4,1,null,null,1,782,"ks","Jistič 2 pól. 63A, char.C, 6 kA"]
[69,"MCN300","MC300A","Jistič 3 pól. 0,5A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","3-pól.","0,5A",0.5,"Jistič 6kA, char. C3-pól.0,5A","MCN300",3,3.4,1,null,null,1,557,"ks","Jistič 3 pól. 0,5A, char.C, 6 kA"]
[70,"MCN301","MC301A","Jistič 3 pól. 1A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","3-pól.","1A",1,"Jistič 6kA, char. C3-pól.1A","MCN301",3,4.3,1,null,null,1,522,"ks","Jistič 3 pól. 1A, char.C, 6 kA"]
[71,"MCN302","MC302A","Jistič 3 pól. 2A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","3-pól.","2A",2,"Jistič 6kA, char. C3-pól.2A","MCN302",3,4.0999999999999996,1,null,null,1,483,"ks","Jistič 3 pól. 2A, char.C, 6 kA"]
[72,"MCN303","MC303A","Jistič 3 pól. 3A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","3-pól.","3A",3,"Jistič 6kA, char. C3-pól.3A","MCN303",3,6,1,null,null,1,473,"ks","Jistič 3 pól. 3A, char.C, 6 kA"]
[73,"MCN304","MC304A","Jistič 3 pól. 4A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","3-pól.","4A",4,"Jistič 6kA, char. C3-pól.4A","MCN304",3,5.7,1,null,null,1,464,"ks","Jistič 3 pól. 4A, char.C, 6 kA"]
[74,"MCN306","MC306A","Jistič 3 pól. 6A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","3-pól.","6A",6,"Jistič 6kA, char. C3-pól.6A","MCN306",3,3.8,1,null,null,1,363,"ks","Jistič 3 pól. 6A, char.C, 6 kA"]
[75,"MCN310","MC310A","Jistič 3 pól. 10A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","3-pól.","10A",10,"Jistič 6kA, char. C3-pól.10A","MCN310",3,4.58,1,null,null,1,347,"ks","Jistič 3 pól. 10A, char.C, 6 kA"]
[76,"MCN313","MC313A","Jistič 3 pól. 13A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","3-pól.","13A",13,"Jistič 6kA, char. C3-pól.13A","MCN313",3,6.27,1,null,null,1,365,"ks","Jistič 3 pól. 13A, char.C, 6 kA"]
[77,"MCN316","MC316A","Jistič 3 pól. 16A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","3-pól.","16A",16,"Jistič 6kA, char. C3-pól.16A","MCN316",3,6.99,1,null,null,1,349,"ks","Jistič 3 pól. 16A, char.C, 6 kA"]
[78,"MCN320","MC320A","Jistič 3 pól. 20A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","3-pól.","20A",20,"Jistič 6kA, char. C3-pól.20A","MCN320",3,8.9,1,null,null,1,372,"ks","Jistič 3 pól. 20A, char.C, 6 kA"]
[79,"MCN325","MC325A","Jistič 3 pól. 25A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","3-pól.","25A",25,"Jistič 6kA, char. C3-pól.25A","MCN325",3,10.1,1,null,null,1,404,"ks","Jistič 3 pól. 25A, char.C, 6 kA"]
[80,"MCN332","MC332A","Jistič 3 pól. 32A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","3-pól.","32A",32,"Jistič 6kA, char. C3-pól.32A","MCN332",3,13,1,null,null,1,442,"ks","Jistič 3 pól. 32A, char.C, 6 kA"]
[81,"MCN340","MC340A","Jistič 3 pól. 40A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","3-pól.","40A",40,"Jistič 6kA, char. C3-pól.40A","MCN340",3,16.899999999999999,1,null,null,1,518,"ks","Jistič 3 pól. 40A, char.C, 6 kA"]
[82,"MCN350","MC350A","Jistič 3 pól. 50A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","3-pól.","50A",50,"Jistič 6kA, char. C3-pól.50A","MCN350",3,16.3,1,null,null,1,962,"ks","Jistič 3 pól. 50A, char.C, 6 kA"]
[83,"MCN363","MC363A","Jistič 3 pól. 63A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","3-pól.","63A",63,"Jistič 6kA, char. C3-pól.63A","MCN363",3,18.3,1,null,null,1,1172,"ks","Jistič 3 pól. 63A, char.C, 6 kA"]
[null,"MCN400",null,"Jistič 4 pól. 0,5A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","4-pól.","0,5A",0.5,{"$f":"CONCATENATE(E840,F840,G840)","v":"Jistič 6kA, char. C4-pól.0,5A"},"MCN400",4,4.5,1,null,null,1,null,null,"Jistič 4 pól. 0,5A, char.C, 6 kA"]
[null,"MCN401",null,"Jistič 4 pól. 1A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","4-pól.","1A",1,"Jistič 6kA, char. C4-pól.1A","MCN401",4,5.7,1,null,null,1,null,null,"Jistič 4 pól. 1A, char.C, 6 kA"]
[null,"MCN402",null,"Jistič 4 pól. 2A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","4-pól.","2A",2,"Jistič 6kA, char. C4-pól.2A","MCN402",4,5.4,1,null,null,1,null,null,"Jistič 4 pól. 2A, char.C, 6 kA"]
[null,"MCN403",null,"Jistič 4 pól. 3A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","4-pól.","3A",3,"Jistič 6kA, char. C4-pól.3A","MCN403",4,8,1,null,null,1,null,null,"Jistič 4 pól. 3A, char.C, 6 kA"]
[null,"MCN404",null,"Jistič 4 pól. 4A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","4-pól.","4A",4,"Jistič 6kA, char. C4-pól.4A","MCN404",4,7.7,1,null,null,1,null,null,"Jistič 4 pól. 4A, char.C, 6 kA"]
[95,"MCN406","MC406A","Jistič 4 pól. 6A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","4-pól.","6A",6,"Jistič 6kA, char. C4-pól.6A","MCN406",4,5,1,null,null,1,645,"ks","Jistič 4 pól. 6A, char.C, 6 kA"]
[96,"MCN410","MC410A","Jistič 4 pól. 10A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","4-pól.","10A",10,"Jistič 6kA, char. C4-pól.10A","MCN410",4,7.8,1,null,null,1,635,"ks","Jistič 4 pól. 10A, char.C, 6 kA"]
[null,"MCN413",null,"Jistič 4 pól. 13A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","4-pól.","13A",13,"Jistič 6kA, char. C4-pól.13A","MCN413",4,9.1,1,null,null,1,null,null,"Jistič 4 pól. 13A, char.C, 6 kA"]
[97,"MCN416","MC416A","Jistič 4 pól. 16A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","4-pól.","16A",16,"Jistič 6kA, char. C4-pól.16A","MCN416",4,10.8,1,null,null,1,586,"ks","Jistič 4 pól. 16A, char.C, 6 kA"]
[98,"MCN420","MC420A","Jistič 4 pól. 20A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","4-pól.","20A",20,"Jistič 6kA, char. C4-pól.20A","MCN420",4,11.7,1,null,null,1,586,"ks","Jistič 4 pól. 20A, char.C, 6 kA"]
[99,"MCN425","MC425A","Jistič 4 pól. 25A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","4-pól.","25A",25,"Jistič 6kA, char. C4-pól.25A","MCN425",4,13.4,1,null,null,1,586,"ks","Jistič 4 pól. 25A, char.C, 6 kA"]
[100,"MCN432","MC432A","Jistič 4 pól. 32A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","4-pól.","32A",32,"Jistič 6kA, char. C4-pól.32A","MCN432",4,17.600000000000001,1,null,null,1,705,"ks","Jistič 4 pól. 32A, char.C, 6 kA"]
[101,"MCN440","MC440A","Jistič 4 pól. 40A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","4-pól.","40A",40,"Jistič 6kA, char. C4-pól.40A","MCN440",4,22.4,1,null,null,1,937,"ks","Jistič 4 pól. 40A, char.C, 6 kA"]
[102,"MCN450","MC450A","Jistič 4 pól. 50A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","4-pól.","50A",50,"Jistič 6kA, char. C4-pól.50A","MCN450",4,19.8,1,null,null,1,1141,"ks","Jistič 4 pól. 50A, char.C, 6 kA"]
[103,"MCN463","MC463A","Jistič 4 pól. 63A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","4-pól.","63A",63,"Jistič 6kA, char. C4-pól.63A","MCN463",4,25.6,1,null,null,1,1417,"ks","Jistič 4 pól. 63A, char.C, 6 kA"]
[null,"MCN500",null,"Jistič 1 + N  0,5A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","1+N","0,5A",0.5,"Jistič 6kA, char. C1+N0,5A","MCN500",2,2.2000000000000002,1,null,null,1,null,null,"Jistič 1 + N  0,5A, char.C, 6 kA"]
[null,"MCN501",null,"Jistič 1 + N  1A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","1+N","1A",1,"Jistič 6kA, char. C1+N1A","MCN501",2,2.8,1,null,null,1,null,null,"Jistič 1 + N  1A, char.C, 6 kA"]
[null,"MCN502",null,"Jistič 1 + N  2A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","1+N","2A",2,"Jistič 6kA, char. C1+N2A","MCN502",2,2.7,1,null,null,1,null,null,"Jistič 1 + N  2A, char.C, 6 kA"]
[null,"MCN503",null,"Jistič 1 + N  3A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","1+N","3A",3,"Jistič 6kA, char. C1+N3A","MCN503",2,4,1,null,null,1,null,null,"Jistič 1 + N  3A, char.C, 6 kA"]
[null,"MCN504",null,"Jistič 1 + N  4A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","1+N","4A",4,"Jistič 6kA, char. C1+N4A","MCN504",2,3.8,1,null,null,1,null,null,"Jistič 1 + N  4A, char.C, 6 kA"]
[null,"MCN506",null,"Jistič 1 + N  6A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","1+N","6A",6,"Jistič 6kA, char. C1+N6A","MCN506",2,2.5,1,null,null,1,null,null,"Jistič 1 + N  6A, char.C, 6 kA"]
[null,"MCN510",null,"Jistič 1 + N  10A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","1+N","10A",10,"Jistič 6kA, char. C1+N10A","MCN510",2,3.8,1,null,null,1,null,null,"Jistič 1 + N  10A, char.C, 6 kA"]
[null,"MCN513",null,"Jistič 1 + N  13A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","1+N","13A",13,"Jistič 6kA, char. C1+N13A","MCN513",2,4.18,1,null,null,1,null,null,"Jistič 1 + N  13A, char.C, 6 kA"]
[null,"MCN516",null,"Jistič 1 + N  16A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","1+N","16A",16,"Jistič 6kA, char. C1+N16A","MCN516",2,4.41,1,null,null,1,null,null,"Jistič 1 + N  16A, char.C, 6 kA"]
[null,"MCN520",null,"Jistič 1 + N  20A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","1+N","20A",20,"Jistič 6kA, char. C1+N20A","MCN520",2,5.6,1,null,null,1,null,null,"Jistič 1 + N  20A, char.C, 6 kA"]
[null,"MCN525",null,"Jistič 1 + N  25A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","1+N","25A",25,"Jistič 6kA, char. C1+N25A","MCN525",2,6,1,null,null,1,null,null,"Jistič 1 + N  25A, char.C, 6 kA"]
[null,"MCN532",null,"Jistič 1 + N  32A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","1+N","32A",32,"Jistič 6kA, char. C1+N32A","MCN532",2,9,1,null,null,1,null,null,"Jistič 1 + N  32A, char.C, 6 kA"]
[null,"MCN540",null,"Jistič 1 + N  40A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","1+N","40A",40,"Jistič 6kA, char. C1+N40A","MCN540",2,10.5,1,null,null,1,null,null,"Jistič 1 + N  40A, char.C, 6 kA"]
[null,"MCN550",null,"Jistič 1 + N  50A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","1+N","50A",50,"Jistič 6kA, char. C1+N50A","MCN550",2,9.1999999999999993,1,null,null,1,null,null,"Jistič 1 + N  50A, char.C, 6 kA"]
[null,"MCN563",null,"Jistič 1 + N  63A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","1+N","63A",63,"Jistič 6kA, char. C1+N63A","MCN563",2,11.4,1,null,null,1,null,null,"Jistič 1 + N  63A, char.C, 6 kA"]
[null,"MCN600",null,"Jistič 3 + N  0,5A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","3+N","0,5A",0.5,"Jistič 6kA, char. C3+N0,5A","MCN600",4,3.4,1,null,null,1,null,null,"Jistič 3 + N  0,5A, char.C, 6 kA"]
[null,"MCN601",null,"Jistič 3 + N  1A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","3+N","1A",1,"Jistič 6kA, char. C3+N1A","MCN601",4,4.3,1,null,null,1,null,null,"Jistič 3 + N  1A, char.C, 6 kA"]
[null,"MCN602",null,"Jistič 3 + N  2A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","3+N","2A",2,"Jistič 6kA, char. C3+N2A","MCN602",4,4.0999999999999996,1,null,null,1,null,null,"Jistič 3 + N  2A, char.C, 6 kA"]
[null,"MCN603",null,"Jistič 3 + N  3A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","3+N","3A",3,"Jistič 6kA, char. C3+N3A","MCN603",4,6,1,null,null,1,null,null,"Jistič 3 + N  3A, char.C, 6 kA"]
[null,"MCN604",null,"Jistič 3 + N  4A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","3+N","4A",4,"Jistič 6kA, char. C3+N4A","MCN604",4,5.7,1,null,null,1,null,null,"Jistič 3 + N  4A, char.C, 6 kA"]
[null,"MCN606",null,"Jistič 3 + N  6A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","3+N","6A",6,"Jistič 6kA, char. C3+N6A","MCN606",4,3.8,1,null,null,1,null,null,"Jistič 3 + N  6A, char.C, 6 kA"]
[null,"MCN610",null,"Jistič 3 + N  10A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","3+N","10A",10,"Jistič 6kA, char. C3+N10A","MCN610",4,5.8,1,null,null,1,null,null,"Jistič 3 + N  10A, char.C, 6 kA"]
[null,"MCN613",null,"Jistič 3 + N  13A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","3+N","13A",13,"Jistič 6kA, char. C3+N13A","MCN613",4,6.7,1,null,null,1,null,null,"Jistič 3 + N  13A, char.C, 6 kA"]
[null,"MCN616",null,"Jistič 3 + N  16A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","3+N","16A",16,"Jistič 6kA, char. C3+N16A","MCN616",4,8.1999999999999993,1,null,null,1,null,null,"Jistič 3 + N  16A, char.C, 6 kA"]
[null,"MCN620",null,"Jistič 3 + N  20A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","3+N","20A",20,"Jistič 6kA, char. C3+N20A","MCN620",2,8.9,1,null,null,1,null,null,"Jistič 3 + N  20A, char.C, 6 kA"]
[null,"MCN625",null,"Jistič 3 + N  25A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","3+N","25A",25,"Jistič 6kA, char. C3+N25A","MCN625",4,10.1,1,null,null,1,null,null,"Jistič 3 + N  25A, char.C, 6 kA"]
[null,"MCN632",null,"Jistič 3 + N  32A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","3+N","32A",32,"Jistič 6kA, char. C3+N32A","MCN632",4,13,1,null,null,1,null,null,"Jistič 3 + N  32A, char.C, 6 kA"]
[null,"MCN640",null,"Jistič 3 + N  40A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","3+N","40A",40,"Jistič 6kA, char. C3+N40A","MCN640",4,16.899999999999999,1,null,null,1,null,null,"Jistič 3 + N  40A, char.C, 6 kA"]
[null,"MCN650",null,"Jistič 3 + N  50A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","3+N","50A",50,"Jistič 6kA, char. C3+N50A","MCN650",4,16.3,1,null,null,1,null,null,"Jistič 3 + N  50A, char.C, 6 kA"]
[null,"MCN663",null,"Jistič 3 + N  63A, char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","3+N","63A",63,"Jistič 6kA, char. C3+N63A","MCN663",4,18.3,1,null,null,1,null,null,"Jistič 3 + N  63A, char.C, 6 kA"]
[null,"MCS106",null,"Jistič 1 pól. 6A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B","1-pól.","6A",6,{"$f":"CONCATENATE(E885,F885,G885)","v":"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. B1-pól.6A"},"MCS106",1,1.3,1,null,1,null,135,null,"Jistič 1 pól. 6A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MCS110",null,"Jistič 1 pól. 10A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C","1-pól.","10A",10,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C1-pól.10A","MCS110",1,1.63,1,null,1,null,125,null,"Jistič 1 pól. 10A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MCS113",null,"Jistič 1 pól. 13A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C","1-pól.","13A",13,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C1-pól.13A","MCS113",1,2.29,1,null,1,null,null,null,"Jistič 1 pól. 13A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MCS116",null,"Jistič 1 pól. 16A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C","1-pól.","16A",16,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C1-pól.16A","MCS116",1,2.3199999999999998,1,null,1,null,127,null,"Jistič 1 pól. 16A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MCS120",null,"Jistič 1 pól. 20A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C","1-pól.","20A",20,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C1-pól.20A","MCS120",1,2.7,1,null,1,null,140,null,"Jistič 1 pól. 20A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MCS125",null,"Jistič 1 pól. 25A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C","1-pól.","25A",25,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C1-pól.25A","MCS125",1,3,1,null,1,null,151,null,"Jistič 1 pól. 25A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MCS132",null,"Jistič 1 pól. 32A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C","1-pól.","32A",32,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C1-pól.32A","MCS132",1,4.4000000000000004,1,null,1,null,166,null,"Jistič 1 pól. 32A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MCS140",null,"Jistič 1 pól. 40A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C","1-pól.","40A",40,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C1-pól.40A","MCS140",1,4.8,1,null,1,null,194,null,"Jistič 1 pól. 40A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MCS150",null,"Jistič 1 pól. 50A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C","1-pól.","50A",50,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C1-pól.50A","MCS150",1,5.2,1,null,1,null,305,null,"Jistič 1 pól. 50A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MCS163",null,"Jistič 1 pól. 63A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C","1-pól.","63A",63,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C1-pól.63A","MCS163",1,7.4,1,null,1,null,379,null,"Jistič 1 pól. 63A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MCS306",null,"Jistič 3 pól. 6A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C","3-pól.","6A",6,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C3-pól.6A","MCS306",3,3.8,1,null,null,null,432,null,"Jistič 3 pól. 6A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MCS310",null,"Jistič 3 pól. 10A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C","3-pól.","10A",10,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C3-pól.10A","MCS310",3,4.58,1,null,null,null,412,null,"Jistič 3 pól. 10A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MCS313",null,"Jistič 3 pól. 13A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C","3-pól.","16A",16,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C3-pól.16A","MCS313",3,6.7,1,null,null,1,null,null,"Jistič 3 pól. 13A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MCS316",null,"Jistič 3 pól. 16A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C","3-pól.","16A",16,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C3-pól.16A","MCS316",3,6.99,1,null,null,null,414,null,"Jistič 3 pól. 16A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MCS320",null,"Jistič 3 pól. 20A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C","3-pól.","20A",20,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C3-pól.20A","MCS320",3,8.9,1,null,null,null,443,null,"Jistič 3 pól. 20A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MCS325",null,"Jistič 3 pól. 25A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C","3-pól.","25A",25,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C3-pól.25A","MCS325",3,10.1,1,null,null,null,480,null,"Jistič 3 pól. 25A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MCS332",null,"Jistič 3 pól. 32A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C","3-pól.","32A",32,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C3-pól.32A","MCS332",3,13,1,null,null,null,526,null,"Jistič 3 pól. 32A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MCS340",null,"Jistič 3 pól. 40A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C","3-pól.","40A",40,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C3-pól.40A","MCS340",3,16.899999999999999,1,null,null,null,616,null,"Jistič 3 pól. 40A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MCS350",null,"Jistič 3 pól. 50A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C","3-pól.","50A",50,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C3-pól.50A","MCS350",3,16.3,1,null,null,null,1139,null,"Jistič 3 pól. 50A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MCS363",null,"Jistič 3 pól. 63A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C","3-pól.","63A",63,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C3-pól.63A","MCS363",3,18.3,1,null,null,null,1389,null,"Jistič 3 pól. 63A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MCS506",null,"Jistič 1 + N  6A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C","1+N","6A",6,{"$f":"CONCATENATE(E905,F905,G905)","v":"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C1+N6A"},"MCS506",2,2.5,1,null,null,1,null,null,"Jistič 1 + N  6A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MCS510",null,"Jistič 1 + N  10A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C","1+N","10A",10,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C1+N10A","MCS510",2,3.8,1,null,null,1,null,null,"Jistič 1 + N  10A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MCS513",null,"Jistič 1 + N  13A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C","1+N","13A",13,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C1+N13A","MCS513",2,4.18,1,null,null,1,null,null,"Jistič 1 + N  13A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MCS516",null,"Jistič 1 + N  16A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C","1+N","16A",16,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C1+N16A","MCS516",2,4.41,1,null,null,1,null,null,"Jistič 1 + N  16A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MCS520",null,"Jistič 1 + N  20A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C","1+N","20A",20,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C1+N20A","MCS520",2,5.6,1,null,null,1,null,null,"Jistič 1 + N  20A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MCS525",null,"Jistič 1 + N  25A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C","1+N","25A",25,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C1+N25A","MCS525",2,6,1,null,null,1,null,null,"Jistič 1 + N  25A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MCS532",null,"Jistič 1 + N  32A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C","1+N","32A",32,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C1+N32A","MCS532",2,9,1,null,null,1,null,null,"Jistič 1 + N  32A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MCS540",null,"Jistič 1 + N  40A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C","1+N","40A",40,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C1+N40A","MCS540",2,10.5,1,null,null,1,null,null,"Jistič 1 + N  40A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MCS550",null,"Jistič 1 + N  50A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C","1+N","50A",50,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C1+N50A","MCS550",2,9.1999999999999993,1,null,null,1,null,null,"Jistič 1 + N  50A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MCS563",null,"Jistič 1 + N  63A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C","1+N","63A",63,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C1+N63A","MCS563",2,11.4,1,null,null,1,null,null,"Jistič 1 + N  63A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MCS606",null,"Jistič 3 + N 6A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C","3+N","6A",6,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C3+N6A","MCS606",4,3.8,1,null,null,1,null,null,"Jistič 3 + N 6A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MCS610",null,"Jistič 3 + N 10A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C","3+N","10A",10,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C3+N10A","MCS610",4,5.8,1,null,null,1,null,null,"Jistič 3 + N 10A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MCS613",null,"Jistič 3 + N 13A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C","3+N","16A",16,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C3+N16A","MCS613",4,6.7,1,null,null,1,null,null,"Jistič 3 + N 13A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MCS616",null,"Jistič 3 + N 16A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C","3+N","16A",16,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C3+N16A","MCS616",4,8.1999999999999993,1,null,null,1,null,null,"Jistič 3 + N 16A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MCS620",null,"Jistič 3 + N 20A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C","3+N","20A",20,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C3+N20A","MCS620",4,8.9,1,null,null,1,null,null,"Jistič 3 + N 20A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MCS625",null,"Jistič 3 + N 25A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C","3+N","25A",25,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C3+N25A","MCS625",4,10.1,1,null,null,1,null,null,"Jistič 3 + N 25A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MCS632",null,"Jistič 3 + N 32A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C","3+N","32A",32,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C3+N32A","MCS632",4,13,1,null,null,1,null,null,"Jistič 3 + N 32A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[null,"MCS640",null,"Jistič 3 + N 40A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky","Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C","3+N","40A",40,"Jistič 6kA bezšroubový QC, char. C3+N40A","MCS640",4,16.899999999999999,1,null,null,1,null,null,"Jistič 3 + N 40A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky"]
[106,"MKN506",null,"Jistič 1 + N 6A, (1 mod.) char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","1+N (1MOD)","6A",6,{"$f":"CONCATENATE(E923,F923,G923)","v":"Jistič 6kA, char. B1+N (1MOD)6A"},"MKN506",1,1.8,1,null,null,1,220,"ks","Jistič 1 + N 6A, (1 mod.) char.B, 6 kA"]
[107,"MKN510",null,"Jistič 1 + N 10A, (1 mod.) char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","1+N (1MOD)","10A",10,"Jistič 6kA, char. B1+N (1MOD)10A","MKN510",1,2.4,1,null,null,1,220,"ks","Jistič 1 + N 10A, (1 mod.) char.B, 6 kA"]
[108,"MKN513",null,"Jistič 1 + N 13A, (1 mod.) char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","1+N (1MOD)","13A",13,"Jistič 6kA, char. B1+N (1MOD)13A","MKN513",1,4,1,null,null,1,237,"ks","Jistič 1 + N 13A, (1 mod.) char.B, 6 kA"]
[109,"MKN516",null,"Jistič 1 + N 16A, (1 mod.) char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","1+N (1MOD)","16A",16,"Jistič 6kA, char. B1+N (1MOD)16A","MKN516",1,4.2,1,null,null,1,218,"ks","Jistič 1 + N 16A, (1 mod.) char.B, 6 kA"]
[110,"MKN520",null,"Jistič 1 + N 20A, (1 mod.) char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","1+N (1MOD)","20A",20,"Jistič 6kA, char. B1+N (1MOD)20A","MKN520",1,3.9,1,null,null,1,271,"ks","Jistič 1 + N 20A, (1 mod.) char.B, 6 kA"]
[111,"MKN525",null,"Jistič 1 + N 25A, (1 mod.) char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","1+N (1MOD)","25A",25,"Jistič 6kA, char. B1+N (1MOD)25A","MKN525",1,4.0999999999999996,1,null,null,1,300,"ks","Jistič 1 + N 25A, (1 mod.) char.B, 6 kA"]
[112,"MKN532",null,"Jistič 1 + N 32A, (1 mod.) char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","1+N (1MOD)","32A",32,"Jistič 6kA, char. B1+N (1MOD)32A","MKN532",1,6,1,null,null,1,318,"ks","Jistič 1 + N 32A, (1 mod.) char.B, 6 kA"]
[113,"MKN540",null,"Jistič 1 + N 40A, (1 mod.) char.B, 6 kA","Jistič 6kA, char. B","1+N (1MOD)","40A",40,"Jistič 6kA, char. B1+N (1MOD)40A","MKN540",1,6.7,1,null,null,1,343,"ks","Jistič 1 + N 40A, (1 mod.) char.B, 6 kA"]
[114,"MLN506",null,"Jistič 1 + N 6A, (1 mod.) char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","1+N (1MOD)","6A",6,"Jistič 6kA, char. C1+N (1MOD)6A","MLN506",1,1.8,1,null,null,1,477,"ks","Jistič 1 + N 6A, (1 mod.) char.C, 6 kA"]
[115,"MLN510",null,"Jistič 1 + N 10A, (1 mod.) char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","1+N (1MOD)","10A",10,"Jistič 6kA, char. C1+N (1MOD)10A","MLN510",1,2.4,1,null,null,1,291,"ks","Jistič 1 + N 10A, (1 mod.) char.C, 6 kA"]
[116,"MLN513",null,"Jistič 1 + N 13A, (1 mod.) char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","1+N (1MOD)","13A",13,"Jistič 6kA, char. C1+N (1MOD)13A","MLN513",1,4,1,null,null,1,270,"ks","Jistič 1 + N 13A, (1 mod.) char.C, 6 kA"]
[117,"MLN516",null,"Jistič 1 + N 16A, (1 mod.) char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","1+N (1MOD)","16A",16,"Jistič 6kA, char. C1+N (1MOD)16A","MLN516",1,4.2,1,null,null,1,270,"ks","Jistič 1 + N 16A, (1 mod.) char.C, 6 kA"]
[118,"MLN520",null,"Jistič 1 + N 20A, (1 mod.) char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","1+N (1MOD)","20A",20,"Jistič 6kA, char. C1+N (1MOD)20A","MLN520",1,3.9,1,null,null,1,291,"ks","Jistič 1 + N 20A, (1 mod.) char.C, 6 kA"]
[119,"MLN525",null,"Jistič 1 + N 25A, (1 mod.) char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","1+N (1MOD)","25A",25,"Jistič 6kA, char. C1+N (1MOD)25A","MLN525",1,4.0999999999999996,1,null,null,1,297,"ks","Jistič 1 + N 25A, (1 mod.) char.C, 6 kA"]
[120,"MLN532",null,"Jistič 1 + N 32A, (1 mod.) char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","1+N (1MOD)","32A",32,"Jistič 6kA, char. C1+N (1MOD)32A","MLN532",1,6,1,null,null,1,313,"ks","Jistič 1 + N 32A, (1 mod.) char.C, 6 kA"]
[121,"MLN540",null,"Jistič 1 + N 40A, (1 mod.) char.C, 6 kA","Jistič 6kA, char. C","1+N (1MOD)","40A",40,"Jistič 6kA, char. C1+N (1MOD)40A","MLN540",1,6.4,1,null,null,1,357,"ks","Jistič 1 + N 40A, (1 mod.) char.C, 6 kA"]
[378,"MM501N","MM501","Motorový spouštěč 3-pól., 0,1-0,16 A","Motorový spoštěč 3-Pól.","0,1-0,16 A",null,null,{"$f":"CONCATENATE(E939,F939)","v":"Motorový spoštěč 3-Pól.0,1-0,16 A"},"MM501N",2.5,5.4,1,null,null,1,1052,"ks","Motorový spouštěč 3-pól., 0,1-0,16 A"]
[379,"MM502N","MM502","Motorový spouštěč 3-pól., 0,16-0,25 A","Motorový spoštěč 3-Pól.","0,16-0,25 A",null,null,"Motorový spoštěč 3-Pól.0,16-0,25 A","MM502N",2.5,5.0999999999999996,1,null,null,1,1052,"ks","Motorový spouštěč 3-pól., 0,16-0,25 A"]
[380,"MM503N","MM503","Motorový spouštěč 3-pól., 0,25-0,4 A","Motorový spoštěč 3-Pól.","0,25-0,4 A",null,null,"Motorový spoštěč 3-Pól.0,25-0,4 A","MM503N",2.5,5.2,1,null,null,1,1052,"ks","Motorový spouštěč 3-pól., 0,25-0,4 A"]
[381,"MM504N","MM504","Motorový spouštěč 3-pól., 0,4-0,63 A","Motorový spoštěč 3-Pól.","0,4-0,63 A",null,0.63,"Motorový spoštěč 3-Pól.0,4-0,63 A","MM504N",2.5,5.2,1,null,null,1,1052,"ks","Motorový spouštěč 3-pól., 0,4-0,63 A"]
[382,"MM505N","MM505","Motorový spouštěč 3-pól., 0,6-1,0 A","Motorový spoštěč 3-Pól.","0,6-1,0 A",null,1,"Motorový spoštěč 3-Pól.0,6-1,0 A","MM505N",2.5,5.3,1,null,null,1,1128,"ks","Motorový spouštěč 3-pól., 0,6-1,0 A"]
[383,"MM506N","MM506","Motorový spouštěč 3-pól., 1,0-1,6 A","Motorový spoštěč 3-Pól.","1,0-1,6 A",null,1.6,"Motorový spoštěč 3-Pól.1,0-1,6 A","MM506N",2.5,5.4,1,null,null,1,1128,"ks","Motorový spouštěč 3-pól., 1,0-1,6 A"]
[384,"MM507N","MM507","Motorový spouštěč 3-pól., 1,6-2,5 A","Motorový spoštěč 3-Pól.","1,6-2,5 A",null,2.5,"Motorový spoštěč 3-Pól.1,6-2,5 A","MM507N",2.5,5.2,1,null,null,1,1128,"ks","Motorový spouštěč 3-pól., 1,6-2,5 A"]
[385,"MM508N","MM508","Motorový spouštěč 3-pól., 2,5-4,0 A","Motorový spoštěč 3-Pól.","2,5-4,0 A",null,4,"Motorový spoštěč 3-Pól.2,5-4,0 A","MM508N",2.5,5.3,1,null,null,1,1128,"ks","Motorový spouštěč 3-pól., 2,5-4,0 A"]
[386,"MM509N","MM509","Motorový spouštěč 3-pól., 4,0-6,3 A","Motorový spoštěč 3-Pól.","4,0-6,3 A",null,6.3,"Motorový spoštěč 3-Pól.4,0-6,3 A","MM509N",2.5,5.7,1,null,null,1,1128,"ks","Motorový spouštěč 3-pól., 4,0-6,3 A"]
[387,"MM510N","MM510","Motorový spouštěč 3-pól., 6,3-10 A","Motorový spoštěč 3-Pól.","6,3-10 A",null,10,"Motorový spoštěč 3-Pól.6,3-10 A","MM510N",2.5,6.5,1,null,null,1,1325,"ks","Motorový spouštěč 3-pól., 6,3-10 A"]
[388,"MM511N","MM511","Motorový spouštěč 3-pól., 10-16 A","Motorový spoštěč 3-Pól.","10-16 A",null,16,"Motorový spoštěč 3-Pól.10-16 A","MM511N",2.5,6.4,1,null,null,1,1325,"ks","Motorový spouštěč 3-pól., 10-16 A"]
[389,"MM512N","MM512","Motorový spouštěč 3-pól., 16-20 A","Motorový spoštěč 3-Pól.","16-20 A",null,20,"Motorový spoštěč 3-Pól.16-20 A","MM512N",2.5,5.8,1,null,null,1,1680,"ks","Motorový spouštěč 3-pól., 16-20 A"]
[390,"MM513N","MM513","Motorový spouštěč 3-pól., 20-25 A","Motorový spoštěč 3-Pól.","20-25 A",null,25,"Motorový spoštěč 3-Pól.20-25 A","MM513N",2.5,7,1,null,null,1,1801,"ks","Motorový spouštěč 3-pól., 20-25 A"]
[393,"MZ201","MZ001","Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V","Příslušenství jističe","Pomocný kontakt",null,null,"Příslušenství jističePomocný kontakt","MZ201",0.5,0.1,null,null,null,null,242,"ks","Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V"]
[394,"MZ202","MZ002","Signální  kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V","Příslušenství jističe","Signální kontakt",null,null,"Příslušenství jističeSignální kontakt","MZ202",0.5,0.2,null,null,null,null,364,"ks","Signální  kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V"]
[395,"MZ203","MZ003","Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC","Příslušenství jističe","Pracovní spoušť (napěťová) 230-415V AC",null,null,"Příslušenství jističePracovní spoušť (napěťová) 230-415V AC","MZ203",1,25.3,null,null,null,null,470,"ks","Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC"]
[398,"MZ204",null,"Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC","Příslušenství jističe","Pracovní spoušť (napěťová) 24-48V AC 12-48V DC",null,null,"Příslušenství jističePracovní spoušť (napěťová) 24-48V AC 12-48V DC","MZ204",1,24.3,null,null,null,null,470,"ks","Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC"]
[397,"MZ205",null,"Podpěťová spoušť 48V DC","Přžíslušenství jističe","Podpěťová spoušť 48V DC ",null,null,"Přžíslušenství jističePodpěťová spoušť 48V DC ","MZ205",1,2,null,null,null,null,537,"ks","Podpěťová spoušť 48V DC"]
[396,"MZ206","MZ006","Podpěťová spoušť 230V AC","Přžíslušenství jističe","Podpěťová spoušť 230V AC",null,null,"Přžíslušenství jističePodpěťová spoušť 230V AC","MZ206",1,2,null,null,null,null,545,"ks","Podpěťová spoušť 230V AC"]
[399,"MZ520N","MZ520","Pomocný kontakt motorového spouštěč 1S+1R, 3,5A",null,null,null,null,1,"MZ520N",0.5,null,null,null,null,null,312,"ks","Pomocný kontakt motorového spouštěč 1S+1R, 3,5A"]
[400,"MZ521N","MZ521","Skříňka motorového spouštěče 80x158x125,5 mm, IP 55",null,null,null,{"$error":"#N/A"},1,"MZ521N",0,null,null,null,null,null,564,"ks","Skříňka motorového spouštěče 80x158x125,5 mm, IP 55"]
[402,"MZ523N",null,"Pracovní spoušť motorového spouštěč 230V AC",null,null,null,null,1,"MZ523N",1,null,null,null,null,null,899,"ks","Pracovní spoušť motorového spouštěč 230V AC"]
[403,"MZ527N","MZ527","Signální kontakt motorového spouštěč 1S, 2 /3,5A",null,null,null,null,1,"MZ527N",0.5,0.2,null,null,null,null,564,"ks","Signální kontakt motorového spouštěč 1S, 2 /3,5A"]
[404,"MZ528N","MZ528","Podpěťová spoušť motorového spouštěč 230V",null,null,null,null,1,"MZ528N",1,0.5,null,null,null,null,821,"ks","Podpěťová spoušť motorového spouštěč 230V"]
[405,"MZ529N","MZ529","Podpěťová spoušť motorového spouštěč 400V",null,null,null,null,1,"MZ529N",1,0.5,null,null,null,null,821,"ks","Podpěťová spoušť motorového spouštěč 400V"]
[412,"MZN121",null,"Sada 3 ks přepážek pro jistič",null,null,null,{"$error":"#N/A"},1,"MZN121",0,null,null,null,null,null,99,"sada","Sada 3 ks přepážek pro jistič"]
[125,"NBN106","NBN106T","Jistič 1 pól. 6A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","1-pól.","6A",6,{"$f":"CONCATENATE(E965,F965,G965)","v":"Jistič 10kA, char. B1-pól.6A"},"NBN106",1,1.33,1,null,1,null,163,"ks","Jistič 1 pól. 6A, char.B, 10 kA"]
[126,"NBN110","NBN110T","Jistič 1 pól. 10A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","1-pól.","10A",10,"Jistič 10kA, char. B1-pól.10A","NBN110",1,1.87,1,null,1,null,135,"ks","Jistič 1 pól. 10A, char.B, 10 kA"]
[127,"NBN113","NBN113T","Jistič 1 pól. 13A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","1-pól.","13A",13,"Jistič 10kA, char. B1-pól.13A","NBN113",1,2.31,1,null,1,null,156,"ks","Jistič 1 pól. 13A, char.B, 10 kA"]
[128,"NBN116","NBN116T","Jistič 1 pól. 16A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","1-pól.","16A",16,"Jistič 10kA, char. B1-pól.16A","NBN116",1,2.62,1,null,1,null,116,"ks","Jistič 1 pól. 16A, char.B, 10 kA"]
[129,"NBN120","NBN120T","Jistič 1 pól. 20A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","1-pól.","20A",20,"Jistič 10kA, char. B1-pól.20A","NBN120",1,2.56,1,null,1,null,169,"ks","Jistič 1 pól. 20A, char.B, 10 kA"]
[130,"NBN125","NBN125T","Jistič 1 pól. 25A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","1-pól.","25A",25,"Jistič 10kA, char. B1-pól.25A","NBN125",1,3.37,1,null,1,null,178,"ks","Jistič 1 pól. 25A, char.B, 10 kA"]
[131,"NBN132","NBN132T","Jistič 1 pól. 32A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","1-pól.","32A",32,"Jistič 10kA, char. B1-pól.32A","NBN132",1,3.65,1,null,1,null,206,"ks","Jistič 1 pól. 32A, char.B, 10 kA"]
[132,"NBN140","NBN140T","Jistič 1 pól. 40A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","1-pól.","40A",40,"Jistič 10kA, char. B1-pól.40A","NBN140",1,3.71,1,null,1,null,293,"ks","Jistič 1 pól. 40A, char.B, 10 kA"]
[133,"NBN150","NBN150T","Jistič 1 pól. 50A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","1-pól.","50A",50,"Jistič 10kA, char. B1-pól.50A","NBN150",1,4.7,1,null,1,null,523,"ks","Jistič 1 pól. 50A, char.B, 10 kA"]
[134,"NBN163","NBN163T","Jistič 1 pól. 63A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","1-pól.","63A",63,"Jistič 10kA, char. B1-pól.63A","NBN163",1,5.73,1,null,1,null,602,"ks","Jistič 1 pól. 63A, char.B, 10 kA"]
[189,"NBN206","NB206","Jistič 2 pól. 6A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","2-pól.","6A",6,"Jistič 10kA, char. B2-pól.6A","NBN206",1,2.68,1,null,null,1,407,"ks","Jistič 2 pól. 6A, char.B, 10 kA"]
[190,"NBN210","NB210","Jistič 2 pól. 10A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","2-pól.","10A",10,"Jistič 10kA, char. B2-pól.10A","NBN210",2,4.13,1,null,null,1,375,"ks","Jistič 2 pól. 10A, char.B, 10 kA"]
[191,"NBN213","NB213","Jistič 2 pól. 13A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","2-pól.","13A",13,"Jistič 10kA, char. B2-pól.13A","NBN213",2,4.58,1,null,null,1,395,"ks","Jistič 2 pól. 13A, char.B, 10 kA"]
[192,"NBN216","NB216","Jistič 2 pól. 16A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","2-pól.","16A",16,"Jistič 10kA, char. B2-pól.16A","NBN216",2,5.34,1,null,null,1,380,"ks","Jistič 2 pól. 16A, char.B, 10 kA"]
[193,"NBN220","NB220","Jistič 2 pól. 20A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","2-pól.","20A",20,"Jistič 10kA, char. B2-pól.20A","NBN220",2,5.29,1,null,null,1,424,"ks","Jistič 2 pól. 20A, char.B, 10 kA"]
[194,"NBN225","NB225","Jistič 2 pól. 25A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","2-pól.","25A",25,"Jistič 10kA, char. B2-pól.25A","NBN225",2,7.2,1,null,null,1,432,"ks","Jistič 2 pól. 25A, char.B, 10 kA"]
[195,"NBN232","NB232","Jistič 2 pól. 32A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","2-pól.","32A",32,"Jistič 10kA, char. B2-pól.32A","NBN232",2,8,1,null,null,1,515,"ks","Jistič 2 pól. 32A, char.B, 10 kA"]
[196,"NBN240","NB240","Jistič 2 pól. 40A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","2-pól.","40A",40,"Jistič 10kA, char. B2-pól.40A","NBN240",2,6.7,1,null,null,1,702,"ks","Jistič 2 pól. 40A, char.B, 10 kA"]
[197,"NBN250","NB250","Jistič 2 pól. 50A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","2-pól.","50A",50,"Jistič 10kA, char. B2-pól.50A","NBN250",2,10.6,1,null,null,1,1162,"ks","Jistič 2 pól. 50A, char.B, 10 kA"]
[198,"NBN263","NB263","Jistič 2 pól. 63A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","2-pól.","63A",63,"Jistič 10kA, char. B2-pól.63A","NBN263",2,13.1,1,null,null,1,1320,"ks","Jistič 2 pól. 63A, char.B, 10 kA"]
[230,"NBN306","NBN306T","Jistič 3 pól. 6A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","3-pól.","6A",6,"Jistič 10kA, char. B3-pól.6A","NBN306",3,4.0599999999999996,1,null,null,1,630,"ks","Jistič 3 pól. 6A, char.B, 10 kA"]
[231,"NBN310","NBN310T","Jistič 3 pól. 10A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","3-pól.","10A",10,"Jistič 10kA, char. B3-pól.10A","NBN310",3,6.13,1,null,null,1,523,"ks","Jistič 3 pól. 10A, char.B, 10 kA"]
[232,"NBN313","NBN313T","Jistič 3 pól. 13A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","3-pól.","13A",13,"Jistič 10kA, char. B3-pól.13A","NBN313",3,6.37,1,null,null,1,541,"ks","Jistič 3 pól. 13A, char.B, 10 kA"]
[233,"NBN316","NBN316T","Jistič 3 pól. 16A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","3-pól.","16A",16,"Jistič 10kA, char. B3-pól.16A","NBN316",3,8.27,1,null,null,1,497,"ks","Jistič 3 pól. 16A, char.B, 10 kA"]
[234,"NBN320","NBN320T","Jistič 3 pól. 20A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","3-pól.","20A",20,"Jistič 10kA, char. B3-pól.20A","NBN320",3,8.0399999999999991,1,null,null,1,560,"ks","Jistič 3 pól. 20A, char.B, 10 kA"]
[235,"NBN325","NBN325T","Jistič 3 pól. 25A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","3-pól.","25A",25,"Jistič 10kA, char. B3-pól.25A","NBN325",3,11,1,null,null,1,582,"ks","Jistič 3 pól. 25A, char.B, 10 kA"]
[236,"NBN332","NBN332T","Jistič 3 pól. 32A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","3-pól.","32A",32,"Jistič 10kA, char. B3-pól.32A","NBN332",3,12.3,1,null,null,1,704,"ks","Jistič 3 pól. 32A, char.B, 10 kA"]
[237,"NBN340","NBN340T","Jistič 3 pól. 40A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","3-pól.","40A",40,"Jistič 10kA, char. B3-pól.40A","NBN340",3,10.1,1,null,null,1,879,"ks","Jistič 3 pól. 40A, char.B, 10 kA"]
[238,"NBN350","NBN350T","Jistič 3 pól. 50A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","3-pól.","50A",50,"Jistič 10kA, char. B3-pól.50A","NBN350",3,15.4,1,null,null,1,1619,"ks","Jistič 3 pól. 50A, char.B, 10 kA"]
[239,"NBN363","NBN363T","Jistič 3 pól. 63A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","3-pól.","63A",63,"Jistič 10kA, char. B3-pól.63A","NBN363",3,19.899999999999999,1,null,null,1,1915,"ks","Jistič 3 pól. 63A, char.B, 10 kA"]
[294,"NBN406","NB406A","Jistič 4 pól. 6A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","3+N","6A",6,"Jistič 10kA, char. B3+N6A","NBN406",4,5.44,1,null,null,1,765,"ks","Jistič 4 pól. 6A, char.B, 10 kA"]
[295,"NBN410","NB410A","Jistič 4 pól. 10A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","4-pól.","10A",10,"Jistič 10kA, char. B4-pól.10A","NBN410",4,8.2899999999999991,1,null,null,1,600,"ks","Jistič 4 pól. 10A, char.B, 10 kA"]
[null,"NBN413",null,"Jistič 4 pól. 13A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","4-pól.","13A",13,{"$f":"CONCATENATE(E997,F997,G997)","v":"Jistič 10kA, char. B4-pól.13A"},"NBN413",4,8.9,1,null,null,1,null,null,"Jistič 4 pól. 13A, char.B, 10 kA"]
[296,"NBN416","NB416A","Jistič 4 pól. 16A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","4-pól.","16A",16,{"$f":"CONCATENATE(E998,F998,G998)","v":"Jistič 10kA, char. B4-pól.16A"},"NBN416",4,11.08,1,null,null,1,641,"ks","Jistič 4 pól. 16A, char.B, 10 kA"]
[297,"NBN420","NB420A","Jistič 4 pól. 20A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","4-pól.","20A",20,"Jistič 10kA, char. B4-pól.20A","NBN420",4,10.87,1,null,null,1,600,"ks","Jistič 4 pól. 20A, char.B, 10 kA"]
[298,"NBN425","NB425A","Jistič 4 pól. 25A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","4-pól.","25A",25,"Jistič 10kA, char. B4-pól.25A","NBN425",4,14.75,1,null,null,1,737,"ks","Jistič 4 pól. 25A, char.B, 10 kA"]
[299,"NBN432","NB432A","Jistič 4 pól. 32A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","4-pól.","32A",32,"Jistič 10kA, char. B4-pól.32A","NBN432",4,16.5,1,null,null,1,718,"ks","Jistič 4 pól. 32A, char.B, 10 kA"]
[300,"NBN440","NB440A","Jistič 4 pól. 40A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","4-pól.","40A",40,"Jistič 10kA, char. B4-pól.40A","NBN440",4,15,1,null,null,1,840,"ks","Jistič 4 pól. 40A, char.B, 10 kA"]
[301,"NBN450","NB450A","Jistič 4 pól. 50A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","4-pól.","50A",50,"Jistič 10kA, char. B4-pól.50A","NBN450",4,20.3,1,null,null,1,1200,"ks","Jistič 4 pól. 50A, char.B, 10 kA"]
[302,"NBN463","NB463A","Jistič 4 pól. 63A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","4-pól.","63A",63,"Jistič 10kA, char. B4-pól.63A","NBN463",4,25.7,1,null,null,1,1455,"ks","Jistič 4 pól. 63A, char.B, 10 kA"]
[167,"NBN506","NB506A","Jistič 1 + N  6A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","1+N","6A",6,"Jistič 10kA, char. B1+N6A","NBN506",2,2.68,1,null,null,1,426,"ks","Jistič 1 + N  6A, char.B, 10 kA"]
[168,"NBN510","NB510A","Jistič 1 + N  10A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","1+N","10A",10,"Jistič 10kA, char. B1+N10A","NBN510",2,4.13,1,null,null,1,274,"ks","Jistič 1 + N  10A, char.B, 10 kA"]
[169,"NBN513","NB513A","Jistič 1 + N  13A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","1+N","13A",13,"Jistič 10kA, char. B1+N13A","NBN513",2,4.58,1,null,null,1,286,"ks","Jistič 1 + N  13A, char.B, 10 kA"]
[170,"NBN516","NB516A","Jistič 1 + N  16A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","1+N","16A",16,"Jistič 10kA, char. B1+N16A","NBN516",2,5.34,1,null,null,1,274,"ks","Jistič 1 + N  16A, char.B, 10 kA"]
[171,"NBN520","NB520A","Jistič 1 + N  20A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","1+N","20A",20,"Jistič 10kA, char. B1+N20A","NBN520",2,5.29,1,null,null,1,274,"ks","Jistič 1 + N  20A, char.B, 10 kA"]
[172,"NBN525","NB525A","Jistič 1 + N  25A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","1+N","25A",25,"Jistič 10kA, char. B1+N25A","NBN525",2,7.2,1,null,null,1,302,"ks","Jistič 1 + N  25A, char.B, 10 kA"]
[173,"NBN532","NB532A","Jistič 1 + N  32A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","1+N","32A",32,"Jistič 10kA, char. B1+N32A","NBN532",2,8,1,null,null,1,329,"ks","Jistič 1 + N  32A, char.B, 10 kA"]
[174,"NBN540","NB540A","Jistič 1 + N  40A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","1+N","40A",40,"Jistič 10kA, char. B1+N40A","NBN540",2,6.7,1,null,null,1,438,"ks","Jistič 1 + N  40A, char.B, 10 kA"]
[175,"NBN550","NB550A","Jistič 1 + N  50A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","1+N","50A",50,"Jistič 10kA, char. B1+N50A","NBN550",2,10.6,1,null,null,1,629,"ks","Jistič 1 + N  50A, char.B, 10 kA"]
[176,"NBN563","NB563A","Jistič 1 + N  63A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","1+N","63A",63,"Jistič 10kA, char. B1+N63A","NBN563",2,13.1,1,null,null,1,820,"ks","Jistič 1 + N  63A, char.B, 10 kA"]
[272,"NBN606","NB606A","Jistič 3 + N  6A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","3+N","6A",6,"Jistič 10kA, char. B3+N6A","NBN606",4,5.44,1,null,null,1,687,"ks","Jistič 3 + N  6A, char.B, 10 kA"]
[273,"NBN610","NB610A","Jistič 3 + N  10A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","3+N","10A",10,"Jistič 10kA, char. B3+N10A","NBN610",4,8.2899999999999991,1,null,null,1,625,"ks","Jistič 3 + N  10A, char.B, 10 kA"]
[274,"NBN613","NB613A","Jistič 3 + N  13A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","3+N","13A",13,"Jistič 10kA, char. B3+N13A","NBN613",4,8.9,1,null,null,1,643,"ks","Jistič 3 + N  13A, char.B, 10 kA"]
[275,"NBN616","NB616A","Jistič 3 + N  16A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","3+N","16A",16,"Jistič 10kA, char. B3+N16A","NBN616",4,11.08,1,null,null,1,625,"ks","Jistič 3 + N  16A, char.B, 10 kA"]
[276,"NBN620","NB620A","Jistič 3 + N  20A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","3+N","20A",20,"Jistič 10kA, char. B3+N20A","NBN620",4,10.87,1,null,null,1,625,"ks","Jistič 3 + N  20A, char.B, 10 kA"]
[277,"NBN625","NB625A","Jistič 3 + N  25A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","3+N","25A",25,"Jistič 10kA, char. B3+N25A","NBN625",4,14.75,1,null,null,1,687,"ks","Jistič 3 + N  25A, char.B, 10 kA"]
[278,"NBN632","NB632A","Jistič 3 + N  32A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","3+N","32A",32,"Jistič 10kA, char. B3+N32A","NBN632",4,16.5,1,null,null,1,750,"ks","Jistič 3 + N  32A, char.B, 10 kA"]
[279,"NBN640","NB640A","Jistič 3 + N  40A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","3+N","40A",40,"Jistič 10kA, char. B3+N40A","NBN640",4,15,1,null,null,1,1000,"ks","Jistič 3 + N  40A, char.B, 10 kA"]
[280,"NBN650","NB650A","Jistič 3 + N  50A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","3+N","50A",50,"Jistič 10kA, char. B3+N50A","NBN650",4,20.3,1,null,null,1,1437,"ks","Jistič 3 + N  50A, char.B, 10 kA"]
[281,"NBN663","NB663A","Jistič 3 + N  63A, char.B, 10 kA","Jistič 10kA, char. B","3+N","63A",63,"Jistič 10kA, char. B3+N63A","NBN663",4,25.7,1,null,null,1,1874,"ks","Jistič 3 + N  63A, char.B, 10 kA"]
[135,"NCN100","NC100","Jistič 1 pól.0,5A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","1-pól.","0,5A",0.5,"Jistič 10kA, char. C1-pól.0,5A","NCN100",1,0.14000000000000001,1,null,1,null,341,"ks","Jistič 1 pól.0,5A, char.C, 10 kA"]
[136,"NCN101","NC101","Jistič 1 pól. 1A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","1-pól.","1A",1,"Jistič 10kA, char. C1-pól.1A","NCN101",1,0.13,1,null,1,null,324,"ks","Jistič 1 pól. 1A, char.C, 10 kA"]
[137,"NCN102","NC102","Jistič 1 pól. 2A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","1-pól.","2A",2,"Jistič 10kA, char. C1-pól.2A","NCN102",1,1.89,1,null,1,null,263,"ks","Jistič 1 pól. 2A, char.C, 10 kA"]
[138,"NCN103","NC103","Jistič 1 pól. 3A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","1-pól.","3A",3,"Jistič 10kA, char. C1-pól.3A","NCN103",1,2.2400000000000002,1,null,1,null,263,"ks","Jistič 1 pól. 3A, char.C, 10 kA"]
[139,"NCN104","NC104","Jistič 1 pól. 4A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","1-pól.","4A",4,"Jistič 10kA, char. C1-pól.4A","NCN104",1,2.62,1,null,1,null,244,"ks","Jistič 1 pól. 4A, char.C, 10 kA"]
[140,"NCN106","NCN106T","Jistič 1 pól. 6A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","1-pól.","6A",6,{"$f":"CONCATENATE(E1030,F1030,G1030)","v":"Jistič 10kA, char. C1-pól.6A"},"NCN106",1,1.33,1,null,1,null,192,"ks","Jistič 1 pól. 6A, char.C, 10 kA"]
[141,"NCN110","NCN110T","Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","1-pól.","10A",10,"Jistič 10kA, char. C1-pól.10A","NCN110",1,1.87,1,null,1,null,175,"ks","Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA"]
[142,"NCN113","NCN113T","Jistič 1 pól. 13A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","1-pól.","13A",13,"Jistič 10kA, char. C1-pól.13A","NCN113",1,2.31,1,null,1,null,178,"ks","Jistič 1 pól. 13A, char.C, 10 kA"]
[143,"NCN116","NCN116T","Jistič 1 pól. 16A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","1-pól.","16A",16,"Jistič 10kA, char. C1-pól.16A","NCN116",1,2.62,1,null,1,null,174,"ks","Jistič 1 pól. 16A, char.C, 10 kA"]
[144,"NCN120","NCN120T","Jistič 1 pól. 20A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","1-pól.","20A",20,"Jistič 10kA, char. C1-pól.20A","NCN120",1,2.56,1,null,1,null,192,"ks","Jistič 1 pól. 20A, char.C, 10 kA"]
[145,"NCN125","NCN125T","Jistič 1 pól. 25A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","1-pól.","25A",25,"Jistič 10kA, char. C1-pól.25A","NCN125",1,3.37,1,null,1,null,202,"ks","Jistič 1 pól. 25A, char.C, 10 kA"]
[146,"NCN132","NCN132T","Jistič 1 pól. 32A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","1-pól.","32A",32,"Jistič 10kA, char. C1-pól.32A","NCN132",1,3.65,1,null,1,null,230,"ks","Jistič 1 pól. 32A, char.C, 10 kA"]
[147,"NCN140","NCN140T","Jistič 1 pól. 40A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","1-pól.","40A",40,"Jistič 10kA, char. C1-pól.40A","NCN140",1,3.71,1,null,1,null,333,"ks","Jistič 1 pól. 40A, char.C, 10 kA"]
[148,"NCN150","NCN150T","Jistič 1 pól. 50A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","1-pól.","50A",50,"Jistič 10kA, char. C1-pól.50A","NCN150",1,4.7,1,null,1,null,584,"ks","Jistič 1 pól. 50A, char.C, 10 kA"]
[149,"NCN163","NCN163T","Jistič 1 pól. 63A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","1-pól.","63A",63,"Jistič 10kA, char. C1-pól.63A","NCN163",1,5.73,1,null,1,null,686,"ks","Jistič 1 pól. 63A, char.C, 10 kA"]
[199,"NCN200","NC200","Jistič 2 pól. 0,5A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","2-pól.","0,5A",0.5,"Jistič 10kA, char. C2-pól.0,5A","NCN200",2,2.91,1,null,null,1,756,"ks","Jistič 2 pól. 0,5A, char.C, 10 kA"]
[200,"NCN201","NC201","Jistič 2 pól. 1A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","2-pól.","1A",1,"Jistič 10kA, char. C2-pól.1A","NCN201",2,2.11,1,null,null,1,723,"ks","Jistič 2 pól. 1A, char.C, 10 kA"]
[201,"NCN202","NC202","Jistič 2 pól. 2A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","2-pól.","2A",2,"Jistič 10kA, char. C2-pól.2A","NCN202",2,4.0999999999999996,1,null,null,1,663,"ks","Jistič 2 pól. 2A, char.C, 10 kA"]
[202,"NCN203","NC203","Jistič 2 pól. 3A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","2-pól.","3A",3,"Jistič 10kA, char. C2-pól.3A","NCN203",2,4.41,1,null,null,1,604,"ks","Jistič 2 pól. 3A, char.C, 10 kA"]
[203,"NCN204","NC204","Jistič 2 pól. 4A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","2-pól.","4A",4,"Jistič 10kA, char. C2-pól.4A","NCN204",2,5.36,1,null,null,1,538,"ks","Jistič 2 pól. 4A, char.C, 10 kA"]
[204,"NCN206","NC206","Jistič 2 pól. 6A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","2-pól.","6A",6,"Jistič 10kA, char. C2-pól.6A","NCN206",2,2.68,1,null,null,1,415,"ks","Jistič 2 pól. 6A, char.C, 10 kA"]
[205,"NCN210","NC210","Jistič 2 pól. 10A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","2-pól.","10A",10,"Jistič 10kA, char. C2-pól.10A","NCN210",2,4.13,1,null,null,1,394,"ks","Jistič 2 pól. 10A, char.C, 10 kA"]
[206,"NCN213","NC213","Jistič 2 pól. 13A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","2-pól.","13A",13,"Jistič 10kA, char. C2-pól.13A","NCN213",2,4.58,1,null,null,1,407,"ks","Jistič 2 pól. 13A, char.C, 10 kA"]
[207,"NCN216","NC216","Jistič 2 pól. 16A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","2-pól.","16A",16,"Jistič 10kA, char. C2-pól.16A","NCN216",2,5.34,1,null,null,1,397,"ks","Jistič 2 pól. 16A, char.C, 10 kA"]
[208,"NCN220","NC220","Jistič 2 pól. 20A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","2-pól.","20A",20,"Jistič 10kA, char. C2-pól.20A","NCN220",2,5.29,1,null,null,1,439,"ks","Jistič 2 pól. 20A, char.C, 10 kA"]
[209,"NCN225","NC225","Jistič 2 pól. 25A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","2-pól.","25A",25,"Jistič 10kA, char. C2-pól.25A","NCN225",2,7.2,1,null,null,1,448,"ks","Jistič 2 pól. 25A, char.C, 10 kA"]
[210,"NCN232","NC232","Jistič 2 pól. 32A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","2-pól.","32A",32,"Jistič 10kA, char. C2-pól.32A","NCN232",2,8,1,null,null,1,531,"ks","Jistič 2 pól. 32A, char.C, 10 kA"]
[211,"NCN240","NC240","Jistič 2 pól. 40A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","2-pól.","40A",40,"Jistič 10kA, char. C2-pól.40A","NCN240",2,6.7,1,null,null,1,735,"ks","Jistič 2 pól. 40A, char.C, 10 kA"]
[212,"NCN250","NC250","Jistič 2 pól. 50A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","2-pól.","50A",50,"Jistič 10kA, char. C2-pól.50A","NCN250",2,10.6,1,null,null,1,1270,"ks","Jistič 2 pól. 50A, char.C, 10 kA"]
[213,"NCN263","NC263","Jistič 2 pól. 63A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","2-pól.","63A",63,"Jistič 10kA, char. C2-pól.63A","NCN263",2,13.1,1,null,null,1,1673,"ks","Jistič 2 pól. 63A, char.C, 10 kA"]
[240,"NCN300","NC300","Jistič 3 pól. 0,5A,char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","3-pól.","0,5A",0.5,"Jistič 10kA, char. C3-pól.0,5A","NCN300",3,4.3499999999999996,1,null,null,1,1064,"ks","Jistič 3 pól. 0,5A,char.C, 10 kA"]
[241,"NCN301","NC301","Jistič 3 pól. 1A,char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","3-pól.","1A",1,"Jistič 10kA, char. C3-pól.1A","NCN301",3,3.24,1,null,null,1,1019,"ks","Jistič 3 pól. 1A,char.C, 10 kA"]
[242,"NCN302","NC302","Jistič 3 pól. 2A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","3-pól.","2A",2,"Jistič 10kA, char. C3-pól.2A","NCN302",3,6.16,1,null,null,1,893,"ks","Jistič 3 pól. 2A, char.C, 10 kA"]
[243,"NCN303","NC303","Jistič 3 pól. 3A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","3-pól.","3A",3,"Jistič 10kA, char. C3-pól.3A","NCN303",3,6.6,1,null,null,1,822,"ks","Jistič 3 pól. 3A, char.C, 10 kA"]
[244,"NCN304","NC304","Jistič 3 pól. 4A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","3-pól.","4A",4,"Jistič 10kA, char. C3-pól.4A","NCN304",3,8.18,1,null,null,1,746,"ks","Jistič 3 pól. 4A, char.C, 10 kA"]
[245,"NCN306","NCN306T","Jistič 3 pól. 6A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","3-pól.","6A",6,"Jistič 10kA, char. C3-pól.6A","NCN306",3,4.0599999999999996,1,null,null,1,701,"ks","Jistič 3 pól. 6A, char.C, 10 kA"]
[246,"NCN310","NCN310T","Jistič 3 pól. 10A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","3-pól.","10A",10,"Jistič 10kA, char. C3-pól.10A","NCN310",3,6.13,1,null,null,1,625,"ks","Jistič 3 pól. 10A, char.C, 10 kA"]
[247,"NCN313","NCN313T","Jistič 3 pól. 13A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","3-pól.","13A",13,{"$f":"CONCATENATE(E1062,F1062,G1062)","v":"Jistič 10kA, char. C3-pól.13A"},"NCN313",3,6.37,1,null,null,1,636,"ks","Jistič 3 pól. 13A, char.C, 10 kA"]
[248,"NCN316","NCN316T","Jistič 3 pól. 16A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","3-pól.","16A",16,"Jistič 10kA, char. C3-pól.16A","NCN316",3,8.27,1,null,null,1,612,"ks","Jistič 3 pól. 16A, char.C, 10 kA"]
[249,"NCN320","NCN320T","Jistič 3 pól. 20A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","3-pól.","20A",20,"Jistič 10kA, char. C3-pól.20A","NCN320",3,8.0399999999999991,1,null,null,1,679,"ks","Jistič 3 pól. 20A, char.C, 10 kA"]
[250,"NCN325","NCN325T","Jistič 3 pól. 25A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","3-pól.","25A",25,"Jistič 10kA, char. C3-pól.25A","NCN325",3,11,1,null,null,1,725,"ks","Jistič 3 pól. 25A, char.C, 10 kA"]
[251,"NCN332","NCN332T","Jistič 3 pól. 32A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","3-pól.","32A",32,"Jistič 10kA, char. C3-pól.32A","NCN332",3,12.3,1,null,null,1,791,"ks","Jistič 3 pól. 32A, char.C, 10 kA"]
[252,"NCN340","NCN340T","Jistič 3 pól. 40A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","3-pól.","40A",40,"Jistič 10kA, char. C3-pól.40A","NCN340",3,10.1,1,null,null,1,973,"ks","Jistič 3 pól. 40A, char.C, 10 kA"]
[253,"NCN350","NCN350T","Jistič 3 pól. 50A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","3-pól.","50A",50,"Jistič 10kA, char. C3-pól.50A","NCN350",3,15.4,1,null,null,1,1860,"ks","Jistič 3 pól. 50A, char.C, 10 kA"]
[254,"NCN363","NCN363T","Jistič 3 pól. 63A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","3-pól.","63A",63,"Jistič 10kA, char. C3-pól.63A","NCN363",3,19.899999999999999,1,null,null,1,2319,"ks","Jistič 3 pól. 63A, char.C, 10 kA"]
[303,"NCN400","NC400A","Jistič 4 pól. 0,5A,char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","4-pól.","0,5A",0.5,"Jistič 10kA, char. C4-pól.0,5A","NCN400",4,5.72,1,null,null,1,1417,"ks","Jistič 4 pól. 0,5A,char.C, 10 kA"]
[304,"NCN401","NC401A","Jistič 4 pól. 1A,char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","4-pól.","1A",1,"Jistič 10kA, char. C4-pól.1A","NCN401",4,4.24,1,null,null,1,1358,"ks","Jistič 4 pól. 1A,char.C, 10 kA"]
[305,"NCN402","NC402A","Jistič 4 pól. 2A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","4-pól.","2A",2,"Jistič 10kA, char. C4-pól.2A","NCN402",4,8.6300000000000008,1,null,null,1,1198,"ks","Jistič 4 pól. 2A, char.C, 10 kA"]
[306,"NCN403","NC403A","Jistič 4 pól. 3A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","4-pól.","3A",3,"Jistič 10kA, char. C4-pól.3A","NCN403",4,8.86,1,null,null,1,1095,"ks","Jistič 4 pól. 3A, char.C, 10 kA"]
[307,"NCN404","NC404A","Jistič 4 pól. 4A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","4-pól.","4A",4,"Jistič 10kA, char. C4-pól.4A","NCN404",4,10.9,1,null,null,1,1022,"ks","Jistič 4 pól. 4A, char.C, 10 kA"]
[308,"NCN406","NC406A","Jistič 4 pól. 6A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","4-pól.","6A",6,"Jistič 10kA, char. C4-pól.6A","NCN406",4,5.44,1,null,null,1,882,"ks","Jistič 4 pól. 6A, char.C, 10 kA"]
[309,"NCN410","NC410A","Jistič 4 pól. 10A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","4-pól.","10A",10,"Jistič 10kA, char. C4-pól.10A","NCN410",4,8.2899999999999991,1,null,null,1,772,"ks","Jistič 4 pól. 10A, char.C, 10 kA"]
[null,"NCN413",null,"Jistič 4 pól. 13A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","4-pól.","13A",13,"Jistič 10kA, char. C4-pól.13A","NCN413",4,8.9,1,null,null,1,null,null,"Jistič 4 pól. 13A, char.C, 10 kA"]
[310,"NCN416","NC416A","Jistič 4 pól. 16A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","4-pól.","16A",16,"Jistič 10kA, char. C4-pól.16A","NCN416",4,11.08,1,null,null,1,772,"ks","Jistič 4 pól. 16A, char.C, 10 kA"]
[311,"NCN420","NC420A","Jistič 4 pól. 20A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","4-pól.","20A",20,"Jistič 10kA, char. C4-pól.20A","NCN420",4,10.87,1,null,null,1,716,"ks","Jistič 4 pól. 20A, char.C, 10 kA"]
[312,"NCN425","NC425A","Jistič 4 pól. 25A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","4-pól.","25A",25,"Jistič 10kA, char. C4-pól.25A","NCN425",4,14.75,1,null,null,1,758,"ks","Jistič 4 pól. 25A, char.C, 10 kA"]
[313,"NCN432","NC432A","Jistič 4 pól. 32A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","4-pól.","32A",32,"Jistič 10kA, char. C4-pól.32A","NCN432",4,16.5,1,null,null,1,985,"ks","Jistič 4 pól. 32A, char.C, 10 kA"]
[314,"NCN440","NC440A","Jistič 4 pól. 40A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","4-pól.","40A",40,"Jistič 10kA, char. C4-pól.40A","NCN440",4,15,1,null,null,1,1224,"ks","Jistič 4 pól. 40A, char.C, 10 kA"]
[315,"NCN450","NC450A","Jistič 4 pól. 50A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","4-pól.","50A",50,"Jistič 10kA, char. C4-pól.50A","NCN450",4,20.3,1,null,null,1,2239,"ks","Jistič 4 pól. 50A, char.C, 10 kA"]
[316,"NCN463","NC463A","Jistič 4 pól. 63A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","4-pól.","63A",63,"Jistič 10kA, char. C4-pól.63A","NCN463",4,25.7,1,null,null,1,2673,"ks","Jistič 4 pól. 63A, char.C, 10 kA"]
[177,"NCN506","NC506A","Jistič 1 + N  6A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","1+N","6A",6,"Jistič 10kA, char. C1+N6A","NCN506",2,2.68,1,null,null,1,324,"ks","Jistič 1 + N  6A, char.C, 10 kA"]
[178,"NCN510","NC510A","Jistič 1 + N  10A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","1+N","10A",10,"Jistič 10kA, char. C1+N10A","NCN510",2,4.13,1,null,null,1,293,"ks","Jistič 1 + N  10A, char.C, 10 kA"]
[179,"NCN513","NC513A","Jistič 1 + N  13A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","1+N","13A",13,"Jistič 10kA, char. C1+N13A","NCN513",2,4.58,1,null,null,1,302,"ks","Jistič 1 + N  13A, char.C, 10 kA"]
[180,"NCN516","NC516A","Jistič 1 + N  16A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","1+N","16A",16,"Jistič 10kA, char. C1+N16A","NCN516",2,5.34,1,null,null,1,293,"ks","Jistič 1 + N  16A, char.C, 10 kA"]
[181,"NCN520","NC520A","Jistič 1 + N  20A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","1+N","20A",20,"Jistič 10kA, char. C1+N20A","NCN520",2,5.29,1,null,null,1,293,"ks","Jistič 1 + N  20A, char.C, 10 kA"]
[182,"NCN525","NC525A","Jistič 1 + N  25A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","1+N","25A",25,"Jistič 10kA, char. C1+N25A","NCN525",2,7.2,1,null,null,1,324,"ks","Jistič 1 + N  25A, char.C, 10 kA"]
[183,"NCN532","NC532A","Jistič 1 + N  32A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","1+N","32A",32,"Jistič 10kA, char. C1+N32A","NCN532",2,8,1,null,null,1,352,"ks","Jistič 1 + N  32A, char.C, 10 kA"]
[184,"NCN540","NC540A","Jistič 1 + N  40A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","1+N","40A",40,"Jistič 10kA, char. C1+N40A","NCN540",2,6.7,1,null,null,1,470,"ks","Jistič 1 + N  40A, char.C, 10 kA"]
[185,"NCN550","NC550A","Jistič 1 + N  50A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","1+N","50A",50,"Jistič 10kA, char. C1+N50A","NCN550",2,10.6,1,null,null,1,675,"ks","Jistič 1 + N  50A, char.C, 10 kA"]
[186,"NCN563","NC563A","Jistič 1 + N  63A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","1+N","63A",63,"Jistič 10kA, char. C1+N63A","NCN563",2,13.1,1,null,null,1,880,"ks","Jistič 1 + N  63A, char.C, 10 kA"]
[282,"NCN606","NC606A","Jistič 3 + N  6A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","3+N","6A",6,"Jistič 10kA, char. C3+N6A","NCN606",4,5.44,1,null,null,1,737,"ks","Jistič 3 + N  6A, char.C, 10 kA"]
[283,"NCN610","NC610A","Jistič 3 + N  10A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","3+N","10A",10,"Jistič 10kA, char. C3+N10A","NCN610",4,8.2899999999999991,1,null,null,1,671,"ks","Jistič 3 + N  10A, char.C, 10 kA"]
[284,"NCN613","NC613A","Jistič 3 + N  13A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","3+N","13A",13,"Jistič 10kA, char. C3+N13A","NCN613",4,8.9,1,null,null,1,689,"ks","Jistič 3 + N  13A, char.C, 10 kA"]
[285,"NCN616","NC616A","Jistič 3 + N  16A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","3+N","16A",16,"Jistič 10kA, char. C3+N16A","NCN616",4,11.08,1,null,null,1,671,"ks","Jistič 3 + N  16A, char.C, 10 kA"]
[286,"NCN620","NC620A","Jistič 3 + N  20A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","3+N","20A",20,"Jistič 10kA, char. C3+N20A","NCN620",4,10.87,1,null,null,1,671,"ks","Jistič 3 + N  20A, char.C, 10 kA"]
[287,"NCN625","NC625A","Jistič 3 + N  25A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","3+N","25A",25,"Jistič 10kA, char. C3+N25A","NCN625",4,14.75,1,null,null,1,737,"ks","Jistič 3 + N  25A, char.C, 10 kA"]
[288,"NCN632","NC632A","Jistič 3 + N  32A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","3+N","32A",32,"Jistič 10kA, char. C3+N32A","NCN632",4,16.5,1,null,null,1,805,"ks","Jistič 3 + N  32A, char.C, 10 kA"]
[289,"NCN640","NC640A","Jistič 3 + N  40A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","3+N","40A",40,"Jistič 10kA, char. C3+N40A","NCN640",4,15,1,null,null,1,1072,"ks","Jistič 3 + N  40A, char.C, 10 kA"]
[290,"NCN650","NC650A","Jistič 3 + N  50A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","3+N","50A",50,"Jistič 10kA, char. C3+N50A","NCN650",4,20.3,1,null,null,1,1544,"ks","Jistič 3 + N  50A, char.C, 10 kA"]
[291,"NCN663","NC663A","Jistič 3 + N  63A, char.C, 10 kA","Jistič 10kA, char. C","3+N","63A",63,"Jistič 10kA, char. C3+N63A","NCN663",4,25.7,1,null,null,1,2011,"ks","Jistič 3 + N  63A, char.C, 10 kA"]
[150,"NDN100","ND100","Jistič 1 pól. 0,5A, char.D,10 kA","Jistič 10kA, char. D","1-pól.","0,5A",0.5,"Jistič 10kA, char. D1-pól.0,5A","NDN100",1,0.14000000000000001,1,null,1,null,384,"ks","Jistič 1 pól. 0,5A, char.D,10 kA"]
[151,"NDN101","ND101","Jistič 1 pól. 1A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","1-pól.","1A",1,"Jistič 10kA, char. D1-pól.1A","NDN101",1,0.13,1,null,1,null,362,"ks","Jistič 1 pól. 1A, char.D, 10 kA"]
[152,"NDN102","ND102","Jistič 1 pól. 2A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","1-pól.","2A",2,"Jistič 10kA, char. D1-pól.2A","NDN102",1,1.89,1,null,1,null,341,"ks","Jistič 1 pól. 2A, char.D, 10 kA"]
[153,"NDN103","ND103","Jistič 1 pól. 3A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","1-pól.","3A",3,"Jistič 10kA, char. D1-pól.3A","NDN103",1,2.2400000000000002,1,null,1,null,318,"ks","Jistič 1 pól. 3A, char.D, 10 kA"]
[154,"NDN104","ND104","Jistič 1 pól. 4A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","1-pól.","4A",4,"Jistič 10kA, char. D1-pól.4A","NDN104",1,2.62,1,null,1,null,296,"ks","Jistič 1 pól. 4A, char.D, 10 kA"]
[155,"NDN106","ND106","Jistič 1 pól. 6A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","1-pól.","6A",6,"Jistič 10kA, char. D1-pól.6A","NDN106",1,1.33,1,null,1,null,228,"ks","Jistič 1 pól. 6A, char.D, 10 kA"]
[156,"NDN110","ND110","Jistič 1 pól. 10A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","1-pól.","10A",10,"Jistič 10kA, char. D1-pól.10A","NDN110",1,1.87,1,null,1,null,210,"ks","Jistič 1 pól. 10A, char.D, 10 kA"]
[157,"NDN113","ND113","Jistič 1 pól. 13A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","1-pól.","13A",13,"Jistič 10kA, char. D1-pól.13A","NDN113",1,2.31,1,null,1,null,210,"ks","Jistič 1 pól. 13A, char.D, 10 kA"]
[158,"NDN116","ND116","Jistič 1 pól. 16A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","1-pól.","16A",16,"Jistič 10kA, char. D1-pól.16A","NDN116",1,2.62,1,null,1,null,209,"ks","Jistič 1 pól. 16A, char.D, 10 kA"]
[159,"NDN120","ND120","Jistič 1 pól. 20A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","1-pól.","20A",20,"Jistič 10kA, char. D1-pól.20A","NDN120",1,2.56,1,null,1,null,220,"ks","Jistič 1 pól. 20A, char.D, 10 kA"]
[160,"NDN125","ND125","Jistič 1 pól. 25A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","1-pól.","25A",25,"Jistič 10kA, char. D1-pól.25A","NDN125",1,3.37,1,null,1,null,225,"ks","Jistič 1 pól. 25A, char.D, 10 kA"]
[161,"NDN132","ND132","Jistič 1 pól. 32A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","1-pól.","32A",32,"Jistič 10kA, char. D1-pól.32A","NDN132",1,3.65,1,null,1,null,255,"ks","Jistič 1 pól. 32A, char.D, 10 kA"]
[162,"NDN140","ND140","Jistič 1 pól. 40A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","1-pól.","40A",40,"Jistič 10kA, char. D1-pól.40A","NDN140",1,3.71,1,null,1,null,362,"ks","Jistič 1 pól. 40A, char.D, 10 kA"]
[163,"NDN150","ND150","Jistič 1 pól. 50A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","1-pól.","50A",50,"Jistič 10kA, char. D1-pól.50A","NDN150",1,4.7,1,null,1,null,434,"ks","Jistič 1 pól. 50A, char.D, 10 kA"]
[164,"NDN163","ND163","Jistič 1 pól. 63A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","1-pól.","63A",63,"Jistič 10kA, char. D1-pól.63A","NDN163",1,5.73,1,null,1,null,505,"ks","Jistič 1 pól. 63A, char.D, 10 kA"]
[214,"NDN200","ND200","Jistič 2 pól. 0,5A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","2-pól.","0,5A",0.5,"Jistič 10kA, char. D2-pól.0,5A","NDN200",2,2.91,1,null,null,1,669,"ks","Jistič 2 pól. 0,5A, char.D, 10 kA"]
[215,"NDN201","ND201","Jistič 2 pól. 1A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","2-pól.","1A",1,"Jistič 10kA, char. D2-pól.1A","NDN201",2,2.11,1,null,null,1,636,"ks","Jistič 2 pól. 1A, char.D, 10 kA"]
[216,"NDN202","ND202","Jistič 2 pól. 2A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","2-pól.","2A",2,"Jistič 10kA, char. D2-pól.2A","NDN202",2,4.0999999999999996,1,null,null,1,604,"ks","Jistič 2 pól. 2A, char.D, 10 kA"]
[217,"NDN203","ND203","Jistič 2 pól. 3A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","2-pól.","3A",3,"Jistič 10kA, char. D2-pól.3A","NDN203",2,4.41,1,null,null,1,587,"ks","Jistič 2 pól. 3A, char.D, 10 kA"]
[218,"NDN204","ND204","Jistič 2 pól. 4A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","2-pól.","4A",4,"Jistič 10kA, char. D2-pól.4A","NDN204",2,5.36,1,null,null,1,570,"ks","Jistič 2 pól. 4A, char.D, 10 kA"]
[219,"NDN206","ND206","Jistič 2 pól. 6A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","2-pól.","6A",6,"Jistič 10kA, char. D2-pól.6A","NDN206",2,2.68,1,null,null,1,467,"ks","Jistič 2 pól. 6A, char.D, 10 kA"]
[220,"NDN210","ND210","Jistič 2 pól. 10A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","2-pól.","10A",10,{"$f":"CONCATENATE(E1126,F1126,G1126)","v":"Jistič 10kA, char. D2-pól.10A"},"NDN210",2,4.13,1,null,null,1,434,"ks","Jistič 2 pól. 10A, char.D, 10 kA"]
[null,"NDN213",null,"Jistič 2 pól. 13A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","2-pól.","13A",13,"Jistič 10kA, char. D2-pól.13A","NDN213",2,4.58,1,null,null,1,null,null,"Jistič 2 pól. 13A, char.D, 10 kA"]
[221,"NDN216","ND216","Jistič 2 pól. 16A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","2-pól.","16A",16,"Jistič 10kA, char. D2-pól.16A","NDN216",2,5.34,1,null,null,1,434,"ks","Jistič 2 pól. 16A, char.D, 10 kA"]
[222,"NDN220","ND220","Jistič 2 pól. 20A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","2-pól.","20A",20,"Jistič 10kA, char. D2-pól.20A","NDN220",2,5.29,1,null,null,1,460,"ks","Jistič 2 pól. 20A, char.D, 10 kA"]
[223,"NDN225","ND225","Jistič 2 pól. 25A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","2-pól.","25A",25,"Jistič 10kA, char. D2-pól.25A","NDN225",2,7.2,1,null,null,1,477,"ks","Jistič 2 pól. 25A, char.D, 10 kA"]
[224,"NDN232","ND232","Jistič 2 pól. 32A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","2-pól.","32A",32,"Jistič 10kA, char. D2-pól.32A","NDN232",2,8,1,null,null,1,554,"ks","Jistič 2 pól. 32A, char.D, 10 kA"]
[225,"NDN240","ND240","Jistič 2 pól. 40A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","2-pól.","40A",40,"Jistič 10kA, char. D2-pól.40A","NDN240",2,6.7,1,null,null,1,768,"ks","Jistič 2 pól. 40A, char.D, 10 kA"]
[226,"NDN250","ND250","Jistič 2 pól. 50A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","2-pól.","50A",50,"Jistič 10kA, char. D2-pól.50A","NDN250",2,10.6,1,null,null,1,877,"ks","Jistič 2 pól. 50A, char.D, 10 kA"]
[227,"NDN263","ND263","Jistič 2 pól. 63A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","2-pól.","63A",63,"Jistič 10kA, char. D2-pól.63A","NDN263",2,13.1,1,null,null,1,1040,"ks","Jistič 2 pól. 63A, char.D, 10 kA"]
[255,"NDN300","ND300","Jistič 3 pól. 0,5A,char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","3-pól.","0,5A",0.5,"Jistič 10kA, char. D3-pól.0,5A","NDN300",3,4.3499999999999996,1,null,null,1,1090,"ks","Jistič 3 pól. 0,5A,char.D, 10 kA"]
[256,"NDN301","ND301","Jistič 3 pól. 1A,char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","3-pól.","1A",1,"Jistič 10kA, char. D3-pól.1A","NDN301",3,3.24,1,null,null,1,998,"ks","Jistič 3 pól. 1A,char.D, 10 kA"]
[257,"NDN302","ND302","Jistič 3 pól. 2A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","3-pól.","2A",2,"Jistič 10kA, char. D3-pól.2A","NDN302",3,6.16,1,null,null,1,943,"ks","Jistič 3 pól. 2A, char.D, 10 kA"]
[258,"NDN303","ND303","Jistič 3 pól. 3A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","3-pól.","3A",3,"Jistič 10kA, char. D3-pól.3A","NDN303",3,6.6,1,null,null,1,872,"ks","Jistič 3 pól. 3A, char.D, 10 kA"]
[259,"NDN304","ND304","Jistič 3 pól. 4A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","3-pól.","4A",4,"Jistič 10kA, char. D3-pól.4A","NDN304",3,8.18,1,null,null,1,872,"ks","Jistič 3 pól. 4A, char.D, 10 kA"]
[260,"NDN306","ND306","Jistič 3 pól. 6A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","3-pól.","6A",6,"Jistič 10kA, char. D3-pól.6A","NDN306",3,4.0599999999999996,1,null,null,1,811,"ks","Jistič 3 pól. 6A, char.D, 10 kA"]
[261,"NDN310","ND310","Jistič 3 pól. 10A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","3-pól.","10A",10,"Jistič 10kA, char. D3-pól.10A","NDN310",3,6.13,1,null,null,1,702,"ks","Jistič 3 pól. 10A, char.D, 10 kA"]
[262,"NDN313","ND313","Jistič 3 pól. 13A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","3-pól.","13A",13,"Jistič 10kA, char. D3-pól.13A","NDN313",3,6.37,1,null,null,1,702,"ks","Jistič 3 pól. 13A, char.D, 10 kA"]
[263,"NDN316","ND316","Jistič 3 pól. 16A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","3-pól.","16A",16,"Jistič 10kA, char. D3-pól.16A","NDN316",3,8.27,1,null,null,1,702,"ks","Jistič 3 pól. 16A, char.D, 10 kA"]
[264,"NDN320","ND320","Jistič 3 pól. 20A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","3-pól.","20A",20,"Jistič 10kA, char. D3-pól.20A","NDN320",3,8.0399999999999991,1,null,null,1,789,"ks","Jistič 3 pól. 20A, char.D, 10 kA"]
[265,"NDN325","ND325","Jistič 3 pól. 25A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","3-pól.","25A",25,"Jistič 10kA, char. D3-pól.25A","NDN325",3,11,1,null,null,1,834,"ks","Jistič 3 pól. 25A, char.D, 10 kA"]
[266,"NDN332","ND332","Jistič 3 pól. 32A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","3-pól.","32A",32,"Jistič 10kA, char. D3-pól.32A","NDN332",3,12.3,1,null,null,1,921,"ks","Jistič 3 pól. 32A, char.D, 10 kA"]
[267,"NDN340","ND340","Jistič 3 pól. 40A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","3-pól.","40A",40,"Jistič 10kA, char. D3-pól.40A","NDN340",3,10.1,1,null,null,1,1161,"ks","Jistič 3 pól. 40A, char.D, 10 kA"]
[268,"NDN350","ND350","Jistič 3 pól. 50A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","3-pól.","50A",50,"Jistič 10kA, char. D3-pól.50A","NDN350",3,15.4,1,null,null,1,1293,"ks","Jistič 3 pól. 50A, char.D, 10 kA"]
[269,"NDN363","ND363","Jistič 3 pól. 63A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","3-pól.","63A",63,"Jistič 10kA, char. D3-pól.63A","NDN363",3,19.899999999999999,1,null,null,1,1441,"ks","Jistič 3 pól. 63A, char.D, 10 kA"]
[317,"NDN400","ND400A","Jistič 4 pól. 0,5A,char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","4-pól.","0,5A",0.5,"Jistič 10kA, char. D4-pól.0,5A","NDN400",4,5.72,1,null,null,1,1454,"ks","Jistič 4 pól. 0,5A,char.D, 10 kA"]
[318,"NDN401","ND401A","Jistič 4 pól. 1A,char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","4-pól.","1A",1,"Jistič 10kA, char. D4-pól.1A","NDN401",4,4.24,1,null,null,1,1330,"ks","Jistič 4 pól. 1A,char.D, 10 kA"]
[319,"NDN402","ND402A","Jistič 4 pól. 2A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","4-pól.","2A",2,"Jistič 10kA, char. D4-pól.2A","NDN402",4,8.6300000000000008,1,null,null,1,1257,"ks","Jistič 4 pól. 2A, char.D, 10 kA"]
[320,"NDN403","ND403A","Jistič 4 pól. 3A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","4-pól.","3A",3,"Jistič 10kA, char. D4-pól.3A","NDN403",4,8.86,1,null,null,1,1161,"ks","Jistič 4 pól. 3A, char.D, 10 kA"]
[321,"NDN404","ND404A","Jistič 4 pól. 4A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","4-pól.","4A",4,"Jistič 10kA, char. D4-pól.4A","NDN404",4,10.9,1,null,null,1,1161,"ks","Jistič 4 pól. 4A, char.D, 10 kA"]
[322,"NDN406","ND406A","Jistič 4 pól. 6A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","4-pól.","6A",6,"Jistič 10kA, char. D4-pól.6A","NDN406",4,5.44,1,null,null,1,1082,"ks","Jistič 4 pól. 6A, char.D, 10 kA"]
[323,"NDN410","ND410A","Jistič 4 pól. 10A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","4-pól.","10A",10,"Jistič 10kA, char. D4-pól.10A","NDN410",4,8.2899999999999991,1,null,null,1,935,"ks","Jistič 4 pól. 10A, char.D, 10 kA"]
[null,"NDN413",null,"Jistič 4 pól. 13A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","4-pól.","13A",13,"Jistič 10kA, char. D4-pól.13A","NDN413",4,8.9,1,null,null,1,null,null,"Jistič 4 pól. 13A, char.D, 10 kA"]
[324,"NDN416","ND416A","Jistič 4 pól. 16A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","4-pól.","16A",16,{"$f":"CONCATENATE(E1158,F1158,G1158)","v":"Jistič 10kA, char. D4-pól.16A"},"NDN416",4,11.08,1,null,null,1,935,"ks","Jistič 4 pól. 16A, char.D, 10 kA"]
[325,"NDN420","ND420A","Jistič 4 pól. 20A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","4-pól.","20A",20,"Jistič 10kA, char. D4-pól.20A","NDN420",4,10.87,1,null,null,1,1052,"ks","Jistič 4 pól. 20A, char.D, 10 kA"]
[326,"NDN425","ND425A","Jistič 4 pól. 25A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","4-pól.","25A",25,"Jistič 10kA, char. D4-pól.25A","NDN425",4,14.75,1,null,null,1,1110,"ks","Jistič 4 pól. 25A, char.D, 10 kA"]
[327,"NDN432","ND432A","Jistič 4 pól. 32A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","4-pól.","32A",32,"Jistič 10kA, char. D4-pól.32A","NDN432",4,16.5,1,null,null,1,1227,"ks","Jistič 4 pól. 32A, char.D, 10 kA"]
[328,"NDN440","ND440A","Jistič 4 pól. 40A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","4-pól.","40A",40,"Jistič 10kA, char. D4-pól.40A","NDN440",4,15,1,null,null,1,1548,"ks","Jistič 4 pól. 40A, char.D, 10 kA"]
[329,"NDN450","ND450A","Jistič 4 pól. 50A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","4-pól.","50A",50,"Jistič 10kA, char. D4-pól.50A","NDN450",4,20.3,1,null,null,1,1723,"ks","Jistič 4 pól. 50A, char.D, 10 kA"]
[330,"NDN463","ND463A","Jistič 4 pól. 63A, char.D, 10 kA","Jistič 10kA, char. D","4-pól.","63A",63,"Jistič 10kA, char. D4-pól.63A","NDN463",4,25.7,1,null,null,1,1920,"ks","Jistič 4 pól. 63A, char.D, 10 kA"]
[408,"S35S",null,"Krycí lišta bílá pro 12 modulů",null,null,null,{"$error":"#N/A"},1,"S35S",0,null,null,null,null,null,38,"ks","Krycí lišta bílá pro 12 modulů"]
[409,"S941K",null,"Izolační profil přípojnic Cu 20x5/10 mm, délka 1 m",null,null,null,{"$error":"#N/A"},1,"S941K",0,null,null,null,null,null,275,"ks","Izolační profil přípojnic Cu 20x5/10 mm, délka 1 m"]
[410,"S941L",null,"Izolační profil přípojnic Cu 30x5/10 mm, délka 1 m",null,null,null,{"$error":"#N/A"},1,"S941L",0,null,null,null,null,null,313,"ks","Izolační profil přípojnic Cu 30x5/10 mm, délka 1 m"]
[411,"S941M",null,"Izolační profil přípojnic Cu 12x10 mm, délka 1 m",null,null,null,{"$error":"#N/A"},1,"S941M",0,null,null,null,null,null,209,"ks","Izolační profil přípojnic Cu 12x10 mm, délka 1 m"]
[null,"SBB116",null,"Vypínač 1 pól. s kontrolkou na výstupu 1S-16A","Vypínač s kontrolkou","na výstupu 1-pól.","16A",16,{"$f":"CONCATENATE(E1169,F1169,G1169)","v":"Vypínač s kontrolkouna výstupu 1-pól.16A"},"SBB116",1,0.5,null,null,null,null,null,null,"Vypínač 1 pól. s kontrolkou na výstupu 1S-16A"]
[null,"SBB125",null,"Vypínač 1 pól. s kontrolkou na výstupu 1S-25A","Vypínač s kontrolkou","na výstupu 1-pól.","25A",25,"Vypínač s kontrolkouna výstupu 1-pól.25A","SBB125",1,1,null,null,null,null,null,null,"Vypínač 1 pól. s kontrolkou na výstupu 1S-25A"]
[null,"SBB132",null,"Vypínač 1 pól. s kontrolkou na výstupu 1S-32A","Vypínač s kontrolkou","na výstupu 1-pól.","32A",32,"Vypínač s kontrolkouna výstupu 1-pól.32A","SBB132",1,1.6,null,null,null,null,null,null,"Vypínač 1 pól. s kontrolkou na výstupu 1S-32A"]
[null,"SBB216",null,"Vypínač 2 pól. s kontrolkou na výstupu 2S-16A","Vypínač s kontrolkou","na výstupu 2-pól.","16A",16,1,"SBB216",1,0.9,null,null,null,null,null,null,"Vypínač 2 pól. s kontrolkou na výstupu 2S-16A"]
[null,"SBB225",null,"Vypínač 2 pól. s kontrolkou na výstupu 2S-25A","Vypínač s kontrolkou","na výstupu 2-pól.","25A",25,1,"SBB225",1,1.9,null,null,null,null,null,null,"Vypínač 2 pól. s kontrolkou na výstupu 2S-25A"]
[null,"SBB232",null,"Vypínač 2 pól. s kontrolkou na výstupu 2S-32A","Vypínač s kontrolkou","na výstupu 2-pól.","32A",32,1,"SBB232",1,3.1,null,null,null,null,null,null,"Vypínač 2 pól. s kontrolkou na výstupu 2S-32A"]
[587,"SBM216","SB216M","Vypínač 2 pól. s kontrolkou mezi vstupem a výstupu 2S-16A","Vypínač s kontrolkou","mezi vstupy 2-pól.","16A",16,{"$f":"CONCATENATE(E1175,F1175,G1175)","v":"Vypínač s kontrolkoumezi vstupy 2-pól.16A"},"SBM216",1,0.8,null,null,null,null,467,"ks","Vypínač 2 pól. s kontrolkou mezi vstupem a výstupu 2S-16A"]
[588,"SBM225","SB225M","Vypínač 2 pól. s kontrolkou mezi vstupem a výstupu 2S-25A","Vypínač s kontrolkou","mezi vstupy 2-pól.","25A",25,{"$f":"CONCATENATE(E1176,F1176,G1176)","v":"Vypínač s kontrolkoumezi vstupy 2-pól.25A"},"SBM225",1,1.8,null,null,null,null,495,"ks","Vypínač 2 pól. s kontrolkou mezi vstupem a výstupu 2S-25A"]
[null,"SBM232",null,"Vypínač 2 pól. s kontrolkou mezi vstupem a výstupu 2S-32A","Vypínač s kontrolkou","mezi vstupy 2-pól.","32A",32,{"$f":"CONCATENATE(E1177,F1177,G1177)","v":"Vypínač s kontrolkoumezi vstupy 2-pól.32A"},"SBM232",1,3,null,null,null,null,null,null,"Vypínač 2 pól. s kontrolkou mezi vstupem a výstupu 2S-32A"]
[558,"SBN116","SB116","Vypínač 1 pól. 16A","Vypínač","1-pól.","16A",16,"Vypínač1-pól.16A","SBN116",1,0.4,null,null,null,null,194,"ks","Vypínač 1 pól. 16A"]
[559,"SBN125","SB125","Vypínač 1 pol. 25A","Vypínač","1-pól.","25A",25,"Vypínač1-pól.25A","SBN125",1,0.9,null,null,null,null,205,"ks","Vypínač 1 pol. 25A"]
[560,"SBN132","SB132","Vypínač 1 pól. 32A","Vypínač","1-pól.","32A",32,"Vypínač1-pól.32A","SBN132",1,1.5,null,null,null,null,225,"ks","Vypínač 1 pól. 32A"]
[561,"SBN140","SB140","Vypínač 1 pól. 40A","Vypínač","1-pól.","40A",40,"Vypínač1-pól.40A","SBN140",1,1.1000000000000001,null,null,null,null,239,"ks","Vypínač 1 pól. 40A"]
[562,"SBN163","SB163","Vypínač 1 pól. 63A","Vypínač","1-pól.","63A",63,"Vypínač1-pól.63A","SBN163",1,2.2999999999999998,null,null,null,null,283,"ks","Vypínač 1 pól. 63A"]
[563,"SBN216","SB216","Vypínač 2 pól. 16A","Vypínač","2-pól.","16A",16,"Vypínač2-pól.16A","SBN216",1,0.8,null,null,null,null,268,"ks","Vypínač 2 pól. 16A"]
[564,"SBN225","SB225","Vypínač 2 pól. 25A","Vypínač","2-pól.","25A",25,"Vypínač2-pól.25A","SBN225",1,1.8,null,null,null,null,275,"ks","Vypínač 2 pól. 25A"]
[565,"SBN232","SB232","Vypínač 2 pól. 32A","Vypínač","2-pól.","32A",32,"Vypínač2-pól.32A","SBN232",1,3,null,null,null,null,311,"ks","Vypínač 2 pól. 32A"]
[566,"SBN240","3S0097","Vypínač 2 pól. 40A","Vypínač","2-pól.","40A",40,"Vypínač2-pól.40A","SBN240",2,2.2000000000000002,null,null,null,null,365,"ks","Vypínač 2 pól. 40A"]
[567,"SBN263","SB263","Vypínač 2 pól. 63A","Vypínač","2-pól.","63A",63,"Vypínač2-pól.63A","SBN263",2,4.5999999999999996,null,null,null,null,469,"ks","Vypínač 2 pól. 63A"]
[568,"SBN316","SB316","Vypínač 3 pól. 16A","Vypínač","3-pól.","16A",16,"Vypínač3-pól.16A","SBN316",2,1.2,null,null,null,null,452,"ks","Vypínač 3 pól. 16A"]
[569,"SBN325","SB325","Vypínač 3 pól. 25A","Vypínač","3-pól.","25A",25,"Vypínač3-pól.25A","SBN325",2,2.7,null,null,null,null,408,"ks","Vypínač 3 pól. 25A"]
[570,"SBN332","SB332","Vypínač 3 pól. 32A","Vypínač","3-pól.","32A",32,"Vypínač3-pól.32A","SBN332",2,4.5,null,null,null,null,421,"ks","Vypínač 3 pól. 32A"]
[571,"SBN333","SB332Q","Vypínač 3 pól. 32A, 3 moduly, svorka pro vodič 25 mm2","Vypínač","3-pól.","32A",32,"Vypínač3-pól.32A","SBN333",3,3.5,null,null,null,null,479,"ks","Vypínač 3 pól. 32A, 3 moduly, svorka pro vodič 25 mm2"]
[572,"SBN340","SB340","Vypínač 3 pól. 40A","Vypínač","3-pól.","40A",40,"Vypínač3-pól.40A","SBN340",3,3.3,null,null,null,null,483,"ks","Vypínač 3 pól. 40A"]
[573,"SBN363","SB363","Vypínač 3 pól. 63A","Vypínač","3-pól.","63A",63,"Vypínač3-pól.63A","SBN363",3,6.9,null,null,null,null,735,"ks","Vypínač 3 pól. 63A"]
[574,"SBN380","SB380","Vypínač 3 pól. 80A","Vypínač","3-pól.","80A",80,"Vypínač3-pól.80A","SBN380",3,8.1,null,null,null,null,1142,"ks","Vypínač 3 pól. 80A"]
[575,"SBN390","SB399","Vypínač 3 pól. 100A","Vypínač","3-pól.","90A",90,"Vypínač3-pól.90A","SBN390",3,16.5,null,null,null,null,1242,"ks","Vypínač 3 pól. 100A"]
[576,"SBN399","SB312","Vypínač 3 pól. 125A","Vypínač","3-pól.","125A",125,"Vypínač3-pól.125A","SBN399",3,24,null,null,null,null,1326,"ks","Vypínač 3 pól. 125A"]
[577,"SBN416","SB416","Vypínač 4 pól. 16A","Vypínač","4-pól.","16A",16,"Vypínač4-pól.16A","SBN416",2,1.6,null,null,null,null,552,"ks","Vypínač 4 pól. 16A"]
[578,"SBN425","SB425","Vypínač 4 pól. 25A","Vypínač","4-pól.","25A",25,"Vypínač4-pól.25A","SBN425",2,3.6,null,null,null,null,556,"ks","Vypínač 4 pól. 25A"]
[null,"SBN426QC",null,"Vypínač 4 pól. 25A, bezšroubový","Vypínač","4-pól. QC - bezšroubový","25A",20,"Vypínač4-pól. QC - bezšroubový25A","SBN426QC",4,4.4000000000000004,null,null,null,1,null,null,"Vypínač 4 pól. 25A, bezšroubový"]
[579,"SBN432","SB432","Vypínač 4 pól. 32A","Vypínač","4-pól.","32A",32,"Vypínač4-pól.32A","SBN432",2,6,null,null,null,null,563,"ks","Vypínač 4 pól. 32A"]
[580,"SBN440","3S0099","Vypínač 4 pól. 40A","Vypínač","4-pól.","40A",40,"Vypínač4-pól.40A","SBN440",4,4.4000000000000004,null,null,null,null,736,"ks","Vypínač 4 pól. 40A"]
[null,"SBN441QC",null,"Vypínač 4 pól. 40A, bezšroubový","Vypínač","4-pól. QC - bezšroubový","40A",40,"Vypínač4-pól. QC - bezšroubový40A","SBN441QC",4,4.4000000000000004,null,null,null,1,null,null,"Vypínač 4 pól. 40A, bezšroubový"]
[581,"SBN463","SB463","Vypínač 4 pól. 63A","Vypínač","4-pól.","63A",63,"Vypínač4-pól.63A","SBN463",4,9.1999999999999993,null,null,null,null,811,"ks","Vypínač 4 pól. 63A"]
[null,"SBN464QC",null,"Vypínač 4 pól. 63A, bezšroubový","Vypínač","4-pól. QC - bezšroubový","63A",63,"Vypínač4-pól. QC - bezšroubový63A","SBN464QC",4,9.1999999999999993,null,null,null,1,null,null,"Vypínač 4 pól. 63A, bezšroubový"]
[582,"SBN480","SB480","Vypínač 4 pól. 80A","Vypínač","4-pól.","80A",80,{"$f":"CONCATENATE(E1205,F1205,G1205)","v":"Vypínač4-pól.80A"},"SBN480",4,1.8,null,null,null,null,1342,"ks","Vypínač 4 pól. 80A"]
[583,"SBN490","SB499","Vypínač 4 pól. 100A","Vypínač","4-pól.","90A",90,{"$f":"CONCATENATE(E1206,F1206,G1206)","v":"Vypínač4-pól.90A"},"SBN490",4,22,null,null,null,null,1476,"ks","Vypínač 4 pól. 100A"]
[584,"SBN499","SB412","Vypínač 4 pól. 125A","Vypínač","4-pól.","125A",125,{"$f":"CONCATENATE(E1207,F1207,G1207)","v":"Vypínač4-pól.125A"},"SBN499",4,32,null,null,null,null,1569,"ks","Vypínač 4 pól. 125A"]
[803,"ESC080","EP071","Pomocný kontakt pro stykače, relé, vypínače SBN, 1S+1R","Vypínač","Příslušenství",null,null,{"$f":"CONCATENATE(E1208,F1208,G1208)","v":"VypínačPříslušenství"},"ESC080",0.5,0.1,null,null,null,null,469,"ks","Pomocný kontakt pro stykače, relé, vypínače SBN, 1S+1R"]
[585,"SBT116","SB116M","Vypínač 1 pól. s kontrolkou na vstupu 1S-16A","Vypínač s kontrolkou","na vstupu 1-pól.","16A",16,{"$f":"CONCATENATE(E1209,F1209,G1209)","v":"Vypínač s kontrolkouna vstupu 1-pól.16A"},"SBT116",1,0.4,null,null,null,null,342,"ks","Vypínač 1 pól. s kontrolkou na vstupu 1S-16A"]
[586,"SBT125","SB125M","Vypínač 1 pól. s kontrolkou na vstupu 1S-25A","Vypínač s kontrolkou","na vstupu 1-pól.","25A",25,{"$f":"CONCATENATE(E1210,F1210,G1210)","v":"Vypínač s kontrolkouna vstupu 1-pól.25A"},"SBT125",1,0.9,null,null,null,null,362,"ks","Vypínač 1 pól. s kontrolkou na vstupu 1S-25A"]
[null,"SBT132",null,"Vypínač 1 pól. s kontrolkou na vstupu 1S-32A","Vypínač s kontrolkou","na vstupu 1-pól.","32A",32,{"$f":"CONCATENATE(E1211,F1211,G1211)","v":"Vypínač s kontrolkouna vstupu 1-pól.32A"},"SBT132",1,1.5,null,null,null,null,null,null,"Vypínač 1 pól. s kontrolkou na vstupu 1S-32A"]
[null,"SBT216",null,"Vypínač 2 pól. s kontrolkou na vstupu 2S-16A","Vypínač s kontrolkou","na vstupu 2-pól.","16A",16,"Vypínač s kontrolkouna vstupu 2-pól.16A","SBT216",1,0.8,null,null,null,null,null,null,"Vypínač 2 pól. s kontrolkou na vstupu 2S-16A"]
[null,"SBT225",null,"Vypínač 2 pól. s kontrolkou na vstupu 2S-25A","Vypínač s kontrolkou","na vstupu 2-pól.","25A",25,"Vypínač s kontrolkouna vstupu 2-pól.25A","SBT225",1,1.8,null,null,null,null,null,null,"Vypínač 2 pól. s kontrolkou na vstupu 2S-25A"]
[null,"SBT232",null,"Vypínač 2 pól. s kontrolkou na vstupu 2S-32A","Vypínač s kontrolkou","na vstupu 2-pól.","32A",32,"Vypínač s kontrolkouna vstupu 2-pól.32A","SBT232",1,3,null,null,null,null,null,null,"Vypínač 2 pól. s kontrolkou na vstupu 2S-32A"]
[591,"SFB116","SF109","Skupinový přepínač (I-0-II) 1P / 16A - výstupní kontakt spodem","Přepínač I-0-II","1-pól. - výstupní kontakt spodem","16A",16,"Přepínač I-0-II1-pól. - výstupní kontakt spodem16A","SFB116",1,0.4,null,null,null,null,333,"ks","Skupinový přepínač (I-0-II) 1P / 16A - výstupní kontakt spodem"]
[592,"SFB125","SF119","Skupinový přepínač (I-0-II) 1P / 25A - výstupní kontakt spodem","Přepínač I-0-II","1-pól. - výstupní kontakt spodem","25A",25,"Přepínač I-0-II1-pól. - výstupní kontakt spodem25A","SFB125",1,0.9,null,null,null,null,353,"ks","Skupinový přepínač (I-0-II) 1P / 25A - výstupní kontakt spodem"]
[null,"SFB132",null,"Skupinový přepínač (I-0-II) 1P / 32A - výstupní kontakt spodem","Přepínač I-0-II","1-pól. - výstupní kontakt spodem","32A",32,"Přepínač I-0-II1-pól. - výstupní kontakt spodem32A","SFB132",1,1.5,null,null,null,null,null,null,"Skupinový přepínač (I-0-II) 1P / 32A - výstupní kontakt spodem"]
[593,"SFB216","SF209","Skupinový přepínač (I-0-II) 2P / 16A - výstupní kontakt spodem","Přepínač I-0-II","2-pól. - výstupní kontakt spodem","16A",16,"Přepínač I-0-II2-pól. - výstupní kontakt spodem16A","SFB216",2,0.8,null,null,null,null,509,"ks","Skupinový přepínač (I-0-II) 2P / 16A - výstupní kontakt spodem"]
[594,"SFB225","SF219","Skupinový přepínač (I-0-II) 2P / 25A - výstupní kontakt spodem","Přepínač I-0-II","2-pól. - výstupní kontakt spodem","25A",25,"Přepínač I-0-II2-pól. - výstupní kontakt spodem25A","SFB225",2,1.8,null,null,null,null,557,"ks","Skupinový přepínač (I-0-II) 2P / 25A - výstupní kontakt spodem"]
[null,"SFB232",null,"Skupinový přepínač (I-0-II) 2P / 32A - výstupní kontakt spodem","Přepínač I-0-II","2-pól. - výstupní kontakt spodem","32A",32,"Přepínač I-0-II2-pól. - výstupní kontakt spodem32A","SFB232",2,3,null,null,null,null,null,null,"Skupinový přepínač (I-0-II) 2P / 32A - výstupní kontakt spodem"]
[595,"SFH125",null,"Přepínač (I-II) 1P / 25A - výstupní kontakt horem","Přepínač I-II","1-pól. - výstupní kontakt horem","25A",25,"Přepínač I-II1-pól. - výstupní kontakt horem25A","SFH125",1,0.9,null,null,null,null,333,"ks","Přepínač (I-II) 1P / 25A - výstupní kontakt horem"]
[596,"SFH225",null,"Přepínač (I-II) 2P / 25A - výstupní kontakt horem","Přepínač I-II","2-pól. - výstupní kontakt horem","25A",25,"Přepínač I-II2-pól. - výstupní kontakt horem25A","SFH225",2,1.8,null,null,null,null,457,"ks","Přepínač (I-II) 2P / 25A - výstupní kontakt horem"]
[597,"SFL116","SF108","Přepínač (I-II) 1P / 16A - výstupní kontakt spodem","Přepínač I-II","1-pól. - výstupní kontakt spodem","16A",16,"Přepínač I-II1-pól. - výstupní kontakt spodem16A","SFL116",1,0.4,null,null,null,null,311,"ks","Přepínač (I-II) 1P / 16A - výstupní kontakt spodem"]
[598,"SFL125","SF118","Přepínač (I-II) 1P / 25A - výstupní kontakt spodem","Přepínač I-II","1-pól. - výstupní kontakt spodem","25A",25,"Přepínač I-II1-pól. - výstupní kontakt spodem25A","SFL125",1,0.9,null,null,null,null,333,"ks","Přepínač (I-II) 1P / 25A - výstupní kontakt spodem"]
[null,"SFL132",null,"Přepínač (I-II) 1P / 32A - výstupní kontakt spodem","Přepínač I-II","1-pól. - výstupní kontakt spodem","32A",32,"Přepínač I-II1-pól. - výstupní kontakt spodem32A","SFL132",1,1.5,null,null,null,null,null,null,"Přepínač (I-II) 1P / 32A - výstupní kontakt spodem"]
[599,"SFL216","SF208","Přepínač (I-II) 2P / 16A - výstupní kontakt spodem","Přepínač I-II","2-pól. - výstupní kontakt spodem","16A",16,"Přepínač I-II2-pól. - výstupní kontakt spodem16A","SFL216",2,0.8,null,null,null,null,425,"ks","Přepínač (I-II) 2P / 16A - výstupní kontakt spodem"]
[600,"SFL225","SF218","Přepínač (I-II) 2P / 25A - výstupní kontakt spodem","Přepínač I-II","2-pól. - výstupní kontakt spodem","25A",25,"Přepínač I-II2-pól. - výstupní kontakt spodem25A","SFL225",2,1.8,null,null,null,null,457,"ks","Přepínač (I-II) 2P / 25A - výstupní kontakt spodem"]
[null,"SFL232",null,"Přepínač (I-II) 2P / 32A - výstupní kontakt spodem","Přepínač I-II","2-pól. - výstupní kontakt spodem","32A",32,"Přepínač I-II2-pól. - výstupní kontakt spodem32A","SFL232",2,3,null,null,null,null,null,null,"Přepínač (I-II) 2P / 32A - výstupní kontakt spodem"]
[601,"SFM125","SF115","Přepínač (I-II) 1S+1R, 25A","Přepínač I-II","1S+1R","25A",25,"Přepínač I-II1S+1R25A","SFM125",1,0.9,null,null,null,null,349,"ks","Přepínač (I-II) 1S+1R, 25A"]
[null,"SFM132",null,"Přepínač (I-II) 1S+1R, 32A","Přepínač I-II","1S+1R","32A",32,"Přepínač I-II1S+1R32A","SFM132",1,1.5,null,null,null,null,null,null,"Přepínač (I-II) 1S+1R, 32A"]
[602,"SFT125",null,"Skupinový přepínač (I-0-II) 1P / 25A - výstupní kontakt horem","Přepínač I-0-II","1-pól. - výstupní kontakt horem","25A",25,"Přepínač I-0-II1-pól. - výstupní kontakt horem25A","SFT125",1,0.9,null,null,null,null,353,"ks","Skupinový přepínač (I-0-II) 1P / 25A - výstupní kontakt horem"]
[null,"SFT132",null,"Skupinový přepínač (I-0-II) 1P / 32A - výstupní kontakt horem","Přepínač I-0-II","1-pól. - výstupní kontakt horem","32A",32,"Přepínač I-0-II1-pól. - výstupní kontakt horem32A","SFT132",1,1.5,null,null,null,null,null,null,"Skupinový přepínač (I-0-II) 1P / 32A - výstupní kontakt horem"]
[null,"SFT140",null,"Skupinový přepínač (I-0-II) 1P / 40A - výstupní kontakt horem","Přepínač I-0-II","1-pól. - výstupní kontakt horem","40A",40,"Přepínač I-0-II1-pól. - výstupní kontakt horem40A","SFT140",1,2.1,null,null,null,null,null,null,"Skupinový přepínač (I-0-II) 1P / 40A - výstupní kontakt horem"]
[603,"SFT225",null,"Skupinový přepínač (I-0-II) 2P / 25A - výstupní kontakt horem","Přepínač I-0-II","2-pól. - výstupní kontakt horem","25A",25,"Přepínač I-0-II2-pól. - výstupní kontakt horem25A","SFT225",2,1.8,null,null,null,null,557,"ks","Skupinový přepínač (I-0-II) 2P / 25A - výstupní kontakt horem"]
[null,"SFT232",null,"Skupinový přepínač (I-0-II) 2P / 32A - výstupní kontakt horem","Přepínač I-0-II","2-pól. - výstupní kontakt horem","32A",32,"Přepínač I-0-II2-pól. - výstupní kontakt horem32A","SFT232",2,3,null,null,null,null,null,null,"Skupinový přepínač (I-0-II) 2P / 32A - výstupní kontakt horem"]
[null,"SFT240",null,"Skupinový přepínač (I-0-II) 2P / 40A - výstupní kontakt horem","Přepínač I-0-II","2-pól. - výstupní kontakt horem","40A",40,"Přepínač I-0-II2-pól. - výstupní kontakt horem40A","SFT240",2,4.2,null,null,null,null,null,null,"Skupinový přepínač (I-0-II) 2P / 40A - výstupní kontakt horem"]
[604,"SFT340","SF319G","Skupinový přepínač (I-0-II) 3P / 40A - výstupní kontakt horem","Přepínač I-0-II","3-pól.","40A",40,"Přepínač I-0-II3-pól.40A","SFT340",3,6.3,null,null,null,null,560,"ks","Skupinový přepínač (I-0-II) 3P / 40A - výstupní kontakt horem"]
[605,"SFT440","SF419G","Skupinový přepínač (I-0-II) 4P / 40A - výstupní kontakt horem","Přepínač I-0-II","4-pól.","40A",40,"Přepínač I-0-II4-pól.40A","SFT440",4,8.4,null,null,null,null,747,"ks","Skupinový přepínač (I-0-II) 4P / 40A - výstupní kontakt horem"]
[null,"SF463",null,"Skupinový přepínač (I-0-II) 4P / 63A - výstupní kontakt spodem","Přepínač I-0-II","4-pól.","63A",63,"Přepínač I-0-II4-pól.63A","SF463",8,7.2,null,null,null,null,null,null,"Skupinový přepínač (I-0-II) 4P / 63A - výstupní kontakt spodem"]
[855,"SK001",null,"Náhradní klíče pro SK606 (2ks)",null,null,null,null,1,"SK001",0,null,null,null,null,null,154,"ks","Náhradní klíče pro SK606 (2ks)"]
[856,"SK600",null,"Otočný přepínač s nul.polohou, 20A, 400V","Měřící přístroje a příslušenství","přepínač s nulovou polohou",null,null,{"$f":"CONCATENATE(E1241,F1241,G1241)","v":"Měřící přístroje a příslušenstvípřepínač s nulovou polohou"},"SK600",3,0.7,null,null,null,null,1244,"ks","Otočný přepínač s nul.polohou, 20A, 400V"]
[857,"SK602",null,"Voltmetrový přepínač 7 poloh, 10A,400V","Měřící přístroje a příslušenství","přepínač voltmetrový",null,null,{"$f":"CONCATENATE(E1242,F1242,G1242)","v":"Měřící přístroje a příslušenstvípřepínač voltmetrový"},"SK602",3,1,null,null,null,null,1602,"ks","Voltmetrový přepínač 7 poloh, 10A,400V"]
[858,"SK603",null,"Ampérmetrový přepínač 4 polohy, 20A,400V","Měřící přístroje a příslušenství","přepínač ampermetrový",null,null,{"$f":"CONCATENATE(E1243,F1243,G1243)","v":"Měřící přístroje a příslušenstvípřepínač ampermetrový"},"SK603",3,1,null,null,null,null,1602,"ks","Ampérmetrový přepínač 4 polohy, 20A,400V"]
[859,"SK606",null,"Otočný vypínač zamykatelný, 2S, 10A, 250V AC","Měřící přístroje a příslušenství","přepínač uzamykatelný",null,null,{"$f":"CONCATENATE(E1244,F1244,G1244)","v":"Měřící přístroje a příslušenstvípřepínač uzamykatelný"},"SK606",3,1,null,null,null,null,1547,"ks","Otočný vypínač zamykatelný, 2S, 10A, 250V AC"]
[862,"SM002",null,"Rámeček do dveří pro multifunkční měřicí přístroj",null," ",null,null,1,"SM002",0,null,null,null,null,null,332,"ks","Rámeček do dveří pro multifunkční měřicí přístroj"]
[863,"SM005",null,"Ampérmetr analogový 0-5A - přímé měření","Měřící přístroje a příslušenství","ampermetr analogový 0-5A",null,null,{"$f":"CONCATENATE(E1246,F1246,G1246)","v":"Měřící přístroje a příslušenstvíampermetr analogový 0-5A"},"SM005",4,1.1000000000000001,null,null,null,null,1214,"ks","Ampérmetr analogový 0-5A - přímé měření"]
[864,"SM015",null,"Ampérmetr analogový přímé měření 0 - 15 A","Měřící přístroje a příslušenství","ampermetr analogový 0-15A",null,null,"Měřící přístroje a příslušenstvíampermetr analogový 0-15A","SM015",4,1.1000000000000001,null,null,null,null,1214,"ks","Ampérmetr analogový přímé měření 0 - 15 A"]
[865,"SM020",null,"Ampérmetr digitální přímé měření 0-20A","Měřící přístroje a příslušenství","ampermetr digitální 0-20A",null,null,"Měřící přístroje a příslušenstvíampermetr digitální 0-20A","SM020",4,1,null,null,null,null,2917,"ks","Ampérmetr digitální přímé měření 0-20A"]
[866,"SM030",null,"Ampérmetr analog. - přímé měření 0 - 30A","Měřící přístroje a příslušenství","ampermetr analogový 0-30A",null,null,"Měřící přístroje a příslušenstvíampermetr analogový 0-30A","SM030",4,1.1000000000000001,null,null,null,null,1214,"ks","Ampérmetr analog. - přímé měření 0 - 30A"]
[867,"SM050",null,"Ampérmetr analogový nepřímé měření 0 - 50A","Měřící přístroje a příslušenství","ampermetr analogový 0-50A nepřímý",null,null,"Měřící přístroje a příslušenstvíampermetr analogový 0-50A nepřímý","SM050",4,1.1000000000000001,null,null,null,null,1214,"ks","Ampérmetr analogový nepřímé měření 0 - 50A"]
[868,"SM100",null,"Ampérmetr analogový nepřímé měření 0 - 100A","Měřící přístroje a příslušenství","ampermetr analogový 0-100A nepřímý",null,null,"Měřící přístroje a příslušenstvíampermetr analogový 0-100A nepřímý","SM100",4,1.1000000000000001,null,null,null,null,1214,"ks","Ampérmetr analogový nepřímé měření 0 - 100A"]
[860,"SM101C",null,"Multifunkční měřicí přístroj s LCD a komunikací RS485 na DIN","Měřící přístroje a příslušenství","multifuknční měřící přístroj s komunikací RS485",null,null,"Měřící přístroje a příslušenstvímultifuknční měřící přístroj s komunikací RS485","SM101C",4,5,null,null,null,null,9051,"ks","Multifunkční měřicí přístroj s LCD a komunikací RS485 na DIN"]
[861,"SM101E","SM001","Multifunkční měřicí přístroj s LCD na DIN","Měřící přístroje a příslušenství","multifuknční měřící přístroj standardní",null,null,"Měřící přístroje a příslušenstvímultifuknční měřící přístroj standardní","SM101E",4,5,null,null,null,null,11422,"ks","Multifunkční měřicí přístroj s LCD na DIN"]
[869,"SM102E",null,"Multifunkční měřící přístroj - 7 veličin (I,U,P,W,PF,HZ,THD) a záznamem průměrných hodnot",null," ",null,null,1,"SM102E",0,10,null,null,null,null,8446,"ks","Multifunkční měřící přístroj - 7 veličin (I,U,P,W,PF,HZ,THD) a záznamem průměrných hodnot"]
[870,"SM103E",null,"Multifunkční měřící přístroj - 7 veličin (I,U,P,W,PF,HZ,THD)",null," ",null,null,1,"SM103E",0,10,null,null,null,null,13048,"ks","Multifunkční měřící přístroj - 7 veličin (I,U,P,W,PF,HZ,THD)"]
[871,"SM150",null,"Ampérmetr analogový nepřímé měření 0 - 150A","Měřící přístroje a příslušenství","ampermetr analogový ",null,null,{"$f":"CONCATENATE(E1256,F1256,G1256)","v":"Měřící přístroje a příslušenstvíampermetr analogový "},"SM150",4,1.1000000000000001,null,null,null,null,1214,"ks","Ampérmetr analogový nepřímé měření 0 - 150A"]
[872,"SM151",null,"Ampérmetr digitální nepřímé měření 0-150A","Měřící přístroje a příslušenství","ampermetr digitální ",null,null,{"$f":"CONCATENATE(E1257,F1257,G1257)","v":"Měřící přístroje a příslušenstvíampermetr digitální "},"SM151",4,1,null,null,null,null,2917,"ks","Ampérmetr digitální nepřímé měření 0-150A"]
[873,"SM200",null,"Rozšiřující impulzní modul, jeden konfigurovatelný výstup pro SM102E",null,null,null,null,1,"SM200",0,null,null,null,null,null,1282,"ks","Rozšiřující impulzní modul, jeden konfigurovatelný výstup pro SM102E"]
[874,"SM201",null,"Rozšiřující impulzní modul, dva konfigurovatelné výstupy pro SM103E",null,null,null,null,1,"SM201",0,null,null,null,null,null,1734,"ks","Rozšiřující impulzní modul, dva konfigurovatelné výstupy pro SM103E"]
[875,"SM202",null,"Rozšiřující modul vstupů a výstupů, 2x vstup 10-30V DC a 2x výstup 5A 230V pro SM103E",null,null,null,null,1,"SM202",0,null,null,null,null,null,2860,"ks","Rozšiřující modul vstupů a výstupů, 2x vstup 10-30V DC a 2x výstup 5A 230V pro SM103E"]
[876,"SM203",null,"Rozšiřující modul analogových výstupů, 2x analogový výstup",null,null,null,null,1,"SM203",0,null,null,null,null,null,3236,"ks","Rozšiřující modul analogových výstupů, 2x analogový výstup"]
[877,"SM250",null,"Ampérmetr analogový nepřímé měření 0 - 250A","Měřící přístroje a příslušenství","ampermetr analogový","0-250A nepřímý",null,{"$f":"CONCATENATE(E1262,F1262,G1262)","v":"Měřící přístroje a příslušenstvíampermetr analogový0-250A nepřímý"},"SM250",4,1.1000000000000001,null,null,null,null,1214,"ks","Ampérmetr analogový nepřímé měření 0 - 250A"]
[878,"SM400",null,"Ampérmetr analogový nepřímé měření 0 - 400A","Měřící přístroje a příslušenství","ampermetr analogový","0-400A nepřímý",null,"Měřící přístroje a příslušenstvíampermetr analogový0-400A nepřímý","SM400",4,1.1000000000000001,null,null,null,null,1214,"ks","Ampérmetr analogový nepřímé měření 0 - 400A"]
[879,"SM401",null,"Ampérmetr digitální nepřímé měření 0-400A","Měřící přístroje a příslušenství","ampermetr digitální","0-400A nepřímý",null,"Měřící přístroje a příslušenstvíampermetr digitální0-400A nepřímý","SM401",4,1,null,null,null,null,2917,"ks","Ampérmetr digitální nepřímé měření 0-400A"]
[880,"SM500",null,"Voltmetr analogový 0-500V","Měřící přístroje a příslušenství","Voltmetr analogový",null,null,"Měřící přístroje a příslušenstvíVoltmetr analogový","SM500",4,3.5,null,null,null,null,1214,"ks","Voltmetr analogový 0-500V"]
[881,"SM501",null,"Voltmetr digitální 0 - 500V","Měřící přístroje a příslušenství","Voltmetr digitální",null,null,"Měřící přístroje a příslušenstvíVoltmetr digitální","SM501",4,3.5,null,null,null,null,2917,"ks","Voltmetr digitální 0 - 500V"]
[882,"SM600",null,"Ampérmetr analogový nepřímé měření 0 - 600A","Měřící přístroje a příslušenství","ampermetr analogový","0-600A nepřímý",null,"Měřící přístroje a příslušenstvíampermetr analogový0-600A nepřímý","SM600",4,1.1000000000000001,null,null,null,null,1214,"ks","Ampérmetr analogový nepřímé měření 0 - 600A"]
[883,"SM601",null,"Ampérmetr digitální nepřímé měření 0-600A","Měřící přístroje a příslušenství","ampermetr digitální","0-600A nepřímý",null,"Měřící přístroje a příslušenstvíampermetr digitální0-600A nepřímý","SM601",4,1.1000000000000001,null,null,null,null,2917,"ks","Ampérmetr digitální nepřímé měření 0-600A"]
[null,"SN013",null,"Zásuvka T13 pro Švýcarsko ",null,null,null,null,1,"SN013",3.5,null,null,null,null,null,null,null,"Zásuvka T13 pro Švýcarsko "]
[null,"SN016",null,"Zásuvka SCHUKO ",null,null,null,null,1,"SN016",2.5,null,null,null,null,null,null,null,"Zásuvka SCHUKO "]
[null,"SN023",null,"Zásuvka T23 pro Švýcarsko ",null,null,null,null,1,"SN023",3.5,null,null,null,null,null,null,null,"Zásuvka T23 pro Švýcarsko "]
[884,"SN216",null,"Vestavná zásuvka 230 V",null,null,null,null,1,"SN216",2.5,null,null,null,null,null,192,"ks","Vestavná zásuvka 230 V"]
[null,"SNS016",null,"Zásuvka SCHUKO, bezšroubová ",null,null,null,null,1,"SNS016",2.5,null,null,null,null,null,null,null,"Zásuvka SCHUKO, bezšroubová "]
[null,"SNS216",null,"Vestavná zásuvka 230 V, bezšroubová",null,null,null,null,1,"SNS216",2.5,null,null,null,null,null,null,null,"Vestavná zásuvka 230 V, bezšroubová"]
[523,"SPA800","SP800","Kombinovaný svodič přepětí T1+T2, Iimp 25/75 kA (10/350), 3-pól se sig.","Kombinovaný svodič přepětí Typ 1 a Typ2","25kA/pól.","3-pól.",null,{"$f":"CONCATENATE(E1275,F1275,G1275)","v":"Kombinovaný svodič přepětí Typ 1 a Typ225kA/pól.3-pól."},"SPA800",6,0.1,null,null,null,null,15078,"ks","Kombinovaný svodič přepětí T1+T2, Iimp 25/75 kA (10/350), 3-pól se sig."]
[527,"SPA801","SP802","Kombinovaný svodič přepětí T1+T2, Iimp 25/100 kA (10/350), (3+1) se sig.","Kombinovaný svodič přepětí Typ 1 a Typ2","25kA/pól.","3+1-pól.",null,"Kombinovaný svodič přepětí Typ 1 a Typ225kA/pól.3+1-pól.","SPA801",8,0.1,null,null,null,null,24900,"ks","Kombinovaný svodič přepětí T1+T2, Iimp 25/100 kA (10/350), (3+1) se sig."]
[null,"SPA911",null,"Kombinovaný svodič přepětí (MOV) T1+T2, Iimp 12,5/25 kA (10/350), (1+1) se sig.","Kombinovaný svodič přepětí Typ 1 a Typ2","12,5kA/pól. varistorový","2-pól.",null,"Kombinovaný svodič přepětí Typ 1 a Typ212,5kA/pól. varistorový2-pól.","SPA911",2,0.1,null,null,null,null,null,null,"Kombinovaný svodič přepětí (MOV) T1+T2, Iimp 12,5/25 kA (10/350), (1+1) se sig."]
[null,"SPA930",null,"Kombinovaný svodič přepětí (MOV) T1+T2, Iimp 12,5/37,5 kA (10/350), 3P se sig.","Kombinovaný svodič přepětí Typ 1 a Typ2","12,5kA/pól. varistorový","3-pól.",null,"Kombinovaný svodič přepětí Typ 1 a Typ212,5kA/pól. varistorový3-pól.","SPA930",3,0.1,null,null,null,null,null,null,"Kombinovaný svodič přepětí (MOV) T1+T2, Iimp 12,5/37,5 kA (10/350), 3P se sig."]
[null,"SPA931",null,"Kombinovaný svodič přepětí (MOV) T1+T2, Iimp 12,5/50 kA (10/350), (3+1) se sig.","Kombinovaný svodič přepětí Typ 1 a Typ2","12,5kA/pól. varistorový","4-pól.",null,"Kombinovaný svodič přepětí Typ 1 a Typ212,5kA/pól. varistorový4-pól.","SPA931",4,0.1,null,null,null,null,null,null,"Kombinovaný svodič přepětí (MOV) T1+T2, Iimp 12,5/50 kA (10/350), (3+1) se sig."]
[535,"SPB115","SP117N","Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 1 pól. se signalizací","Svodič přepětí Typ2","1-pól.",null,null,"Svodič přepětí Typ21-pól.","SPB115",1,0.1,null,null,null,null,2101,"ks","Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 1 pól. se signalizací"]
[null,"SPB215",null,"Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), (1+1) se signalizací","Svodič přepětí Typ2","2-pól.",null,null,"Svodič přepětí Typ22-pól.","SPB215",2,0.1,null,null,null,null,null,null,"Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), (1+1) se signalizací"]
[538,"SPB315",null,"Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 3 pól. se signalizací","Svodič přepětí Typ2","3-pól.",null,null,"Svodič přepětí Typ23-pól.","SPB315",3,0.1,null,null,null,null,3676,"ks","Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 3 pól. se signalizací"]
[540,"SPB413",null,"Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), (3+1)","Svodič přepětí Typ2","4-pól.",null,null,"Svodič přepětí Typ24-pól.","SPB413",4,0.1,null,null,null,null,4702,"ks","Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), (3+1)"]
[542,"SPB415",null,"Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), (3+1) se signalizací","Svodič přepětí Typ2","3+1-pól.",null,null,"Svodič přepětí Typ23+1-pól.","SPB415",4,0.1,null,null,null,null,5640,"ks","Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), (3+1) se signalizací"]
[546,"SPC203N","SP202N","Svodič přepětí T3, 1P+N 230 V, In 5 kA (8/20), (1+1) se signalizací","Svodič přepětí Typ3","2-pól.",null,null,{"$f":"CONCATENATE(E1285,F1285)","v":"Svodič přepětí Typ32-pól."},"SPC203N",2,0.1,null,null,null,null,1822,"ks","Svodič přepětí T3, 1P+N 230 V, In 5 kA (8/20), (1+1) se signalizací"]
[null,"SPC403N",null,"Svodič přepětí T3, 3P+N 230/400 V, In 3 kA (8/20), (3+1) se signalizací","Svodič přepětí Typ3","4-pól.",null,null,{"$f":"CONCATENATE(E1286,F1286)","v":"Svodič přepětí Typ34-pól."},"SPC403N",2,0.1,null,null,null,null,null,null,"Svodič přepětí T3, 3P+N 230/400 V, In 3 kA (8/20), (3+1) se signalizací"]
[913,"ST301",null,"Zvonkový transformátorek 230V/8V- 0,5A 12V- 0,33A (AC)","transformátor","8-12V; 0,5A",null,null,{"$f":"CONCATENATE(E1287,F1287,G1287)","v":"transformátor8-12V; 0,5A"},"ST301",2,1.8,null,null,null,null,487,"ks","Zvonkový transformátorek 230V/8V- 0,5A 12V- 0,33A (AC)"]
[914,"ST303",null,"Zvonkový transformátorek 230V/8V-1A, 12V- 0,67A (AC)","transformátor","8-12V; 1A",null,null,{"$f":"CONCATENATE(E1288,F1288,G1288)","v":"transformátor8-12V; 1A"},"ST303",2,2.2000000000000002,null,null,null,null,559,"ks","Zvonkový transformátorek 230V/8V-1A, 12V- 0,67A (AC)"]
[915,"ST305",null,"Zvonkový transformátorek 230V/8V-2A, 12V- 1,33A (AC)","transformátor","8-12V; 2A",null,null,{"$f":"CONCATENATE(E1289,F1289,G1289)","v":"transformátor8-12V; 2A"},"ST305",3,1.8,null,null,null,null,694,"ks","Zvonkový transformátorek 230V/8V-2A, 12V- 1,33A (AC)"]
[null,"ST309",null,"Bezpečnostní trafo 230V/12V-1,67A (AC)","transformátor","12V; 1,67A",null,null,{"$f":"CONCATENATE(E1290,F1290,G1290)","v":"transformátor12V; 1,67A"},"ST309",4,2,null,null,null,null,null,null,"Bezpečnostní trafo 230V/12V-1,67A (AC)"]
[null,"ST310",null,"Bezpečnostní trafo 230V/24V-0,834A (AC)","transformátor","24V; 0,834A",null,null,"transformátor24V; 0,834A","ST310",4,2,null,null,null,null,null,null,"Bezpečnostní trafo 230V/24V-0,834A (AC)"]
[916,"ST312",null,"Bezpečnostní trafo 230V/12V-2,08A, 24V-1,04A (AC)","transformátor","12-24V; 2,08A",null,null,{"$f":"CONCATENATE(E1292,F1292,G1292)","v":"transformátor12-24V; 2,08A"},"ST312",4,1.8,null,null,null,null,1060,"ks","Bezpečnostní trafo 230V/12V-2,08A, 24V-1,04A (AC)"]
[917,"ST313",null,"Bezpečnostní trafo 230V/12V-1,33A, 24V- 0,67A (AC)","transformátor","12-24V; 1,33A",null,null,"transformátor12-24V; 1,33A","ST313",4,1.5,null,null,null,null,1002,"ks","Bezpečnostní trafo 230V/12V-1,33A, 24V- 0,67A (AC)"]
[918,"ST314",null,"Bezpečnostní trafo 230V/12V-3,33A, 24V-1,67A (AC)","transformátor","12-24V; 3,33A",null,null,"transformátor12-24V; 3,33A","ST314",4,2.1,null,null,null,null,1336,"ks","Bezpečnostní trafo 230V/12V-3,33A, 24V-1,67A (AC)"]
[919,"ST315",null,"Bezpečnostní trafo 230V/12V-5,25A, 24V-2,63A (AC)","transformátor","12-24V; 5,25A",null,null,"transformátor12-24V; 5,25A","ST315",6,4.5,null,null,null,null,1486,"ks","Bezpečnostní trafo 230V/12V-5,25A, 24V-2,63A (AC)"]
[920,"SU212",null,"Zvonek 8-12V (AC) - 0,33A","zvonky a bzučáky","zvonek 8-12V",null,null,"zvonky a bzučákyzvonek 8-12V","SU212",1,5,null,null,null,null,283,"ks","Zvonek 8-12V (AC) - 0,33A"]
[921,"SU213",null,"Zvonek 230V (AC) - 0,03A","zvonky a bzučáky","zvonek 230V",null,null,"zvonky a bzučákyzvonek 230V","SU213",1,6.5,null,null,null,null,315,"ks","Zvonek 230V (AC) - 0,03A"]
[922,"SU214",null,"Bzučák 8-12V (AC) - 0,33A","zvonky a bzučáky","bzučák 8-12V",null,null,"zvonky a bzučákybzučák 8-12V","SU214",1,4,null,null,null,null,278,"ks","Bzučák 8-12V (AC) - 0,33A"]
[923,"SU215",null,"Bzučák 230V (AC) - 0,03A","zvonky a bzučáky","bzučák 230V",null,null,"zvonky a bzučákybzučák 230V","SU215",1,6.5,null,null,null,null,317,"ks","Bzučák 230V (AC) - 0,03A"]
[608,"SVN121","SV121","Kontrolka LED zelená, 230 V AC","Kontrolka 230V","Zelená",null,null,"Kontrolka 230VZelená","SVN121",1,0.8,null,null,null,null,185,"ks","Kontrolka LED zelená, 230 V AC"]
[609,"SVN122","SV122","Kontrolka LED červená, 230 V AC","Kontrolka 230V","červená",null,null,"Kontrolka 230Včervená","SVN122",1,0.8,null,null,null,null,189,"ks","Kontrolka LED červená, 230 V AC"]
[610,"SVN123","SV126","Kontrolka LED žlutá, 230 V AC","Kontrolka 230V","žlutá",null,null,"Kontrolka 230Vžlutá","SVN123",1,0.8,null,null,null,null,189,"ks","Kontrolka LED žlutá, 230 V AC"]
[611,"SVN124","SV128","Kontrolka LED modrá, 230 V AC","Kontrolka 230V","modrá",null,null,"Kontrolka 230Vmodrá","SVN124",1,0.8,null,null,null,null,189,"ks","Kontrolka LED modrá, 230 V AC"]
[612,"SVN125","SV127","Kontrolka LED čirá, 230 V AC","Kontrolka 230V","čirá",null,null,"Kontrolka 230Včirá","SVN125",1,0.8,null,null,null,null,189,"ks","Kontrolka LED čirá, 230 V AC"]
[613,"SVN126","SV100","Kontrolka LED dvojnásobná zelená + červená, 230 V AC","Kontrolka 230V","zelena+červená",null,null,"Kontrolka 230Vzelena+červená","SVN126",1,0.8,null,null,null,null,207,"ks","Kontrolka LED dvojnásobná zelená + červená, 230 V AC"]
[614,"SVN127",null,"Kontrolka LED trojnásobná 3x červená, 230 V AC","Kontrolka 230V","3xčervená",null,null,"Kontrolka 230V3xčervená","SVN127",1,0.8,null,null,null,null,228,"ks","Kontrolka LED trojnásobná 3x červená, 230 V AC"]
[null,"SVN129",null,"Kontrolka LED trojnásobná, červená+zelená+oranžová, 230 V AC","Kontrolka 230V","Semafor",null,null,"Kontrolka 230VSemafor","SVN129",1,0.8,null,null,null,null,null,null,"Kontrolka LED trojnásobná, červená+zelená+oranžová, 230 V AC"]
[615,"SVN131",null,"Kontrolka LED zelená, 12-48 V AC/DC","Kontrolka 12V","Zelená",null,null,{"$f":"CONCATENATE(E1308,F1308,G1308)","v":"Kontrolka 12VZelená"},"SVN131",1,0.33,null,null,null,null,193,"ks","Kontrolka LED zelená, 12-48 V AC/DC"]
[616,"SVN132",null,"Kontrolka LED červená, 12-48 V AC/DC","Kontrolka 12V","červená",null,null,{"$f":"CONCATENATE(E1309,F1309,G1309)","v":"Kontrolka 12Včervená"},"SVN132",1,0.33,null,null,null,null,222,"ks","Kontrolka LED červená, 12-48 V AC/DC"]
[null,"SVN221",null,"Kontrolka LED trojnásobná 3x zelená, 230 V AC","Kontrolka 230V","3xzelená",null,null,{"$f":"CONCATENATE(E1310,F1310,G1310)","v":"Kontrolka 230V3xzelená"},"SVN221",1,0.8,null,null,null,null,null,null,"Kontrolka LED trojnásobná 3x zelená, 230 V AC"]
[619,"SVN311","SV021","Tlačítko 1S, 16A, 230V","Tlačítka","1S, 16A, 230V",null,null,{"$f":"CONCATENATE(E1311,F1311,G1311)","v":"Tlačítka1S, 16A, 230V"},"SVN311",1,0.4,null,null,null,null,193,"ks","Tlačítko 1S, 16A, 230V"]
[620,"SVN312","SV041","Stiskací spínač 1S, 16A, 230V","Stiskací spínač","1S, 16A, 230V",null,null,"Stiskací spínač1S, 16A, 230V","SVN312",1,0.4,null,null,null,null,208,"ks","Stiskací spínač 1S, 16A, 230V"]
[621,"SVN321","SV023","Tlačítko 1R, 16A, 230V","Tlačítka","1R, 16A, 230V",null,null,"Tlačítka1R, 16A, 230V","SVN321",1,0.4,null,null,null,null,193,"ks","Tlačítko 1R, 16A, 230V"]
[622,"SVN322",null,"Stiskací spínač 1R, 16A, 230V","Stiskací spínač","1R, 16A, 230V",null,null,"Stiskací spínač1R, 16A, 230V","SVN322",1,0.4,null,null,null,null,193,"ks","Stiskací spínač 1R, 16A, 230V"]
[623,"SVN331","SV022","Tlačítko 2S, 16A, 230V","Tlačítka","2S, 16A, 230V",null,null,"Tlačítka2S, 16A, 230V","SVN331",1,0.8,null,null,null,null,219,"ks","Tlačítko 2S, 16A, 230V"]
[624,"SVN332","SV042","Stiskací spínač 2S, 16A, 230V","Stiskací spínač","2S, 16A, 230V",null,null,"Stiskací spínač2S, 16A, 230V","SVN332",1,0.8,null,null,null,null,259,"ks","Stiskací spínač 2S, 16A, 230V"]
[625,"SVN341","SV024","Tlačítko 2R, 16A, 230V","Tlačítka","2R, 16A, 230V",null,null,"Tlačítka2R, 16A, 230V","SVN341",1,0.8,null,null,null,null,225,"ks","Tlačítko 2R, 16A, 230V"]
[626,"SVN342",null,"Stiskací spínač 2R, 16A, 230V","Stiskací spínač","2R, 16A, 230V",null,null,"Stiskací spínač2R, 16A, 230V","SVN342",1,0.8,null,null,null,null,193,"ks","Stiskací spínač 2R, 16A, 230V"]
[627,"SVN351","SV120","Tlačítko 1S+1R, 16A, 230V","Tlačítka","1S+1R, 16A, 230V",null,null,"Tlačítka1S+1R, 16A, 230V","SVN351",1,0.8,null,null,null,null,267,"ks","Tlačítko 1S+1R, 16A, 230V"]
[628,"SVN352","SV045","Stiskací spínač 1S+1R, 16A, 230V","Stiskací spínač","1S+1R, 16A, 230V",null,null,"Stiskací spínač1S+1R, 16A, 230V","SVN352",1,0.8,null,null,null,null,259,"ks","Stiskací spínač 1S+1R, 16A, 230V"]
[629,"SVN371","SV032","Tlačítko dvojnásobné 1xS-zelené+1S-červené, 16A, 230V","Tlačítka","2S, 16A, 230V s kontrolkou Č+Z",null,null,"Tlačítka2S, 16A, 230V s kontrolkou Č+Z","SVN371",1,1.6,null,null,null,null,216,"ks","Tlačítko dvojnásobné 1xS-zelené+1S-červené, 16A, 230V"]
[630,"SVN391","SV031","Tlačítko dvojnásobné 1xS-zelené+1R-červené, 16A, 230V","Tlačítka","1S+1R, 16A, 230V s kontrolkou",null,null,"Tlačítka1S+1R, 16A, 230V s kontrolkou","SVN391",1,1.6,null,null,null,null,228,"ks","Tlačítko dvojnásobné 1xS-zelené+1R-červené, 16A, 230V"]
[631,"SVN411","SV124","Tlačítko 1S, 16A s kontrolkou zelenou, 230V","Tlačítka","1S, 16A, 230V s kontrolkou",null,null,"Tlačítka1S, 16A, 230V s kontrolkou","SVN411",1,0.8,null,null,null,null,275,"ks","Tlačítko 1S, 16A s kontrolkou zelenou, 230V"]
[632,"SVN413","SV071","Stiskací spínač 1S, 16A s kontrolkou zelenou , 230V","Stiskací spínač","1S, 16A, 230V s kontrolkou",null,null,"Stiskací spínač1S, 16A, 230V s kontrolkou","SVN413",1,0.8,null,null,null,null,248,"ks","Stiskací spínač 1S, 16A s kontrolkou zelenou , 230V"]
[633,"SVN422","SV123","Tlačítko 1R, 16A s kontrolkou červenou, 230V","Tlačítka","1R, 16A, 230V s kontrolkou",null,null,"Tlačítka1R, 16A, 230V s kontrolkou","SVN422",1,0.8,null,null,null,null,275,"ks","Tlačítko 1R, 16A s kontrolkou červenou, 230V"]
[634,"SVN432","SV062","Tlačítko 2S, 16A s kontrolkou červenou, 230V","Tlačítka","2S, 16A, 230V s kontrolkou",null,null,"Tlačítka2S, 16A, 230V s kontrolkou","SVN432",1,0.8,null,null,null,null,311,"ks","Tlačítko 2S, 16A s kontrolkou červenou, 230V"]
[635,"SVN433","SV072","Stiskací spínač 2S, 16A s kontrolkou zelenou, 230V","Stiskací spínač","2S, 16A, 230V s kontrolkou",null,null,"Stiskací spínač2S, 16A, 230V s kontrolkou","SVN433",1,0.8,null,null,null,null,282,"ks","Stiskací spínač 2S, 16A s kontrolkou zelenou, 230V"]
[636,"SVN441","SV064","Tlačítko 2R, 16A s kontrolkou zelenou, 230V","Tlačítka","2R, 16A, 230V s kontrolkou",null,null,"Tlačítka2R, 16A, 230V s kontrolkou","SVN441",1,0.8,null,null,null,null,282,"ks","Tlačítko 2R, 16A s kontrolkou zelenou, 230V"]
[637,"SVN452","SV063","Tlačítko 1S+1R, 16A s kontrolkou červenou, 230V","Tlačítka","1S+1R, 16A, 230V s kontrolkou",null,null,"Tlačítka1S+1R, 16A, 230V s kontrolkou","SVN452",1,0.8,null,null,null,null,282,"ks","Tlačítko 1S+1R, 16A s kontrolkou červenou, 230V"]
[1,null,null,"Modulové přístroje",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Modulové přístroje"]
[2,null,null,"Jističe",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Jističe"]
[3,null,null,"Jističe se zkratovou odolností 6kA",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Jističe se zkratovou odolností 6kA"]
[4,null,null,"Jističe 1-pólové",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Jističe 1-pólové"]
[30,null,null,null,null,null,null,null,1]
[31,null,null,"Jističe 2-pólové",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Jističe 2-pólové"]
[57,null,null,null,null,null,null,null,1]
[58,null,null,"Jističe 3-pólové",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Jističe 3-pólové"]
[84,null,null,null,null,null,null,null,1]
[85,null,null,"Jističe 4-pólové",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Jističe 4-pólové"]
[104,null,null,null,null,null,null,null,1]
[105,null,null,"Jističe 1+N - jednomodulové provedení",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Jističe 1+N - jednomodulové provedení"]
[122,null,null,null,null,null,null,null,1]
[123,null,null,"Jističe se zkratovou odolností 10kA",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Jističe se zkratovou odolností 10kA"]
[124,null,null,"Jističe 1-pólové",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Jističe 1-pólové"]
[165,null,null,null,null,null,null,null,1]
[166,null,null,"Jističe 1+N",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Jističe 1+N"]
[187,null,null,null,null,null,null,null,1]
[188,null,null,"Jističe 2-pólové",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Jističe 2-pólové"]
[228,null,null,null,null,null,null,null,1]
[229,null,null,"Jističe 3-pólové",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Jističe 3-pólové"]
[270,null,null,null,null,null,null,null,1]
[271,null,null,"Jističe 3+N",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Jističe 3+N"]
[292,null,null,null,null,null,null,null,1]
[293,null,null,"Jističe 4-pólové",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Jističe 4-pólové"]
[331,null,null,null,null,null,null,null,1]
[332,null,null,"Jističe se zkratovou odolností 15kA",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Jističe se zkratovou odolností 15kA"]
[333,null,null,"Jističe 1-pólové",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Jističe 1-pólové"]
[343,null,null,null,null,null,null,null,1]
[344,null,null,"Jističe 2-pólové",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Jističe 2-pólové"]
[354,null,null,null,null,null,null,null,1]
[355,null,null,"Jističe 3-pólové",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Jističe 3-pólové"]
[365,null,null,null,null,null,null,null,1]
[366,null,null,"Jističe 4-pólové",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Jističe 4-pólové"]
[376,null,null,null,null,null,null,null,1]
[377,null,null,"Motorové spouštěče",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Motorové spouštěče"]
[391,null,null,null,null,null,null,null,1]
[392,null,null,"Příslušenství jističů",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Příslušenství jističů"]
[413,null,null,null,null,null,null,null,1]
[414,null,null,"Proudové chrániče s nadproudovou ochranou, 6kA",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Proudové chrániče s nadproudovou ochranou, 6kA"]
[415,null,null,"Charakteristika B",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Charakteristika B"]
[424,null,null,null,null,null,null,null,1]
[425,null,null,"Charakteristika C",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Charakteristika C"]
[433,null,null,null,null,null,null,null,1]
[434,null,null,"Proudové chrániče s nadproudovou ochranou, 6kA - typ A - G",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Proudové chrániče s nadproudovou ochranou, 6kA - typ A - G"]
[435,null,null,"Charakteristika B",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Charakteristika B"]
[442,null,null,null,null,null,null,null,1]
[443,null,null,"Charakteristika C",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Charakteristika C"]
[450,null,null,null,null,null,null,null,1]
[451,null,null,"Proudové chrániče s nadproudovou ochranou, 10kA",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Proudové chrániče s nadproudovou ochranou, 10kA"]
[452,null,null,"Charakteristika B",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Charakteristika B"]
[460,null,null,null,null,null,null,null,1]
[461,null,null,"Charakteristika C",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Charakteristika C"]
[469,null,null,null,null,null,null,null,1]
[470,null,null,"Proudové chrániče 6kA",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Proudové chrániče 6kA"]
[471,null,null,"Dvoupólové proudové chrániče 6kA",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dvoupólové proudové chrániče 6kA"]
[483,null,null,null,null,null,null,null,1]
[484,null,null,"Čtyřpólové proudové chrániče 6kA",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Čtyřpólové proudové chrániče 6kA"]
[510,null,null,null,null,null,null,null,1]
[511,null,null,"Příslušenství chráničů",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Příslušenství chráničů"]
[515,null,null,null,null,null,null,null,1]
[516,null,null,"Svodiče přepětí",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Svodiče přepětí"]
[517,null,null,"Svodiče přepětí Typ 1",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Svodiče přepětí Typ 1"]
[521,null,null,null,null,null,null,null,1]
[522,null,null,"Svodiče přepětí Typ 1+Typ2",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Svodiče přepětí Typ 1+Typ2"]
[532,null,null,null,null,null,null,null,1]
[533,null,null,"Svodiče přepětí Typ2",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Svodiče přepětí Typ2"]
[544,null,null,null,null,null,null,null,1]
[545,null,null,"Svodiče přepětí Typ3",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Svodiče přepětí Typ3"]
[547,null,null,null,null,null,null,null,1]
[548,null,null,"Příslušenství svodičů přepětí ",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Příslušenství svodičů přepětí "]
[556,null,null,"Modulové vypínače a přepínače",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Modulové vypínače a přepínače"]
[557,null,null,"Modulové vypínače",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Modulové vypínače"]
[589,null,null,null,null,null,null,null,1]
[590,null,null,"Modulové přepínače",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Modulové přepínače"]
[606,null,null,null,null,null,null,null,1]
[607,null,null,"Modulové kontrolky",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Modulové kontrolky"]
[617,null,null,null,null,null,null,null,1]
[618,null,null,"Modulové tlačítka",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Modulové tlačítka"]
[638,null,null,null,null,null,null,null,1]
[639,null,null,"Stykače, Impulsní relé, schodišťové automaty",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Stykače, Impulsní relé, schodišťové automaty"]
[640,null,null,"Impulsní relé",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Impulsní relé"]
[657,null,null,null,null,null,null,null,1]
[658,null,null,"Instalační relé",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Instalační relé"]
[674,null,null,null,null,null,null,null,1]
[675,null,null,"Instalační stykače s ručním ovládáním",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Instalační stykače s ručním ovládáním"]
[694,null,null,null,null,null,null,null,1]
[695,null,null,"Instalační stykače bez ručním ovládáním",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Instalační stykače bez ručním ovládáním"]
[749,null,null,null,null,null,null,null,1]
[750,null,null,"Instalační stykače se sníženou hlučností",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Instalační stykače se sníženou hlučností"]
[787,null,null,null,null,null,null,null,1]
[788,null,null,"Instalační stykače s automatickým návratem",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Instalační stykače s automatickým návratem"]
[801,null,null,null,null,null,null,null,1]
[802,null,null,"Příslušenství instalační stykačů a relé",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Příslušenství instalační stykačů a relé"]
[807,null,null,null,null,null,null,null,1]
[808,null,null,"Schodišťové automaty",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Schodišťové automaty"]
[811,null,null,null,null,null,null,null,1]
[812,null,null,"Časová relé",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Časová relé"]
[819,null,null,null,null,null,null,null,1]
[820,null,null,"Řízení osvětlení",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Řízení osvětlení"]
[821,null,null,"Stmívače",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Stmívače"]
[830,null,null,null,null,null,null,null,1]
[831,null,null,"Soumraková čidla",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Soumraková čidla"]
[838,null,null,null,null,null,null,null,1]
[839,null,null,"Měřící přístroje",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Měřící přístroje"]
[840,null,null,"Elektroměry",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Elektroměry"]
[853,null,null,null,null,null,null,null,1]
[854,null,null,"Voltmetry, ampérmetry, multifunkční přístroje",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Voltmetry, ampérmetry, multifunkční přístroje"]
[885,null,null,null,null,null,null,null,1]
[886,null,null,"Přednostní a odlehčovací relé",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Přednostní a odlehčovací relé"]
[892,null,null,null,null,null,null,null,1]
[893,null,null,"Kontrolní relé",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kontrolní relé"]
[901,null,null,null,null,null,null,null,1]
[902,null,null,"Proudové měniče",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Proudové měniče"]
[911,null,null,null,null,null,null,null,1]
[912,null,null,"Zvonky, bzučáky, transformátory",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zvonky, bzučáky, transformátory"]
[924,null,null,null,null,null,null,null,1]
[925,null,null,"Spínací hodiny a termostaty",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Spínací hodiny a termostaty"]
[926,null,null,"Mechanické spínací hodiny",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mechanické spínací hodiny"]
[933,null,null,null,null,null,null,null,1]
[934,null,null,"Digitální spínací hodiny",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Digitální spínací hodiny"]
[945,null,null,null,null,null,null,null,1]
[946,null,null,"Astro spínací hodiny",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Astro spínací hodiny"]
[949,null,null,null,null,null,null,null,1]
[950,null,null,"Příslušenství spínacích hodiny",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Příslušenství spínacích hodiny"]
[958,null,null,null,null,null,null,null,1]
[1752,null,null,null,null,null,null,null,1]
[1753,null,null,"Pojistkové odpojovače, odpínače a pojistky",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pojistkové odpojovače, odpínače a pojistky"]
[1754,null,null,"Pojistkové odpojovače velikosti 10x38",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pojistkové odpojovače velikosti 10x38"]
[1763,null,null,null,null,null,null,null,1]
[1764,null,null,"Pojistkové odpojovače velikosti 14x51",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pojistkové odpojovače velikosti 14x51"]
[1769,null,null,null,null,null,null,null,1]
[1770,null,null,"Pojistkové odpojovače velikosti 22x58",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pojistkové odpojovače velikosti 22x58"]
[1775,null,null,null,null,null,null,null,1]
[1853,null,null,null,null,null,null,null,1]
[1854,null,null,"Válcové pojistky velikosti 10x38 pro fotovoltaiku",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Válcové pojistky velikosti 10x38 pro fotovoltaiku"]
[1862,null,null,null,null,null,null,null,1]
[1863,null,null,"Válcové pojistky velikosti 10x38",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Válcové pojistky velikosti 10x38"]
[1882,null,null,null,null,null,null,null,1]
[1883,null,null,"Válcové pojistky velikosti 14x51",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Válcové pojistky velikosti 14x51"]
[1894,null,null,null,null,null,null,null,1]
[1895,null,null,"Válcové pojistky velikosti 22x58",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Válcové pojistky velikosti 22x58"]
[1906,null,null,null,null,null,null,null,1]
[1952,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ks"]
[null,null,null,"Čtyřpólové proudové chrániče 10kA typ A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ks","Čtyřpólové proudové chrániče 10kA typ A"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ks"]
[null,null,null,"Proudové chrániče 10kA typ F",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ks","Proudové chrániče 10kA typ F"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ks"]
[null,null,null,"Proudové chrániče 10kA typ A - Selektivní",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ks","Proudové chrániče 10kA typ A - Selektivní"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ks"]
[null,null,null,"Proudové chrániče 10kA typ A/AC - zpožděné",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ks","Proudové chrániče 10kA typ A/AC - zpožděné"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ks"]
[null,null,null,"Čtyřpólové proudové chrániče 10kA typ B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ks","Čtyřpólové proudové chrániče 10kA typ B"]
[]
[null,null,null,"Proudové chrániče 10kA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Proudové chrániče 10kA"]
[null,null,null,"Dvoupólové proudové chrániče 10kA typ A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dvoupólové proudové chrániče 10kA typ A"]
[]
[null,null,null,"Výkonové jištění",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Výkonové jištění"]
[null,null,null,"Výkonové jističe x160, 18kA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Výkonové jističe x160, 18kA"]
[]
[null,null,null,"Výkonové jističe x160, 25kA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Výkonové jističe x160, 25kA"]
[]
[null,null,null,"Výkonové jističe x160, 40kA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Výkonové jističe x160, 40kA"]
[]
[null,null,null,"Výkonové odpínače x160",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Výkonové odpínače x160"]
[]
[null,null,null,"Chráničové moduly pro x160",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chráničové moduly pro x160"]
[null,null,null,"Příslušenství přístrojů řady x160 a x250",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Příslušenství přístrojů řady x160 a x250"]